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	Техникалық ерекшелікке



ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
Жанажол ЖӨБ-ның Қандыағаш газ тарату станциясын бөлшектеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге
	№ р/с
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі деректер мен талаптар

	1.
	Объектінің атауы
	Газ реттегіш станциясы қ. Қандыағаш

	2.
	Әзірлеуге негіз
	«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның 2026-2027 жж. күрделі салымдар жоспары

	3.
	Құрылыс түрі
	Бөлшектеу (жою)

	4.
	Құрылыс ауданы, елді мекені және алаңы
	Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Бозой кенті, Арал ЖӨБ

	5.
	Жобалаудың кезеңділігі
	Бір кезеңді (Жұмыс жобасы)

	6.
	Тапсырыс беруші
	«Ақтөбе» МГБ филиалы, «Интергаз Орталық Азия» АҚ

	7.
	Қаржыландыру көзі
	Тапсырыс берушінің өз қаражаты.

	8.
	Құжаттаманың құрылымы
	ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы» талаптарына сәйкес

	9.
	Негізгі техникалық көрсеткіштер
	· · Қандыағаш ГРС ғимараты
· Қабырғаларды бөлшектеу (силикат кірпіш)
· Шатырды бөлшектеу (профлист, ағаш қаңқа)
· Еденді бөлшектеу (стяжка, бетон)
· Терезелер мен есіктерді бөлшектеу (ағаш)
· Ішкі әрлеуді бөлшектеу (сылақ, плитка)
· Іргетасты бөлшектеу (бетонды таспалы)
· Жарықтандырудың темірбетон тіректерін жер асты кабель желілерімен бірге бөлшектеу – 4 дана.
· ГРС аумағының қоршауын бөлшектеу (d100 тірек – 70 дана, 2,00*1,70 рабиц торы – 64 дана)
· Найзағайдан қорғау құрылғысын бөлшектеу – 1 дана.
· БӨАжА блогын бөлшектеу – 1 дана.
· Редукциялау блогын бөлшектеу – 1 дана.
· Иістендіру блогын бөлшектеу – 1 дана.
· Ауыстырып-қосу блогын бөлшектеу – 1 дана.
· ПГА блогын бөлшектеу – 1 дана.
· Төмен қысымды газ құбырларын бөлшектеу – 30 м.
· Ø50 тиекті арматураны бөлшектеу – 2 дана.
· Ø80 тиекті арматураны бөлшектеу – 3 дана.
· Ø100 тиекті арматураны бөлшектеу – 6 дана.
· Ø130 тиекті арматураны бөлшектеу – 2 дана.
· d200 тиекті арматураны бөлшектеу – 1 дана.
· Ø25 құбырды бөлшектеу – 25 м.
· Ø80 құбырды бөлшектеу – 4 м.
· Ø100 құбырды бөлшектеу – 57,5 м.
· Ø130 құбырды бөлшектеу – 4 м.
· Ø200 құбырды бөлшектеу – 20 м.
· Үш жүрісті кран – 1 дана.
· Реттегіштерді бөлшектеу – 2 дана.
· ПГА-ны бөлшектеу – 1 дана.
· МТИ манометрлерін (0,6) бөлшектеу – 1 дана.
· Периметрлік күзет дабылы жүйесін жер асты кабель желілерімен бірге бөлшектеу – 4 дана.
· СППК-ны бөлшектеу – 3 дана.
· Сыртқы свечаны бөлшектеу – 1 дана.
· ЭКМ-ді бөлшектеу – 1 дана.
· Сүзгіні бөлшектеу – 2 дана.
· Дәретхананы (силикат кірпіш) бөлшектеу – 1 дана.

	10.
	Жобалаудың ерекше шарттары
	Жұмыстар тәулік бойы жұмыс істейтін қолданыстағы кәсіпорын аумағында және компрессорлық станцияның күзет аймағында жүргізіледі.

	11.
	Бастапқы деректерді жинау
	Мердігердің жазбаша сұрауы бойынша Тапсырыс беруші («Ақтөбе» МГБ) Жұмыс жобасын әзірлеуге қажетті өзінде бар деректерді ұсынады.
Тапсырыс берушіде жоқ ақпаратты жинауды Тапсырыс берушінің тапсырмасы (сенімхаты) бойынша Мердігер дербес жүзеге асырады.

	12.
	Ізденіс жұмыстарын орындау
	

	13.
	Нормативтік-техникалық база (ҚР)
	Жұмыс жобасын мына талаптарға сәйкес әзірлеу:
- ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы»;
- ҚР ҚЖ 3.01-103-2012 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары»;
- ҚР ҚЖ 3.05-101-2013 «Магистральдық құбыржолдар»;
- ҚР ВН 3.1-001-2024 «Автомобиль жолдары»;
- Қазақстан Республикасында қолданыстағы басқа да нормативтік құжаттар мен заңнамалық актілер;
· ҚР ҚН 1.03-06-2012 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы»;
· ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастыру»;
· ҚНжЕ 11-02-96 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер»;
· ҚР ҚЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер»;
· ҚР ҚЖ 1.02-101-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер»;
· ГОСТ 21.302-2013 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Инженерлік-геологиялық ізденістер құжаттамасындағы шартты графикалық белгілер»;
· ВСН 30-81 «Мұнай өнеркәсібі объектілерін іздестіру кезінде бекіту белгілері мен реперлерді орнату және тапсырыс берушіге тапсыру жөніндегі нұсқаулық»;
· Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығымен бекітілген «Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық»;
· Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары (ҚР Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен бекітілген).

	14.
	Сметалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Жоба бойынша сметалық құжаттаманы ҚР ИИДМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 01.12.2022 ж. № 223-нқ «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ресурстық әдіспен орындау, НДСЦ ҚР 8.01-08-2022 «Қазақстан Республикасында құрылыс құнының сметалық құнын айқындау тәртібін» басшылыққа алу (ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 04.11.2025 ж. № 143-нқ бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтырулармен).

2. Сметаларды сараптамадан өту туралы шарт жасалған кездегі «АВС» бағдарламалық кешенінің соңғы нұсқасында орындау.

3. Қолданыстағы ережелерді ескере отырып, жаңадан әзірленетін немесе түзетілетін жергілікті сметаларға жұмыстарды енгізу үшін көзді таңдаған кезде мына басымдықтарды ұстану ұсынылады:

a. УСН КВР – (конструкциялар мен жұмыс түрлеріне арналған ірілендірілген сметалық нормалар).

b. ЕСЦ – (бірлік сметалық бағалар);

c. ЭСН-2024 – (2024 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);

d. ЭСН-2022 – (2022 жылғы үлгідегі элементтік сметалық нормалар);

Қажет болған жағдайда жер учаскелерін бөлуге, ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге арналған шығындарды көздеу.

	15.
	Жобалық құжаттаманың құрамы
	Жоба қағаз жеткізгіште 4 данада және электрондық түрде (PDF + DWG, Excel редакцияланатын форматтарында) ұсынылуы тиіс:
- Түсіндірме жазба.
- Жер учаскесін жоспарлау ұйымының схемасы (Бас жоспар).
- Кестелер мен схемалары бар бөлшектеуді ұйымдастыру жобасы (БҰЖ).
- ӨҚ және ЕҚ бөлімі (Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау).
- Сметалық құжаттама.
- ҚОҚБ (қоршаған ортаны қорғау бөлімі);
- ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) (жобамен нақтыланады);
- РҰШ (рұқсат етілетін шығарындылар нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- РҰТ (рұқсат етілетін төгінділер нормативтері) (қажет болған жағдайда);
- ҚББ (қалдықтарды басқару бағдарламасы) (қажет болған жағдайда);
- ТҚІЖ (табиғат қорғау іс-шараларының жоспары) (қажет болған жағдайда);
- ӨЭББ (өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы) (қажет болған жағдайда).

	16.
	Жобалық шешімдерге қойылатын негізгі талаптар
	Бөлшектеуге арналған технологиялық шешімдер:
· Қолданыстағы коммуникациялар мен ГРС/КС жабдықтарының зақымдануын болдырмайтын бөлшектеу әдістерін қарастыру.
· Қолданыстағы газ құбырларының жанында соққысыз әдістерді (алмазды кесу, гидравликалық крашерлер) және қолмен бөлшектеуді қарастыру.
· Техника жұмыс істейтін аймақта қолданыстағы кабельдік эстакадалар мен құбыржолдарға уақытша қорғаныш қоршаулар мен төсемдер орнатуды қарастыру.
Инженерлік желілер:
· Электрмен жабдықтау, БӨАжА, жылумен және сумен жабдықтау жүйелерін физикалық ажырату (көрінетін үзіліс) схемаларын әзірлеу.
· Жарылыс-өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, технологиялық құбыржолдарды герметизациялау және бітеуіштермен жабдықтауды қарастыру.

	17.
	Жұмыс жобасын келісуге қойылатын талаптар
	Жұмыс жобасын:
- Тапсырыс берушімен («Ақтөбе» МГБ);
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін бақылау саласындағы уәкілетті органмен (қажет болған жағдайда);
- төтенше жағдайлар департаментімен;
- басқа да мүдделі уәкілетті бақылаушы органдармен келісу.
· Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге қарау және келісу үшін қағаз жеткізгіште 2 данада және USB жинақтауышта өңделетін форматта қазақ және орыс тілдерінде электрондық түрде 2 данада ұсынылуы тиіс.

	18.
	Берілетін құжаттамаға қойылатын талаптар
	1. Жұмыс жобасы Тапсырыс берушіге («Ақтөбе» МГҚБ) тапсырылуы тиіс:

1.1 қатты мұқабада рәсімделген ЖСҚ-ның қағаз нұсқасында – қазақ және орыс тілдерінде 4 (төрт) дана;

1.2 USB жинақтағышта электрондық түрде Microsoft Word, Excel (2003 нұсқасы) және Portable Document Format (PDF), KENML форматтарында – қазақ және орыс тілдерінде 3 (үш) дана.

1.3 электрондық нұсқада қағаз түріндегі құжаттаманың толық әрі бірдей соңғы (яғни жобалау ұйымдарында мұрағатқа тапсырылатын) нұсқасы болуы тиіс.

2. USB жинақтағыштардағы деректер қағаз түріндегі құжаттама тізбесіне сәйкес болуы тиіс және құжаттама құрамында әртүрлі бөлімдер (мысалы: сметалық, техникалық бөлім, түсіндірме жазба және т.б.) болған жағдайда, электрондық нұсқада әрбір бөлім жеке файл түрінде ұсынылуы тиіс;

3. Есептік құжаттарға арналған барлық векторлық графикалық схемалар мен сызбалар Тапсырыс берушімен келісілген бағдарламалық қамтамасыз ету форматында орындалуы тиіс;

4. Инженерлік ізденістер материалдары мына талаптарды ескере отырып ұсынылуы тиіс:
- QazTRF-23 координаттар жүйесі (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023);
- QazVRF биіктіктер жүйесі (Qazaqstan Vertical Reference Frame);
- AutoCad (DWG) форматында.

Есептің тілі: қазақ, орыс тілдері. Есептерде редакциясы мен күні көрсетілуі қажет.

5. Бекітілген құжаттама толық жинақталған және зақымдалмаған күйде мұрағаттық қораптарға салынған түрде, РЖ қабылдау-тапсыру актісі қоса беріліп ұсынылуы тиіс.

	19.
	Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Келесі шарттар мен талаптарды орындау:

	20.
	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың, Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңының және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 24.10. № 732 бұйрығымен бекітілген «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнының» талаптарына сәйкес «Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шаралары және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу іс-шаралары» бөлімін әзірлеу.

	21.
	Өрт қауіпсіздігі бойынша инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар
	Қазақстан Республикасындағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес объектіні мына жүйелермен қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды әзірлеу:
- өрттің алдын алу;
- өртке қарсы қорғау.

	22.
	Жұмыс сызбаларына қойылатын талаптар
	Сызбаларды ГОСТ 21.101-97 «Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасының жүйесі. Жобалық және жұмыс құжаттамасына қойылатын негізгі талаптар» талаптарына сәйкес ресімдеу.

	23.
	Жұмыс жобасына сараптама жүргізуге қойылатын талаптар
	Сараптама ұйымының қызметтеріне ақы төлеу шығыстарын Тапсырыс беруші көтереді.
Мердігер жобаны сараптаманың барлық кезеңдерінде толық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
Сараптаманың ескертулері бойынша жобаны түзету жұмыстардың жалпы құнына кіреді және регламентте белгіленген мерзімдерде Мердігер тарапынан орындалады.
Жобалау жұмыстарын орындаудың міндетті шарты – кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алу.
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