	Приложение №1

	к Технической спецификации


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

на разработку проектно-сметной документации (ПСД на демонтаж склада прирельсового Аварийно-ремонтного участка г. Шалкар
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование объекта
	Склад прирельсовой 

	2.
	Основание для разработки
	План капвложений АО «Интергаз Центральная Азия» на 2026-2027 г. г.

	3.
	Вид строительства
	Демонтаж (ликвидация)

	4.
	Район, пункт и площадка строительства
	Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар площадка Аварийно-ремонтного участка

	5.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное (Рабочий проект)

	6.
	Заказчик
	Филиал УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия»

	7.
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика.

	8.
	Структура документации
	Согласно требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»

	9.
	Основные технические показатели
	· Демонтаж кровли из рифленого черного металла- 333 м2





· Демонтаж  стен из рифленого черного металла – 250,8 м2





· Демонтаж полов из листовой стали -297 м2





· Демонтаж ворот -4 шт / 16,2м2





· Демонтаж металлического каркаса металлической профили -1039 м3

· Демонтаж свай или опор -53 шт.

	10.
	Особые условия проектирования
	Работы производятся на территории действующего предприятия с круглосуточным режимом работы и в охранной зоне компрессорной станции.

	11.
	Сбор исходных данных
	По письменному запросу Подрядчика Заказчик (УМГ «Актобе») предоставит имеющиеся у него данные, необходимые для разработки Рабочего проекта.

Сбор информации, отсутствующей у Заказчика, осуществляется Подрядчиком самостоятельно по поручению (доверенности) Заказчика.

	12.
	Выполнение изыскательских работ
	1. Использовать имеющиеся у Заказчика материалы.

2. При необходимости выполнить дополнительные изыскания в объеме, требующемся для разработки Рабочего проекта, согласно строительным нормам и правилам Республики Казахстан

	13.
	Нормативно-техническая база (РК)
	Рабочий проект разработать в соответствии с требованиями:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»,

- СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий»,

- СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы»,

- ВН РК 3.1-001-2024 «Автомобильные дороги»,

- другими нормативными документами и законодательными актами, действующими в Республике Казахстан.

· СН РК 1.03-06-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

· СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» 
· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 

· СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

· СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,

· ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям», 

· ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности».

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 об утверждении «Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов (утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию РК).

	14.
	Требования к сметной документации
	1. Сметную документацию по проекту выполнить ресурсным методом, согласно приказу МИИР РК Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 223 нк от 01.12.2022г. «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве», руководствуясь НДСЦ РК 8.01-08-2022 “Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан”, (с изменениями и дополнениями по приказу Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 4.11.2025 года № 143-нк).  

2. Сметы выполнить в последней версии программном комплексе «АВС», на момент заключения договора о прохождении экспертизы.

3. С учетом действующих положений при выборе источника для включения работ во вновь разрабатываемые или корректируемые локальные сметы рекомендуется придерживаться приоритетов:

a. УСН КВР - (укрупненные сметные нормы на конструкции и виды работ).

b. ЕСЦ – (единичные сметные цены);

c. ЭСН-2024 – (элементные сметные нормы образца 2024 года);

d. ЭСН-2022 – (элементные сметные нормы образца 2022 года);

Предусмотреть затраты на отвод земельных участков, возмещение потерь сельскохозяйственного производства. (при необходимости)

	15.
	Состав проектной документации
	Проект должен быть предоставлен в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (PDF + редактируемые форматы DWG, Excel):

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка (Генплан).

- Проект организации демонтажа (ПОД) с графиками и схемами.

- Раздел ПБ и ОТ (Промышленная безопасность и охрана труда).

- Сметная документация.
- РООС (раздел охраны окружающей среды);

- ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду (уточняется проектом);

- НДВ (нормативы допустимых выбросов) (при необходимости);

- НДС (нормативы допустимых сбросов) (при необходимости);

- ПУО (программа управления отходами) (при необходимости);

- ППМ (план природоохранных мероприятий) (при необходимости);

- ППЭК (программа производственного экологического контроля) (при необходимости).


	16.
	Основные требования к проектным решениям
	Технологические решения по демонтажу:
· Предусмотреть методы демонтажа, исключающие повреждение действующих коммуникаций и оборудования ГРС/КС.

· Вблизи действующих газопроводов предусмотреть безударные методы (алмазная резка, гидравлические крашеры) и ручную разборку.

· Предусмотреть установку временных защитных ограждений и настилов для действующих кабельных эстакад и трубопроводов в зоне работы техники.

Инженерные сети:

· Разработать схемы физического отсоединения (видимого разрыва) электроснабжения, КИПиА, тепло- и водоснабжения.

· Предусмотреть герметизацию и заглушку технологических трубопроводов с учетом требований взрывопожаробезопасности

	17.
	Требования к согласованию Рабочего проекта 
	Рабочий проект согласовать:

- с Заказчиком (УМГ «Актобе»); 

- с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (при необходимости);  

- с уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического контроля (при необходимости); 

- с уполномоченным органом контроля за промышленной, пожарной безопасностью (при необходимости);  

- с департаментом по чрезвычайным ситуациям;

- с другими заинтересованными уполномоченными контролирующими органами.

· Рабочий проект должен быть предоставлен Заказчику на рассмотрение и согласование в 2 экземплярах на бумажном носителе и 2-м экземпляре в электронном виде на USB накопителе в редактируемом формате на казахском и русском языках.

	18.
	Требования     

к передаваемой документации
	1. Рабочий проект должен быть сдан Заказчику (УМГ «Актобе»):

1.1 в бумажном виде в твердом переплете оформленного ПСД – 4 (четыре) экземпляра на казахском и русском языках;

1.2 в электронном виде на USB накопителе в форматах Microsoft Word, Excel (версии 2003) и Portable Document Format (PDF), KENML – 3 (три) экземпляра на казахском и русском языках.

1.3 электронный вариант должен содержать идентичную полную финальную (то есть та, которая в проектных организациях сдается в архив) версию документации в бумажном виде. 

2. Данные на USB накопители должны соответствовать перечню документации в бумажном виде и в случае, когда документация содержит в своем составе различные разделы (например: сметная, техническая часть, пояснительная записка и т.п.), то в электронном варианте каждый раздел должен быть представлен в виде отдельных файлов;

3. Все векторные графические схемы и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате программного обеспечения по согласованию с Заказчиком;

4. Материалы инженерных изысканий должны предоставляться с учётом следующих требований: 

-  система координат QazTRF-23 (Qazaqstan Terrestrial Reference Frame 2023); 

-  системе высот QazVRF (Qazaqstan Vertical Reference Frame); 

- в формате AutoCad (DWG).

Язык отчета: казахский, русский язык. В отчетах необходимо указать ревизию и дату.

5. Утвержденная документация должна предоставляться укомплектованная и уложенная в архивных коробках без повреждений с приложенным актом приема-передачи РП.

	19.
	Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Выполнить следующие условия и требования:

1. Подготовка и подача заявления Заказчика о намечаемой деятельности с учетом возможных воздействий в период СМР и эксплуатации, получение заключения скрининга воздействий намечаемой деятельности либо заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, разработка раздела «Охрана окружающей среды», проведение по упрощенному порядку экологической оценки согласно инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, проведение общественных слушаний согласно правил проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (включая подачу объявления на двух языках в печатное издание, телерадиоресурсы и размещение объявлений на досках в местах, доступных заинтересованной общественности за счет средств Исполнителя услуг, взаимодействие с МИО/уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по вопросам проведения общественных слушаний);

2. В случае получения заключения о необходимости разработки отчета о возможных воздействиях (далее - ОВВ) - подготовка ОВВ, проведение общественных слушаний, получение заключения по результатам ОВВ и разработка послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности. По результатам проведения процедуры скрининга при выставлении требований со стороны государственных органов в области охраны окружающей среды, получить необходимые согласования в соответствующих государственных органах.

3. Корректировка проектов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, программы управления отходами, плана природоохранных мероприятий, программы производственно-экологического контроля Филиала УМГ при необходимости для включения новых источников, а также проведение общественных слушаний согласно правил проведения общественных слушаний, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

4. Получение на имя Заказчика экологического разрешения/декларации о воздействии на окружающую среду или мотивированного отказа по результатам государственной экологической экспертизы местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы до начала строительно-монтажных работ и на весь период их проведения, включая этап эксплуатации.

5. Добавление мероприятий по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности в проекты РООС/ОВВ (разделы: Оценка воздействия на растительность; Оценка воздействий на животный мир) в соответствии с экологическим законодательством РК и иными нормативными актами, включая, но не ограничиваясь:

- предотвращение гибели птиц и животных, сохранение условий размножения, миграционных путей и мест концентрации;

- изоляция траншей и котлованов (пленка, сетка, ограждения);

- устройство спасательных выходов из траншей (трапики, скошенные откосы);

- обследование территории после завершения работ для проверки состояния биоразнообразия;

- подготовка итогового отчета для Заказчика в произвольной форме.

6. Предусмотреть затраты на утилизацию/удаление промышленных отходов, образованных при выполнении строительно-монтажных работ, специализированными предприятиями.



	20
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан, Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и «Объемом и содержанием инженерно​-технических мероприятий гражданской обороны», утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан № 732 от 24.10.2014г.

	21
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по пожарной безопасности
	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан по обеспечению объекта системами:

- предотвращения пожара; 

- противопожарной защиты.

	22
	Требования к рабочим чертежам
	Оформить чертежи согласно требованиям, ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	23.
	Требования к экспертизе Рабочего проекта
	Расходы по оплате услуг экспертной организации несет Заказчик. 

Подрядчик обеспечивает полное сопровождение экспертизы проекта на всех её этапах.

Корректировка проекта по замечаниям экспертизы входит в общую стоимость работ и выполняется Подрядчиком в установленные регламентом сроки.

Обязательным условием выполнения проектных работ является получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.
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