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Укладочная схема - ведомость

Магистраль:  ВОЛС ШААР  Участок (А-Б): ВОЛС Алматы-Каскелен-Узунагаш
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ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ВОЛС СЕТИ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
1 Область применения

1.1 Стандарт АО «Казахтелеком» «Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений магистральных и внутризоновых ВОЛС сети АО «Казахтелеком» (далее – Стандарт) разработан для подразделений АО «Казахтелеком», занимающихся приемкой в эксплуатацию магистральных и внутризоновых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) после завершения строительства, текущего и капитального ремонта на сетях АО «Казахтелеком».

1.2 Стандарт разработан в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

1.3 Настоящий Стандарт является документом для внутреннего пользования, устанавливающим технологию и порядок приемки в эксплуатацию объектов линейных сооружений, завершенных строительством, на внутризоновой и магистральной сетях АО «Казахтелеком» (далее – Общество).

1.4 Приемка в эксплуатацию объектов линейных сооружений, законченных строительством, осуществляется в соответствии с «Регламентом приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством».
2 Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями, принятые в АО «Казахтелеком»:

2.1 Акт приемки объекта в эксплуатацию (Акт приемки): Акт, подписываемый Заказчиком совместно с подрядчиком, лицами, осуществляющими технический, авторский надзоры и на основании заключении Комиссий АО «Казахтелеком», декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

2.2 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ): комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению объекта на конкретном земельном участке (площадке, трассе), а также обязательные требования, условия и ограничения к проектированию и строительству, устанавливаемые в соответствии с градостроительными регламентами для данного населенного пункта.
2.3 Гарантийный срок: период, в течение которого в случае обнаружения в поставленном оборудовании, материалах, кабельной продукции и других компонентов, неисправности поставщик обязан устранить ее за свой счет или произвести замену. 
2.4 Заказчик: филиал АО «Казахтелеком», в лице Генерального директора, назначаемый распоряжением об открытии финансирования, заключающий договор подряда на строительство объекта (-ов) линейных сооружений связи и осуществляющий свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

2.5 Проектно-сметная документация (проект): документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства
2.6 Подрядчик: физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

2.7 Поставщик: фирма (организация), заключившая с заказчиком договор на поставку оборудования, несущая ответственность за поставку оборудования в полном объеме.

2.8 Технический надзор - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию.
2.9 Технологический надзор – надзор за строительно-монтажными работами, выполнением технологической последовательности и проектных решений, осуществляемый эксплуатационными филиалами Общества.
3 Обозначения и сокращения

АПЗ – архитектурно-планировочное задание;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ВОК – волоконно-оптический кабель;

ГНБ – горизонтально направленное бурение;

КИП – контрольно-измерительный пункт;
КЦ – кабельный цех;

ЛАЦ – линейно-абонентский цех;

ЛТЦ/ЛТУ – линейно-технические цех/участок;

ЛС – линейные сооружения;

НРП – необслуживаемый регенерационный пункт;

ОВ – оптическое волокно;
ОДС – Объединение «Дальняя связь» – филиал АО «Казахтелеком»;
ОК – оптический кабель;

ОП – оконечный пункт;

ПТО – производственно-технический отдел ОДС;
ПСД – проектно-сметная документация;

ПЭТ – полиэтиленовая труба;

ТУМС – технический узел местных сетей;

ТУСМ – технический узел сети магистральных связей и телевидения;

ODF – оптический КРОСС (Optical Distribution Frame).
4 Общие положения

4.1 Комиссия АО «Казахтелеком» определяет полную готовность завершенного строительством объекта линейных сооружений магистральных и зоновых сетей к приемке Заказчиком в эксплуатацию.

4.2 Необходимые условия устанавливаются местными исполнительными органами районов, городов при выдаче Заказчику (застройщику) АПЗ по форме, утвержденной Стандартом государственной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания», и должны быть зафиксированы в этом задании.

4.3 Предъявленный к приемке объект линейных сооружений (далее – ЛС) магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком» должен быть полностью смонтирован и укомплектован расходными материалами и другими изделиями согласно договору в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (далее – ПСД).

4.4 Для проведения комплексной проверки приказом Заказчика создается Комиссия АО «Казахтелеком», в котором указываются наименование объекта, состав комиссии и сроки проведения.
4.5 Подрядчик представляет Комиссии АО «Казахтелеком» комплект исполнительной документации в соответствии с Перечнем исполнительной документации на ВОЛС, приведенным в Приложении А к настоящему Стандарту. Опись документов приведена в Приложении А.1 к настоящему Стандарту. Формы документации приведены в Приложениях А.2 – А.21 к настоящему Стандарту. Кроме того, Подрядчик должен представить Заказчику акт освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в Приложении Ж к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством». Документация представляется комиссии в одном экземпляре и комплектуется по участкам.
4.6 Кроме Акта освидетельствования скрытых работ, для оперативного получения информации в части выполненных работ по прокладке ПЭТ, со стороны филиала, производящего технологический надзор, могут быть оформлены Освидетельствования скрытых работ по Приложению А.10-1, которые передаются Заказчику. При этом данная форма является не обязательной и оформляется по согласованию между Заказчиком и филиалом, производящим технологический надзор.
4.7 При необходимости составляется объёмная справка, подписывается подрядчиком и аттестованным техническим надзором. Примерная форма приведена в Приложении Б.
4.8 Предоставленная подрядчиком документация должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика, выполнившего строительство линейных сооружений, а также специалистом эксплуатационного подразделения.

4.9 Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» подписывается председателем и всеми членами Комиссии в сроки, обеспечивающие подписание Акта приемки Заказчиком в рамках договорных обязательств. Заключение составляется в необходимом количестве экземпляров для подписания Акта приемки Заказчиком.

4.10 В случае выявления замечаний и недоделок в процессе комплексной проверки составляется протокол, по форме, приведенной в Приложение Е к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством», в котором указываются все выявленные замечания и недоделки с указанием срока их устранения. 
4.11 Замечания считаются устраненными после подписания протокола устранения замечаний и недоделок (Приложение Е к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством»). Протокол о выявлении/устранении подписывается представителями Заказчика, Подрядчика, эксплуатационного подразделения АО «Казахтелеком» и другими представителями заинтересованных подразделений Заказчика, осуществляющими технический и технологический надзоры.
4.12 При устранении выявленных нарушений приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном Регламентом приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством».

4.13 Задачи комиссии АО «Казахтелеком»:

1) составление графика и плана работы Комиссии АО «Казахтелеком», в которых определяется перечень проверок, измерений, испытаний и их объем;

2) установление соответствия вводимой в действие мощности (вместимости, пропускной способности) объекта утвержденным в проектно-сметной документации показателям, назначение повторного проведения в необходимых случаях контрольного опробования и испытаний технологического оборудования, инженерных систем, линейных сооружений связи;

3) проверка соответствия выполненных строительно-монтажных работ и смонтированного технологического, инженерного или иного оборудования утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации, нормативным требованиям (условиям, ограничениям), правилам строительства и согласованным отступлениям от проектно-сметной документации (наличие протокольных заключений);

4) проверка исполнительной документации на комплектность, полноту содержания и качество исполнения, и наличие подписи технического надзора;
5) анализ первичных документов технического надзора (журналы в соответствии с п.п.4 пункта 5 Статьи 34-1 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»), спецификаций фирм-поставщиков линейно-кабельной продукции и других материалов, сертификатов соответствия на кабель и материалы;

6) проверка протоколов оптических и электрических измерений на соответствие их нормам, техническим требованиям (по линейным сооружениям);

9) проверка правильности функционирования объекта;

10) проверка журнала производства работ (в соответствии с п.п.4 пункта 5 Статьи 34-1 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан») и журнала авторского надзора;

11) определение технической готовности объекта к эксплуатации;

12) установление и документальное подтверждение готовности законченного строительством объекта;

13) в случае непригодности объекта к эксплуатации представление подрядчику соответствующего мотивированного заключения;

15) возврат документации, полученной от Заказчика и/или подрядчика, после завершения полномочий.
4.14 Подписание председателем и членами комиссии заключения Комиссии АО «Казахтелеком» с замечаниями или особыми мнениями не допускается. 

4.15 Если по решению комиссии АО «Казахтелеком» объект не может быть принят в эксплуатацию, председатель комиссии предоставляет подрядчику мотивированное заключение.

4.16 Акт приемки подписывается Заказчиком, Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры. Акт приемки с момента подписания Заказчиком является утвержденным. Дата в правом верхнем углу Акта является датой утверждения.
5 Проведение технического/технологического надзора за строительством объектов линейных сооружений сетей телекоммуникаций

5.1 Технический и технологический надзор за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом линейных сооружений производится в течение всего периода строительства. 
5.2 Технический надзор устанавливается с целью осуществления систематического контроля за качеством, технологической последовательностью и точным соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектным решениям, руководствам, строительным нормам и правилам, а также для повышения ответственности строительно-монтажных организаций за качество строительства, надежность и долговечность линейных сооружений.

5.3 Технический надзор за производством строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с:
1) Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Статья 34-1;

2) Правилами технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий телекоммуникаций. Часть 3. Раздел 12;

3) Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО «Казахтелеком»;

4) Регламентом приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством.
5.4 Технический надзор за производством строительно-монтажных работ, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», осуществляется заказчиком самостоятельно с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.
5.5 Технологический надзор – устанавливается с целью соблюдения технологической последовательности и проектных решений, где работники эксплуатационных филиалов сопровождают строительные колонны на местах и на всем протяжении строительно-монтажных работ.

5.6 Технологический надзор осуществляется по распоряжению ЦА. Для осуществления технологического надзора могут назначаться работники, не имеющие соответствующий аттестат в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», однако имеющие опыт и квалификацию в сфере обслуживания и технической эксплуатации средств телекоммуникаций, а также обладающими знаниями правил и норм в области строительства линейных сооружений связи.

5.7 При выявлении отклонений от строительных норм и проектных решений, филиал производящий технологический надзор направляет на имя Заказчика проекта письма-уведомления.

6 Приемка в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральных и зоновых сетей, завершенных капитальным строительством

6.1 Приемка и ввод в эксплуатацию построенных объектов линейных сооружений магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством, либо, если это предусмотрено договором, участка/очереди/этапа работ, производится Заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и при наличии:

· заключения Комиссии АО «Казахтелеком» согласно Приложению А к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством»;

· декларации о соответствии согласно Приложению Б к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством»;

· заключения о качестве строительно-монтажных работ согласно Приложению В к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством»;

· заключения о соответствии выполненных работ утвержденному проекту согласно Приложению Г к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством». 

6.2 Этапы приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов связи:

1) письменное извещение подрядчиком Заказчика о готовности объекта к приемке в срок, указанный в договоре;

2) создание комиссии АО «Казахтелеком»;

3) приемка объекта Заказчиком.
6.3 Состав, полномочия Комиссии АО «Казахтелеком» и порядок комплексной проверки объекта приведены в «Регламенте приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством».

6.4 Порядок приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральных и зоновых сетей, завершенных капитальным строительством:

6.4.1 ознакомление Заказчика с проектом и исполнительной документацией:

1) производится 100-процентное ознакомление с рабочими чертежами;
2) совершаются необходимые выписки для проверки фактически выполненных работ;

3) проверяется 100-процентное наличие согласования с землепользователями и заинтересованными организациями.
6.4.2 Проверка исполнительной документации (предоставляется подрядчиком):

1) проверка откорректированных рабочих чертежей проекта;

2) проверка актов на скрытые работы с визами представителей заказчика и аттестованного технического надзора (100%);

3) проверка соответствия схем кабельной канализации (в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации);

4) проверка соответствия схем кабельной канализации, схем шкафных районов (на местной сети) и карточек вводов (в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации);

5) анализ протоколов измерений и испытаний на предмет их соответствия нормам.

Примечание - длина кабеля регенерационного участка должна соответствовать длине участка по рефлектограмме, поделённой на коэффициент скрутки волокна в кабеле: 

                                                        Lкаб.= Lопт./ (1,01( 0,005).

6.4.3 Осмотр и проверка кабельной трассы:
1) осуществляется внешний осмотр – проверка 100% трассы (сложные участки проверяются пешим способом – не на транспорте);

2) проверяется:

· наличие идентификационных столбиков и маркеров;

· наличие знаков/идентификационных столбиков в местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями;

· наличие и качество надписей на столбиках и знаках;

· качество засыпки траншеи и котлованов;

· качество расчистки и планировка трассы;

· очистка просек, рекультивация земли после разрытия;

· выкладка кабеля и ПЭТ в кабельной канализации, а также их крепления к линейной арматуре;

· наличие крепления технологического запаса кабеля и муфт к линейной арматуре в ККС кабельной канализации;

3) осуществляется выборочная проверка правильности привязки на соответствие исполнительной документации:

· наличие внешних опознавательных устройств, соответствие их исполнительной документации и правильность их привязки на местности; 
· привязки к местности подземных составных элементов кабельной трассы (кабеля, муфт, подземных переходов).

Примечание - при этом для привязки (фиксации) кабельных трасс и объектов могут применяться мерные ленты/рулетки, где продольные и поперечные замеры до постоянных ориентиров (а/дороги, ж/д, ЛЭП, капитальные строения и т.д.) делаются в пределах населенных пунктов с интервалом, через каждые 20 метров, а за пределами населенных пунктов с интервалом через каждые 100 метров (ориентирами для 100 метровых привязок, могут быть пикеты, указанные в проектных рабочих чертежах). Кроме этого, привязке подлежат все – муфты, поворотные точки (при отклонении от прямолинейности более, чем на 2 метра), переходы через подземные и наземные преграды, пересечения через подземные коммуникации (трубопроводы и др.).

В качестве альтернативного варианта для привязки кабельных трасс могут применяться 2-х частотные (не менее) GPS приборы (тахеометры), имеющие погрешность не более 60 см. Принцип привязки кабельной трассы в этом случае заключается в выполнении только продольной привязки – в пределах населенных пунктов, через каждые 20 метров и, через каждые 100 метров за пределами населенных пунктов. Также, должны быть зафиксированы все – муфты, поворотные точки (при отклонении от прямолинейности более, чем на 2 метра), переходы через подземные и наземные преграды, пересечения через подземные коммуникации (трубопроводы и др.);
· осуществляется выборочная проверка глубины залегания муфт, выкладки кабеля в котлованах и осмотр смонтированных муфт (при необходимости со вскрытием муфт) – проверка одного-двух котлованов (сверяются по актам на скрытые работы).

Примечание - по решению комиссии проверка глубины залегания конструктивных элементов ЛС ВОЛС из расчета 1 шурф на 10 км трассы может производиться путем разрытия. В случае несоответствия глубины залегания хотя бы в одной точке комиссия АО «Казахтелеком» может потребовать дополнительного вскрытия в количестве, необходимом для полного выяснения ситуации. Шурфование выполняется представителями подрядной организации.
На магистральных и внутризоновых ВОЛС должно быть проверено не менее 3-х муфт, на ответвлениях не менее 1-й муфты (сверяются по актам на скрытые работы).

4) определяется глубина прокладки п/э трубы, оптического кабеля (далее – ОК) и сигнально-предупредительной ленты – проверка 1–2 раскопок (сверяется по актам на скрытые работы);
5) осуществляется осмотр и проверка кабельных переходов ОК через водные преграды – 100% без разрытия (сверяется по актам на скрытые работы);
6) устанавливается пересечение кабелей связи ОК с подземными инженерными коммуникациями, а также с автомобильными и железными дорогами – 100% без разрытия (сверяется по актам на скрытые работы).

Примечание - по решению комиссии могут быть сделаны 2–3 раскопки в местах пересечения (для работ, выполненных традиционным способом);

7) проверка качества прокладки кабеля (ОК), п/э трубы и размещения муфт в кабельной канализации – 30% смотровых устройств, 100% муфт:

· выкладка кабелей (ОК), п/э труб и муфт в транзитных смотровых устройствах,

· состояние кабелей, п/э труб (наличие вмятин, пережимов, недопустимых изгибов, задиров оболочки);

9) проверка технических характеристик оптических волокон – проверка 100%:

· качества монтажа;

· измерений затухания монтированных жил кабеля;

· рефлектограммы измерений для ОК.
6.4.4 Проверка кабельной канализации: соответствие существующим и утвержденным правилам строительства кабельной канализации.
6.4.5 Проверка контрольно-измерительных пунктов для сигнально-предупредительной ленты или проводов с медными жилами (типа П-294) на переходах через реки привязки – проверка 100%:

· внешний осмотр;

· монтажа КИП.
6.4.6 Проверка защиты кабельных линий от ударов молнии – проверка 100%: осуществляется по актам на скрытые работы. По решению комиссии в необходимых случаях может быть выполнена проверка расположения и глубины прокладки предусмотренных проектом защитных тросов и контуров заземления.
6.5 Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта оформляется актом приемки по форме, приведенной в Приложение Д, к «Регламенту приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов местной, магистральной и внутризоновой сети АО «Казахтелеком», завершенных капитальным строительством». 

Примечание - при подписании Акта приемки объекта в эксплуатацию, использовать форму приложения к акту соответствующую объекту строительства.

7 Приемка в эксплуатацию линейных сооружений после капитального ремонта
7.1 Процесс приемки комиссией капитально отремонтированного объекта (линейных сооружений) в эксплуатацию начинается с момента получения заказчиком от подрядчика письменного извещения о завершении строительно-монтажных работ на объекте и готовности линейных сооружений к приемо-сдаточной процедуре.
7.2 Подрядчик представляет Заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с Перечнем, приведенным в Приложении В к настоящему Стандарту.

7.3 К приемке предъявляются линейные сооружения, на которых выполнены все работы, предусмотренные планом. Предъявленные к приемке линейные сооружения должны быть полностью готовы к приему-сдаче. Исполнительная документация должна быть откорректирована в соответствии с фактически произведенными работами. Стоимостную документацию необходимо подготовить для своевременного и правильного отнесения затрат на увеличение балансовой стоимости существующего объекта или на расходы за период, в котором они были понесены (в зависимости от характера работ и в соответствии с утвержденными рекомендациями по отражению затрат в финансовой отчетности). Работы, выполненные с отступлениями от проекта, не согласованные c заказчиком, а также с нарушением требований нормативных документов приемке не подлежат. В этом случае комиссия должна составить обоснованное заключение и представить его подрядчику для устранения выявленных недоделок в установленные комиссией сроки.
7.4 Приемка в эксплуатацию капитально отремонтированных линейных сооружений производится приемочной комиссией. Комиссия назначается приказом руководителя структурного подразделения (филиала), выступающего в роли заказчика, формирующего состав комиссии. Комиссия назначается ежегодно с начала ремонтного сезона.

7.5 В состав комиссии по приемке объектов (линейных сооружений) в эксплуатацию включаются:

· председатель приемочной комиссии – Директор ТУМС, Технический директор ОДС;

· заместитель председателя приемочной комиссии – Заместитель Директора ТУМС, Заместитель технического директора ОДС;

· члены приемочной комиссии – представители Департамента технической поддержки сетей телекоммуникаций Общества (по согласованию);

· ответственные специалисты от филиала; представители эксплуатационного подразделения (начальник ТУСМ и ПТО ОДС), на баланс которого будет принят объект;

· представитель подрядчика (по согласованию).

7.6 До предъявления приемочной комиссии капитально отремонтированных сооружений специалист (начальник КЦ/ЛАЦ/ЛТЦ/ЛТУ/ТУСМ) эксплуатационного подразделения обязан организовать их предварительное освидетельствование с целью проверки готовности этих сооружений к приемке с оформлением справки об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке, форма которой приведена в Приложении В.1 к настоящему Стандарту.

7.7 На капитально отремонтированные линейные сооружения Подрядчик, выполнивший работы, представляет приемочной комиссии приемо-сдаточную техническую документацию (исполнительную и стоимостную) в одном экземпляре в следующем составе:

1) исполнительная документация:

· утвержденные проектом рабочие чертежи и сметы (сметно-финансовые расчеты) на ремонт;
· рабочие чертежи объекта ремонта, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
· справка о выполненных работах (физический объем), подписанная представителями подрядчика, выполнившими работы, и ответственными специалистами эксплуатационного подразделения;

· акт освидетельствования скрытых работ, форма которого приведена в Приложении А.10 к настоящему Стандарту;

· укладочная ведомость прокладки ПЭТ, кабеля в земле;

· протоколы измерения электрического сопротивления заземления, формы которых приведены в Приложении А.17 к настоящему Стандарту;

· ведомость установленного оборудования:

· протоколы измерений параметров оптических волокон кабеля при входном контроле;
· протоколы измерения затухания ОВ оптических кабелей смонтированных магистральных, внутризоновых линий;

−
протоколы измерения величины сопротивления изоляции между оболочкой и бронёй проложенных оптических кабелей;

−
акты(отчеты) по проверки герметичности смонтированных оптических муфт;

−
рефлектограммы ОВ магистральных и внутризоновых линий;

−
копии паспортов смонтированных оптических муфт (протоколы монтажа муфт).
2) стоимостная документация:

· справка о фактической стоимости выполненных работ;

· справка-наряд о фактическом расходе использованных для ремонта линий материалов;

· справка о количестве материала, сданного на склад после демонтажа, форма которой приведена в Приложении В.2 к настоящему Стандарту.

7.8 Представленная подрядчиком приемо-сдаточная техническая документация (исполнительная, стоимостная) должна быть в обязательном порядке подписана и заверена печатями представителей заказчика и подрядчика, а также специалистом, ведущим технологический надзор за строительством, и ответственным представителем подрядчика ответственным за правильность оформления документации и соответствие ее фактически выполненным работам.

7.9 Ответственный специалист от филиала (технологический надзор за объектами капитального ремонта) должен представить приемочной комиссии следующую документацию:

· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

· дефектный акт, а также приложения к нему «Объем работ» и «Ведомость основных материалов», формы которых приведены, соответственно, в Приложениях В.3, В.4, В.5 к настоящему Стандарту;

· утвержденные проекты (рабочие чертежи и сметно-финансовые расчеты стоимости строительно-монтажных работ);

· сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
· журналы производства, материалы обследования и проверок, произведенных в процессе ремонта технологическим надзором;

· справка предварительного освидетельствования отремонтированных сооружений и готовности их к приемке, форма которой приведена в Приложении В.1 к настоящему Стандарту;

· утвержденный план капитального ремонта, составленный на год, и план-график ремонта;

· копии электрических паспортов строительных длин (копия паспорта поставщика продукции, приложенная к кабельному барабану);

· справка (при наличии таковой) о длительности перерыва в действии связи (указывается утверждённое контрольное время на устранение ремонта и фактически затраченное время с момента отключения до момента включения телефона, в телефоно-часах);

· инвентарная справка ТФ-3/12 (для представления в отдел технического учета) для подразделений РДТ;

· конкурсная документация и договор подряда.

7.10 Исполнительная документация в обязательном порядке предъявляется в отдел технического учета эксплуатационного подразделения для внесения корректировок в технические паспорта линейных сооружений. 

7.11 Акт приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений оформляется в трех экземплярах (один – в службу филиала, ответственного за проведение капитального ремонта на объекте, второй – в бухгалтерию филиала и третий – Подрядчику) по форме, указанной в Приложении В.6 к Стандарту. Акт утверждается руководителем структурного подразделения (филиала), назначившим приемочную комиссию.

Один экземпляр акта приемочной комиссии о приемке линейных сооружений в эксплуатацию после окончания работы комиссии в обязательном порядке должен быть передан в бухгалтерию филиала для отнесения капитальных вложений к объекту основных средств на увеличение его балансовой стоимости (капитальный ремонт с капитализацией активов). В случае капитального ремонта без капитализации активов затраты на ремонт должны быть признаны как расходы за период, в котором они были понесены.

7.12 В ходе приемки комиссия проверяет отремонтированные линейные сооружения, руководствуясь технической программой настоящего Стандарта. Все характеристики сооружений должны соответствовать технической документации на выполнение капитального ремонта, действующим нормам, ГОСТ и ТУ.
8 Приемка линейных сооружений после текущего ремонта

8.1 При текущем ремонте линейных сооружений выполняются следующие работы:

1) текущий ремонт кабельных линий:

· проложенных в кабельной канализации и коллекторе;

· проложенных в грунте;

· подвешенных на столбовых и стоечных линиях;

· проложенных по стенам зданий;

· проложенных под водой и по мостам;

2) текущий ремонт колодцев и трубопроводов кабельной канализации;

3) текущий ремонт сигнальных знаков на подводных кабельных переходах.

8.2 Также при текущем ремонте осуществляется:

· замена отдельных участков кабеля;

· замена и ремонт отдельных муфт;

· восстановление целостности защитных покровов кабеля;

· восстановление целостности ПЭТ.

8.3 Приемка работ по текущему ремонту линейных сооружений производится в течении двадцати рабочих дней после окончания ремонтных работ комиссией АО «Казахтелеком», назначаемой приказом руководителя эксплуатационного подразделения (в один этап), на СТC – начальником линейного цеха совместно с исполнителем работ (бригадиром ремонтной бригады или электромонтером) и оформляется актом приемки работ по текущему ремонту, приведенном в Приложении Г.1 к настоящему Стандарту.

8.4 Комиссия назначается ежегодно в начале ремонтного сезона. В состав комиссии АО «Казахтелеком» по приемке линейных сооружений после текущего ремонта включаются:

· начальник КЦ/ЛАЦ/ЛТЦ/ЛТУ/ТУСМ;

· начальник ПТО ОДС;

· инженер КЦ/ЛАЦ/ЛТЦ/ЛТУ/ПТО ОДС;

· бухгалтер (экономист).

8.5 До начала приемки работ по текущему ремонту линейных сооружений приемочной комиссии предъявляется один комплект следующей исполнительной документации:

· утвержденный план текущего ремонта линейных сооружений;

· дефектный акт, форма которого приведена в Приложении В.3 к настоящему Стандарту;

· рабочие чертежи объекта ремонта, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

· протоколы измерений линейных сооружений до и после ремонта;

· акты на скрытые работы (в случае их производства);

· наряд о фактическом расходе использованных для ремонта линий связи кабеля и других материалов;

· справка о количестве материала, сданного на склад после демонтажа, форма которой приведена в Приложении В.2 к настоящему Стандарту (оформляется в случае проведения работ подрядчиком).
8.6 Перечень предъявляемой исполнительной документации после текущего ремонта приведен в Приложении Г к настоящему Стандарту.

8.7 При приемке линейных сооружений приемочная комиссия проверяет:

· 100-процентное наличие отремонтированных линейных сооружений;

· не менее 10–15% отремонтированной кабельной канализации.

8.8 При выявлении в процессе приемки недоделок или отклонений от действующих норм и правил приемочная комиссия обязана составить ведомость недоделок/отклонений и установить сроки их устранения.
8.9 Приемка работ по текущему ремонту линейных сооружений оформляется актом приемки работ по текущему ремонту и записью в технических паспортах линейных сооружений за подписями лиц, принявших и сдавших работы, с указанием даты приемки. Акт приемки работ утверждается руководителем эксплуатационного подразделения. В акте приемки отмечаются объем и качество выполняемых ремонтных работ, недостатки и сроки их устранения, а также оценивается общее состояние ЛС на принимаемом участке и даются необходимые рекомендации на следующий ремонтный период.

8.10 Акт приемки работ по текущему ремонту составляется в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении Г.1 к настоящему Стандарту, 

8.11 Исполнительная документация, указанная в пункте 8.5 Стандарта и один экземпляр акта приемки работ после окончания работы приемочной комиссии должны быть переданы в отдел технического учета эксплуатационного подразделения. Второй экземпляр указанного акта должен быть передан в бухгалтерию эксплуатационного подразделения для отнесения затрат на основной объект и признания их как расходы, понесенные за период строительства (ремонта).

Приложение А
(обязательное)
Перечень предъявляемой исполнительной документации на ВОЛС

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа
	Примечание
	Носи

тель
	Исполнитель
	Приложения

	1 
	Опись документов
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.1

	2 
	Вневедомственная экспертиза проекта
	
	Б
	
	Заказчик
	

	3 
	Землеустроительный проект (материалы по предоставлению земельного участка под строительство ВОЛС, акт согласования отвода земли, договора-сервитута и т.д.)
	
	Б
	
	Заказчик
	

	3.1. 
	Решение акимата (областного/районного/городского) о предоставлении земельного участка под строительство ВОЛС
	
	Б
	
	Заказчик
	

	3.2. 
	Справки от землепользователей и органов управления земельными ресурсами об отсутствии претензий после окончания строительства
	
	Б
	
	Подрядчик 
	А.2

	3.3. 
	Справка о принятии на учет трассы ВОЛС от АИС ГЗК Республики Казахстан или отделами
	
	Б
	
	Заказчик
	А.3

	4 
	Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним
	С приложением протоколов мобильной группы
	Б
	
	Подрядчик
	А.4

	5 
	Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации
	Корректировка рабочих чертежей
	Б
	Э
	Подрядчик
	А.5

	6 
	Паспорт трассы
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.6

	6.1. 
	Укладочная схема-ведомость
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.7


	6.2. 
	Картограмма глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.8

	6.3. 
	Профиль перехода через водные и другие преграды, выполненные методом ГНБ
	
	Б
	Э
	Подрядчик
	А.9

	6.4. 
	Акт освидетельствования скрытых работ
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.10

	6.5. 
	Освидетельствование скрытых работ
	Оформляется по согласованию между Заказчиком и филиалом, выполняющим технадзор
	Б
	
	Филиал
	А.10-1

	6.6. 
	Договор на эксплуатацию кабеля в охранной зоне железных дорог
	
	Б
	
	Заказчик
	


Таблица 1 (продолжение)

	№ п/п
	Наименование документа
	Примечание
	Носи

тель
	Исполнитель
	Приложения

	6.7. 
	Протокол входного контроля строительной длины ВОК
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.11

	6.8. 
	Протокол монтажа муфт
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.12

	6.9. 
	Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ 
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.13

	6.10. 
	Протокол монтажа оптического КРОССа
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.14

	6.11. 
	Схема распределения волокон на участке 
	 
	Б
	
	Подрядчик
	А.15

	6.12. 
	Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.16

	6.13. 
	Протокол измерения электрического сопротивления заземления
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.17

	6.14. 
	Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы «земля») на смонтированном участке 
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.18

	6.15. 
	Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке
	
	
	Э
	Подрядчик
	А.19

	6.16. 
	Рефлектограммы измерения волокон на участке
	
	
	Э
	Подрядчик
	

	7 
	Заводские паспорта строительных длин ВОК
	В случае поставки материалов подрядной организацией предоставляет подрядчик
	Б
	
	Заказчик
	А.20

	8 
	Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование
	ПЭТ, оптические боксы, муфты и т.д. В случае поставки материалов подрядной организацией предоставляет подрядчик
	Б
	
	Заказчик/подрядчик
	А.21


Приложение А.1
(обязательное)
Опись документов

ВОЛС -  ___(индекс)_________

	№ формы


	Наименование документа


	Кол-во листов


	Номера страниц


	Примечания



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Составил:


	(должность)


	(фамилия, и. о.


	(подпись)


	(дата)




Приложение А.2
(обязательное)
Справки от землепользователей и органов управления земельными ресурсами (земельные комитеты, архитектуры, службы бассейнового управления и др.) об отсутствии претензий после окончания строительства 
Справка дана в том, что после прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС):

- на участке «_______________________________________________»;

- строительной организацией «______________________________________________________________________________________________________________________»;

- согласно рабочему проекту № ________ ;

- по землям __________________________________________________
Замечаний и претензий по восстановлению асфальтобетонных и других покрытий, планировке, а также по рекультивации земель не имеется.

________________                      _______________________________________

(подпись) 


                                       (Ф.И.О.)

       




М.П.

«_____» ___________________ 20___года

Приложение А.3
(обязательное)
Справка о принятии на учет трассы ВОЛС отделами 
по делам строительства и архитектуры 
	Дана в том, что 
	

	Построенная в 
	(наименование ВОЛС)

_________________________________________________________
(год строительства ВОЛС)


	П

	Нанесена на дежурные карты 

	
	(наименование района/города/области)


	

	По данным, предоставленным

	
	(наименование организации)


	

	М.П.
	Ф.И.О.                                            Подпись




Приложение А.4
(обязательное)
Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним

ВОЛС - (индекс) 

Участок НРП№___________ – НРП№__________ 

Объект – НРП1 ____________________

Строительно-монтажная организация ______________________________________

____________________________________________________________
	Дата внесения изменения
	Причина изменения проектного решения
	Регенерационный участок 
номера планшетов, на которых имеются изменения


	Подпись лица, внесшего изменения


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание - в настоящем документе регистрируются лишь те изменения, которые произошли на кабеле, например, вставки, выноски, бандажи и т. д., с данными о ликвидации ненужных листов.

	Составил:


	(должность)


	(Ф.И.О.)


	(подпись)


	(дата)




Приложение А.5
(обязательное)
Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации

ВОЛС - ___________________(индекс)_______________

Участок НРП №____________ – НРП№________

Приложение А.6
(обязательное)
Паспорт трассы

ВОЛС - ______(индекс)_____________________________________
Строительно-монтажная организация – генподрядчик: ________________
магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

на участке ОП «А» – ОП «Б»

магистрали ___________________(индекс)___________

Марка кабеля ______________________________________

Длина трассы _______________________________ км

Длина кабеля (всего) ______________________________________ км, в том числе:

в грунте _________________________________________________ км,
в канализации_____________________________________________ км,
под водой _______________________________________________ км.

Год прокладки кабеля ___________________

Паспорт составлен ____________________________

(дата)

Ответственный представитель генподрядчика: ___________________
____________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель: ___________________________________
____________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Объект: (номер заказа) 

Подрядчик: _________________________________________________ (наименование организации)

[image: image6.wmf]Приложение А.7
(обязательное)
Укладочная схема-ведомость

Приложение А.8
(информационное)
Картограмма глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты

ВОЛС -___(индекс)______

Участок _________
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	Подписали
	Должность
	Фамилия, и. о.
	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представители аттестованного технадзора


	
	
	
	


Приложение А.9
(информационное)
Профиль перехода через водные и другие преграды, выполненные методом ГНБ 
[image: image1.wmf]1,20
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	Подписали


	Должность


	Фамилия И.О.


	Подпись

	Дата



	Представители строительно-монтажной организации
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представитель аттестованного технадзора
	
	
	
	


Приложение А.10
(обязательное)
Акт освидетельствования скрытых работ
_____________________________________________________________________________ 

(наименование работ)

выполненных в _______________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«________» ________ 20___года

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией): ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

представителя аттестованного технического надзора Заказчика ___________________
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)
представителя проектной организации в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией _________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы имени и отчества)

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________

__________________________________________________________________________,
наименование строительно-монтажной организации

и составила акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены по проектной документации: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)
2 Работы выполнены по проектной документации ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления)
3 При выполнении работ применены: _____________________________________________

(наименование материалов, конструкций) _____________________________________________________________________________

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество

1 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ----------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номер чертежей и дата согласования) _____________________________________________________________________________

Даты: начало работ ________________________

окончание работ _______________________

Решение Комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями действующих нормативных документов и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству

(монтажу) ____________________________________________________________-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель аттестованного технического надзора Заказчика

_____________                         ________________________

(подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Представитель генподрядной строительно монтажной организации 

______________                       ________________________________

(подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Представитель субподрядной строительно монтажной организации 

______________                             ________________________________
(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Представитель проектной организации

______________                            ________________________________

(подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Приложение А.10-1
(информационное)
Освидетельствование скрытых работ по прокладке защитной 
полиэтиленовой трубы и предупредительной ленты

Область ______________________, район __________________________

Участок ВОЛС: ___________________________________

                                  (наименование участка ВОЛС)

Прокладка защитной полиэтиленовой трубы и предупредительной ленты

(наименование скрытых работ)
	1) Защитной полиэтиленовой трубы проложено всего:
	 км


в том числе:
	кабелеукладчиком
	          км 

	в траншее
	          км

	ГНБ/прокол
	          км

	
	


2) Глубина прокладки защитной полиэтиленовой трубы составляет по проекту_____ м, фактически _____м;

3) Обваловка (выполнено, не выполнено, предусмотрено / не предусмотрено);

4) Восстановление, а/бетонных покрытий (выполнено, не выполнено, выполнено частично, не требуется, не предусматривается проектом) ______________

5) Установлено идентификационных столбиков ____ шт.

6) Установлено шаровых маркеров   ____ шт.

3. При выполнении работ применены:

- ПЭТ-40, ПЭТ-63, ПЭТ-110, СПЛ 
4. При выполнении допущены отклонения от проектно-сметной документации _________.

                    да/нет

Протокол Мобильной группы №______ от _______  
5. Дата начала работ: _____ 20__ года, окончания работ _______ 20__ года

Представитель технологического надзора

Начальник ПТО ОДС/ТУМС- ______________________________________ 

                                                                                          (ФИО, подпись)

Приложение А.11
(обязательное)
Протокол входного контроля строительной длины ВОК

ВОЛС - ___(индекс)_____ 
Участок ОП-1 – НРП-1

Марка кабеля_____________________________ Тип кабеля ________________________

Кабельный барабан № _______________Кабель № _______________________

Физическая длина кабеля на барабане ___________________________ метров

Измерительное оборудование: ____(тип, марка рефлектометра, зав. №)______
Установочные данные: длина волны _____ показатель преломления _________

	№ ОВ


	Цвет модуля


	Цвет ОВ


	Коэффициент затухания (дБ/км)


	Оптическая длина (м)



	
	
	
	А-Б


	

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	5


	
	
	
	

	6


	
	
	
	

	7


	
	
	
	

	8


	
	
	
	

	9


	
	
	
	

	10


	
	
	
	

	11


	
	
	
	

	12


	
	
	
	

	13


	
	
	
	

	14


	
	
	
	

	15


	
	
	
	

	16


	
	
	
	

	17


	
	
	
	

	18


	
	
	
	

	19


	
	
	
	

	20


	
	
	
	


Средняя оптическая длина кабеля по ОВ ____________м
	Подписали


	Должность


	Фамилия,

	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представители технадзора


	
	
	
	


Приложение А.12
(обязательное)
Протокол монтажа муфты

ВОЛС - ___(индекс)_____ 
Участок ОП-1 – НРП-1

	Магистраль
	

	Участок (А – Б)
	

	Функция муфты
	

	Марка муфты
	

	Марка кабеля
	

	Марка сварочного устр-ва, зав. №
	


	Метка длины на ВОК:
	Сторона А
	Сторона Б
	Сторона В

	
	(м)
	(м)
	(м)

	выход из п/э трубы 

(кабельная шахта)
	
	
	

	вход в муфту 

(оптический КРОСС)
	
	
	


	№ кассеты в муфте
	Сторона А
	Сторона Б
	Сторона В
	Количество проведенных сварок /

Затухание на сростках по сварочному устройству

	
	модуль
	волокно
	модуль
	волокно
	модуль
	волокно
	

	
	№, цвет
	№, цвет
	№, цвет
	№, цвет
	№, цвет
	№, цвет
	1 / (дБ)
	2 / (дБ)
	3 / (дБ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание - данная форма заполняется при монтаже всех видов муфт. При монтаже муфты на 4 кабеля в таблицы добавляется еще один столбец под названием «Сторона Г». Если ОВ не соединено с другим ОВ, в таблице ставится прочерк. Паспорт составляется в двух экземплярах, один оставляется в муфте.

Количество строк должно соответствовать количеству ОВ.
Проверка муфты на герметичность ______________________________ (заполняется для экземпляра передаваемого рабочей комиссии)

	Подписали


	Должность


	Фамилия, и.о.


	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представители технадзора


	
	
	
	


Приложение А.13
(обязательное)
Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ

	

	
	
	Участок                                     
	
	                              Направление:                                         
	
	
	
	
	
	

	
	
	При измерениях установлены параметры:
	η=            .
	
	λ=                    .
	tимп=          .
	
	  D=                        м.
	
	

	
	
	Режим измерения:                                                             .
	tу=             .    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дата измерения:                                                                 .
	Прибор                                    .
	
	№ прибора                              .
	
	
	
	
	

	
	
	Измеритель:                                        
	Подпись                                                  .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муфта-муфта
	Общее затухание Дб
	Наименование станции
	М № 1
	
	М № 2
	
	М № 3
	
	М № 4
	
	Наименование станции
	Километрическое затухание Дб

	длина физ.
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	длина опт.
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Измеренная оптическая длина по возрастанию
	

	АБ
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ волокна
	АБ
	
	БА
	
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	БА
	СР
	АБ
	
	
	БА
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение А.14
(обязательное)
Протокол монтажа оптического КРОССа

Объект - ___Наименование) _____ 
Участок ОП-1 -М-1.

Строительно-монтажная организация _______________________________
Наименование (номер) КРОССа ____________________________________
Сварочное устройство тип. №_____________________________________
	№ порта ODF
	№ОВ
	Цвет ОВ
	Затухание на сростках по сварочному устройству (дБ)



	
	
	
	1-е сращивание


	2-е сращивание


	3-е сращивание


	4-е сращивание



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Подписали


	Должность


	Фамилия, И.О.


	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представители технадзора


	
	
	
	


Приложение А.15
(информационное)
Схема распределения волокон на участке 

ВОЛС - ___(индекс)____
[image: image8.wmf] 

Участок НРП1 –  НРП2 

	Подписали


	Должность


	Фамилия И.О.


	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представитель технадзора


	
	
	
	


Приложение А.16
(информационное)
Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП

ВОЛС - _____________(индекс)_
Участок ОП №______ – НРП №_______

Объект НРП №__________

[image: image2.png]Tiposoa BITB, BIITT 4 30

Tiposoa ans ssimoa na KHII
7uma BIIB, BIII 4 o 2

Bm‘rptmnm oy g . ~
OK 6es Sprmﬂrpnso.mk 7577~ Komnyp mumeiwo-
Cuésnmas mepesmraa

Ommirseciat xpoce

I D M.




	Подписали


	Должность


	Фамилия,и.о
	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представитель технадзора


	
	
	
	


Объект - ___Наименование) _____ 
Участок ОП-1 -М-1

Приложение А.17
(обязательное)
Протокол измерения электрического сопротивления заземления

	Назначение заземления
	Величина сопротивления, Ом
	Состав грунта
	Конструкция заземления
	Примечания

	
	Измерения
	Норма
	
	
	

	Защитное
	
	<10 Ом
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Вывод:

1. Измеренное заземление находится в состоянии _____________________________________________________________________
(пригодном, хорошем, удовлетворительном для эксплуатации)

2. Измерения произведены прибором типа ________________________________
год выпуска _________по схеме и методу _________________________________
_____________________________________________________________________
Измерения производили:

_____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)                                                           
«_______» ___________________20__г


Измеритель________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Проверил ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение А.18
(обязательное)
Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - «земля») на смонтированном участке.

	№ п/п
	Наименование линии
	Марка кабеля
	Испытательное напряжение, В
	Сопротивление изоляции
	Заключение

о соответствии*

	
	
	
	
	МОм
	МОм*км
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

	Наименование прибора
	Тип
	Заводской номер
	Диапазон измерений
	Основная погрешность
	Номер свидетельства
	Дата последней поверки
	Дата очередной поверки

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание - в зависимости от величины электрического сопротивления изоляции пластмассовой оболочки ОК различают следующие состояния внешних покровов ЛС ВОЛС:

- норма – Rиз ≥ 5 МОм*км;

- предупредительное – 0,1 МОм*км ≤ Rиз < 5 МОм*км;

- аварийное – R из < 0,1 МОм*км

Измерения проводили: 


 

Должность,Ф.И.О.


__________   

Приложение А.19
(обязательное)
Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке

	Магистраль:
	
	Тип прибора, зав.№:
	

	Участок:
	
	Длина волны, индекс:
	

	Тип кабеля:
	
	Длительность импульса:
	

	
	
	Длина измер. шнура:
	

	Муфта №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 створ   №ОВ - 

	Длина ОК, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Длина ОВ, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 створ   №ОВ - 

	Длина ОК, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Длина ОВ, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Муфта №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 створ   №ОВ - 

	Длина ОК, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Длина ОВ, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 створ   №ОВ - 

	Длина ОК, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Длина ОВ, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание - измерения длины ОВ в нарастающем порядке производятся по двум волокнам: для 12-волоконного ОК – 1 и 7, для 20-волоконного ОК – 1 и 11,  для 36-волоконного ОК – 1 и 19 (измерения проводятся во время монтажа муфт для более точного определения оптической длины до каждой муфты).

	Подписали


	Должность


	Фамилия, И.О.


	Подпись


	Дата



	Представители строительно-монтажной организации


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Представитель технадзора


	
	
	
	


Приложение А.20
(обязательное)
Заводские паспорта строительных длин ВОК

ВОЛС - _______(индекс)______

Приложение А.21
(обязательное)
Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование

ВОЛС - ___________ (индекс) ___________
Участок НРП№______ – НРП№________

Приложение Б
(обязательное)
Объемная справка

	Договор №: 
	
	

	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕМНАЯ СПРАВКА № 
	
	

	о выполненных работах и расходе материалов за __________ 20  г.
	
	

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Итого
	

	1
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	

	…..
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Используемый материал и оборудование Подрядчика:
	

	1
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	

	…..
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Используемый материал и оборудование Заказчика:
	

	1
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	

	…..
	 
	 
	 
	 
	

	
	Представитель Технического надзора: (аттестованный технадзор)
	Представитель Подрядчика:
	
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	     (подпись)                                 (Ф.И.О.)
	      (подпись)                                          (Ф.И.О.)
	 


Приложение В
(обязательное)
Перечень исполнительной документации, предъявляемой после капитального ремонта

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование документа
	Примечание
	Носи

тель
	Исполнитель
	Приложения

	1 
	Опись документов
	
	Б
	 
	Подрядчик
	А.1

	2 
	Утвержденные проектом рабочие чертежи и сметы (сметно-финансовые расчеты) на ремонт 
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	3 
	Рабочие чертежи объекта ремонта, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	4 
	Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке 
	
	Б
	
	Подрядчик
	В.1

	5 
	Акт освидетельствования скрытых работ
	
	
	
	Подрядчик
	А.10

	6 
	Укладочная ведомость прокладки кабеля в земле 
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	7  
	Протоколы измерения электрического сопротивления заземления 
	
	Б
	
	Подрядчик
	А.17

	8 
	Ведомость установленного оборудования
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	9 
	Протоколы измерений параметров оптических волокон кабеля при входном контроле
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	10 
	Протоколы измерения затухания ОВ оптических кабелей смонтированных магистральных, внутризоновых линий
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	11 
	Протоколы измерения величины сопротивления изоляции между оболочкой и бронёй проложенных оптических кабелей
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	12 
	Акты(отчеты) по проверки герметичности смонтированных оптических муфт
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	13 
	Рефлектограммы ОВ магистральных и внутризоновых линий
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	14 
	Копии паспортов смонтированных оптических муфт (протоколы монтажа муфт)
	
	Б
	
	Подрядчик
	

	15 
	Справка о фактической стоимости выполненных работ 
	
	Б
	
	Заказчик Подрядчик
	

	16 
	Объем работ
	
	Б
	
	Подрядчик
	В.4

	17 
	Ведомость основных материалов
	
	Б
	
	Подрядчик
	В.5

	18 
	Акт приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений 
	
	Б
	
	Заказчик
	В.6

	19 
	Справка-наряд о фактическом расходе использованных для ремонта линий материалов
	
	Б
	
	Заказчик
	

	20 
	Справка о количестве материала, сданного на склад после демонтажа
	
	Б
	
	Подрядчик
	В.2


Приложение В.1
(обязательное)
Справка об освидетельствовании капитально отремонтированных линейных сооружений и готовности их к приемке

«______»__________ 20___года
город/село_________________

Составлена  ___________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лиц, производивших освидетельствование)
в том, что ими в период с __________ по __________проведено освидетельствование законченных капитальным ремонтом следующих линейных сооружений:

1.

2.

3.

В результате освидетельствования установлено, что указанные сооружения могут быть готовы к приемке после устранения следующих недоделок и дефектов:

1.

2.

3.

Подписи                                    

Приложение В.2
(обязательное)
Справка о количестве материала, сданного на склад после демонтажа

Справка о количестве столбов, проводов, кабеля, арматуры, оборудования и других материалов, демонтированных (снятых) с объектов в период капитального строительства и ремонта и переданных на склад эксплуатационного подразделения

Демонтировано с _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать адрес участка)

	№

п.п.
	Инвентарный

номер


	Наименование материалов, оборудования и др.
	Количество
	Примечание (указать в случае вторичного использования материалов, оборудования и др. 

	
	
	
	км
	кг
	


Дата________________________

Представитель подрядчика: ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель эксплуатационной организации: ________________________ __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение В.3
(обязательное)
Дефектный акт

Утверждаю
____________________________

____________________________
“_____”_______________20___года

Комиссия в составе:

Начальник линейно кабельного цеха (кабельного участка) ________________
__________________________________________________________________

Начальник линейно аппаратного цеха_________________________________

Инженер кабельной службы__________________________________________
Инженер линейной службы __________________________________________
Инженер измерительной группы ______________________________________
произвела обследование: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
При этом установлено: _____________________________________________
__________________________________________________________________
1. Год ввода в эксплуатацию: ________________________________________
2. Срок эксплуатации: ______________________________________________
3. Количество проведённых ремонтов (аварийно-восстановительные, капитальный и текущий ремонт) ______________________________________
4. Дата последнего проведения:

капитального ремонта _______________________________________________
текущего ремонта___________________________________________________
5. Техническое состояние сооружения __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.Характеристики: __________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии: _____________________________________________
__________________________________________________________________
Выявленные при работе комиссии основные объемы работ сведены в дефектную ведомость. Схемы, протоколы, акты проверки прилагаются.

Примечание - в случае ремонта канализации указываются номер канала и расстояние, на котором с двух сторон не проходят проходные кабельные палки. 

К дефектному акту в обязательном порядке прикладываются рабочие чертежи ремонтируемого участка, выполненные в соответствии с существующими ГОСТами и и нормами.

Приложение В.4
(обязательное)
Объем работ

Приложение к дефектному акту №_____ на ______________________ 

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.измер.
	Кол-во 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительные работы
	
	

	
	
	
	

	2
	Монтажные работы
	
	

	
	
	
	


Составил инженер кабельно-канализационной группы____________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение В.5
(обязательное)
Ведомость основных материалов
Приложение к дефектному акту №_____ на ______________________
	№
п/п
	Перечень кабельно-проводниковой продукции, комплектующих и прочих материалов
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	
	 

	
	
	
	


Составил исполнитель_______________________________________________
Согласовано
Начальник КЦ____________________________________________________

Начальник ЛАЦ__________________________________________________
Приложение В.6
(обязательное)
Акт приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

г.___________________                            « ________»___________20___года

Приемочная комиссия, назначенная______________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившего комиссию)

приказом от _______20_____года                                            №____________________

в составе:

Председателя комиссии_____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Зам. Председателя комиссии__________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии: _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Представителей подрядчика ________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила), произвела приемку работ по капитальному ремонту _________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

1. Объем выполненных работ:

	№№

п.п.
	Виды работ
	ед.

изм.
	Физический объем работ

	
	
	
	по проекту
	фактически

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Оценка выполненных работ________________________________________

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _______________ тыс.тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ __________________ тыс.тенге, 

оборудования __________________ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений ______________ тыс.тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ __________________ тыс.тенге, 

оборудования __________________ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения ______________________________________________________________

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию __________________________________________________________________

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Приемо-сдаточная техническая документация, представленная подрядчиком и эксплуатационной службой в соответствии с подпунктами 8.6.1 и 8.6.2 Правил.

2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке.

3. Прочие документы.

________________________________________________________________________________________________________________________

	Председатель приемочной комиссии
	_____________________________
(подпись, фамилия)

	Члены приемочной комиссии:
	_____________________________
____________________________
(подпись, фамилия)

	
	_____________________________
(подпись, фамилия)

	
	

	Представители подрядчика

М.П.
	__________________________________________________________
(подпись, фамилия)


Приложение Г
(обязательное) 
Перечень предъявляемой исполнительной документации после текущего ремонта

	№ п/п
	Наименование документа
	Примечание
	Носи

тель
	Исполнитель
	Приложения

	1 
	Опись документов
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»
	А.1

	2 
	Дефектный акт 
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»
	В.3

	3 
	Рабочие чертежи объекта ремонта, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»
	

	4 
	Протоколы оптических (электрических) измерений линейных сооружений до и после ремонта (для ВОЛС протоколы измерений оптических параметров ОК при входном контроле)
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»
	

	5 
	Акт освидетельствования скрытых работ (при проведении скрытых работ)
	
	
	
	Филиал АО «КТ»
	А.10

	6 
	Наряд о фактическом расходе использованных для ремонта линий связи кабеля и других материалов
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»
	

	7 
	Акт приемки работ по текущему ремонту
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»


	Г.1

	8 
	Справка о количестве материала, сданного на склад после демонтажа
	
	Б
	
	Филиал АО «КТ»


	В.2

	
	
	
	
	
	
	


Приложение Г.1
(обязательное)
Акт приемки работ по текущему ремонту 

г.________________                                « ____»_________20___года

Комиссия в составе: _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (члены комиссии)

действующая на основании ____________________________________

от «______» _____________20___года  №___________________

приняла работы по текущему ремонту линейных сооружений: ______

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование линейных сооружений)

произведенные бригадой ______________________________________

в количестве __________человек, в срок с ____________по_________

____________________________________________________________

(наименование эксплуатационной службы филиала АО «Казахтелеком»)

При этом установила:

	№№

п.п.
	Виды работ
	ед.

изм.
	Физический объем работ

	
	
	
	по плану
	фактически

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Оценка качества работ___________________________________

3. Недоделки и дефекты, выявленные комиссией _______________

____________________________________________________________

(указать срок устранения)

4. Линейные сооружения ___________________________________

_______________________________________________________

(наименование сооружений)

5. Принимаются в эксплуатацию____________________________

____________________________________________________________

(наименование эксплуатационной службы)

Приложение к акту:

Инвентарная справка на замену линейных сооружений ТФ 3/12 (для РДТ)

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

В группе тех учета отметки и исправления на технических документах произвел:

___________________________________________________________ (Ф.И.О.)

«_______» ____20__года_________________________

(подпись)

Председатель комиссии: _______________________________________

Члены комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_______» _____20__года _________________________

(подпись)
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ВОЛС ШААР 
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ВОЛС Алматы-Каскелен-Узунагаш
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