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 қосымша
          
Негізгі жұмыс көлемдері

резервуарларды/цистерналарды және ұқсас сыйымдылық жабдығын ағымдағы жөндеу бойынша («Жетібай» МАС №5, №6 ТБР-5000 м3 түбі мен 1-ші белдеуін ағымдағы жөндеу 
(композиттік полимерлік жабындармен жабу) жұмыстар)

1. Жұмыстарды орындау орны: Маңғыстау облысы, Маңғыстау МҚБ
2. Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.
3. Негізгі жұмыс көлемдері:

	р/с №
	Объектінің атауы
	Түрі, резервуар №, сақталатын өнім
	Саны, дана
	Жұмыстарды орындау мерзімі

	1
	«Жетібай» МАС
	№6 ТБР-5 000м³  (мұнай)
	1
	2026 жыл

	
	
	№5 ТБР-5 000м³  (мұнай)
	1
	2027 жыл

	
	Барлығы 
	
	2
	




	№
	Орындалуы жоспарланған жұмыстардың толық атауы
	Өлш.
бірл.
	Көлемі

	1
	2
	3
	4

	
	№6 ТБР-5 000м³ (2026 жыл)
	
	

	1. 
	МЕМСТ 9.402-2004 «Коррозия мен ескіруден қорғаудың бірыңғай жүйесі». Лак-бояу жабындары. Металл беттерін бояуға дайындау» бойынша 2-ден жөнделетін учаскенің бетін механикалық немесе абразивті тәсілмен тазарту дәрежесіне дейін дайындау (ISO 8501-1 бойынша Sа 2½).
	
	

	1.1. 
	резервуар түбі
	м²
	407,2

	1.2. 
	1-ші белдеу 
	м²
	99

	
	Бір резервуардың жалпы ауданы:
	м²
	506,2

	2. 
	Бетті шаңсыздандыру және майсыздандыру
	м²
	506,2

	3. 
	Диагностика бойынша есепке сәйкес жөнделетін учаскенің шекараларын белгілеу
	м²
	240,5

	4. 
	Жөндеуге арналған эпоксидті толтырғышпен беттегі ойық пен жергілікті ақауларды жабу
	м²
	240,5

	5. 
	Композиттік жүйемен беттегі ойық пен жергілікті ақауларды жабу
	м2
	240,5

	6. 
	Түбінің бетін композиттік жүйемен жабу 
	м2
	407,2

	7. 
	Түбінен бастап 1-ші белдеудің бетіне композиттік жүйемен жабу, биіктігі 1382 мм 
	м2
	99

	8. 
	Түбін және 1-ші белдеуді химиялық төзімді үстіңгі қорғаныс жабынымен жабу
	м2
	506,2

	9. 
	Сапаны визуалды бақылауды жүргізу, материалдың қаттылығын тексеру
	м2
	506,2

	10. 
	Жөндеуден кейін резервуарға гидравликалық сынақ жүргізу (суды Тапсырыс беруші береді)
	объект
	1

	11. 
	Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің тәуелсіз сараптамасын жүргізу
	объект
	1

	12. 
	Орындаушылық құжаттаманы ресімдеу
	кмп
	2

	
	№5 ТБР-5 000м³ (2027 жыл)
	
	

	1. 
	МЕМСТ 9.402-2004 «Коррозия мен ескіруден қорғаудың бірыңғай жүйесі». Лак-бояу жабындары. Металл беттерін бояуға дайындау» бойынша 2-ден жөнделетін учаскенің бетін механикалық немесе абразивті тәсілмен тазарту дәрежесіне дейін дайындау (ISO 8501-1 бойынша Sа 2½).
	
	

	1.1. 
	резервуар түбі
	м²
	407,2

	1.2. 
	1-ші белдеу 
	м²
	99

	
	Бір резервуардың жалпы ауданы:
	м²
	506,2

	2. 
	Бетті шаңсыздандыру және майсыздандыру
	м²
	506,2

	3. 
	Диагностика бойынша есепке сәйкес жөнделетін учаскенің шекараларын белгілеу
	м²
	240,5

	4. 
	Жөндеуге арналған эпоксидті толтырғышпен беттегі ойық пен жергілікті ақауларды жабу
	м²
	240,5

	5. 
	Композиттік жүйемен беттегі ойық пен жергілікті ақауларды жабу
	м2
	240,5

	6. 
	Түбінің бетін композиттік жүйемен жабу 
	м2
	407,2

	7. 
	Түбінен бастап 1-ші белдеудің бетіне композиттік жүйемен жабу, биіктігі 1382 мм 
	м2
	99

	8. 
	Түбін және 1-ші белдеуді химиялық төзімді үстіңгі қорғаныс жабынымен жабу
	м2
	506,2

	9. 
	Сапаны визуалды бақылауды жүргізу, материалдың қаттылығын тексеру
	м2
	506,2

	10. 
	Жөндеуден кейін резервуарға гидравликалық сынақ жүргізу (суды Тапсырыс беруші береді)
	объект
	1

	11. 
	Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің тәуелсіз сараптамасын жүргізу
	объект
	1

	12. 
	Орындаушылық құжаттаманы ресімдеу
	кмп
	2






