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	к Техническому заданию

	на разработку рабочего проекта «Оптимизация технологических трубопроводов и оборудования битумного завода на 
ТОО «СП «CASPI BITUM»» 
по адресу Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона № 5, здание 65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Перечень мероприятий и объектов, подлежащих отражению в проектной документации

	№ п.п
	Наименование участка/цеха
	Вид работ
	Наименование объекта
	Кол-во
	Основание/подтверждающий документ

	Цех ЭЛОУ-АВТ, БО

	1
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии подачи дизеля в емкость V-1208
	1 ед.
	Производственная необходимость

	2
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычки от линии азота к паровой гребенке №1–6, №8 и электродегидраторам
	8 ед.
	Оптимизация эксплуатации

	3
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка от линии азота к коллектору пара теплообменников
	1 ед.
	Повышение безопасности

	4
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычки к коллектору ДГО (Р-1103, Р-1104, Р-1109)
	3 ед.
	Производственная необходимость

	5
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии насыщенного пара 03 блока
	1 ед.
	Разграничение потоков

	6
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии пара к Т-1201 (Т-1202)
	2 ед.
	Повышение надежности

	7
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии подачи перегретого пара в Т-1103
	1 ед.
	В рамках оптимизации потребления пара 

	8
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии подачи перегретого в топку и паровую завесу печей F-1101, F-1102, F-1201
	6 ед.
	В рамках оптимизации потребления пара 

	9
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Обратный клапан на всасе насоса Р1120 внутри емкости V1115
	1 ед.
	Производственная необходимость

	10
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Обратный клапан на всасе насоса Р1213 внутри емкости V1207
	    1 ед.
	Производственная необходимость

	11
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка легкий вакуумный газойл (ЛВГ) в емкость V1208
	1 ед.
	Производственная необходимость

	12
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка азот к линии технической воды
	1 ед.
	Производственная необходимость

	13
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорные арматуры на линии ДГО
	2 ед.
	Разграничение потоков

	14
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка гудрона к ЛВГ и ТВГ на границе ЭЛОУ-АВТ
	1 ед.
	Производственная необходимость

	15
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка от насоса Р1115 на ЛВГ ЭЛОУ-АВТ
	1 ед.
	Производственная необходимость

	16
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Запорная арматура на линии пара на пропарку на 2 этаж (ряд теплообменников)
	1 ед.
	Разграничение потоков

	17
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Перемычка к существующим трубопроводам линии воды в колонну Т-1101 с клапана LV-5602 до дренажного трубопровода клапана FV-5301
	1 ед.
	Производственная необходимость

	18
	ЭЛОУ-АВТ БО
	Монтаж
	Врезка запорной арматуры в трубопровод линии отпарной воды в линию конденсата
	1 ед.
	Производственная необходимость

	Товарно-сырьевой цех

	19
	ТСЦ
	Монтаж
	Перемычка Р-223А/В – Р-226А/В
	1 ед.
	Дефектная ведомость

	20
	ТСЦ
	Монтаж
	Перемычка на линию гудрона (Р-222А/В)
	1 ед.
	Дефектная ведомость

	21
	ТСЦ
	Монтаж
	Регулирующий клапан на выкиде насосов Р-211 А/В
	1 ед.
	Стабилизация давления

	22
	ТСЦ
	Замена
	Насос битумный HWG185-88W51B11F0EQ с электродвигателем (Р-221А/В)
	1 ед.
	Акт дефекта

	23
	ТСЦ
	Монтаж
	Запорная арматура на линии насыщенного пара на автоналив
	2 ед.
	Разграничение потоков

	24
	ТСЦ
	Монтаж
	Запорная арматура на линии насыщенного пара Т-213, Т-214
	2 ед.
	Разграничение потоков

	Участок предварительной очистки

	25
	УПО
	Монтаж
	Перемычка на аварийный резервуар V-3204
	1 ед.
	Производственная необходимость

	26
	УПО
	Монтаж
	Перемычка по линии очищенной воды в V-3202
	1 ед.
	Корректный учет стоков

	27
	УПО
	Монтаж
	Расходомер кислых стоков P-3205A/B/C – V-3201
	1 ед.
	Учет технологических потоков

	28
	УПО
	Замена
	Трубопровод F3203–V3201 (сталь → пластик)
	1 участок
	Износ, разгерметизация

	29
	УПО
	Замена
	Трубопровод V3201–F3203 (сталь → пластик)
	1 участок
	Износ, разгерметизация

	30
	УПО
	Монтаж
	Перемычка линии  солевых стоков в аварийный резервуар V-3204.

	1 ед.
	Производственная необходимость

	31
	УПО
	Монтаж
	Перемычка  между V-3205 и V -3201
	1 ед.
	Производственная необходимость

	Примечание: указанные мероприятия направлены на повышение надежности, безопасности и устранение дефектов, не влекут изменения производственной мощности, категории опасности и основных технологических параметров.

	Настоящий перечень используется для разработки проектных решений и актуализации проектной документации по существующему состоянию объекта.



