Приложение №1
к Технической спецификации на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования
1. Список планово-профилактических (ежемесячных) работ
Проверка исправности замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины;
Выборочная проверка не менее чем на трёх посадочных площадках точности остановки кабины при движении «вверх» и «вниз»;
Проверка исправности электромеханического реверса привода дверей;
Проверка наличия освещения кабины лифта, а также машинного и блочного помещений;
Проверка исправности действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправности двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала;
Проверка наличия «Правил пользования лифтом» и предупредительных и указательных надписей;
Проверка наличия и исправности замка двери машинного и (или) блочного помещения;
Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины;
Проверка двухсторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, а также контроля закрытия дверей;
Проведение очистки шахты, приямка, кабины лифта, станции, машинного помещения от мусора и посторонних предметов;
Проверка точности остановок и работы лифта по вызову;
Проверка точности остановок и работы лифта по приказам;
Проверка ограждения и надёжности запирания дверей шахты (далее — ДШ);
Проверка купе кабины лифта (визуальная оценка состояния дверей и (или) купе кабины; проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей; работы кнопки «стоп»; проверка надёжности механического запирания дверей при движении лифта; прочистка паза порожка дверей);
Проверка подвижного пола кабины;
Проверка электромагнитной обмотки (далее — ЭМО);
Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями;
Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты, уборка;
Проверка машинного помещения; уборка.
2. Ежеквартальное техническое обслуживание
Тормозное устройство (осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок; проверка, очистка, смазка шарнирных соединений; регулировка рабочих зазоров; проверка, подтяжка всех креплений; очистка и проверка креплений тормозной полумуфты);
Электромагнит тормозного устройства (проверка и подтяжка всех креплений электромагнита; очистка магнитопровода и катушки; проверка выработки ярма в нижней части; устранение затирания якоря; регулировка хода якоря; контроль цепей электропитания и заземления);
Канатоведущий шкив (далее — КВШ) (проверка крепления КВШ; очистка, проверка износа ручьёв КВШ; проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке; контроль поступления смазки на подшипники);
Шахта (осмотр портальной части шахты; очистка от загрязнений; проверка креплений);
Двери шахты лифта (проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты защёлкой замка; проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток; проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок; проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проёма шахты; проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины; проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты);
Подвеска кабины (осмотр и очистка ветошью подвески кабины; проверка целостности канатодержателей, тяг, осей, пальцев, шплинтов; проверка горизонтального балансира);
Устройство слабины подъёмных канатов (далее — СПК) (проверка и подтяжка креплений СПК; проверка лёгкости хода; очистка и смазка шарнирных соединений; выверка зазора между рамой и роликом контакта);
Крыша кабины и каркас (осмотр оборудования крыши кабины и каркаса; очистка от загрязнений, протирка ветошью; осмотр и подтяжка разъёмных соединений, осмотр сварных соединений);
Башмаки кабины (осмотр башмаков; очистка башмаков от загрязнений; регулировка зазоров по штихмассу; подтяжка креплений; проверка состояния и действия пружин, регулировка);
Смазывающие аппараты на кабине (проверка крепления; очистка от загрязнений; долив масла);
Ловители (очистка системы ловителей от загрязнений; проверка лёгкости хода и установочных размеров шарнирно-рычажного механизма; смазывание шарниров; проверка зазоров между клиньями);
Подвижный пол кабины (осмотр и очистка нижней балки и деталей подвижного пола; подтяжка креплений; регулировка хода подвижного пола укорачиванием или удлинением тяг; регулировка растворов и провалов подпольных контактов и зазоров между упорами и штоками контактов; проверка работы пола);
Пост управления в кабине лифта (осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышек; проверка работы контактных пар, исправности пружин, целостности кнопок; подтяжка клемм; закрепление крышки);
Кабина лифта (проверка крепления щитов купе и их состояния; проверка крепления вентиляционных решёток, люка и аппаратов, установленных в кабине; проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона; проверка крепления кареток дверей кабины (далее — ДК) и створок, их регулировка; проверка состояния троса связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение; очистка купе кабины внутри);
Привод дверей кабины (очистка привода от загрязнений; проверка надёжности крепления редуктора, электродвигателя; проверка надёжности крепления соосности шкивов; проверка натяжения ремня и его износ; проверка уровня масла в редукторе и долив до нормативного состояния; проверка износа червячной пары редуктора; проверка и регулировка блок-контактов открывания (далее — ВКО) и закрывания дверей (далее — ВКЗ), микропереключателя реверса; проверка крепления водила и элементов на нём (в том числе: кулачки, рычаг реверса, шток, ролик и т.п.); проверка срабатывания реверса и привода в целом);
Канаты тяговые или ограничителя скорости (очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала; осмотр канатов и определение степени их износа);
Башмаки противовеса (осмотр башмаков; очистка башмаков; регулировка зазоров; подтяжка крепления; проверка действия);
Датчики селекции или точной остановки (осмотр и подтяжка креплений датчика, шунта; проверка зазоров между датчиком и шунтом);
Вызывные аппараты (снятие крышки вызывного аппарата; очистка контактов и подтяжка клемм; закрытие аппарата, его закрепление, проверка в работе);
Очистка приямка (очистка приямка от мусора; вынос мусора; протирка металлоконструкций ветошью);
Натяжное устройство (очистка натяжного устройства; подтяжка креплений; проверка смазки шарнира и подшипников; проверка горизонтальности; проверка срабатывания блок-контакта);
Ограничитель скорости (далее — ОС) (снятие каната ограничителя скорости со шкива; навеска каната на шкив; очистка корпуса ограничителя от загрязнений; осмотр шкива ограничителя; очистка рабочего ручья от загрязнений; проверка отсутствия заеданий шарнирных соединений, состояния подвижных грузов);
Проверка исправности работы ограничителя скорости «ОС» (перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно; включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей; снятие кабины с ловителей; включение лифта в нормальный режим работы);
Электропроводка в машинном помещении (очистка открыто проложенной проводки; устранение провисаний; проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на вводах в электроаппараты, светильники);
Электропроводка в шахте лифта (очистка открыто проложенной проводки; устранение провисаний; проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на вводах в электроаппараты, светильники).
3. Полугодовое техническое обслуживание
Электродвигатель главного привода (проверка и подтяжка крепления электродвигателя; проверка крепления и износа буферных пальцев моторной полумуфты; проверка соосности; проверка смазки подшипников и их износа; зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления);
Редуктор главного привода (проверка отсутствия нагрева подшипников; очистка редуктора от загрязнения; проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъёмов и уплотнений; проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары; проверка крепления тормозной полумуфты; смазка шарнирных соединений);
Отводные блоки (проверка крепления балок и блока на балках; очистка и проверка износа ручьёв; проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке; контроль поступления смазки на подшипники);
Шкаф управления лифтом (очистка электроаппаратуры и шкафа управления от пыли; проверка коммутационной аппаратуры и её регулировка; проверка клеммных соединений, разъёмов и мест паек; проверка и регулировка параметров электросхемы; проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в шкафу управления; проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры; проверка цепей заземления; проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта);
Трансформаторы (очистка корпуса и обмоток; подтяжка креплений и стяжка магнитопровода; зачистка и подтяжка клеммных соединений);
Электропроводка в клеммной коробке кабины (осмотр электропроводки; вскрытие клеммной коробки кабины; осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений; восстановление маркировки; закрытие клеммной коробки);
Электроаппараты на крышке кабины «КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.» (осмотр, проверка, очистка от нагара; регулировка провалов и растворов контактов; подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах; осмотр подводки к электроаппаратам);
Подвесной кабель (проверка креплений кабеля в шахте и под кабиной; проверка отклонения кабеля от вертикальности во время движения; визуальная проверка защитной изоляции и состояния мест разделки оболочки кабеля);
Подвеска противовеса (очистка подвески противовеса; проверка износа тяг и балки, состояния резьбовых соединений, обойм, втулок, осей, чашек);
Каркас противовеса (очистка каркаса и груза от загрязнений; проверка отсутствия перекоса; проверка крепления верхней и нижней балок, стяжки стояков; проверка крепления грузов и их состояния);
Этажные переключатели (проверка и регулировка зазоров между торцом оси ролика и дном комбинированной отводки; выверка положения этажного переключателя относительно комбинированной отводки; установка зазора между корпусом переключателя и комбинированной отводкой; подтяжка креплений всех деталей и клеммных соединений проводов; смазка оси ролика);
Электропроводка в клеммной коробке шахты (осмотр электропроводки; осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений; восстановление маркировки; закрытие клеммной коробки);
Конечный выключатель на лифтах (проверка крепления контакта, рычага, грузов; очистка контактных групп и подтяжка клемм контакта; очистка шарнира рычага, смазка, проверка лёгкости работы; регулировка срабатывания при переспуске — переподъёме кабины);
Буферное устройство (пружинное буферное устройство: очистка пружин буфера, осмотр креплений стаканов, проверка целостности тумб; гидравлическое буферное устройство: очистка буфера, проверка уровня масла, при необходимости его долив; проверка действия выключателя);
Вводный рубильник (внешний осмотр, очистка; проверка состояния соединений проводов, контактных стоек, пинцетов; проверка крепления рычага, траверсы, ножей; подтяжка клеммных соединений; регулировка зазоров пинцетов; проверка заземляющего проводника).
4. Ежегодное техническое обслуживание
Проведение периодического технического обследования (ПТО) лифтов с оформлением акта в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
Проведение испытания лифтового оборудования на перегрузку с оформлением протокола.
5. Периодичность осмотров
Периодичность осмотров лифтов устанавливается согласно Правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов и регламенту завода-изготовителя.
Примечание:
КЛ — клеммная коробка;
СПК — выключатель блокировочный слабины канатов;
ДУСК — устройство слабины канатов;
ДТО — датчик точной остановки.
