
Техникалық тапсырмаға 
№ 1 қосымша
Ұйымдастыру-техникалық талаптар

Ұңғымаларды бұрғылау кезінде бригадалардың жұмысын тұрақты бейнебақылауды қамтамасыз ету бойынша
1. Жалпы ережелер
1.1. 1.1.
Бұл талаптар Ұңғымаларды бұрғылау жұмыстарының орындалуын тұрақты бейнебақылауды қамтамасыз етуге арналған ұйымдастыру – техникалық іс-шаралар мен шарттардың ең аз тізбесін белгілейді.
1.2. Ағымдағы ұңғымалар бригадаларының жұмыстарды орындауын бейнебақылауды ұйымдастырудың мақсаты:

а) - еңбек өнімділігін арттыру;

б) - жұмыстарды жүргізу технологиясының бұзылуын азайту;

в) - жұмыс сапасын арттыру;

г) - Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы даулы мәселелерді шешу үшін орындалған жұмыстардың нақты көлемі мен уақытын айқындау;

д) - авариялар мен асқынулардың себептерін анықтау;

е) - ОТ, ПБ және ООС бойынша бұзушылықтардың төмендеуі.

1.3.  Бейнебақылау жүйесі ұңғыманы жөндеудің барлық технологиялық процесін бейне жазудың тәулік бойғы режимін қамтамасыз етуі тиіс.

1.4.
 Бейнебақылау жүйесі Ұңғымаларды бұрғылау жұмыстарын орындайтын мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады, орнатылады және жұмыс күйінде сақталады және жұмыс құнына кіреді.
2.
 Техникалық талаптар
2.1.
Бейнебақылау жүйесі цифрлық 4 арналы бейнетіркегіштен, үздіксіз қоректендіру блогынан, монитордан, кемінде 3 бейнекамерадан және арнайы қорғау қаптамаларындағы кәбілдерден тұруы тиіс.

2.2. 
Бейнетіркегіштің сигнал аналогтық мониторға шығатын және жады көлемі 8 ТБ кем емес бейнесуреттерді қарау және жазу мүмкіндігі бар ең аз габариттері болуы тиіс.

2.3. 
Бейнекамералар:

·  - сынып аймағы үшін жарылыстан қорғалған орындау;

· -жұмыс қабілеттілігі -40-тан +50 °с-қа дейін;

· -секундына кемінде 3 кадр жиілігімен бейне сигналын жазу;

· -бригаданың стандартты жарықтандыруы кезінде түнгі бейнетүсірілім мүмкіндігі;

· .- ең аз салмақ пен өлшем;

· -монтаждау (бөлшектеу) және пайдалану жеңілдігі;

· - линзаның күнқағары (қажет болған жағдайда);
· -өсіру камералары кемінде 4 мегапиксельді ажыратымдылықпен жабдықталуы керек.
2.4. Барлық жабдықтар жарылыстан қорғалған орындау үшін міндетті арнайы сертификаттаудан өтуі тиіс.

2.5. Бейнебақылау жүйесі бүкіл бейне жазу процесінде нақты күндерді, уақытты көрсетуді қамтамасыз етуі керек.

2.6. Бейнебақылау жабдығына қойылатын ең төменгі талаптар 1-қосымшада келтірілген.

3.
Қызметкерлерге қойылатын талаптар

3.1.
Бейнетіркеу жүйесін пайдалануға мердігердің кәсіпорны бойынша өкіммен тағайындалған, оқытудан, нұсқамадан өткен, сондай-ақ бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі жадынамамен қол қойғызып танысқан адамдар жіберіледі.

3.2.
Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсетуді мердігердің мамандандырылған персоналы не оның қосалқы мердігері орындайды.

4. Пайдалануға, қызмет көрсетуге және жөндеуге қойылатын талаптар

4.1. Бейнебақылау жүйесін пайдалану өндіруші ұйым әзірлеген пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

4.2. Бұрғылау бригадасындағы әрбір бейнебақылау жүйесіне паспорт ресімделеді, онда пайдалану процесінде бейнебақылау жүйесінің барлық ақаулары енгізіледі
4.3. Бейнебақылау жүйесін бөлшектеуді бейнебақылау жүйесін дұрыс бөлшектеу және монтаждау бойынша нұсқамадан өткен маман жүргізеді.
4.4. Бейнебақылау жүйесін монтаждау, бөлшектеу фактісі вахталық журналда белгіленеді және бейнебақылау жүйесін бөлшектеу, монтаждау уақыты көрсетіле отырып, мәлімет бойынша беріледі.

4.5. Электр желісіне қосыла отырып және бейнебақылау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін кейіннен тексере отырып, бейнебақылау жүйесін монтаждауды маман жүргізеді және бұрғылау жұмыстары басталар алдында іске қосу комиссиясы тексереді.
4.6. Бейнекамералардан бейнекамераларды қамту аймағын өзгерту Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі.
4.7. Бейнебақылау жүйесін монтаждау бұрғылау станогын монтаждағанға дейін жүргізіледі. Бейнекамералардың бірінде бейнежазба кезінде бұрғылау ұңғымасының нөмірі көрсетілуі керек. Бейнекамераларды орнату келесі талаптарға сай болуы керек:
а). Бір бейнекамера Көтергіш агрегаттың діңгегіне мониторға шығарылатын бейнесигналда толық биіктіктегі жұмысшылардың, ұңғыманың сағасындағы жұмыс алаңының айқын бейнесі және қабылдау көпірлерінің қанаттары бар жүгіру жолының бір бөлігіне шолу жасалатындай етіп орнатылады.

б). Екінші бейнекамера вагон-үйден сағаға дейін ұңғыма аумағында болып жатқанның бәрін жазу мақсатында орнатылады. Бейнекамера тірекке орнатылады. Бейнекамераның көру радиусы аспаптық стендпен, науа жүйесімен, толтыру сыйымдылығымен жабылмауы тиіс. Компьютердің мониторындағы көрсетілген суретте ұңғыманың қабылдау көпірлерінің жанында не болып жатқанын, арнайы кіру, шығу мүмкіндігі көрінуі керек. техника.

в). Үшінші бейнекамера вагон-үйде компьютер мониторында көрсетілетін суретте вагон-үйдің кіреберіс есігінен бүкіл үй-жайды (бейнетіркегіші бар тіректі қоса алғанда) қарайтын терезеге дейінгі өтудің айқын бейнесі болатындай етіп орнатылады.

4.8. Іске қосу комиссиясының мүшелері бригаданы жұмысқа жіберер алдында бейнекамералардың дұрыс орнатылуын, бейнетіркеу жүйесінің монитор экранында талап етілетін бейнелердің болуын және сапасын тексеруге және оларды жақсарту жөнінде ұсынымдар беруге міндетті.

4.9. Бейнебақылау жүйесін бөлшектеу бұрғылау станогы мен бригадалық шаруашылық жабдығын бөлшектегеннен кейін жүргізіледі.
4.10. Бұрғылау бригадасының шебері бейнетіркеу жүйесінің жұмыс қабілеттілігін әр екі сағат сайын тексереді.
4.11. Бұрғылау бригадасы әрбір байланысқа шыққан кезде диспетчерге бейнебақылау жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі және жұмыс істеп тұрған бейнекамералар саны туралы мәліметтер қысқаша беріледі.

4.12. Жұмыс кезінде немесе бөлшектеу немесе монтаждау процесінде бейнебақылау жүйесінің ақаулығы анықталған кезде бұрғылау шебері Тапсырыс берушінің өкіліне ақаулықты анықтау фактісі туралы хабарлайды. Ақаулықты анықтау уақытын шебер вахталық журналда белгілейді.

4.13. Мердігердің маманы ақаулықты жою үшін бейнебақылау жүйесінің жұмысына жауапты топтың жауапты өкіліне өтініш береді. 

4.14. Бейнебақылау жүйесінің ақаулығы туралы хабарлама алғаннан кейін жауапты өкіл ақаулықты жою бойынша тиісті шаралар қабылдайды.

4.15. Мердігер бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге жауапты адамды тағайындайды. 

4.16. Мердігер берілген өтінімдерге сәйкес осы жүйеге тұрақты қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою мақсатында бригадаларға шығу үшін бейнебақылау тобының қызметкерлерін көлік құралымен қамтамасыз етеді. 

4.17. Бейнетіркеу жүйесі істен шыққан кезде мердігердің жауапты өкілі бас тарту себептерін тексеруді ұйымдастырады. Тергеу нәтижелері бойынша акт жасалады, оны мердігердің бас инженері бекітеді. Бас тартуға жол бермеу бойынша іс-шаралар әзірленуде.

4.18. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету кесте бойынша, бірақ айына кемінде 1 рет жүргізіледі. 

4.19. Мердігердің (қосалқы мердігердің) жауапты персоналы техникалық және электр бөлігіне жөндеу жүргізеді, істен шыққан бөлшектердің жиынтықтауыштарын ауыстырады. Бейнебақылау жүйелеріне қажетті құрамдас бөліктердің, материалдардың резервін сатып алуға тапсырыс береді.

4.20. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге жауаптылар берілетін бейнебақылау жүйелері мен жұмсалатын материалдардың қозғалысын есепке алуды жүргізеді. 

4.21. Бейнетіркеу жүйелерін күрделі жөндеуді сервистік ұйымдар жүргізеді.
5. Бейнеақпаратты көшіру және беру тәртібіне қойылатын талаптар

5.1.
Бейнебақылау жүйелерінен бейне ақпаратты көшіруге бұрғылау бригадасының шебері немесе арнайы тағайындалған тұлға жауапты тұлға болып табылады.

5.2.
Бейнебақылау жүйесімен, жаңадан тағайындалған бұрғылау шеберімен жұмыс басталар алдында бейнебақылау жүйесімен және компьютерлік сауаттылық негіздерімен жұмыс істеу бойынша кіріспе нұсқама жүргізіледі. 

5.3.
Бейнебақылау жүйелерінен бейне ақпаратты көшіру Бейнебақылау жүйелерін пайдалану жөніндегі әзірленген нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

5.4.
Бейнебақылау жүйелерінен бейнебақылау құралдарына бейне ақпаратты көшіру аптасына бір рет, түскі үзіліс кезінде жүргізіледі.

5.5.
Бейнебақылау жазбасын көшіргеннен кейін бұрғылау шебері оның сыртқы қатты дискіде (тасығышта) бар екеніне көз жеткізуге міндетті.

5.6.
Бұрғылау шебері бейнежазбаның сапасын анықтау және бейнебақылаудың жарамсыздығын анықтау мақсатында бұрғылау бригадасының жұмысын бейнебақылау жазбасына мерзімді бақылау жүргізеді. 

5.7.
Бұрғылау бригадасының жұмысы туралы жазылған бейнеақпараты бар сыртқы тасығышты аптасына бір рет таңғы сағат 8.30-ға дейін тапсырыс берушінің өкіліне Сыртқы тасығыштың келуі мен қайтарылуын тіркеу журналына қол қойғызып, бұрғылау шебері береді (форматталғанға ауыстырады), ол өз кезегінде аптасына кемінде 1 рет барлық бригадалардың қатты дискілерін бейнебақылау тобының (қызметінің) жауапты өкіліне береді. мұрағаттау.

5.8.
Бейнебақылау тобының жауапты өкілі серверге бейнеақпаратты қайта жазу және пішімдеу аяқталғаннан кейін Бейнеақпараттан тазартылған қатаң тасымалдағыштарды Тапсырыс берушінің өкіліне қол қою арқылы тапсырады.

5.9.
Тапсырыс берушінің өкілі Сыртқы тасымалдаушының келуін және қайтарылуын тіркеу журналына қол қойғызып, қатты дискіні бригаданың бұрғылау шеберіне береді.

5.10.
Бейнебақылау тобының жауапты өкілі бейне ақпаратты сыртқы медиадан серверге көшіреді. Бұрғылау бригадалары жұмысының бейнетіркеу жазбаларының 90 күн ішінде сақталуын қадағалайды.

5.11. Бұрғылау бригадасында авария немесе жазатайым оқиға туындаған кезде тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы бейнебақылау жөніндегі топ басшысына хабарлайды. Бейнебақылау тобының басшысы бейнебақылау жазбасын қатты портативті дискіге көшіру үшін өз өкілін осы бұрғылау бригадасына жібереді және осы ақпаратты тергеу комиссиясының төрағасына беруді қамтамасыз етеді.
6. Бейнежазбаларды қарау тәртібі және оларды бұрғылау жұмыстарын жақсарту және Тапсырыс берушіге бейне ақпарат беру үшін пайдалану.

6.1 бригада шебері жұмыс ауысымы барысында бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін үнемі тексереді және ақаулар немесе бұзушылықтар анықталған жағдайда бұл ақпаратты мердігердің диспетчеріне дереу береді.

6.2 бейнебақылау тобының қызметкерлері күн сайын жасалған кесте бойынша есепті құрастыра отырып, бейнематериалдарды қарайды. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда бейнебақылау тобының қызметкерлері мердігер компанияның, технологтардың, геологтардың, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ, қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерінің басшылығын бейнебақылауды қарауға жібереді.

6.3.
Қарау нәтижелерінің алынған деректері негізінде мердігер басшылығы анықталған бұзушылықтарды тергеп-тексеруді бұзушылардан түсіндірме жазбалар беруді талап ету құқығымен ұйымдастырады. Тергеу нәтижелері бойынша қызмет бағыттары бойынша мамандарды тарта отырып, мердігердің басшылығы кінәлі қызметкерлерге жаза қолдану туралы шешім қабылдайды.

6.4 ұңғыманы бұрғылау аяқталғаннан кейін барлық бейне ақпарат серверде 90 тәулік бойы сақталады.

6.5 даулы мәселелер туындаған жағдайда (жазатайым оқиғаларды, аварияларды, асқынуларды, қайталама жұмыстарды тексеру, уақыт нормаларын орындамау, жұмыстардың көлемін немесе ұзақтығын ұлғайту және т.б.) Тапсырыс беруші уәкілетті өкіл тұлғасында мердігердің атына бейнебақылау бойынша қажетті ақпаратты ұсынуға сұрау салуға құқылы. Мердігер 1 тәуліктен кешіктірмей сұратылған ақпаратты беруге міндетті.

6.6 мердігердің бейнебақылау тобы немесе жауапты өкіл Тапсырыс берушінің дербес компьютерімен үйлесімді кез келген тасығышта ақпарат береді.
7. Жауапкершілік.

7.1.
Мердігер кәсіпорны бойынша бұйрық негізінде бейнебақылау жүйесі тиісті бухгалтерлік құжаттарды ресімдей отырып, материалдық – жауапты тұлға ретінде бригаданың бұрғылау шеберіне беріледі

7.2 бейнебақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін (оның ішінде монтаждан кейін) бұрғылау шебері жауапты болады.

Қосымша 1.
Жарылыс қаупі бар объектілерде бейнебақылау ұйымдастыру бойынша ең төменгі техникалық талаптар.
Жарылыс қаупі бар аймақтарда пайдалануға арналған бейнебақылау жүйелерін жобалау кезінде жабдықты таңдау, жүйені монтаждау және оны одан әрі пайдалану кезінде осы салада қолданылатын нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет.

Объектіде нақты жарылыстан қорғалған бейнебақылау жабдығын қолдану мүмкіндігін бағалау үшін оның жарылыстан қорғалу параметрлерін ол пайдаланылатын жарылыс қаупі бар аймақтың қасиеттерімен салыстыру қажет. 

Жарылыс қаупі бар аймақтар жарылыс қаупі бар қоспаның болу жиілігі мен ұзақтығына байланысты үш класқа бөлінеді:

0 класты аймақ - жарылыс қаупі бар қоспасы тұрақты немесе ұзақ уақыт бойы болатын аймақ;

1-класс аймағы - жарылыс қаупі бар қоспаның болу ықтималдығы бар аймақ;

2-класты аймақ - қалыпты пайдалану жағдайларында жарылыс қаупі бар қоспаның болуы екіталай аймақ.

Жарылыс қаупі бар объектілерде бейнебақылау жүйелерін құрудың бірден-бір дұрыс әдісі міндетті сертификаттаудан өткен жарылыстан қорғалған жабдықты термооқшаулағыш және бейнебақылау камералары ретінде пайдалану болып табылады.

Жарылыс қаупі бар аймақтағы өндірістік учаскедегі бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықты таңдау мысалы.
1. 400 сериялы 1 сандық 4 арналы DVR (Bosch)

· Шағын жүйелер үшін үнемді және сенімді DVR 

· Ішкі сақтау сыйымдылығы 500 Гб 4 бейне арнасы бар сандық жазу 

·  4 арналы H. 264 нақты уақыттағы жазу 

· CIF, 2CIF немесе 4CIF ажыратымдылығымен бейнелерді қарау және жазу 

·  Көру үшін браузерге негізделген кіріктірілген шолу бағдарламасы,

· ойнату, басқару және параметрлер 

· VGA қолдауы және аналогтық мониторға шығару (1280x1024 дейін) 

· Жергілікті жазу және қашықтан қарау үшін екі ағынды деректерді беру 

· Ақылды іздеу 

· Bosch компаниясы мен үшінші тарап өндірушілерінің PTZ камераларын басқару
Bosch шығарған 400 сериялы сандық DVR - бұл H. 264 сығу технологиясын қолданатын 4 арналы құрылғы. 400 сериялы DVR браузердің көмегімен бейнені басқаруға арналған кіріктірілген веб-сервермен жабдықталған және қосымша конфигурацияны қажет етпейді. DVR негізгі және кеңейтілген нұсқаларда қол жетімді және техникалық қызмет көрсету мен пайдалану шығындарын азайтуға көмектесетін өте сенімді дизайнға ие. Негізгі модельде бір аудио кіріс, ал кеңейтілген модельде-4 аудио кіріс және DVD жазу құрылғысы бар.
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2. EX72N ИК жарығы бар жарылысқа қарсы камера
· Жарылу қаупі бар жағдайларда жұмыс істеу үшін;

· 1ExdIICT6X жарылудан қорғауды таңбалау;

· Жарылғыш ортада жұмыс істеу үшін ATEX және UL/CSA сертификаттау;

· 12 м дейінгі қашықтықта белсенді инфрақызыл түнгі көрініс;

· Ішкі жарылыс толқынына төтеп бере алатын берік құрылым;

· Жарылыс қаупі бар газдар болған жағдайда қауіпсіз пайдалану;

EX72N жарылысқа қарсы камерасы мұнай, газ, химия өнеркәсібі кәсіпорындарында қауіпті жағдайларда тәулік бойы бақылау үшін жасалған.

EX72N сериялы камералар механикалық CCD сүзгісімен және автоматты диафрагмасы бар варифокалды объективпен жабдықталған, күндізгі уақытта мінсіз түс беруді және 12 м-ге дейінгі қашықтықта аз жарық жағдайында белсенді инфрақызыл түнгі көріністі қамтамасыз етеді.

EX72N сериялы камералар I класс, 1 бөлім, яғни жарылысқа қарсы өнімдерге арналған ең қатаң стандарттарға сәйкес сертификатталған.

EX72N бейнекамерасы Ресейде сертификатталған, жарылыстан қорғауды таңбалау 1ExdIICT6X.
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3.EX62-HSG бейнекамераға арналған жарылысқа қарсы корпус
· Жарылу қаупі бар жағдайларда жұмыс істеу үшін; 

· 1ExdIICT6X жарылудан қорғауды таңбалау;

 I, II, III сынып, 1, 2-бөлімше, A, B, C, D, E, F, G, T6 топтары;

· Толық өлшемді камералар мен линзаларға арналған үлкен дизайн;

· Тұрақты штампталған алюминий корпусы;

· Оптикалық жүйе үшін ыңғайлы суырмалы науа;

· 3/8 " химиялық әсерге төзімді терезе;

· EX62-HSG-14 дюймдік жарылысқа қарсы камера корпусыры для эффективного видеонаблюдения на участках с повышенной степенью риска. Предназначен для работы в опасных промышленных условиях, включая весь диапазон OSHA (UL);
·  I класқа сәйкес қатаң сертификаттау, I бөлім тұтанатын газдардың немесе сұйық будың жоғары концентрациясы бар учаскелерде сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Қамтылған заттардың тобына ацетилен, сутегі, этилен және метан кіреді - барлық жарылғыш газдар. EX62 сонымен қатар жанғыш шаңның жоғары концентрациясы бар жерлерде (мысалы, көміртекті немесе ауылшаруашылық) жұмыс істеуге сертификатталған. EX62 сонымен қатар орнату жабдықтары мен автоматты бұралмалы құрылғылар саласындағы бейнебақылау саласының стандарттарына сәйкес келеді;

· EX62 бейнекамерасының корпусы Ресейде сертификатталған, жарылыстан қорғаудың 1ExdIICT6X белгісі; 
· EX62 техникалық сипаттамалары;

Температура режимі-T6 макс. сыртқы температура 55ºc;

·  Пайдалану шарттары-CSA / NEMA TYPE 4.
