





___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 16 ҚОСЫМША


ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БӨЛУ
A = ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ есебінен ұсынады
B = ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ есебінен МЕРДІГЕР береді
C = МЕРДІГЕР МЕРДІГЕРДІҢ есебінен беріледі
D = ТАПСЫРЫС БЕРУШІ МЕРДІГЕРДІҢ есебінен ұсынады
	
Бұрғылау қондырғысы және персонал


	1
	қысқы жағдайларға толық дайындалған бұрғылау қондырғысы мен лагерь, толық жабдықталған жүк көлігі және персоналды тасымалдауға арналған көлік
	С

	2
	кәсіптік сыныптаманы, азаматтықты (жергілікті немесе экспатриаттарды), жұмыстағы адамдардың санын, демалыстағы адамдардың санын, жалпы саны мен жұмыс кестесін көрсете отырып, жұмысшы және басқарушы персонал
	С

	3
	қазіргі уақытта жұмыс істеп жатқан мердігер командасына үстеме жұмыс және команда құрамының немесе оның ұлттық құрамының өзгеруіне байланысты төлемдердегі өзгерістерді бақылау мақсатында тарифтік кесте
	С

	4
	Осы Келісімшарттың 15-бабына сәйкес мердігер қамтамасыз ететін сақтандыру 
	С

	5
	банк кепілдіктері
	С

	6
	жұмылдыру алдындағы инспекция
	С

	7
	Ұңғымаларды бұрғылауға арналған бағдарламалар
	С

	8
	Ұңғыманы бұрғылау, бағаналарды түсіру және цементтеу, цемент көпірлерін орнату, бұрғылау процесінде ұңғыманы игеру және сынау, игеру кезінде ұңғыманы гидродинамикалық зерттеу, ұңғыманы консервациялау және жою жұмыстарының жоспарлары
	С

	Бұрғылау алаңы және құрылыс


	9
	Жұмыс алаңдары, сондай-ақ Тапсырыс берушінің бұрғылау алаңына кіру үшін барлық қажетті лицензиялар мен рұқсаттар
	С

	10
	Жолдар мен жұмыстар жүргізілетін аумақтарға техникалық қызмет көрсету
	С

	11
	Жұмыс жүргізу кезінде алаңдарды жинау
	С

	12
	Ұңғымаға арналған шахта құрылысы 
	С

	13
	Бағыттаушы құбыр
	С

	14
	Алаңды дайындау және қалпына келтіру техникалық және биологиялық қалпына келтіру
	С

	15
	Бұрғылау жабдықтарын орнатуға арналған бетон плиталар 
	С

	16
	Шурфтарға арналған құбырларды жетекші құбыр мен бір құбырға жеткізу және орнату 
	С

	17
	Шурфтарды жетекші құбыр мен бір құбырдың астына бұрғылау және қондыру
	С

	18
	Өндіріс және тұтыну қалдықтарын, өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды алаңнан шығару және кәдеге жарату:
Мердігердің Материалдарын
Қоқысты полигонға шығару
	
С
С

	19
	Келісімшарт (учаске) аумағын бастапқы түрге келтіру (техникалық және биологиялық қалпына келтіру)
	С

	Материалдар мен қызметтер


	20
	қалыпты жұмыс істеуін қолдау үшін логистика базасын ұйымдастыру 
	С

	21
	Ауыз сумен қамтамасыз ету
	С

	21 (а)
	Лагерде сақтауға арналған сыйымдылық 400 баррель ауыз су 
	С

	21 (б)
	Ауыз суды тазарту жүйесі
	С

	22
	Техникалық сумен қамтамасыз ету
	С

	23
	Бұрғылау алаңында сорғылар мен желілерді қоса алғанда, 400 баррель техникалық суды сақтау
	С

	24
	Бұрғылау және тұрғын үй объектілерін электр энергиясымен жабдықтау үшін электр генераторларын ұсыну
	С

	25
	Бұрғылау және лагерь үшін отынмен қамтамасыз ету. 
	С

	26
	Бұрғылау және лагерь үшін отын сақтауға арналған резервуарларды орнату (10 000 галлон)
	С

	27
	Отын сорғылары
	С

	28
	Бұрғылау және кент үшін майлау материалдарымен және майлармен қамтамасыз ету 
	С

	29
	Майлау материалдары мен майларды сақтауға арналған резервуарларды орнату 
	С

	30
	Тапсырыс берушінің бұрғылау алаңы аумағында Тапсырыс берушінің үш (3) уәкілетті өкілі үшін кеңсе және Тапсырыс берушінің он уәкілетті өкілі үшін тұрғын үй беру
	С

	31
	Әрбір бұрғылауға саны 3 (үш) адамнан асатын Тапсырыс берушінің өкілдері үшін тұрғын үй беру 
	В

	31 (а)
	Мердігердің барлық персоналының тұруы мен тамақтануын қамтамасыз ету 
	С

	32
	Тапсырыс берушінің 3 (үш) уәкілетті өкілін тамақпен қамтамасыз ету (әрбір бұрғылауға) 
	С

	32 (а)
	Әрбір бұрғылауға саны 3 (үш) адамнан асатын Тапсырыс берушінің өкілдерін тамақпен қамтамасыз ету 
	В

	33
	Кеңселер мен тұрғын үй-жайларды Кондиционерлеу және жылыту (Тапсырыс беруші үшін әрбір бұрғылау қондырғысына 3 (үш) адамға дейінгі орындар)
	С

	33 (а)
	Кеңселер мен тұрғын үй-жайларды Кондиционерлеу және жылыту(Тапсырыс беруші үшін әрбір бұрғылау қондырғысына 3 (үш) адамнан артық орын)
	В

	34
	Жабдықты беруді, оны орнатуды және техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ қажетті лицензиялар мен рұқсаттар алуды қоса алғанда, тапсырыс берушінің бұрғылау алаңы мен Тапсырыс берушінің логистика базасы (егер ол бар болса) арасында радио және спутниктік байланыс беру  
	С

	34 (а)
	Тапсырыс берушінің бұрғылау алаңы мен мердігер базасы арасында радиобайланыс беру, оның ішінде жабдықтар беру, оны орнату және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қажетті лицензиялар мен рұқсаттар алу    
	С

	35
	В қосымшасына сәйкес ұнтақты өрт сөндіру жүйесі және оған қызмет көрсету
	С

	36
	Кеңселерде және тұрғын үй-жайларда орнатуға арналған көмір қышқылы негізіндегі қол өрт сөндіргіштер, оларға қызмет көрсетуді қоса алғанда
	С

	37
	Қажетті материалдарды қоса алғанда, қорғаныс жабдығы және алғашқы көмек көрсету жабдығы
	С

	38 (а)
	Күкіртсутегінің бар-жоғын анықтау жөніндегі жабдық және қажетті қорғаныш құралдары
	С

	39
	Бұрғылау мұнарасында және бұрғылау ерітіндісін сақтауға арналған ыдыстарда өрт-жарылыс қауіпсіз жарықтандыруды қамтамасыз ету
	С

	39 (а)
	Түнгі уақытта құбырларға арналған көпірлер ауданында жұмыс істеу үшін жеткілікті жарықтандыруды қамтамасыз ету
	С

	Жұмыс күші және қызметтер


	40
	Ауыстыруды, ұстауды, сақтандыруды, жалақыны, сыйлықақыны және осыған байланысты өзге де шығыстарды қоса алғанда, санамаланған мердігердің персоналы
	С

	41
	Тапсырыс беруші сұратқан, бірақ қосымшаларда көзделмеген үстеме жұмыстар
	В

	42
	Тапсырыс беруші сұраған қосымша жұмыстар
	В

	43
	Бұрғылау ерітінділерінің инжинирингі
	С

	44
	Газды каротаж
	С

	45
	Цементтеу
	С

	46
	Ұңғыманы сынау
	А

	47
	Электрокаротаж
	С

	48
	Жабдықты құрастыру, орнату және бөлшектеу және т. б.:
А) Мердігер қойған,
Б) Тапсырыс беруші қойған
	
С
В

	49
	Монтаждау және бөлшектеу кезінде дәнекерлеу және кесу
	С

	50
	Сабақ уақытында жұмыс жүргізу кезінде компания жабдықтарындағы дәнекерлеу жұмыстары
	В

	51
	Үшін дәнекерлеу материалдары:
А) мердігердің материалдары мен жабдықтары 
Б) Тапсырыс берушінің материалдары мен жабдықтары
	
С
В

	52
	Мердігердің жабдығын жөндеуге арналған бөлшектерді жеткізуді қоса алғанда, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
	С

	53
	Мердігердің материалдары мен жабдықтарының импортына барлық кедендік баждарды, импорттық және басқа да баждарды төлеу 
	С

	54
	Мердігер жеткізген жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті материалдар мен қосалқы бөлшектердің қажетті қорын қамтамасыз ету
	С

	55
	Механизмдерді, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, персоналды және т. б. тасымалдауды қамтамасыз ету:
А) жабдықтар мен материалдарды шыққан жерінен қабылдаушы елдің портына дейін және/немесе мердігердің жабдықтау базасына дейін тасымалдауды қоса алғанда, мердігердің материалдары мен қосалқы бөлшектерін тасымалдау
	С

	
	Б) материалдарды, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды қабылдаушы елдің портынан және/немесе мердігердің жабдықтау базасынан жердегі көлікті пайдалана отырып, бұрғылау алаңына дейін тасымалдау
	С

	
	В) Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша Тапсырыс беруші жеткізетін барлық жабдықтарды, материалдар мен қосалқы бөлшектерді тасымалдау 
	В

	
	Г) бұрғылау қондырғысы, вахталық кент үшін отынды және мердігердің жабдығын тасымалдау 
	С


	
	Д)техникалық суды бұрғылау алаңдарына тасымалдау 
	С

	
	Е) бұрғылау алаңына ауыз суды жеткізу (егер суды тазарту жүйесі бұзылса, ауыз суды жеткізу мердігердің есебінен жүзеге асырылады) 
	С

	
	Ж) мердігердің штаттық және штаттан тыс қызметкерлерін, сондай-ақ Қызмет көрсетуші персоналды бұрғылау орнына және кері тасымалдау 
	С

	
	И) Тапсырыс берушінің барлық персоналын тасымалдау
	С

	56
	Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Тапсырыс берушінің бұрғылау алаңында Тапсырыс берушінің материалдары мен жабдықтарын күнделікті түгендеу 
	С

	57
	Атқыламаға қарсы әскерилендірілген бөлімге қызмет көрсетуге арналған қызметтер
	С

	57а
	Қажет болған жағдайда ұңғыма оқпанының траекториясын анықтау
	С

	Бұрғылау құбырларының колоннасы және құрылғылар


	58
	Бұрғылау құбыры-API / IADC, кем дегенде жоғары сұрыпты 
4000 м, 5 дюйм сыртқы диаметрі, 19,50 фунт/фут, бренд G-105, құлыптармен 6 5/8 NC-50 жіп (4 ½ « IF)
	

С

	59
	Ауыр бұрғылау құбырлары:
3 байланыстары - 9 ½ дюйм сыртқы диаметрі * 3 ішкі диаметрі, 27м, 7 5/8 Reg бұранда УБТ

Элеватор астындағы тесігі бар спиральді ауырлатылған бұрғылау құбырлары:
12 қосылыстар - 8 дюйм сыртқы диаметрі * 2 13/16 ішкі диаметрі, 110м, УБТ 6 5/8 Reg жіп

Ауыр бұрғылау құбырлары:
21 қосылу – 6 ½ дюйм сыртқы диаметрі * 2 13/16 ішкі диаметрі, 193 М, NC-50 (4 ½ « IF) жіп УБТ
	С

	60
	Американдық мұнай институты мен Халықаралық бұрғылау мердігерлері қауымдастығының стандарттарына сәйкес мердігердің Бұрғылау құбырларын, UBT және басқа да ұңғымалық жабдықтарын келісімшарт бойынша және әр 3 (үш) ұңғымадан немесе 6 (алты) айдан бастап, қай кезеңнің қысқа болуына байланысты тексеру: 
	С

	61
	Компанияның сұрауы бойынша мердігердің ұңғымалық жабдықтарын қосымша тексеру 
	С

	61а
	Қазақстандық мемлекеттік бақылаушы органдардың талабы бойынша мердігердің ұңғымалық жабдықтарын қосымша инспекциялау 
	С

	62
	Бұрғылау құбырларын және ауырлатылған бұрғылау құбырларын ауыстыру 
	С

	63
	Тапсырыс берушінің талабы бойынша Ресейде өндірілмеген құбырларды жеткізу кезінде шегендеу құбырларын бұрауға арналған сақиналардың резеңке сақтандырғыштары
	С

	64
	Тапсырыс берушінің талабы бойынша Ресейде өндірілмеген құбырларды жеткізу кезінде жұмыс кезінде зақымдалған шегендеу құбырларын бұрауға арналған резеңке сақтандыру сақиналарын ауыстыру
	С

	65
	Мердігердің бұрғылау құбырларының бағанына арналған аулау құралдары, оның ішінде овершоттар, фрезалар, магниттер, ШМУ, кері айналымы бар ШМУ және т. б. 
	С

	66
	Бұрғылау ясы және мердігердің аулау құралдарымен пайдалануға арналған гидравликалық босату адаптерлері 
	С

	67
	Тұрақтандырғыштар
	С

	68
	Бұрғылау кеңейткіштері, КНБК үшін ястар
	С

	69
	Мердігердің бұрғылау бағанына арналған бұрғылау құбырының кері клапаны
	С

	70
	Егер бұрғылау станогын жинақтау кезінде қолданылатын болса, жетекші бұрғылау құбырын бұрауға арналған ротатор
	С

	71
	Бұрғылау құбырларының бұрандаларын майлауға арналған майлау материалдары және УБТ
	С

	72
	Бұрғылау кезінде қолданылатын переводниктер
	С

	73
	Айналмалы бұрғылау құбырына арналған бұрғылау құбырының сақтандырғыштары және мердігер жеткізетін бұрғылау бағанасымен пайдалану үшін кондуктордың ішінде өтетін бұрғылау құбырының әрбір қосылуы қажет.
	С


	74
	Қажетіне қарай амортизациялайтын переводниктер
	С

	75
	Монель-металдан жасалған УБТ
	С

	76
	А) бұрғылау бағдарламасына сәйкес бұрғылау қашаулары
Б) бұрғылау қашауын бұрауға арналған құрылғылар
	С
С

	77
	Аулау құралдарын, ястарды, гидравликалық босату адаптерлерін ауыстыру
	С

	78
	Бұрғылау құбырларын көтеру кезінде тазалауға арналған құрылғылар
	С

	79
	Бұрын аталмаған, бірақ бұрғылау жұмыстарын қалыпты жүргізу үшін қажетті бұрғылау құрылғылары мен құралдары 
	С

	80
	Бұрын аталмаған, бірақ тапсырыс беруші талап ететін арнайы бұрғылау құрылғылары мен құралдары
	С

	81
	Гидравликалық кенжарлық қозғалтқыштар және оларға қосалқы бөлшектер 
	С

	81а
	Инклинометр
	С

	81б
	Бір рет қолданылатын ұңғыманың инклинометрі, қажет болған жағдайда
	С

	Ұңғыма және құбыр сағасы


	82
	Барлық корпустық құбырлар
	С

	83
	Шегендеу бағанасының табандықтары, кері клапандар( ЦКОД), центраторлар және қырғыштар 
	С

	84
	Шегендеу құбырларының бұрандасын майлауға арналған материалдар 
	С

	85
	Бұрғылау бағдарламасында көрсетілген барлық мөлшердегі шегендеу құбырларына арналған элеваторлар, спайдер-элеваторлар, сыналар және шегендеу құбырларына арналған кілттер 
	С

	86
	Бұрғылау бағдарламасында көрсетілген барлық көлемдегі шегендеу құбырларына арналған жетек кілттері 
	С

	87
	Сығымдауға арналған НКТ
	А

	87 (а)
	Жетек кілттерін қоспағанда, НКТ-мен жұмыс істеуге арналған құралдар 
	С

	87 (б)
	НКТ үшін жетек кілттері
	С

	88
	Шегендеу құбырларын тазалауға арналған қырғыштар 
	С

	89
	Сағалық жабдық (колонна басы, фонтандық арматура) және Ұңғымаларды аяқтау жабдығы 
	С

	89 (а)
	Сағалық нығыздау пакері
	С

	90
	Бұрғылау мұнарасының реттелетін балконы 
	С

	91
	Цемент, реагенттер, цементтеу басы, тығын және цементтеу қондырғысы 
	С

	92
	Барлық шегендеу колонналарының астына жуу аудармашылары
	С

	92 (а)
	Ресейлік өлшемдер бойынша 
	С

	93
	Жер бетіндегі және ұңғымадағы шегендеу құбырларын престеу
	С

	94
	Шегендеу бағаналарына арналған рұқсат етілген келте құбырлар
	С

	Шығарындыға қарсы жабдық


	95
	Шығарындыға қарсы превенторлардың жиынтығы 13-5/8 « * 10,000 фунт / дюйм2 H2S жағдайында жұмыс істеуге және қоса берілген ерекшелікке сәйкес мұнай негізіндегі бұрғылау ерітіндісімен жұмыс істеуге арналған жұмыс қысымы
	С

	95 (а)
	Бұрғылау кезінде ұңғыма сағасын байлаудың үлгі схемасын инспекция жүргізуші органдармен келісу
	С

	95 (б)
	«Ақ-Берен» РМҚК-мен келісімшарт жасасу ҚҚБ бойынша зерттеп-қарау
	С

	96
	3-1/2» және 5 « көлемдегі құбыр плашкаларының қосалқы жиынтығы және H2S ортасында және мұнай негізіндегі бұрғылау ерітіндісінде жұмыс істеуге арналған қосалқы сақиналы элементтер
	С

	97
	10.000 psi (680 атм) қоса берілген ерекшелікке сәйкес штуцерлік манифольд 
	С

	98
	Қашықтықтан басқарылатын дроссельдеу желісі
	С

	99
	Шығарындыға қарсы превенторлар мен бағаналық Бастиекке арналған сынақ бітеуіштері
	С

	100
	Шегендеу бағанасының барлық өлшемдеріне арналған және шығарындыға қарсы превенторларды сынауға арналған тығыздағыш сақиналарды тестерлер 
	С

	101
	Жұмыс қысымы 5,000 фунт/дюйм2, ішкі диаметрі 3 дюйм болатын жетекші бұрғылау құбырына арналған екі (2) тексеру клапаны 
	С

	102
	Бұрғылау құбырының қауіпсіздік клапаны, жұмыс қысымы 5,000 фунт/дюйм2, 3 дюймдік ішкі диаметрі бар толық клапан, әрқашан бұрғылау мұнарасының еденінде ашық күйде болады
	С

	103
	Бұрғылаушының Басқару панелінде орналасқан және барлық сыйымдылықтар мен тұзақтарда датчиктері бар, тәулігіне 24 сағат жазатын құрылғысы бар ыдыстардағы бұрғылау ерітіндісі көлемінің сумматоры
	С

	Бұрғылау ерітінділері бойынша жабдық

	

	104
	Бұрғылау ерітіндісі, химиялық реагенттер және оны өңдеуге арналған қоспалар 
	С

	105
	Бұрғылау ерітіндісіне арналған мұнай, қажеттілігіне қарай 
	D

	106
	Құюға арналған резервуарды қоса алғанда, көлемі 1400 баррель бұрғылау ерітіндісіне арналған резервуарлар 
	С

	107
	Бұрғылау ерітіндісінің параметрлерін бақылау жабдығы 
	С

	108
	Қатты фазаның, Қос жылдамдықтың құрамын бақылайтын вибросит 
	С

	108 (а)
	Вибросит пен Елек-гидроциклонды қондырғыға арналған Елек: 
	С

	109
	Құм бөлгіш
	С

	110
	Тұнба бөлгіш / центрифуга  
	С

	111
	Центрифуга 
	С

	112
	Вакуумдық газсыздандырғыш және бастапқы газсыздандырғыш
	С

	113
	11 жарылыстан қорғалған қозғалтқыштармен қоректенетін айналмалы түрдегі бұрғылау ерітіндісінің араластырғышы 10 а. к. 
	С

	114
	___2 _ _ _ _ 2 6х8 центрифугалармен қолданысқа келтірілген бұрғылау ерітіндісінің ағынды араластырғыштары
	С

	115
	Бұрғылау ерітіндісін жуу және тазалау жүйесінің барлық жабдығына техникалық қызмет көрсету
	С

	116
	Тәулік бойы тіркеуге арналған жазу құрылғысы:
Қашауға арналған жүктемелер / ілгектегі салмақ 
Сорғы қысымы
Ротордың айналу жылдамдығы 
Жылдамдығы үңгілеу
Бұрғылау сорғысы поршеньінің Қос жүрісінің саны, №1 сорғы
Бұрғылау сорғысы поршеньінің Қос жүрісінің саны, №2 сорғы
Бұрғылау сорғысы поршеньінің Қос жүрісінің саны, №3 сорғы
Моменттің роторы
	С

	117
	Бұрғылау сорғысының поршеньді соққыларының саны / әр бұрғылау сорғысының индикаторлары
	С

	Басқа материалдар мен жабдықтар


	118
	Қысқы жағдайларға арналған жылу жүйесі 
	С

	118А
	Жылыту қазандығына арналған мұнай 
	С

	119
	Жабдықты тазалауға арналған бу агрегаты  
	С

	120
	10 тонна, 4*4 шелегі мен шанышқысы бар шанышқы тиегіш
	С

	121
	Ілмектері мен ілмектері бар 30 тонналық автокран
	С

	122
	Науқасты жақын ауруханаға эвакуациялау үшін толық жетекті автомобиль.
	С

	123
	Мердігер персоналын тасымалдау үшін қолайлы көлік құралдары 
	С

	124
	Компания қызметкерлері үшін күтпеген жағдайларға арналған бір толық жетекті көлік құралы 
	С

	125
	Компания материалдарына арналған контейнер
	С
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___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 17 ҚОСЫМША

Жұмыстарды Қауіпсіз Жүргізу Әдістемесі.
1. Жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау қалай қамтамасыз етіледі.
Кәсіби қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі өндірісті басқару жүйесіне органикалық түрде енгізілген.
Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару кезінде қызметкерлердің өндірістік қызметі процесінде олардың денсаулығы мен өмірін сақтау бойынша шешімдер қабылдау және іске асыру жүзеге асырылады. Еңбекті қорғауды басқару кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің бөлігі болып табылады. Еңбекті қорғауды басқару объектісі жұмыс орындарында, өндірістік учаскелерде, цехтарда және тұтастай алғанда кәсіпорында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша кәсіпорынның функционалдық қызметтері мен құрылымдық бөлімшелерінің қызметі болып табылады.
Еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында кәсіпорында еңбекті қорғау қызметі құрылды.
Еңбекті қорғау саласындағы саясаттың стратегиялық бағыты өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының басымдығын қамтамасыз ету болып табылады. Осы стратегияны табысты іске асыру кәсіпорындағы еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың мынадай қағидаттарына сәйкес келеді:
    1) Өндірістің барлық мәселелерін шешу кезінде және басқарудың барлық деңгейлерінде еңбек қауіпсіздігі проблемаларын есепке алудың міндеттілігі. Бұл өндірістің барлық кезеңдерінде еңбекті қорғау ережелері мен нормалары сақталуы және орындалуы керек дегенді білдіреді.
    2) әр басшының, жұмыс берушіден шеберге дейін, кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі үшін жауапкершілігі. Еңбекті қорғау мәселелері бойынша функционалдық міндеттер, әрбір басшының (лауазымды тұлғаның) құқықтары мен жауапкершілігі лауазымдық міндеттерде және өзге де құжаттарда (ережелерде, бұйрықтарда және т.б.) нақты белгіленген.
    3) Еңбекті қорғау қызметінің кәсіпорынның жоғары басшылығына тікелей бағыныстылығы.
    4) Еңбекті қорғау қызметінің қауіпсіз өндірісті ұйымдастырудағы басты рөлі кезінде еңбекті қорғау қызметі мен кәсіпорынның басқа да қызметтерінің алдында тұрған міндеттердің аражігін нақты ажырату болып табылады.
    5) еңбекті қорғау қызметінің іс-шараларында жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын инспекторлық тексерулердің басым болуы. 
    6) еңбекті қорғау проблемаларын шешуге кәсіпорынның барлық қызметкерлерін тарту; еңбекті қорғау қызметінің еңбек ұжымының уәкілетті өкілдерімен тығыз өзара іс-қимылы.
    7) еңбекті рационализациялаудың Жалпы бағдарламасы шеңберінде өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдарды үйлестіру болып табылады.
    8) жұмыс орындарында қауіп-қатер мен қауіп-қатер туралы терең зерттеулер жүргізу. Мұндай зерттеулер тек бұрын болған жазатайым оқиғаларды талдаумен шектелмейді.
    9) еңбекті қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастырушылар мен қатысушылардың құзыреттілігі болып табылады. Басшылар мен мамандарды қоса алғанда, барлық жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігіне оқыту кәсіптік оқыту мен біліктілікті арттырудың ажырамас бөлігі болуға тиіс.
Кәсіпорындағы еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі үшін жалпы жауапкершілік жұмыс берушіге жүктеледі.
Еңбекті қорғау бойынша функционалдық міндеттерді басшылық құрам арасында бөлу кәсіпорын бойынша бұйрық шығарумен немесе тиісті ережені бекітумен бекітілуі тиіс.
2. Жобада жұмыс істейтін қызметкерлер саны.
Жобаға екі бұрғылау бригадасы қатысады. Негізгі өндірістік персонал - 96 адам. Қосалқы өндірістік (қызмет көрсететін) персонал – 38 адам.
3. Жұмыс тәртібі(вахта, т.
    Вахталық жұмыс әдісі, ауысымына 12 сағаттан 14 күн кіру.
4. Тұру және жұмыс жағдайлары. 
Қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелерге сәйкес жабдықталған далалық қалашық.
5. Қызметкерлердің біліктілігі.
Барлық қызметкерлер орындаған кәсібі бойынша оқудан және аттестаттаудан өтті.
6.Өткізу жоспарланған оқыту, оның ішінде біліктілікті арттыру және т. б., мамандандырылған курстар
Құрамында күкіртсутегі Жоғары Мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын барлау және игеру кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша курстар, ГМСК алдын алу және жою бойынша курстар. Рафтерлерге арналған біліктілікті арттыру курстары. Инженерлік-техникалық қызметкерлерге арналған мамандандырылған біліктілікті арттыру курстары. Қызмет қызметкерлеріне арналған курстар.
7. ЖҚҚ қамтамасыз етілуі.
Жобаға қатысатын қызметкерлер ЖҚҚ-мен «қызметкерлерге сертификатталған арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныш құралдарын тегін берудің салалық нормаларына» сәйкес қамтамасыз етілетін болады.
8. Құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуі. Пайдаланылатын жабдықтардың және басқа құралдардың техникалық жай-күйі.
Қолданылатын бұрғылау қондырғылары мен қолданылатын жабдық техникалық жарамды. Құралдармен, құрылғылармен және басқа да қосалқы тетіктермен толық көлемде қамтамасыз етілген.
9. Өткізілетін нұсқамалар (нұсқамалардың түрлері, қаншалықты жиі өткізіледі, жүргізілетін жұмыстардың тәуекелін бағалау, т. б.)
Нұсқамалардың барлық түрлері өткізіледі:
- кіріспе-жұмысқа, оқуға немесе өндірістік практикаға жаңадан келгендердің барлығымен;
- жұмыс орнындағы нұсқаулық (бастапқы) - барлық жаңадан келгендермен және басқа жұмысқа ауысқандармен;
- қайталама-кемінде жарты жылда бір рет, ал аса қауіпті жұмыстарда-үш айда;
- жоспардан тыс-әрбір жазатайым оқиғадан кейін, өндіріс технологиясы өзгерген кезде және жұмыстағы үлкен үзілістер кезінде;
- мақсатты-бір реттік жұмыстарды орындау кезінде.
Жұмыс орнындағы алғашқы, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты нұсқаманы жұмыстардың тікелей басшысы жүргізеді. Нұсқаманы жүргізген адам нұсқаманы тіркеу журналына нұсқау беруші мен нұсқаушының міндетті түрде қол қоюымен нұсқама жүргізу туралы жазба жасайды. Нысаналы нұсқама рұқсат беру нарядында тіркеледі немесе хаттамамен ресімделеді.
10. ТБ бойынша жиналыстар (кім жиі өткізеді, күн тәртібінде не бар, қалай құжатталады, т.б.).
Еңбекті қорғау бойынша кеңестер апта сайын ЕҚ және ҚТ жөніндегі инженердің басшылығымен, бас инженердің төрағалық етуімен өткізіледі. Күн тәртібінде тиісті шешімдерді әзірлеу үшін алқалық талқылауды талап ететін мәселелер қаралады. Бөлімшелердің басшылары еңбекті қорғауды қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануға жол бермеу бойынша өздері жүргізген жұмыс туралы тыңдалады.
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___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 18 ҚОСЫМША



Ұңғыма ісіне енгізуге жататын құжаттар тізбесі:

1. ГТН
2. Барлау ұңғымасын салу туралы Акт.
3. Нүктені ұрып-соғу және оны табиғатқа беру туралы Акт.
4. Ұңғыма құрылысына нүкте беру туралы Акт.
5. Колоннаны түсіру және цементтеу актісі (бағыт).
6. Бұрғылауды бастау туралы Акт.
7. Ротор үстелінен жер бетіне дейінгі қашықтықты өлшеу туралы Акт.
8. Шегендеу бағанасын түсіру және цементтеу жұмыстарының жоспары 339,7 мм.
9. Корпус сертификаты 339,7 мм.
10. Диаметрі 339,7 мм болатын корпустың өлшемі.
11. 339,7 мм шегендеу бағанасын түсіру туралы Акт.
12. Кондукторды цементтеуді есептеу.
13. Цемент паспорты.
14. Цементті талдау.
15. Цемент ерітіндісінің үлес салмағын өлшеу туралы Акт.
16. 339,7 мм корпусты цементтеу туралы Акт.
17. Паспорт КГ.
18. Сағаны колонна басымен жабдықтау туралы Акт.
19. 339,7 мм бағананы ПВО-мен бірге престеу туралы Акт.
20. Цемент сақинасын 339,7 мм корпустық бағанға сығымдау актісі.
21. Корпус сертификаты 244,5 мм .
22. Шегендеу бағанасын түсіру және цементтеу жұмыстарының жоспары 244,5 мм .
23. Бұрғылау құралын бақылау өлшемі туралы Акт.
24. Бұрғылау құралының өлшемі.
25. Цемент паспорты.
26. Цементті талдау.
27. Шегендеу бағанасының өлшемі 244,5 мм.
28. Аралық бағанды түсіру актісі 244,5 мм.
29. Корпустың цементтелуін есептеу 244,5 мм. 
30. Цемент ерітіндісінің үлес салмағын өлшеу туралы Акт.
31. Аралық бағанды цементтеу туралы Акт 244,5 мм.
32. ПВО-мен бірге колоннаны 244,5 мм престеу туралы Акт.
33. 244,5 мм корпустық бағанға цемент сақинасын сығымдау актісі.
34. Корпус сертификаты 177,8 мм.
35. Шегендеу бағанасын түсіру және цементтеу жұмыстарының жоспары 177,8 мм
36. Бұрғылау құралын бақылау өлшемі туралы Акт.
37. Бұрғылау құралының өлшемі.
38. Цемент паспорты.
39. Цементті талдау.
40. Шегендеу бағанасының өлшемі 177,8 мм.
41. Пайдалану колоннасын түсіру актісі 177,8 мм.
42. Корпустың цементтелуін есептеу 177,8 мм.
43. Цемент ерітіндісінің үлес салмағын өлшеу туралы Акт.
44. Пайдалану колоннасын цементтеу туралы Акт 177,8 мм.
45. ФА паспорты.
46. ФА ұңғымасының сағасын жабдықтауға акті.
47. КГ және ФА-мен бірге 177,8 мм пайдалану колоннасын престеу туралы Акт.
48. Бұрғылауды аяқтау туралы Акт.
49. Бұрғылау қалдықтары мен өзге де өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату және көму орындарын көрсете отырып, олардың түзілу және кәдеге жарату көлемдері туралы Акт.
50. Бұрғылау процесінің сипаттамасы.
51. Ұңғыманы геофизикалық зерттеу бойынша орындалған жұмыстардың актісі.
52. Аумақты техникалық және биологиялық рекультивациялау және ұңғыманың сағасын беру бойынша орындалған жұмыстардың актісі.
53. Ұңғыманы мердігерден Тапсырыс берушіге қабылдап алу-беру актісі.
54. Геологиялық журнал.
55. Ұңғыма паспорты.
56. Электрондық нұсқа (CD-де)

Ескерту. Ұңғыманы салу кезінде осы тізбеге кірмейтін қандай да бір жұмыстар орындалған жағдайда, осы жұмыстардың барлық түрлеріне қосымша актілер жасалады.
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___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 19 ҚОСЫМША


Ұңғыманың аумағын бұрғылаудан және игеруден кейін қабылдау туралы актінің НЫСАНЫ.

АКТ
Кен орны                                                                             «____» ________________ 20___ ж.


Біз қол қоюшылар, Тапсырыс берушінің өкілі ____________________
және Мердігер өкілі ______________________________ басшысының қатысуымен ОИТҚ осы актіні құрды деп «____» _____________ 20___жылы өндіру аумағын тексеру №_________ ұңғыма  _______ кен орынында аяқталған бұрғылаумен және «____» _____________ 20___ж.  ______ жергілікті уақыт бойынша орнатылды:
бұрғылау кезінде мердігер атқарып отырған № _________ ұңғыманың аумағында мынадай жұмыстар орындалды: алаң мердігердің жабдықтарынан босатылды, қалдықтардың барлық түрлерінен тазартылды. Онда _______ га алаңда техникалық және биологиялық қалпына келтіру жүргізілді, бұрғылау процесінде пайда болған қосымша жолдар жойылды.
Жүргізілген тексеру негізінде өкілдер: № ___________ бұрғылау алаңының қаралған аумағы Шарттың талаптарына жауап береді және Тапсырыс берушіге оның қалауы бойынша одан әрі пайдалану үшін беріледі деп есептейді. 

Тапсырыс Берушінің Өкілі
Мердігердің Өкілі
ЦИТС басшысы
ЦДНГ басшысы
Эколог




Бұрғылаудан және игеруден кейін ұңғыманы беру туралы актінің НЫСАНЫ.

Қожасай Кен Орны                                                                                          _____________.
Біз, төменде қол қоюшылар:  
Тапсырыс беруші:
________КОА___________                      ___                __                      ______________________                  
	  мекеме				Аты-Жөні, Тегі			Лауазымы

________КОА _______                                                 _                         _______________________                   
	мекеме				Аты-Жөні, Тегі			Лауазымы

____       КОА      _________                     ___                    _                   _______________________
               мекеме		                        Аты-Жөні, Тегі		            Лауазымы

____       _КОА      _________                   _ _                                          _______________________
           мекеме			 	           Аты-Жөні, Тегі		             Лауазымы

Мердігер:
          _____________                                __                                           _______________________
           мекеме				           Аты-Жөні, Тегі		              Лауазымы

          _____________                                __                                           _______________________
           мекеме				          Аты-Жөні, Тегі			   Лауазымы

          _____________                                __                                           _______________________
           мекеме				          Аты-Жөні, Тегі			   Лауазымы

№ _______ ___________ кен орнының ұңғымасы бұрғылаумен және игерумен аяқталды деп Акт жасалды, Бұрғылау жабдығын бөлшектегеннен және шығарғаннан кейін бұрғылау шламынан, бұрғылау сарқынды суларынан, сыланған топырақтан, өнеркәсіптік қалдықтардан, металл сынықтарынан және ТБО-дан тазартылды "____" _____________ 20___;. _____жергілікті уақыт бойынша Тапсырыс берушіге игеруге берілді.
Техникалық және биологиялық қалпына келтіру ұңғыманы игеру жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
Ескертулер: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қолдары: ____________________________ 
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___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 20 ҚОСЫМША




Ұңғыма ісін беру актісінің НЫСАНЫ





АКТ

      Актобе қ.                                                                       «____» ________________ 20___ ж.

    Біз. төменде қол қоюшылар, Тапсырыс берушінің өкілі ____________________
және мердігердің өкілі _______________________________ осы актіні жасады:»____» _____________ 20 __ жылы мердігер Қожасай кен орнының № ____ ұңғымасының ісін тапсырды және Тапсырыс беруші қабылдады.

Тапсырыс Берушінің Өкілі

Мердігердің Өкілі





___________ж. бастап №___________________Шартқа 
№ 21 ҚОСЫМША



Шарт аумағын бұрғылауға беру актісінің НЫСАНЫ
	
Қожасай Кен Орны                                                                       «____» ________________ 20___ ж.


    Біз, төменде қол қоюшылар, Тапсырыс берушінің өкілі ____________________
және мердігердің өкілі _______________________________ ЦИТС басшысының қатысуымен____________________ құрады. Бұл акт "____" ___________20___ж. Қожасай кен орнының № ___ ұңғымасын салуға арналған аумақты қарап, келесіні орнатты:

ұңғыманы салуға арналған алаңы _________га аумақ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(учаскенің шамамен ауданы, жер бедері, жер түрі, топырақтың құнарлы қабатының жай-күйі, өсімдіктердің сипаттамасы, қалдықтармен ластануы және т.б. көрсетілсін).
Алаң аумағына автомобиль жолы(дары) салынған______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(жолдардың түрін, санын, олардың енін және т.б. көрсету).

Қосымша мәліметтер: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жүргізілген тексеру негізінде өкілдер: қаралған аумақ Шарттың талаптарына жауап береді және №_____ бұрғылау алаңын салу үшін пайдаланылуы мүмкін/мүмкін емес деп есептейді.


    	Тапсырыс Берушінің Өкілі
   	Мердігердің Өкілі 
            Келісілді ОИТҚ басшысы
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