
Приложение № 1
к технической спецификации
Организационно-технические требования

по обеспечению постоянного видеонаблюдения за работой бригад при выполнении бурения скважин

1. Общие положения

1.1. Данные требования устанавливают минимальный перечень организационно – технических мероприятий и условий, предназначенных обеспечить постоянное видеонаблюдение за выполнением работ бурения скважин.
1.2. Целью организации видеонаблюдения за выполнением работ бригадами бурения скважин является:

а)- повышение производительности труда;

б)- снижение нарушений технологии проведения работ;

в)- повышение качества работ;

г)- определение фактического объема и времени выполненных работ для решения спорных вопросов между Заказчиком и Подрядчиком;

д)- определение причин аварий и осложнений;

е)- снижение нарушений по ОТ, ПБ и ООС.

1.3.  Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточный режим видеозаписи всего технологического процесса бурения скважины.

1.4.  Система видеонаблюдения приобретается, устанавливается и поддерживается в работоспособном состоянии за счет средств Подрядчика выполняющего работ по бурению скважин и входит в стоимость работ.

2.
 Технические требования

2.1.
Система видеонаблюдения должна состоять из цифрового 4-канального видеорегистратора, блока бесперебойного питания, монитора, не менее 3-х видеокамер и кабелей в специальных защитных кожухах.

2.2. 
Видеорегистратор должен иметь минимальные габариты с возможностью просмотра и записи видеоизображений с выводом сигнала на аналоговый монитор и с объемом памяти не менее 8 ТБ.

2.3. 
Видеокамеры:

· - взрывозащищенное исполнение для зоны класса 1;

· - работоспособность от -40 до +50 °С;

· - запись видеосигнала с частотой не менее 3 кадров в секунду;

· - возможность ночной видеосъемки при стандартном освещении бригады;

· - минимальный вес и габарит;

· - легкость в монтаже (демонтаже) и эксплуатации;

· - солнцезащитный козырек объектива (при необходимости).
· -камеры должны быть оснащены разрешением не менее 4 мегапикселей
2.4. Все оборудование должно пройти обязательную специальную сертификацию на предмет взрывозащищенного исполнения.

2.5. Система видеонаблюдения должна обеспечивать отображение реальных дат, времени на протяжении всего процесса видеозаписи.

2.6. Минимальные требования к оборудованию видеонаблюдения представлены в приложении 1.
3. Требования к персоналу

3.1. К эксплуатации системы видеорегистрации допускаются лица, назначенные распоряжением по предприятию Подрядчика, прошедшие обучение, инструктаж, а также ознакомившиеся с памяткой по эксплуатации систем видеонаблюдения под роспись.

3.2. Обслуживание системы видеонаблюдения выполняется специализированным персоналом Подрядчика либо его субподрядчиком.

4. Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту

4.1. Эксплуатация системы видеонаблюдения проводится согласно Инструкции по эксплуатации, разработанной организацией – производителем.

4.2. На каждую систему видеонаблюдения в буровой бригаде оформляется паспорт, где заносятся все неисправности системы видеонаблюдения в процессе эксплуатации.

4.3. Демонтаж системы видеонаблюдения проводится специалистом прошедшим инструктаж по правильному демонтажу и монтажу системы видеонаблюдения.

4.4. Факт монтажа, демонтажа системы видеонаблюдения отмечается в вахтовом журнале и передается по сводке с указанием времени демонтажа, монтажа системы видеонаблюдения.

4.5. Монтаж системы видеонаблюдения, с подключением к электрической сети и с последующей проверкой работоспособности системы видеонаблюдения проводится специалистом и проверяется пусковой комиссией перед началом буровых работ.

4.6. Изменение зоны охвата видеоизображения с видеокамер проводится по согласованию Заказчика.
4.7. Монтаж системы видеонаблюдения производится до монтажа бурового станка. На одной из видеокамер при видеозаписи должен отображаться номер буровой скважины. Установка видеокамер должна отвечать следующим требованиям:

а). Одна видеокамера устанавливается на мачте бурового станка таким образом, чтобы на выводимом видеосигнала на монитор было четкое изображение рабочих в полный рост, рабочей площадки на устье скважины и обзор части беговой дорожки с крыльями приемных мостков.

б). Вторая видеокамера устанавливается с целью записи всего, что происходит на  территории скважины от вагон-домика до устья. Видеокамера устанавливается на стойке. Радиус обзора видеокамеры не должен перекрываться инструментальной будкой, желобной системой, емкостью долива. На выводимом изображении на монитор компьютера должно быть видно, что происходит возле приемных мостков территории скважины, въезд, выезд специальной техники.
в). Третья видеокамера устанавливается в вагон-домике таким образом, чтобы на выводимом изображении на монитор компьютера было четкое изображение прохода от входной двери вагон-домика до окна с обзором всего помещения (включая стойку с видеорегистратором).

4.8. Члены пусковой комиссии перед пуском бригады в работу, обязаны проверить правильность установки видеокамер, наличие и качество требуемых изображений на экране монитора системы видеорегистрации и дать рекомендации по их улучшению.

4.9. Демонтаж системы видеонаблюдения производится после демонтажа бурового станка и оборудования бригадного хозяйства.

4.10. Мастер буровой бригады проводит проверку работоспособности системы видеорегистрации через каждые два часа.

4.11. При каждом выходе на связь буровой бригадой, диспетчеру передаются по сводке сведения о работоспособности системы видеонаблюдения и количестве работающих видеокамер.

4.12. При выявлении неисправности системы видеонаблюдения во время работы или в процессе демонтажа или монтажа, буровой мастер сообщает представителю Заказчика о факте обнаружения неисправности. Время обнаружения неисправности отмечается мастером в вахтовом журнале.

4.13. Специалист Подрядчика подает заявку ответственному представителю группы, отвечающей за работоспособность системы видеонаблюдения на устранение неисправности. 

4.14. После получения сообщения о неисправности системы видеонаблюдения ответственный представитель принимает соответствующие меры по устранению неисправности.

4.15. Подрядчик назначает ответственного за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения. 

4.16. Подрядчик обеспечивает транспортным средством работников группы видеонаблюдения для выезда в бригады с целью регулярного обслуживания или устранения неисправностей данной системы, согласно поданным заявкам. 

4.17. При выходе системы видеорегистрации из строя ответственный представитель Подрядчика организует расследование причин отказа. По результатам расследования составляется акт, который утверждается главным инженером Подрядчика. Разрабатываются мероприятия по недопущению отказов.

4.18. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводится по графику, но не реже 1 раз в месяц. 

4.19. Ответственный персонал Подрядчика (субподрядчика) проводит ремонт технической и электрической части, производит замену комплектующих деталей вышедших из строя. Заказывает для приобретения необходимый резерв комплектующих деталей, материалов к системам видеонаблюдения.

4.20. Ответственные за проведение технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения, ведут учет движения передаваемых систем видеонаблюдения и расходуемых материалов. 

4.21. Капитальный ремонт систем видеорегистрации производится сервисными организациями.

5. Требования к порядку копирования и передачи видеоинформации

5.1.
Ответственным лицом за копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения является мастер буровой бригады либо специально назначенное лицо.

5.2.
Перед началом работы с системой видеонаблюдения, с вновь назначенным буровым мастером проводится вводный инструктаж по работе с системой видеонаблюдения и основам компьютерной грамотности. 

5.3.
Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения производится согласно разработанной инструкции по эксплуатации систем видеонаблюдения.

5.4.
Копирование видеоинформации с систем видеонаблюдения на жесткий носитель производится один раз в неделю, во время обеденного перерыва.

5.5.
После копирования записи видеонаблюдения, буровой мастер обязан убедиться в ее наличии на внешнем жестком диске (носителе).

5.6.
Буровой мастер ведет периодический контроль записи видеонаблюдения работы буровой бригады с целью определения качества видеозаписи и выявления не исправности видеонаблюдения. 

5.7.
Внешний носитель с записанной видеоинформацией работы буровой бригады один раз в неделю до 8.30 ч. утра передается (обменивается на форматированный) буровым мастером представителю Заказчика под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя, который в свою очередь не реже 1 раза в неделю передает жесткие диски всех бригад ответственному представителю группы (службы) видеонаблюдения для архивации.

5.8.
Ответственный представитель группы видеонаблюдения по окончанию перезаписи видеоинформации на сервер и форматирования, сдает очищенные от видеоинформации жесткие носители под роспись представителю Заказчика.

5.9.
Представитель Заказчика под роспись в журнале регистрации прихода и возврата внешнего носителя отдает жесткий диск буровому мастеру бригады.
5.10.
Ответственный представитель группы видеонаблюдения копирует видеоинформацию с внешних носителей на сервер. Следит за сохранностью записей видеорегистрации работы буровых бригад в течение 90 дней.

5.11. При возникновении аварии или несчастного случая в буровой бригаде председатель комиссии по расследованию извещает руководителя группы по видеонаблюдению. Руководитель группы по видеонаблюдению направляет своего представителя в данную буровую бригаду для копирования записи видеонаблюдения на жесткий переносной диск и обеспечивает передачу данной информации председателю комиссии по расследованию.

6. Порядок просмотра видеозаписей и использование их для улучшения работы по бурению и предоставления видеоинформации Заказчику.

6.1
Мастер бригады регулярно в течении рабочей смены проверяет работоспособность системы видеонаблюдения и в случае обнаруженных неисправностях или нарушениях, незамедлительно передает данную информацию диспетчеру Подрядчика.

6.2
Работники группы видеонаблюдения ежедневно по составленному графику просматривают видеоматериалы с составлением отчета. В случае производственной необходимости работники группы видеонаблюдения допускают к просмотру видеоинформации руководство компании подрядчика, технологов, геологов, работников ОТ, ПБ и ООС, службы безопасности.

6.3.
На основе полученных данных результатов просмотров, руководство Подрядчика организует расследование выявленных нарушений с правом требования  предоставления объяснительных записок с нарушителей. По результатам расследования с привлечением специалистов по направлениям деятельности, руководством подрядчика принимается решение о применении взыскания к виновным сотрудникам.

6.4 Вся видеоинформация после окончания бурения скважины хранится в сервере в течение 90 суток.

6.5 В случае возникновения спорных вопросов (расследования несчастных случаев, аварий, осложнений, повторных работ, невыполнение норм времени, увеличение объема или продолжительности работ и т.д.) Заказчик, в лице уполномоченного представителя имеет право сделать запрос в адрес Подрядчика на предоставление необходимой информации по видеонаблюдению. Подрядчик не позднее 1 суток обязан предоставить запрашиваемую информацию.

6.6
Группа видеонаблюдения Подрядчика или ответственный представитель предоставляет информацию на любом носителе совместимом с персональным компьютером Заказчика.

7. Ответственность.

7.1. На основании приказа по предприятию Подрядчика система видеонаблюдения, передается буровому мастеру бригады как материально – ответственному лицу с оформлением соответствующих бухгалтерских документов

7.2 Ответственность за правильную работу (в том числе после монтажа) системы видеонаблюдения несет буровой мастер.

Приложение 1.

Минимальные технические требования по организации видеонаблюдения на взрывоопасных объектах.

При проектировании систем видеонаблюдения, предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных зонах, при выборе оборудования, монтаже системы и ее дальнейшей эксплуатации необходимо руководствоваться нормативными документами, действующими в этой сфере.

Для оценки возможности применения на объекте конкретного взрывозащищенного оборудования видеонаблюдения необходимо сопоставить параметры его взрывозащищенности со свойствами взрывоопасной зоны, в которой оно будет использоваться. 

Взрывоопасные зоны делятся на три класса в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси:
зона класса 0 - зона, в которой взрывоопасная смесь присутствует постоянно или в течение длительного времени;
зона класса 1 - зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной смеси;
зона класса 2 - зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной смеси в нормальных условиях эксплуатации.
Единственным абсолютно корректным методом построения систем видеонаблюдения на взрывоопасных объектах остается использование в качестве термокожухов и телекамер видеонаблюдения взрывозащищенного оборудования, прошедшего обязательную сертификацию.

Пример выбора оборудования для системы видеонаблюдения на производственном участке во взрывоопасной зоне.

1 Цифровой 4-канальный видеорегистратор серии 400 (Bosch)

· Экономичный и надежный видеорегистратор для небольших систем 

· Цифровая запись с 4 видеоканалов с внутренней емкостью хранения 500 Гб 

· 4-канальная запись H.264 в реальном времени 

· Просмотр и запись видеоизображений с разрешением CIF, 2CIF или 4CIF 

· Встроенная программа просмотра на базе браузера для просмотра,
· воспроизведения, управления и настройки 

· Поддержка VGA и вывода на аналоговый монитор (с разрешением до 1280x1024) 

· Двухпотоковая передача данных для локальной записи и удаленного просмотра 

· Интеллектуальный поиск 

· Управление камерами PTZ производства компании Bosch и сторонних производителей
Цифровой видеорегистратор серии 400 производства Bosch - представляет собой 4-канальное устройство, использующее новейшую технологию сжатия H.264. Видеорегистратор серии 400 оснащен встроенным веб-сервером для управления видео при помощи браузера и не требует дополнительной настройки. Видеорегистратор выпускается в базовой и расширенной версиях и имеет чрезвычайно надежную конструкцию, которая способствует сокращению расходов на обслуживание и эксплуатацию. В базовой модели имеется один аудиовход, а в расширенной - 4 аудиовхода и устройство записи на DVD.

2 EX72N Взрывозащищенная камера с ИК-подсветкой
· [image: image1.jpg]


Для работы во взрывоопасных условиях;
· Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X;
· Сертификация ATEX и UL/CSA для работы во взрывоопасных условиях;
· Активное инфракрасное ночное видение на расстоянии до 12 м;
· Прочная конструкция, способная выдерживать внутреннюю взрывную волну;
· Безопасное использование в условиях с наличием взрывоопасных газов;
Взрывозащищенная камера EX72N создана для круглосуточного наблюдения в опасных условиях на предприятиях нефтяной, газовой, химической промышленности.

Камеры серии EX72N оснащены механическим фильтром ПЗС и варифокальным объективом с автоматической диафрагмой, обеспечивающими безупречную цветопередачу в дневное время и активное инфракрасное ночное видение в условиях слабой освещенности на расстоянии до 12 м.

Камеры серии EX72N сертифицированы для окружений класса I, подразделения 1, т.е. в соответствии с наиболее строгими стандартами для взрывозащищенных изделий.

Видеокамера EX72N сертифицирована в России, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X.

3 EX62-HSG Взрывозащищенный кожух для видеокамеры
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· Для работы во взрывоопасных условиях; 

· Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X;
· Класс I, II, III, подразделение 1, 2, группы A, B, C, D, E, F, G, T6;
· Конструкция большего размера для полноразмерных камер и объективов;
· Прочный корпус из штампованного алюминия;
· Удобный выдвижной лоток для оптической системы;
· 3/8" стойкое к химическим воздействиям окно;
· EX62-HSG представляет собой 14-дюймовый взрывозащищенный кожух камеры для эффективного видеонаблюдения на участках с повышенной степенью риска. Предназначен для работы в опасных промышленных условиях, включая весь диапазон OSHA (UL);
· Строгая сертификация в соответствии с классом I, подразделением I обеспечивает надежное функционирование на участках с высокой концентрацией воспламеняющихся газов или паров жидкости. Группы охватываемых веществ включают ацетилен, водород, этилен и метан - все взрывоопасные газы. EX62 также сертифицирован для работы на участках с высокой концентрацией легковоспламеняемой пыли (например, углеродистой или сельскохозяйственной). EX62 также соответствует стандартам отрасли видеонаблюдения в области установочного оборудования и автоматических поворотно-наклонных устройств;
· Корпус для видеокамеры EX62 сертифицирован в России, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6X;
· Технические характеристики EX62;
· Температурный режим -T6 при макс. внешней температуре 55ºC;

· Условия эксплуатации -CSA / NEMA TYPE 4.
