Приложение №2 к Технической спецификации

Требования к отчетным документам результатов работ

1.	Экспертиза отчетных документов производится специалистами Заказчика или с привлечением сторонних организаций в установленном порядке. 
2.	Согласование отчетных документов (разработанных и/или доработанных) с Заказчиком проводится при непосредственном участии Подрядчика.
3.	Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованные с Заказчиком.
4.	Все документы должны быть выпущены на казахском и русском языках (заключения, постановления местных исполнительных органов, технические условия, тексты писем и др.). Отдельные части документов, могут содержать записи латинскими буквами (наименования, аббревиатуры и т.п.).
5.	Все виды документации должны предоставляться:
5.1 	В бумажном виде в переплете, не менее 4 (четырех) экземпляров.
5.2 	В электронном сканированном виде в формате Adobe PDF на дисках CD/DVD в 4 (четырех) экземплярах с возможностью распечатки и дальнейшей обработки информации. Электронный вариант должен содержать идентичную полную финальную (т.е. та, которая в проектных организациях сдается в архив) версию документации в бумажном виде, в том числе заключений контролирующих органов, заключения государственной экспертизы, все правоустанавливающих документов на земельный участок и т.п.
Все отчётные материалы электронного варианта должны быть структурированы и упорядочены в формате PDF с оформленным оглавлением (посредством «закладок»*) и возможностью навигации и контекстного поиска слов по всему содержимому документов. Диски CD/DVD с электронным видом документации должны иметь этикетку с указанием наименования организации Заказчика и Подрядчика, даты записи диска, наименования договора, порядковый номер диска и количество дисков в комплекте электронной документации. Диски должны быть упакованы в жесткий пластиковый контейнер. Данные на дисках должны соответствовать перечню документации в бумажном виде и в случае, когда документация содержит в своем составе различные разделы (например: сметная, техническая часть, пояснительная записка и т.п.), то в электронном варианте каждый раздел должен быть представлен в виде отдельных файлов.
На дисках CD/DVD должен быть записан бесплатный дистрибутив программного обеспечения Adobe Acrobat Reader для просмотра документов.
С примером оформления документов в электронном виде в формате и Adobe PDF можно будет ознакомиться у Заказчика.
6.	Все векторные графические схемы и рисунки для отчетных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD) или AutoCad (DWG).
7.	Материалы инженерных изысканий должны предоставляться в редактируемых форматах с учётом следующих требований:
	в географической системе координат WGS-84, проекции UTM;
	в Балтийской системе высот;
	 в формате AutoCad (DWG), либо в формате ESRI (Shape) с атрибутивной базой данных, набором стилей и условных обозначений (предоставляется Подрядчику Заказчиком).
7.1	При отсутствии координатной привязки (топографо-геодезическая съемка) указать не менее четырех опорных точек (реперов) с указанием их координат (градусы, минуты, секунды) в географической системе координат WGS-84, проекции UTM, с указанием навигации (стрелка Севера). 
7.2	Растровые данные, при их наличии, должны предоставляться в следующих форматах:
	фотографии (указать дату, название), изображения и т.п. - в формате JPEG с учетом поддержки алгоритмов сжатия LZW, JPEG;
	аэрофотоснимки, космические снимки, сканированные топографические карты - в форматах GeoTIFF, IMG, MrSID с обязательным условием географической регистрации в системе координат WGS-84, проекции UTM.
8.	В случае передачи до начала работ Заказчиком Подрядчику имеющихся у Заказчика пространственных данных, по итогам работ к документации по Рабочему проекту должна прилагаться пояснительная записка с анализом первоначальной и конечной ситуации на местности:
8.1.	установленные объекты (новые на МГ);
8.2.	демонтированные объекты (удалённые с МГ);
8.3.	перенесённое объекты (поменявшие местоположение);
8.4.	обновлённые объекты (не поменявшие местоположение, но изменившие технические характеристики).
8.5.	в случае обнаружения, выявленные несоответствия в переданных данных.
9.	Исходные данные сметной документации должны представляться в редактируемом формате программы АВС-KZ.

*Закладка представляет собой тип ссылки с описательным текстом на панели "Закладки" в панели навигации. Каждая закладка обеспечивает переход к различным представлениям или страницам в документе. Закладки формируются автоматически в процессе создания документа PDF из пунктов оглавления документов, создаваемых в большинстве настольных издательских программ. Эти закладки часто дополняются тегами и могут быть использованы для редактирования документа PDF. 
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