Техникалық ерекшелікке № 1 қосымша
	1
	КҚМБЖ -не қойылатын талаптар (Көлік құралдары мониторингінің борттық жүйесі)
	30 км/сағаттан астам жылдамдықпен жүруге қабiлеттi Қоғамның барлық КҚ-да және мердiгерлiк ұйымдарда мынадай ең төменгi талаптарға сәйкес Қоғам бекiткен КҚМБЖ белгiленуi тиiс:

	
	
	Нақты уақыт режимінде көлік құралдарының жұмысы мен орналасқан жерін қадағалау (қозғалыс бағыты, жылдамдық, күрт жылдамдату және күрт тежеу)

	
	
	Белгіленген жылдамдық аймақтарында жылдамдық шектеулерінің бұзылуын қадағалау

	
	
	Фаралардың жақын жарығын пайдалануды бақылау

	
	
	Жүргізушінің және жолаушылардың қауіпсіздік белдіктерін пайдалануын бақылау (егер көлік құралының қауіпсіздік белдіктері датчиктермен жабдықталған болса)

	
	
	Жүргізушіге нақты уақыт режимінде бұзушылықтар туралы дыбыстық сигнал беру

	
	
	Қоғам белгілеген талаптарға сәйкес КҚМБЖ параметрлерін теңшеу

	2
	GPS-мониторингтің техникалық құралдарына қойылатын талаптар:
	Көліктің дұрыс геопозицияларын анықтау бойынша деректерді беру

	
	
	Берілген геозондарда көліктің орналасуын анықтау бойынша деректерді беру

	
	
	Шынайы жылдамдық көрсеткіштері бойынша деректерді беру

	
	
	Көлікті күрт жылдамдату және тежеу бойынша деректерді беру

	
	
	Деректерді беру және Қоғамның мониторингтік жүйесімен интеграциялау мүмкіндігі үшін ашық хаттаманың функциясы

	
	
	Бірыңғай жүйеде көліктің тиімді мониторингі үшін жалға алынған көліктің GPS трекерлерін Қоғамның GPS мониторинг жүйесіне қосу

	3
	Отын деңгейінің датчигі (ОДД)
	Арнайы техникаға орнатылған ОДД техникалық талаптарға сәйкес болуы және мониторинг жүйесінің құрамында деректердің дұрыс, тұрақты әрі сенімді берілуін қамтамасыз етуі тиіс.

	4
	Отын шығыны датчигі (ОШД)
	ОШД - GPS жүйелері арқылы деректер беру. Отын шығыны датчигі техниканың типін, техникалық параметрлерін, отын жүйесінің ерекшеліктерін және орнатылған жабдықпен үйлесімділігін ескере отырып, арнайы техниканың әрбір бірлігі үшін жеке таңдалуы тиіс.

	5
	Орнатылған жабдықтардың паспорты және сәйкестік сертификаты болуы тиіс. GPS терминалы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс.








Приложение №1 к технической спецификации
	1
	Требования к БСМТС (Бортовая система мониторинга транспортных средств)
	На всех ТС Общества и подрядных организаций, которые способны передвигаться со скоростью более 30 км/час должна быть установлена БСМТС утвержденная Обществом, в соответствии со следующими минимальными требованиями:

	
	
	Отслеживание работы и местоположения транспортных средств в режиме реального времени (направление движения, скорость, резкое ускорение и резкое торможение)

	
	
	Отслеживание нарушений скоростных ограничений в заданных скоростных зонах

	
	
	Контроль использования ближнего света фар

	
	
	Контроль использования ремней безопасности водителем и пассажирами (если ремни безопасности транспортного средства оснащены датчиками)

	
	
	Подача звукового сигнала водителю о нарушениях в режиме реального времени

	
	
	Настройка параметров БСМТС в соответствии с требованиями, установленными Обществом

	2
	Требование к техническим средствам GPS – мониторинга:
	Передача данных по определению достоверной геопозиций транспорта

	
	
	Передача данных по определению нахождения транспорта в заданных геозонах

	
	
	Передача данных по достоверным скоростным показателям

	
	
	Передача данных по резкому ускорению и торможению транспорта

	
	
	Функция открытого протокола для возможности передачи данных и интеграции с мониторинговой системой Общества

	
	
	Подключение GPS трекеров арендуемого транспорта к системе GPS мониторинга Общества для эффективного мониторинга транспорта в единой системе

	3
	Датчик уровня топлива (ДУТ)
	Установленный ДУТ должен соответствовать техническим требованиям и обеспечивать корректную, стабильную и достоверную передачу данных в составе системы мониторинга техники.

	4
	Датчик расхода топлива (ДРТ)
	ДРТ - передача данных посредством GPS систем. Датчик расхода топлива должен подбираться отдельно для каждой единицы спецтехники с учетом типа техники, технических параметров, особенностей топливной системы и совместимости с установленным оборудованием.

	5
	Установленные оборудования должны иметь паспорт и сертификат соответствия. GPS терминал должен быть внесен в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.




