Шартқа 
№4 ҚОСЫМША 

Бағалар мен мөлшерлемелер

	№ р/с
	ТЖҚ атауы
	Өлшем бірлігі
	Сома
	Ескерту

	1
	Жаңа сатып алуға арналған жабдық
	Жинақ
	
	

	2
	Жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жұмыстары
	Жұмыс
	
	Шарт сомасының 30% дейін

	3
	Ұңғымаларды аяқтау жұмыстары 
	Жұмыс
	
	Шарт сомасының 10% дейін

	
	
	
	
	



Ескерту*: ТЖҚ-дағы пайыз шамамен көрсетілген, бірақ мердігердің жалпы баға ұсынысының белгіленген шегінен аспауы тиіс.

	Назар аударыңыз, баға ұсынысының есебінде жұмыстарға қажетті жабдықтардың қысқаша сипаттамасы бар, толық спецификациясы Техникалық спецификацияға 1-қосымшаның 8-кестесінде көрсетілген. 



























Шартқа №4 қосымша


ЖАҢА САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ
1 Кесте

	Позиция
	Қысқаша сипаттама
	Жабдықтардың саны
	Өлшем бірліктері
	Бірлік бағасы, ҚҚС есептелмеген (теңге)
	ҚҚС-сыз жалпы құны (теңге)

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Лифтілік тізбекте түсірілетін әрі шығарылатын және жер бетінен басқарылатын 3 1/2 дюймдік NE™ ұңғыма оқпанының ажыратқыш клапаны      

Жылтыратылған тораптың (жоғарғы) ішкі диаметрі: 2,813 дюйм (71,45 мм) 
Қону ниппелінің профилі: X типті бекіткіш профиль 
Төменгі жылтыратылған тораптың ішкі диаметрі: 2,813 дюйм (71,45 мм) 
Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 5,62 дюйм (142,75 мм) 
Басымды теңестіру функциясы жоқ / теңестірілмейтін 
Ұзындығы: 51,75 дюйм (1314,45 мм) 
Бұрандалы қосылыс: 3 1/2"-9.20# Tenaris Blue (Муфта — Ниппель) 
Материал орындалуы: Никель қорытпасы Alloy 925 
Жұмыс қысымы: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Клапанды жабу қысымы: 600,0 psi (41,37 бар) (ҚТК өлшемі: 3 1/2 дюйм) 
	2
	дана.
	
	

	2. 
	Бұрғыланатын, тұрақты пакер, 7 дюймдік тісті/құлпы бар типті баспен (Ratch-Latch Head)
Шегендеуші (пайдалану) тізбегінің типоөлшемі: 7 дюйм (177,8 мм) 
Қаптама құбырларының массалық диапазоны: 29–32 lb/ft (фунт/фут).  
Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 5,9 дюйм (149,86 мм) 
Минималды ішкі өту диаметрі: 2,41 дюйм (61,21 мм) 
Ұзындығы: 101,54 дюйм (2579,12 мм) 
Корпус материалы: Никель қорытпасы Alloy 925 
Тығыздағыш элементтердің материалы: AFLAS резеңкесі (FEPM эластомері, H₂S, CO₂ және жоғары температура әсеріне төзімді).  
Жұмыс қысымы (қысым айырмасы): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Жоғарғы бұрандамалы қосылыс (бас): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (3.690" арнайы құлыпты бұрандама, дюйміне 8 бұранда, сол бұрандалы муфта)
Төменгі бұрандамалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# 
	3
	дана.
	
	

	3. 
	2 7/8 дюймдік өтпелі қону ниппелі
Профиль түрі: X селективті бекіткіш профиль 
Қону профилінің типоөлшемі (ішкі диаметрі): 2,313 дюйм (58,75 мм) 
Бұрандалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (Муфта - Ниппель) 
Материал орындалуы: Никель қорытпасы Alloy 925 
Материалдың ағын беріктігі: 110 ksi / 110 000 psi (758 МПа) 
	3
	дана.
	
	

	4. 
	Өте алмайтын қону ниппелі 2-7/8 дюйм 
 Қону профилінің типтік өлшемі: 2,313 дюйм (58,75 мм). 
Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 3,326 дюйм (84,48 мм) 
Тіреуіш тарылымының (No-Go) ең кіші ішкі диаметрі: 2,205 дюйм (56,01 мм) 
Ұзындығы: 16,05 дюйм (407,67 мм) 
Бұрандалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (Муфта - Ниппель) 
Материал орындалуы: Никель қорытпасы Alloy 925 
	1
	дана.
	
	

	5. 
	Қауіпсіздік патрубогы 2-7/8 дюйм / Номиналды өлшемі: 2,875 дюйм
Мин. ішкі диаметрі: 2,441 дюйм
Сыртқы диаметрі: 3,7 дюйм
Ұзындығы 20 фут
Қосылыс: 2,875 дюйм x 6,4 фунт-фут, Тенарис Блю премиум газ өткізбейтін муфтасы жоғарыда - Тенарис Блю ниппелі төменде
Материал: API T-95-1
Орындалуы: H2S, CO2
	10
	дана.
	
	




	[bookmark: _Hlk235283872][bookmark: _Hlk234932171]Позиция
	Қысқаша сипаттама
	Жабдықтардың саны
	Өлшем бірліктері
	Бірлік бағасы, ҚҚС есептелмеген (теңге)
	ҚҚС-сыз жалпы құны (теңге)

	1.0
	2-7/8 дюймдік кесілген тығын / шұңқыр (воронка)  
	-
	
	
	

	1.1
	Бағыттаушы шұңқырға (воронка) арналған жөндеу жинағы (Wire Line Entry Guide үшін жөндеу жинағы) 
	6
	
	
	

	2.0
	2 7/8 дюймдік өтпейтін қону ниппелі (Landing Nipple with Bottom No-Go) 
	1
	
	
	

	2.1
	XN құлыпты құрылғысы (Төменгі "No-Go" типті құлыпты құрылғылар XN 2.313 дюйм). XN Nipple
	2
	
	
	

	2.2
	XN құлыптау құрылғысының жөндеу жинағы (Төменгі нөлдік тоқтауы бар құлыпты арматураға арналған жөндеу жинағы)
	3
	
	
	

	3
	2 7/8 дюймдік өтпелі Х қону ниппелі  / Х Selective Landing Nipple
	3
	
	
	

	3.1
	Құлып құрылғысы X / Selective Lock Mandrel
	1
	
	
	

	3.2
	Х құлыптау құрылғысының жөндеу жинақтары (Redress Kit for Selective Lock Mandrel Type X)
	22
	
	
	

	3.3
	Кері клапан (Standing Valve)
	0
	
	
	

	3.4
	Кері клапанға арналған жөндеу жинағы (Standing Valve Redress Kit)
	13
	
	
	

	3.5
	Теңестіруші клапан (Equalizing Valve)
	0
	
	
	

	3.6
	Теңестіруші клапанға арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Equalizing Valve)
	18
	
	
	

	3.7
	Кері клапанды түсіруге арналған қармау құрылғысы (Running Prong for Standing Valve)
	0
	
	
	

	3.8
	Кері клапанды көтеріп алуға арналған қармау құрылғысы (Pulling Prong for Standing Valve) 
	1
	
	
	

	3.9
	Теңестіру тетігі бар тығын (Equalizing Prongs Plug) 
	0
	
	
	

	3.10
	Теңестіру тетігі бар тығынға арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Equalizing Prong Plug)
	14
	
	
	

	3.11
	Теңестіру тірегіне арналған түсіру/көтеру құрылғысы (Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	-
	
	
	

	3.12
	Теңестіру тірегінің іске қосу/алып тастау құралына арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	27
	
	
	

	3.13
	2,313 дюймдік құлыптау құрылғысына арналған түсіру құралы (Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)  
	-
	
	
	

	3.14
	2,313 дюймдік құлыптау құрылғысына арналған түсіру құралының жөндеу жинағы (Redress Kit for Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)  
	18
	
	
	

	3.15
	Құлыптау құрылғысына арналған көтергіш құралы 2,313 дюйм (Pulling Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	-
	
	
	

	3.16
	2,313 дюймдік құлыптау құрылғысына арналған көтеріп алу құралының жөндеу жинағы (Redress Kit for Pulling Tool for Lock Mandrel 2.313 in)  
	22
	
	
	

	4
	Манометрге арналған жұмсақ қону құрылғысы (Softset Gauge Hanger)  
	0
	
	
	

	4.1
	Манометр аспаптарының жұмсақ қондыруына арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Softset Gauge Hanger)
	12
	
	
	

	4.2
	Манометрге арналған жұмсақ қондыру құрылғысын түсіру құралы (Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	-
	
	
	

	4.3
	Манометрлерді жұмсақ орнатуға арналған іске қосу құралына арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	12
	
	
	

	4.4
	Манометрге арналған жұмсақ қондыру құрылғысын көтеріп алуға арналған қармау құрылғысы (Pulling Prong for Pulling Tool for Softset Gauge Hanger)  
	2
	
	
	

	5
	Айналмалы клапан (Сырғанаушы жең)
	0
	
	
	

	5.1
	Айналмалы клапанға арналған бөлу құрылғысы (Слайдты жеңге арналған бөлу құрылғысы)
	0
	
	
	

	5.2
	Айналмалы клапанға арналған бөлу құрылғысының жөндеу жинағы (Redress Kit for Separation Device for Sliding Sleeve)
	9
	
	
	

	5.3
	Айналмалы муфтаны орналастыру құралы (Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	-
	
	
	

	5.4
	Айналмалы муфтаға арналған позициялау құралына арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	21
	
	
	

	6
	Бұрғыланатын, тұрақты өндірістік пәкер 7 дюйм, 29-32 фунт-фут (Drillable, Permanent Production Packer 7 in)
	3
	
	
	

	7
	Бұрғыланатын, тұрақты пакер 7 дюйм, 35-38 фунт-фут (Drillable, Permanent Production Packer 7 in)
	0
	
	
	

	7.1
	Ажырату торабы (Latch Seal Assembly)
	1
	
	
	

	7.2
	Ажырату торабына арналған жөндеу жинақтары (Redress for Latch Seal Assembly)
	8
	
	
	

	8
	Ағын муфтасы (Flow Coupling)
	0
	
	
	

	9
	Қауіпсіздік патрубогы 2 7/8 дюйм (Blast Nipple 2.875 in)
	10
	
	
	

	10
	Қосылыс арматурасы бар 1/4 дюймдік басқару желісімен жабдықталған, сорғы-компрессорлық құбырларда (СҚҚ/НКТ) түсірілетін, жер бетінен басқарылатын ұңғымаішілік ажыратқыш клапаны (Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)
	2
	
	
	

	10.1
	Ажыратқыш клапанына арналған фитинг (Fitting for Tubing-Retrievable Safety Valve)
	10
	
	
	

	10.2
	СКҚ аспасына арналған фитинг (Fitting for Tubing Hanger)
	14
	
	
	

	10.3
	Бақылау желісі 350 м (Control line 350 m)
	3
	
	
	

	10.4
	Муфталық қосылыстың қорғаныш қаптамасы (Cross Coupling Protector)
	40
	
	
	

	10.5.1
	Оқшаулағыш төлкесіне арналған X 2.813 құлыптау құрылғысы  (Selective Lock Mandrels Type X 2.813 for Isolation Sleeve) 
	-
	
	
	

	10.5.2
	2,813 дюймдік оқшаулағыш төлкеге арналған X селективті құлыптау құрылғысының жөндеу жинағы (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X for Isolation Sleeve 2.813 in)  
	9
	
	
	

	10.5.3
	Оқшаулағыш төлкесіне арналған теңестіру клапаны 2,813 дюйм (Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
	-
	
	
	

	10.5.4
	Теңестіруші клапанға арналған жөндеу жинағы 2.813 дюйм оқшаулағыш жең үшін (Redress Kit for Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
	9
	
	
	

	10.5.5
	Оқшаулағыш төлкеге арналған оқшаулағыш ұзартқыш 2,813   (Installation Extesnion for Isolatiob Sleeve 2.813 in)
	2
	
	
	

	10.5.6
	Оқшаулағыш төлкеге арналған оқшаулағыш ұзартқышқа арналған жөндеу жинағы 2,813 
	9
	
	
	

	10.5.7
	Оқшаулағыш төлке 2,813 дюйм (Isolation sleeve 2.813 in)
	0
	
	
	

	10.5.8
	Оқшаулағыш төлкесіне арналған жөндеу жинағы 2,813 дюйм (Redress Kit for Isolation Sleeve 2.813 in)
	7
	
	
	

	10.6
	Сыммен түсірілетін, сыртқы басқарулы қауіпсіздік клапаны
	0
	
	
	

	10.6.1
	Сыммен түсірілетін ажыратқыш клапанға арналған X 2,813 дюймдік құлыптау құрылғысы (Selective Lock Mandrel X 2.813 in for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	0
	
	
	

	10.6.2
	Сыммен түсірілетін ажыратқыш клапанға арналған X 2,813 дюймдік құлыптау құрылғысының жөндеу жиынтығы (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X 2.813 for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	5
	
	
	

	10.6.3
	Сыммен түсірілетін ажыратқыш клапан үшін оқшаулағыш ұзартқыш (Installation Extension for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	0
	
	
	

	10.6.4
	Сыммен түсірілетін ажыратқыш клапан үшін оқшаулағыш ұзартқыштың жөндеу жиынтығы (Redress Kit for Installation Extension Assembly for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	6
	
	
	

	10.7
	Байланыс құрауға арналған панчер 2.813 дюйм (Puncher Communication Tool 2.813 in)
	0
	
	
	

	10.8
	Каротаж панчеріне арналған жөндеу жинағы (Puncher Communication Tool 2.813 дюймге арналған жөндеу жинағы)
	4
	
	
	

	10.9
	Сорғы-компрессорлық құбырларға (СКҚ) түсірілетін ажыратқыш клапанды ашық күйінде тұрақты бекітуге арналған құрал(Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)  
	1
	
	
	

	10.10
	Сорғы-компрессорлық құбырларға (СКҚ) түсірілетін ажыратқыш клапанды ашық күйінде тұрақты бекітуге арналған құралдың жөндеу жинағы (Redress Kit for Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)
	6
	
	
	

	10.11
	Құлыптау құрылғысына арналған көтергіш құрылғы Х 2,813 дюйм  (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	-
	
	
	

	10.12
	Құлыптау құрылғысына арналған түсіру құрылғының жөндеу жиынтығы Х 2,813 дюйм (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	16
	
	
	

	10.13
	Құлыптау құрылғысына арналған көтергіш құрылғы Х 2,813 дюйм  (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	1
	
	
	

	10.14
	Құлыптау құрылғысына арналған көтергіш құрылғының жөндеу жиынтығы Х 2,813 дюйм X 2.813 дюйм (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	16
	
	
	

	10.15
	Ажыратқыш клапанды ашық күйде бекітуге арналған түсіру-көтеру құралының ұстағышы (Running/Pulling Prong for WLRSV Running/Pulling Tool)
	2
	
	
	

	10.16
	Көтеру құралына арналған ажыратқыш клапанды ашық күйде бекіту ұстағышының ауыстырғышы (адаптері) / Adapter for Running/Pulling Prong used for WLRSV Running/Pulling Tool
	2
	
	
	

	11
	СКҚ ажыратқышы (On-Off Tool)
	0
	
	
	

	11.1
	СКҚ ажыратқышына арналған жөндеу жинағы (Redress Kit for On-Off Tool)
	4
	
	
	



ЖАҢАРТУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР 
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	Жабдықтарды қайта жарақтандыруға арналған қысқаша сипаттама
	Жабдықтардың саны
	Өлшем бірліктері
	Жабдық бірлігіне қайта жарақтандыру жұмыстарының құны, ҚҚС-сыз (теңге)
	Жабдықтарды жаңарту жұмыстарының жалпы құны, ҚҚС-сыз (теңге)

	1. 
	Лифтілік тізбекте түсірілетін әрі шығарылатын және жер бетінен басқарылатын 3 1/2 дюймдік NE™ ұңғыма оқпанының ажыратқыш клапаны/ NE™ Жоғарғы жылтыратылған тораптың ішкі диаметрі: 2,813 дюйм (71,45 мм) | Қону ниппелінің профилі: X типті бекіткіш профиль | Төменгі жылтыратылған тораптың ішкі диаметрі: 2,813 дюйм (71,45 мм) | Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 5,62 дюйм (142,75 мм) | Қысымды теңестіру функциясы жоқ / теңестірілмейтін | Ұзындығы: 51,75 дюйм (1314,45 мм) | Бұрандалы қосылыс: 3 1/2"-9.20# Tenaris Blue (Муфта — Ниппель) | Материал орындалуы: Никель қорытпасы Alloy 925 | Жұмыс қысымы: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) | Клапанды жабу қысымы: 600,0 psi (41,37 бар) (ҚТК өлшемі: 3 1/2 дюйм) MN: 102882733
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	2. 
	Сыммен түсірілетін ажыратқыш клапан 
Гидравликалық жетегі бар, қалақшалы ажыратқыш клапан
Клапан моделі: FXE
Түрі: Табақша / Хлопушка
Шығарылым өлшемі: 3,5 дюйм
Тығыздағыштардың ішкі диаметрі: 2,813 дюйм (71,45 мм)
Мин. ішкі диаметрі: 1,500 дюйм
Макс. сыртқы диаметрі: 2,730 дюйм (69,34 мм)
Ұзындығы: 44,80 дюйм (1137,92 мм)
Материал орындалуы: Никель қорытпасы Alloy 925 
Жоғарғы бұрандамалы қосылыс: 1 1/4"-12 OTIS SLB (Муфта)
Жұмыс (ығысу) қысымы: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа)
Жұмыс температурасының ауқымы: 60 °F-тан 325 °F-қа дейін (+15,5 °C-тан +162,8 °C-қа дейін)
Орындау классы: АНИ 14А, 3S2 классы 
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	3. 
	Айналмалы клапан 
Тығыздау камерасының ең аз ішкі диаметрі ( жылтыратылған торап): 2,313 дюйм (58,75 мм)
Қону ниппелінің профилі: X типті бекіткіш профиль (іріктелген)
Материал: Никель қорытпасы Alloy 925 
Максималды сыртқы диаметрі: 3,92 дюйм (99,57 мм)
Ұзындығы: 51,62 дюйм (1311,15 мм)
Бұрандалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (муфта x ниппель)
MN: 102871655 
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	4. 
	Бұрғыланатын, тұрақты 7 дюймдік пакер, тісті/ілмек типті бастиекпен (Ratch-Latch Head)
Шегендеуші (пайдалану) тізбегінің типоөлшемі: 7 дюйм (177,8 мм) 
Қаптама құбырларының массалық диапазоны: 29–32(фунт/фут).  
Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 5,9 дюйм (149,86 мм) 
Минималды ішкі өту диаметрі: 2,41 дюйм (61,21 мм) 
Ұзындығы: 101,54 дюйм (2579,12 мм) 
Корпус материалы: Никель қорытпасы Alloy 925 
Тығыздағыш элементтердің материалы: AFLAS резеңкесі (FEPM эластомері, H₂S, CO₂ және жоғары температура әсеріне төзімді).  
Жұмыс қысымы (қысым айырмасы): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Жоғарғы бұрандамалы қосылыс (бас): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (3.690" арнайы құлыпты бұрандама, дюйміне 8 бұранда, сол бұрандалы муфта)
Төменгі бұрандамалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# MN: 102877355 
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	5. 
	Бұрғыланатын, тұрақты 7 дюймдік пакер, тісті/ілмек типті бастиекпен (Ratch-Latch Head). Шегендеуші (пайдалану) тізбегінің типоөлшемі: 7 дюйм (177,8 мм). Қаптама құбырларының массалық диапазоны: 35–38 фунт/фут. Корпустың максималды сыртқы диаметрі: 5,75 дюйм (146,05 мм). Минималды ішкі өту диаметрі: 2,41 дюйм (61,21 мм). Ұзындығы: 110,14 дюйм (2797,55 мм). Корпус материалы: Никель қорытпасы Alloy 925. Тығыздағыш элементтердің материалы: AFLAS резеңкесі (FEPM эластомері, H₂S, CO₂ және жоғары температура әсеріне төзімді). Жұмыс қысымы (қысым айырмасы): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа). Жоғарғы бұрандамалы қосылыс (бас): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (3.690" арнайы құлыпты бұрандама, дюйміне 8 бұранда, сол бұрандалы муфта). Төменгі бұрандамалы қосылыс: 2 7/8"-6.40# MN: 102877680
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Ұңғымаларды аяқтау жұмыстары 
3 Кесте
	Позиция
	Қысқаша сипаттама
	Саны
	Бірлік бағасы, ҚҚС есептелмеген (теңге)
	ҚҚС-сыз жалпы құны (теңге)

	1.
	U-24 ұңғымасын аяқтау жұмыстары
	1
	
	

	2.
	U-25 ұңғымасын аяқтау жұмыстары
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	3.
	U-22 ұңғымасын аяқтау жұмыстары
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