ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Договору

Цены и Ставки

	№ п/п
	Наименование ТРУ
	Ед. измерения
	Сумма
	Примечание

	1
	Оборудование для нового закупа
	Комплект
	
	

	2
	Работа по восстановлению работоспособности оборудования
	Работа
	
	До 30%
от суммы договора

	3
	Работа по заканчиванию скважин 
	Работа
	
	До 10% 
от суммы договора

	
	
	
	
	



Примечание*: Процентное соотношение в ТРУ указано ориентировочно, но не должно превышать заданного лимита от общего ценового предложения Подрядчика.

	Обратите внимание, что расчет ценового предложения содержит краткое описание необходимого для работ оборудования, подробная спецификация указана в Таблице 8 Приложении 1 к Технической спецификации 




























Приложение №4 к договору


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО ЗАКУПА
Таблица 1

	Позиция
	Краткое описание
	Кол-во оборудования
	Ед. изм.
	Цена за единицу, без учета НДС (тенге)
	Общая стоимость, без учета НДС (тенге)

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3 1/2 дюйма NE™      

Внутренний диаметр полированного узла (верхнего): 2,813 дюйма (71,45 мм) 
Профиль посадочного ниппеля: Замковый профиль типа X 
Внутренний диаметр нижнего полированного узла: 2,813 дюйма (71,45 мм) 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 5,62 дюйма (142,75 мм) 
Без функции выравнивания давления / невыравнивающий 
Длина: 51,75 дюйма (1314,45 мм) 
Резьбовое соединение: 3 1/2"-9.20# Tenaris Blue (Муфта — Ниппель) 
Материал исполнения: Никелевый сплав Alloy 925 
Рабочее давление: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Давление закрытия клапана: 600,0 psi (41,37 бар) (Типоразмер НКТ: 3 1/2 дюйма) 
	2
	шт.
	
	

	2. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер, 7 дюйма с головкой храпового/замкового типа (Ratch-Latch Head)
Типоразмер эксплуатационной колонны: 7 дюймов (177,8 мм) 
Диапазон массы обсадных труб: 29–32 lb/ft (фунтов на фут) 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 5,9 дюйма (149,86 мм) 
Минимальный внутренний проходной диаметр: 2,41 дюйма (61,21 мм) 
Длина: 101,54 дюйма (2579,12 мм) 
Материал корпуса: Никелевый сплав Alloy 925 
Материал уплотнительных элементов: Резина AFLAS (эластомер FEPM, стойкий к H2S, CO2 и высокими температурам)
Рабочее давление (перепад давления): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Верхнее резьбовое соединение (головка): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (специальная замковая резьба 3.690", 8 ниток на дюйм, муфта с левой резьбой)
Нижнее резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# 
	3
	шт.
	
	

	3. 
	Посадочный ниппель проходной 2 7/8 дюйма
Тип профиля: Замковый профиль X селективный 
Типоразмер посадочного профиля (внутренний диаметр): 2,313 дюйма (58,75 мм) 
Резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (Муфта - Ниппель) 
Материал исполнения: Никелевый сплав Alloy 925 
Предел текучести материала: 110 ksi / 110 000 psi (758 МПа) 
	3
	шт.
	
	

	4. 
	Непроходной посадочный ниппель 2-7/8 дюйма 
Типоразмер посадочного профиля: 2,313 дюйма (58,75 мм) 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 3,326 дюйма (84,48 мм) 
Минимальный внутренний диаметр упорного сужения (No-Go): 2,205 дюйма (56,01 мм) 
Длина: 16,05 дюйма (407,67 мм) 
Резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (Муфта - Ниппель) 
Материал исполнения: Никелевый сплав Alloy 925 
	1
	шт.
	
	

	5. 
	Предохранительный патрубок 2-7/8 дюйма / Номинальный размер: 2,875 дюйма
Мин. внутренний диаметр: 2,441 дюйма
Внешний диаметр: 3,7 дюйма
Длина 20 футов
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю сверху - ниппель Тенарис Блю  снизу
Материал: API T-95-1
Исполнение: H2S, CO2
	10
	шт.
	
	




	[bookmark: _Hlk235283872][bookmark: _Hlk234932171]Позиция
	Краткое описание
	Кол-во оборудования
	Ед. изм.
	Цена за единицу, без учета НДС (тенге)
	Общая стоимость, без учета НДС (тенге)

	1.0
	Срезная пробка/воронка 2-7/8 дюйма
	-
	
	
	

	1.1
	Ремкомплект для направляющая воронки (Redress Kit for Wire Line Entry Guide)
	6
	
	
	

	2.0
	Непроходной посадочный ниппель 2-7/8" (Landing Nipple with Bottom No‐Go)
	1
	
	
	

	2.1
	Замковое устройство XN (Lock Mandrels with Bottom No-Go Type XN 2.313 in. XN Nipple
	2
	
	
	

	2.2
	Ремкомплект для замкового устройства XN (Redress Kit for Lock Mandrel with Bottom No-Go)
	3
	
	
	

	3
	Проходной посадочный Х ниппель 2-7/8 дюйма / Х Selective Landing Nipple
	3
	
	
	

	3.1
	Замковое устройство X / Selective Lock Mandrel
	1
	
	
	

	3.2
	Ремкомплекты для замкого устройства Х (Redress Kit for Selective Lock Mandrel Type X)
	22
	
	
	

	3.3
	Обратный клапан (Standing Valve)
	0
	
	
	

	3.4
	Ремкомплект для обратного клапана (Redress Kit for Standing Valve)
	13
	
	
	

	3.5
	Уравнительный клапан (Equalizing Valve)
	0
	
	
	

	3.6
	Ремкомплект для уравнительного клапана (Redress Kit for Equalizing Valve)
	18
	
	
	

	3.7
	Спускное устройство захвата для обратного клапана (Running Prong for Standing Valve)
	0
	
	
	

	3.8
	Подъемный устройство захвата для обратного клапана (Pulling Prong for Standing Valve)
	1
	
	
	

	3.9
	Заглушающая пробка с уравнительным зубцом (Equalizing Prongs Plug)
	0
	
	
	

	3.10
	Ремкомплект для заглушающей пробки с уравнительынм зубцом (Redress Kit for Equalizing Prong Plug)
	14
	
	
	

	3.11
	Спускное/подъемное устройство для уравнительного зубцa (Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	-
	
	
	

	3.12
	Ремкомплект для спускного/подъемного устройства для уравнительного зубца (Redress Kit for Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	27
	
	
	

	3.13
	Спускное устройство для замкового устройства 2.313 in (Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	-
	
	
	

	3.14
	Ремкомплект для спусного устройства для замкового устройства 2.313 in (Redress Kit for Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	18
	
	
	

	3.15
	Подъемный инструмент для замкового устройства 2.313 in (Pulling Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	-
	
	
	

	3.16
	Ремкомплект для подемного устройства для замкового устройства 2.313 in (Redress Kit for Pulling Tool for Loack Mandrel 2.313 in)
	22
	
	
	

	4
	Мягкая посадка подвески манометров (Softset Gauge Hanger)
	0
	
	
	

	4.1
	Ремкомплект для мягкой посадки подвески манометров (Redress Kit for Softset Gauge Hanger)
	12
	
	
	

	4.2
	Спускное устройство для мягкой посадки подвески манометров (Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	-
	
	
	

	4.3
	Ремкомплект для спускного устройства для мягкой посадки манометров (Redress Kit for Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	12
	
	
	

	4.4
	Подъемное устройство захвата для мягкой посадки манометров (Pulling Prong for Pullong Tool for Softset Gauge Hanger)
	2
	
	
	

	5
	Циркуляционный клапан (Sliding Sleeve)
	0
	
	
	

	5.1
	Разделительное устройство для циркуляционного клапана (Separation Device for Sliding Sleeve)
	0
	
	
	

	5.2
	Ремкомплект для разделительного устройства для циркуляционного клапана (Redress Kit for Separation Device for Sliding Sleeve)
	9
	
	
	

	5.3
	Инструмент позиционирования для циркуляционной муфты (Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	-
	
	
	

	5.4
	Ремкоплект для инструмента позиционирования для циркуляционной муфты (Redress Kit for Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	21
	
	
	

	6
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма,    29-32 фунто-футов (Drillable, Permanent Production Packer 7 in)
	3
	
	
	

	7
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма,    35-38 фунто-футов (Drillable, Permanent Production Packer 7 in)
	0
	
	
	

	7.1
	Разъединительный узел (Latch Seal Assembly)
	0
	
	
	

	7.2
	Ремкомплекты для разъединительного узла (Redress for Latch Seal Assembly)
	8
	
	
	

	8
	Муфта потока (Flow Coupling)
	0
	
	
	

	9
	Предохранительный патрубок 2 7/8 дюйма (Blast Nipple 2.875 in)
	10
	
	
	

	10
	Клапан-отсекатель, спускаемый на НКТ (Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve), с 1/4 линией управления с соединительной арматурой
	2
	
	
	

	10.1
	Фитинг для забойного клапана отсекателя (Fitting for Tubing-Retrievable Safety Valve)
	10
	
	
	

	10.2
	Фитинг для подвески НКТ (Fitting for Tubing Hanger)
	14
	
	
	

	10.3
	Контрольная линия 350 м (Control line 350 m)
	3
	
	
	

	10.4
	Защитный кожух муфтового соединения (Cross Coupling Protector)
	40
	
	
	

	10.5.1
	Замковое устройство X 2.813 для изолирубщей втулки (Selective Lock Mandrels Type X 2.813 for Isolation Sleeve) 
	-
	
	
	

	10.5.2
	Ремкомплект для замкового устройства Х для изолирующей втулки 2.813 in (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X for Isolation Sleeve 2.813 in)
	9
	
	
	

	10.5.3
	Уравнительный клапан для изолирующей втулки 2.813 in (Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
	-
	
	
	

	10.5.4
	Ремкоплект для уравнительного клапана 2.813 in для изолирующей втулки (Redress Kit for Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
	9
	
	
	

	10.5.5
	Изолирующий удлинитель для изолирующей втулки 2.813 in (Installation Extesnion for Isolatiob Sleeve 2.813 in)
	2
	
	
	

	10.5.6
	Ремкоплект для изолирующий удлинителя для изолирующей втулки 2.813 in (Redress Kit for Installation Extension for Isolation Sleeve 2.813 in)
	9
	
	
	

	10.5.7
	Изолирующая втулка 2.813 дюйма (Isolation sleeve 2.813 in)
	0
	
	
	

	10.5.8
	Ремкомплект для изолирующей втулки 2.813 дюйма (Redress Kit for Isolation Sleeve 2.813 in)
	7
	
	
	

	10.6
	Клапан отсекатель спускаемый на канате (Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	0
	
	
	

	10.6.1
	Замковое устройство X 2.813 дюйма для клапана отсекателя спускаемого на канате (Selective Lock Mandrel X 2.813 in for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	0
	
	
	

	10.6.2
	Ремкомплект для замкового устройства X 2.813 дюйма для клапана отсекателя спускаемого на канате (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X 2.813 for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	5
	
	
	

	10.6.3
	Изолирующий удлинитель для клапана отсекателя спускаемого на канате (Installation Extension for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	0
	
	
	

	10.6.4
	Ремкомплект для иолирующего удлинителя для клапана отсекателя спускаемого на канате (Redress Kit for Installation Extension Assembly for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	6
	
	
	

	10.7
	Панчер для создания связи 2.813 дюйма (Puncher Communication Tool 2.813 in)
	0
	
	
	

	10.8
	Ремкомплект для панчера каротажа (Redress Kit for Puncher Communication Tool 2.813 in)
	4
	
	
	

	10.9
	Инструмент для постоянной блокировки в открытом положении клапана-отсекателя, спускаемого на НКТ (Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)  
	1
	
	
	

	10.10
	Ремкомплект для инструмента для постоянной блокировки в открытом положении клапана-отсекателя, спускаемого на НКТ (Redress Kit for Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)
	6
	
	
	

	10.11
	Спускное устройство для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	-
	
	
	

	10.12
	Ремкомплект для спускного устройства для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	16
	
	
	

	10.13
	Подъемное устройство для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	1
	
	
	

	10.14
	Ремкомплект для подъемного устройства для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	16
	
	
	

	10.15
	Держатель клапана отсекателя в открытом положении для спускного и подъемного устройства / Running/Pulling Prong for WLRSV Running/Pulling Tool
	2
	
	
	

	10.16
	Переводник для держателя клапана отсекателя в открытом положении для подъемного устройства / Adapter for Running/Pulling Prong used for WLRSV Running/Pulling Tool
	2
	
	
	

	11
	Разъединитель НКТ (On-Off Tool)
	0
	
	
	

	11.1
	Ремкомплект для разъединителя НКТ (Redress Kit for On-Off Tool)
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	















ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОСНАСТКИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАЗАХСТАНА 
                                                                                                                                   
[bookmark: _Hlk235284900]Таблица 2
	Позиция
	Краткое описание оборудовании для переоснастки
	Кол-во оборудования
	Ед. изм.
	Стоимость работ переоснастки за единицу оборудования, без учета НДС (тенге)
	Общая стоимость работ переоснастки оборудования, без учета НДС (тенге)

	1. 
	Забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма / NE™ Внутренний диаметр полированного узла (верхнего): 2,813 дюйма (71,45 мм) 
Профиль посадочного ниппеля: Замковый профиль типа X 
Внутренний диаметр нижнего полированного узла: 2,813 дюйма (71,45 мм) 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 5,62 дюйма (142,75 мм) 
Без функции выравнивания давления / невыравнивающий 
Длина: 51,75 дюйма (1314,45 мм) 
Резьбовое соединение: 3 1/2"-9.20# Tenaris Blue (Муфта - Ниппель) 
Материал исполнения: Никелевый сплав Alloy 925 
Рабочее давление: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Давление закрытия клапана: 600,0 psi (41,37 бар) (Типоразмер НКТ: 3 1/2 дюйма) MN: 102882733 
	2
	Работа
	
	

	2. 
	Клапан отсекатель спускаемый на канате 
С гидравлическим приводом, лопастной клапан-отсекатель
Модель клапана: FXE
Тип: Тарельчатый / Хлопушка
Типоразмер: 3,5 дюйма
Внутренний диаметр уплотнении: 2,813 дюйма (71,45мм)
Мин. внутренний диаметр: 1,500 дюйма
Макс. наружный диаметр: 2,730 дюйма (69,34 мм)
Длина: 44,80 дюйма (1137,92 мм)
Материал исполнения: Никелевый сплав Alloy 925 
Верхнее резьбовое соединение: 1 1/4"-12 OTIS SLB (Муфта)
Рабочее (перепадное) давление: 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа)
Диапазон рабочих температур: от 60 °F до 325 °F (от +15,5 °C до +162,8 °C)
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2 
	2
	Работа
	
	

	3. 
	Циркуляционный клапан 
Минимальный внутренний диаметр уплотнительной камеры (полированного узла): 2,313 дюйма (58,75 мм)
Профиль посадочного ниппеля: Замковый профиль типа X (селективный)
Материал: Никелевый сплав Alloy 925 
Максимальный наружный диаметр: 3,92 дюйма (99,57 мм)
Длина: 51,62 дюйма (1311,15 мм)
Резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# Tenaris Blue (муфта x ниппель)
MN: 102871655 
	4
	Работа
	
	

	4. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма с головкой храпового/замкового типа (Ratch-Latch Head)
Типоразмер эксплуатационной колонны: 7 дюймов (177,8 мм) 
Диапазон массы обсадных труб: 29–32 фунтов на фут 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 5,9 дюйма (149,86 мм) 
Минимальный внутренний проходной диаметр: 2,41 дюйма (61,21 мм) 
Длина: 101,54 дюйма (2579,12 мм) 
Материал корпуса: Никелевый сплав Alloy 925 
Материал уплотнительных элементов: Резина AFLAS (эластомер FEPM, стойкий к H2S, CO2 и высокими температурам)
Рабочее давление (перепад давления): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Верхнее резьбовое соединение (головка): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (специальная замковая резьба 3.690", 8 ниток на дюйм, муфта с левой резьбой)
Нижнее резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# MN: 102877355 
	4
	Работа
	
	

	5. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма с головкой храпового/замкового типа (Ratch-Latch Head) 
Типоразмер эксплуатационной колонны: 7 дюймов (177,8 мм) 
Диапазон массы обсадных труб: 35–38 фунтов на фут 
Максимальный наружный диаметр корпуса: 5,75 дюйма (146,05 мм) 
Минимальный внутренний проходной диаметр: 2,41 дюйма (61,21 мм) 
Длина: 110,14 дюйма (2797,55 мм) 
Материал корпуса: Никелевый сплав Alloy 925 
Материал уплотнительных элементов: Резина AFLAS (эластомер FEPM, стойкий к H2S, CO2 и высокими температурам)
Рабочее давление (перепад давления): 10 000 psi (689 бар / 68,9 МПа) 
Верхнее резьбовое соединение (головка): 3.690"-8 RTH LTH LH Box (специальная замковая резьба 3.690", 8 ниток на дюйм, муфта с левой резьбой)
Нижнее резьбовое соединение: 2 7/8"-6.40# MN: 102877680 
	4
	Работа
	
	



Работы по заканчиванию скважин 
Таблица 3
	Позиция
	Краткое описание
	Кол во
	Цена за единицу, без учета НДС (тенге)
	Общая стоимость, без учета НДС (тенге)

	1.
	Работы по заканчиванию скважин на U-24
	1
	
	

	2.
	Работы по заканчиванию скважин на U-25
	1
	
	

	3.
	Работы по заканчиванию скважин на U-22
	1
	
	



