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к Технической спецификации

Карта расположения скважин
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Схема лифта НКТ с ВСО для стандартного заканчивания скважины
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7” ЭКСПЛУАТАЦИОНЫЕ КОЛОННЫ 


[bookmark: _Hlk235286680]Скважина У-24                                                                                                           Таблица 2
	7" Колонна Рожковское U-24

	Номера
	Описание
	Вес
[lb/ft]
	Марка стали
	Резьба
	Длина [m]
	Общая длина [m]
	Глубина [m]
	Комментарии

	 
	БАШМАК
Davis 
Type 500 PVTS
	32,00
	TN110SS
	TB
	0,65
	0,65
	4850,85
	 

	3
	TENARIS Колонна
	32,00
	TN110SS
	TB DPLS
	34,85
	35,50
	4816,00
	 

	 
	ЦКОД                          Davis Type 700 LAP/NPVTS
	32,00ё
	TN110SS
	TB
	0,68
	36,18
	4815,32
	 

	1
	TENARIS Колонна
	32,00
	TN110SS
	TB DPLS
	11,63
	47,81
	4803,70
	 

	 
	СТОП КОЛЬЦО          Type 701SB
	32,00
	TN110SS
	TB
	0,53
	48,33
	4803,17
	 

	86
	TENARIS Колонна
	32,00
	TN110SS
	TB DPLS
	991,73
	1040,06
	3811,44
	 

	68
	TENARIS Колонна
	29,00
	TN95SS
	TB DPLS
	785,61
	1825,67
	3025,83
	 

	 
	МСЦ                             Type 778-MC ID6"
	32,00
	P110SS
	TB
	0,89
	1826,56
	3024,94
	 

	176
	TENARIS Колонна
	29,00
	TN95SS
	TB DPLS
	2 029,08
	3855,64
	995,86
	 

	85
	TENARIS Колонна
	32,00
	TN110SS
	TB DPLS
	982,54
	4838,18
	13,32
	 

	                           TENARIS Патрубок
	32,00
	TN110SS
	TB DPLS
	3,32
	4841,50
	10,00
	 

	Подвеска колонны мандрельного типа
	32,00
	 
	TB DPLS
	0,46
	4841,96
	9,54
	 



Скважина У-22                                                                                                                              Таблица 3
	Number
	Description
	O.D.
	Nominal Weight [lb/ft]
	Grade
	Thread
	Length [m]
	Sum length  [m]
	Top Depth [m]

	7" Колонна Рожковское U-22

	 Номера
	Описание
	Н.Д.
	Вес [lb/ft]
	Марка стали
	Резьба
	Длина [m]
	Общая длина [m]
	Глубина верха [m]

	
	БАШМАК
DAVIS TYPE 500-PVTS
	7"
	35,00
	TN-110 SS
	TB
	0,64
	0,64
	4496,36

	389-386
	Casing
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	46,55
	47,19
	4449,81

	 
	ЦКОД
DAVIS
TYPE 700-LAPN-PVTS
	7"
	35,00
	TN-110 SS
	TB
	0,57
	47,76
	4449,24

	385-278
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	1253,75
	1301,51
	3195,49

	 
	МСЦ
DAVIS
TYPE 778-MC
	7"
	35,00
	TN-110 SS
	TB
	0,82
	1302,33
	3194,67

	277-238
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	465,10
	1767,43
	2729,57

	 
	Переводник
	7"
	29,00
	T-95
	TB - VAGT
	12,32
	1779,75
	2717,25

	219-206
	Колонна
	7"
	29,00
	T-95
	VAGT
	173,82
	1953,57
	2543,43

	204-200
	Колонна
	7"
	29,00
	T-95
	VAGT
	62,08
	2015,65
	2481,35

	139-133
	Колонна
	7"
	29,00
	T-95
	VAGT
	87,13
	2102,78
	2394,22

	199-140
	Колонна
	7"
	26,00
	T-95
	VAGT
	732,20
	2834,98
	1662,02

	132-106
	Колонна
	7"
	29,00
	T-95
	VAGT
	335,09
	3170,07
	1326,93

	105-1
	Колонна
	7"
	35,00
	T-95
	VAGT
	1209,18
	4379,25
	117,75

	 
	Переводник
	7"
	29,00
	T-95
	VAGT - TB
	11,70
	4390,95
	106,05

	237-233
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	58,08
	4449,03
	47,97

	238
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	11,60
	4460,63
	36,37

	220
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	11,65
	4472,28
	24,72

	221
	Колонна
	7"
	38,00
	TN-110 SS
	TB
	11,65
	4483,93
	13,07

	 
	Патрубок                                        
	7"
	 
	 
	TB
	2,80
	4486,73
	10,27

	 
	MCH
	7"
	 
	 
	TB-ACME
	0,53
	4487,26
	9,74

	 
	Допускной патрубок                                           
	7"
	 
	 
	ACME-TB
	0,43
	4487,69
	9,31

	 
	Посадочный патрубок 
	7"
	 
	 
	TB
	3,10
	4490,79
	6,21

	 
	Посадочный патрубок
	7"
	 
	 
	TB - BTC
	8,00
	4498,79
	-1,79

	                    Над столом ротора
	 
	-1,67
	4497,12
	-0,12

	
	 
	-0,12
	4497,00
	0,00



Скважина У-25                                                                                                                         Таблица 4
	7" Колонна Рожковское U-25

	Колонна
	Длина
	Общая длина
	Обратный порядок
	Размер
	Марка
	Вес
	Резьба

	количество
	[ m]
	[ m]
	[ m]
	(дюйм)
	 
	[ lbs/ft]
	Тип

	  
	 
	
	5 190,03
	 
	 
	 
	 

	Башмак
	0,575
	0,575
	5 190,03
	 
	 
	32
	TNS blue 

	3
	34,73
	35,303
	5 155,30
	7"
	TN110SS
	32
	TNSB DPLS

	ЦКОД
	0,676
	35,979
	5 154,63
	 
	TNS blue
	32
	TNS blue 

	1
	11,616
	47,595
	5 143,01
	7"
	TN110SS
	32
	TNSB DPLS

	Стоп кольцо          тип 701SB
	0,501
	48,096
	5 142,51
	7"
	TNS blue
	32
	TNS blue 

	161
	1 858,24
	1906,332
	3 284,27
	7"
	TN110SS
	32
	TNSB DPLS

	8
	91,82
	1998,155
	3 192,45
	7"
	TN95SS
	29
	TNSB DPLS

	МСЦ
778 MC ID6
	0,826 
	1998,981
	3 191,62
	7"
	TB
	32
	TB

	175
	2017,48
	4016,461
	1 174,14
	7"
	TN95SS
	29
	TNSB DPLS

	7"VAM TOP патрубок
	1,536
	4017,997
	1 172,60
	7"
	Pin TNS blue x Box VAM TOP
	32
	Pin TNS blue x Box VAM TOP

	92
	1172,603
	5190,6
	0
	7"
	VM 110HC
	32
	VAM TOP

























ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 5
	[bookmark: _Hlk232948828]Позиции
	Краткое описание
	У-24
	У-25
	У-22
	Итого, кол-во

	 
	Основное ВСО

	1 
	Забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма, с контрольной линией управления и фитингами / NE™ Tubing‐Retrievable Safety Valve with a control line and fittings

Номинальный размер: 3,5 дюйма
Характеристики:
тип с заслонкой, не эластомерные откидные уплотнения и точки посадки
НЕ самобалансирующаяся модель / NE™
уплотнения неподвижного соединения: металл-металл, уплотнения подвижного соединения: Тефлон, полиэфирэфиркетон с гидравлическим приводом с поверхности, клапан с откидной заслонкой (Flapper)
непрерывный контроль прохода линии через устье скважины
2,813 дюйма Otis X проходной посадочный профиль
Требование к наружному диаметру: для запуска скважинного клапана-отсекателя в обсадной колонне 7 дюймов 38 фунто-футов (внутренний диаметр 5,92 дюйма), предпочтительно макс. Наружный диаметр 5,75 дюймов
Мин. внутренний диаметр: 2,813 дюйма (у отверстия уплотнения посадочного профиля)
номинальное давление клапана: 10 тыс. фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F (от −6,7 до +148,9° C)
давление испытания: 15 тыс. фунт/дюйм2
рабочее давление: (полностью открытый) 2 тыс. фунт/дюйм2, (полностью закрытый) 1 тыс. фунт/дюйм2
Глубина установки: прибл. 300 м
В комплекте с:
350 м ¼” контрольная линии управления с соединительной арматурой, материалом, которые подходят для суровых условий кислотно защитного исполнения.
Минимум по 40 шт. Хомуты контрольной линии до газонепроницаемой трубы премиум-класса 3,5 дюйма, перекрестное соединение, с необходимыми специальными инструментами для спускоподъёмных работ
Соединения: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, газонепроницаемые соединения премиум-класса, муфта Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2, контактирующий с потоком 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, API Q1, 14A, 14B, 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
Исполнение: H2S, CO2
Контрольная панель для этого элемента будет закупаться отдельно
	1
	1
	1
	3

	2 
	Циркуляционный клапан (Sliding Sleeve)

Циркуляционная муфта 2-7/8 дюйма для финального заканчивания, Инколой 925 / Durasleeve® Sliding Side‐Door® Circulating and Production Device, NICKEL ALLOY 925
для окончательного завершения
Номинальный размер: 2-7/8 дюйма 
Характеристики:
Перемещаемая внутренняя втулка, многократно приводимая в действие канатным инструментом (Wireline), с открываемыми боковыми циркуляционными отверстиями (портами). Конструкция предусматривает функцию выравнивания давления при открытии клапана.
2,312 дюйма Otis X проходной профиль над скользящим механизмом
В случае проблем с закрытием, циркуляционные отверстия покрываются в альтернативном варианте со спуском изолирующей втулки, сажаемой в проходной профиль X 
Открыт в верхнем положении
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу
Рабочее давление: 
5 тыс.фунт/дюйм2 макс. давление, при котором муфта остается в рабочем состоянии.
Статическое давление в закрытом состоянии (или, если изолирующая втулка была спущена): мин. 10 тыс.фунт/дюйм2 внутри; мин. 5 тыс.фунт/дюйм2 снаружи
Рабочая температура: 120° С
Материал:
металл: Инколой 925, MY 110 тыс.фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	1
	1
	1
	3

	3 
	Муфта потока (Flow Coupling)

Расходная муфта 3-1/2 дюйма / Flow Coupling
Номинальный размер: 3,5 дюйма
Мин. Внутренний диаметр: 2,992 дюйма
Внешний диаметр: 4,5 дюйма
Длина 5 футов (без длины резьбы)
Соединение: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал: API T-95 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	1
	1
	1
	3

	4 
	Разъединительный узел (Latch Seal Assembly) 

Для окончательного завершения, долговременной эксплуатации
Мин. отверстие через узел уплотнения: 2,441 дюйма
Анкерное крепление: Тип стопора, выпуск с правосторонним вращением
Уплотнение в нижнем отверстии уплотнения
Верхнее соединение: 2.875 дюйма x 6.4 фунто-футов Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB)  
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Двойные уплотнения премиум-класса, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 7,5 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140 0 С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	3
	2
	2
	7

	5 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drillable, Permanent Production Packer 7 in) 

Номинальный размер: 7 дюймов
установка в обсадной колонне 7 дюймов 29-32 фунто-футов, 110 тыс.фунт/дюйм2
Мин. внутренний проходной диаметр пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
- Встроенным гидравлический механизмом установки
подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
- Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса  
Материал:
Металл: API Инколой 925 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс.фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	3
	2
	
	5

	6 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drilling Permanent Production Packer 7 in)

Установка в обсадной колонне 7 дюймов 35-38 фунто-футов, 110 тыс. фунт/дюйм2
Минимальный внутренний проходной диаметр: 2,441 дюйма
В комплекте с:
-	Встроенным гидравлический механизмом
 установки 
-	Эластомеры: AFLAS 80 
-	Узел уплотнения трубы, подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
-	Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса 
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Двойные уплотнения премиум-класса, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 

Номинальное давление: 10 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	
	
	
2
	
2

	7 
	Посадочный ниппель проходной 2 7/8 дюйма (Selective Landing Nipple 2.875 in) 
Профиль: Otis X 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L
Исполнение: H2S, CO2
	3
	2
	2
	7

	8 
	Непроходной посадочный ниппель 2-7/8 дюйма / Landing Nipple with Bottom No‐Go 

Профиль: Otis XN 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Непроходной ниппель с внутренним диаметром 2,205 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L]
Исполнение: H2S, CO2
	1
	1
	1
	3

	9 
	Предохранительный патрубок 2-7/8 дюйма / Blast Nipple
Номинальный размер: 2,875 дюйма
Мин. внутренний диаметр: 2,441 дюйма
Внешний диаметр: 3,7 дюйма
Длина 20 футов
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал: API T-95-1
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	4
	4
	3
	11

	10 
	Направляющая воронка (Wire Line Entry Guide) 

(Срезная пробка/воронка 2-7/8 дюйма / Pump‐out plug assembly)
Мин. Внутренний диаметр: 2,394 дюйма
В комплекте с:
герметичный диск срезного устройства с верхним плечом и
фиксация резьбового срезаемого штифта в мандрели (давление срезного устройства отрегулировано с помощью числа прилагаемых срезаемых штифтов)
Верхнее соединение: 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB)
Нижнее соединение: конусообразное впускное отверстие
Материал: Инколой 925
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	1
	1
	1
	3


[bookmark: _Hlk235111303]





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО ЗАКУПА
                                                                                                                                       Таблица 6
	[bookmark: _Hlk217030319]Позиция
	Краткое описание
	Кол-во
	Ед. изм.
	Примечание

	
	
	
	
	

	1. 
	Забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма, с контрольной линией управления и фитингами / NE™ Tubing‐Retrievable Safety Valve with a control line and fittings

Номинальный размер: 3,5 дюйма
Характеристики:
тип с заслонкой, не эластомерные откидные уплотнения и точки посадки
НЕ самобалансирующая модель / NE™
уплотнения неподвижного соединения: металл-металл, уплотнения подвижного соединения: Тефлон, полиэфирэфиркетон с гидравлическим приводом с поверхности, клапан с откидной заслонкой (Flapper)
непрерывный контроль прохода линии через устье скважины
2,813 дюйма Otis X проходной посадочный профиль
Требование к наружному диаметру: для запуска скважинного клапана-отсекателя в обсадной колонне 7 дюймов 38 фунто-футов (внутренний диаметр 5,92 дюйма), предпочтительно макс. Наружный диаметр 5,75 дюймов
Мин. внутренний диаметр: 2,813 дюйма (у отверстия уплотнения посадочного профиля)
номинальное давление клапана: 10 тыс. фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F (от −6,7 до +148,9° C)
давление испытания: 15 тыс. фунт/дюйм2
рабочее давление: (полностью открытый) 2 тыс. фунт/дюйм2, (полностью закрытый) 1 тыс. фунт/дюйм2
Глубина установки: прибл. 300 м
В комплекте с:
350 м ¼” контрольная линии управления с соединительной арматурой, материалом, которые подходят для суровых условий кислотно защитного исполнения.
Минимум по 40 шт. Хомуты контрольной линии до газонепроницаемой трубы премиум-класса 3,5 дюйма, перекрестное соединение, с необходимыми специальными инструментами для спускоподъёмных работ
Соединения: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, газонепроницаемые соединения премиум-класса, муфта Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2, контактирующий с потоком 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, API Q1, 14A, 14B, 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
Исполнение: H2S, CO2
Контрольная панель для этого элемента будет закупаться отдельно
	2
	шт.
	В Приложении №4 к договору

	2. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drillable, Permanent Production Packer 7 in) 

Номинальный размер: 7 дюймов
установка в обсадной колонне 7 дюймов 29-32 фунто-футов, 110 тыс.фунт/дюйм2
Мин. разбуривание пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
- Встроенным гидравлический механизмом установки
подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
- Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса  
Материал:
Металл: API Инколой 925 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс.фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140 0 С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	3
	шт.
	

	3. 
	Разъединительный узел (Latch Seal Assembly) 

Для окончательного завершения, долговременной эксплуатации
Мин. отверстие через узел уплотнения: 2,441 дюйма
Анкерное крепление: Тип стопора, выпуск с правосторонним вращением
Уплотнение в нижнем отверстии уплотнения
Верхнее соединение: 2.875 дюйма x 6.4 фунто-футов Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB)  
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Двойные уплотнения премиум-класса, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 7,5 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140 0 С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	0
	шт.
	

	4. 
	Посадочный ниппель проходной 2.875 дюйма (Selective Landing Nipple 2.875 in) 

Профиль: Otis X 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L
Исполнение: H2S, CO2
	3
	шт.
	

	5. 
	Непроходной посадочный ниппель 2-7/8 дюйма / Landing Nipple with Bottom No‐Go
 
Профиль: Otis XN 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Непроходной ниппель с внутренним диаметром 2,205 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L]
Исполнение: H2S, CO2
	1
	шт.
	

	6. 
	Предохранительный патрубок 2.875 дюйма (Blast Joint 2.875 in)
Номинальный размер: 2,875 дюйма
Мин. внутренний диаметр: 2,441 дюйма
Внешний диаметр: 3,7 дюйма
Длина 20 футов
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал: API T-95-1
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	10
	шт.
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                                                                                                                                       Таблица 7
	[bookmark: _Hlk235273804]Позиция
	Краткое описание
	Кол-во
	Ед. изм.
	Примечание

	1. 
	Забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма, с контрольной линией управления и фитингами / NE™ Tubing‐Retrievable Safety Valve with a control line and fittings

Номинальный размер: 3,5 дюйма
Характеристики:
тип с заслонкой, не эластомерные откидные уплотнения и точки посадки
НЕ самобалансирующаяся модель / NE™
уплотнения неподвижного соединения: металл-металл, уплотнения подвижного соединения: Тефлон, полиэфирэфиркетон с гидравлическим приводом с поверхности, клапан с откидной заслонкой (Flapper)
непрерывный контроль прохода линии через устье скважины
2,813 дюйма Otis X проходной посадочный профиль
Требование к наружному диаметру: для запуска скважинного клапана-отсекателя в обсадной колонне 7 дюймов 38 фунто-футов (внутренний диаметр 5,92 дюйма), предпочтительно макс. Наружный диаметр 5,75 дюймов
Мин. внутренний диаметр: 2,813 дюйма (у отверстия уплотнения посадочного профиля)
номинальное давление клапана: 10 тыс. фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F (от −6,7 до +148,9° C)
давление испытания: 15 тыс. фунт/дюйм2
рабочее давление: (полностью открытый) 2 тыс. фунт/дюйм2, (полностью закрытый) 1 тыс. фунт/дюйм2
Глубина установки: прибл. 300 м
В комплекте с:
350 м ¼” контрольная линии управления с соединительной арматурой, материалом, которые подходят для суровых условий кислотно защитного исполнения.
Минимум по 40 шт. Хомуты контрольной линии до газонепроницаемой трубы премиум-класса 3,5 дюйма, перекрестное соединение, с необходимыми специальными инструментами для спускоподъёмных работ
Соединения: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, газонепроницаемые соединения премиум-класса, муфта Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу  
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2, контактирующий с потоком 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, API Q1, 14A, 14B, 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
Исполнение: H2S, CO2
Контрольная панель для этого элемента будет закупаться отдельно
	2
	
	В Приложени №4 к договору

	2. 
	Клапан отсекатель спускаемый на канате (Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)

Этот пакет предназначен для использования в случае постоянного отказа скважинного клапана-отсекателя, когда гидравлическое управление все еще пригодно для использования. Внутреннюю трубу скважинного клапана-отсекателя планируется штамповать с точным пространством, затем дорожку извлекаемого клапана-отсекателя каротажа спустят и установят, восстанавливая гидравлический контроль. 
В комплекте с необходимым
Запорное устройство для спуска подземного клапана-отсекателя, извлекаемого на сликлайне в забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма, проходной посадочный профиль 2,813 дюйма Otis X, указанный в пункте 17.0.
Расширение основания для точной установки уплотнительных элементов клапана в сборе
С гидравлическим приводом, лопастной клапан-отсекатель
Уплотнения премиум-класса 
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомеры: Такие же комплекты уплотнения применяются в забойном клапане-отсекателе, спускаемом и извлекаемом на лифтовой колонне и управляемом с поверхности 3-1/2 дюйма, указанном в пункте 17.0.
Номинальное давление клапана: 5 тыс. фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F
Рабочее давление совпадает с указанными выше данными в пункте 14.1.
Соответствие конструкции и требованиям производства: API Q1, 14A, 14B, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
	2
	
	

	3. 
	Циркуляционный клапан (Sliding Sleeve)
для воздействия на пласт и испытаний с использованием рабочих колонн НКТ
Номинальный размер: 2-7/8 дюйма 
Характеристики:
Подвижная внутренняя муфта многократного пользования с открываемыми циркуляционными боковыми отверстиями; функции уравнивания давления при открытии
2,312 дюйма Otis X проходной профиль над скользящим механизмом
Открыт в верхнем положении
[ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен определить тип/размер переключающего инструмента, которые необходимы для работы циркуляционного переводника]
Соединение: 3,5 дюйма x 12.7 фунто-футов, газонепроницаемое соединение премиум-класса Тенарис Блю (TB), муфта Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Рабочее давление: 
5 тыс. фунт/дюйм2 макс. давление, при котором муфта остается в рабочем состоянии.
Статическое давление в закрытом состоянии (или, если изолирующая втулка была спущена): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 внутри; мин. 5 тыс. фунт/дюйм2 снаружи
Рабочая температура: 120 °С
Материал:
металл: API T-95-1
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2, хлориды, амины
	4
	
	

	4. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drillable, Permanent Production Packer 7 in) 

Номинальный размер: 7 дюймов
установка в обсадной колонне 7 дюймов 29-32 фунто-футов, 110 тыс. фунт/дюйм2
Мин. Внутрений диаметр пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
-	Встроенным гидравлический механизмом установки
-	Узел уплотнения трубы, подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения пункты 8.1. и 8.3. в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
-	Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса
Материал:
Металл: API L-80, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140 0 С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	4
	
	

	5. 
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drilling Permanent Production Packer 7 in)

установка в обсадной колонне 7 дюймов 35 - 38 фунто-футов, 110 тыс. фунт/дюйм2
Мин. разбуривание пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
-	Встроенным гидравлический механизмом
 установки 
-	Эластомеры: AFLAS 80 
-	Узел уплотнения трубы, подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
-	Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Двойные уплотнения премиум-класса, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
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ПОДРОБНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИХ КОЛИЧЕСТВО
Таблица 8
	Позиция
	Краткое описание
	Ед. изм.
	Необходимо закупить, кол-во

	1
	Направляющая воронка (Wire Line Entry Guide) 

Мин. Внутренний диаметр: 2,441 дюйма
В комплекте с:
герметичный диск срезного устройства с верхним плечом и
фиксация резьбового срезаемого штифта в мандрели (давление срезного устройства отрегулировано с помощью числа прилагаемых срезаемых штифтов)
Верхнее соединение: 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB)
Нижнее соединение: конусообразное впускное отверстие
Материал: Инколой 925
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	0

	1.1
	Ремкомплект для направляющая воронки (Redress Kit for Wire Line Entry Guide)
	
	6

	2
	Посадочный ниппель непроходной 2.875 дюйма (Landing Nipples with Bottom No-Go 2.875 in)
Непроходной посадочный ниппель 2-7/8 дюйма / Landing Nipple with Bottom No‐Go 
Профиль: Otis XN 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Непроходной ниппель с внутренним диаметром 2,205 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L]
Исполнение: H2S, CO2
	
	1

	2.1
	Замковое устройство XN 
Устанавливается в профиле: XN с отверстием уплотнения с внутренним диаметром 2,313 дюйма, непроходной ниппель с внутренним диаметром 2,205 дюйма
Расчетное дифференциальное давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 
Материал:
Металл: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	2

	2.2.
	Ремкомплект для замкового устройства XN (Redress Kit for Lock Mandrel with Bottom No-Go)
	
	3

	3
	Проходной посадочный Х ниппель 2-7/8 дюйма / Х Selective Landing Nipple 
Профиль: Otis X 
Отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,313 дюйма
Расчетное дифференциальное давление (с глухой пробкой внутри): мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L
Исполнение: H2S, CO2
	
	3

	3.1
	Замковое устройство X / Selective Lock Mandrel 
Устанавливается в проходном посадочном ниппеле 2-7/8 дюйма с отверстием уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма, указанным в пункте 3.0.
Расчетное дифференциальное давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 
Материал:
Металл: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	1

	3.2
	Ремкомплекты для замкого устройства Х (Redress Kit for Selective Lock Mandrel Type X)
	
	22

	3.3
	Обратный клапан (Standing Valve)
Устанавливается в проходном посадочном ниппеле 2-7/8 дюйма с профилем: Otis X или, отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма, указанное в пункте 3.0.
Расчетное дифференциальное давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 
Материал:
металл: API T-95
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	3.4
	Ремкомплект для обратного клапана (Redress Kit for Standing Valve)
	
	13

	3.5
	Уравнительный клапан (Equalizing Valve)
Устанавливается в заглушающей пробке, указанной в пункте 3.9. подключенной к замковому устройству X, указанному в пункте 3.1.
Расчетное дифференциальное давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 
Материал:
Металл: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	3.6
	Ремкомплект для уравнительного клапана (Redress Kit for Equalizing Valve)
	
	18

	3.7
	Спускное устройство захвата для обратного клапана (Running Prong for Standing Valve)
	
	-

	3.8
	Подъемный устройство захвата для обратного клапана (Pulling Prong for Standing Valve)
	
	1

	3.9
	Заглушающая пробка с уравнительным зубцом (Equalizing Prong Plug)
Подключается к замковому устройству X, указанному в пункте 3.1. и вставляется в уравнительный зубец, указанный в пункте 3.5.
Расчетное дифференциальное давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 
Материал:
Металл: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	3.10
	Ремкомплект для заглушающей пробки с уравнительынм зубцом (Redress Kit for Equalizing Prong Plug)
	
	14

	3.11
	Спускное/подъемное устройство для уравнительного зубцa (Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	
	-

	3.12
	Ремкомплект для спускного/подъемного устройства для уравнительного зубца (Redress Kit for Running/Pulling Tool for Equalizing Prong)
	
	27

	3.13
	Спускное устройство для замкового устройства 2.313 in (Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	
	-

	3.14
	Ремкомплект для спусного устройства для замкового устройства 2.313 in (Redress Kit for Running Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	
	18

	3.15
	Подъемный инструмент для замкового устройства 2.313 in (Pulling Tool for Lock Mandrel 2.313 in)
	
	-

	3.16
	Ремкомплект для подемного устройства для замкового устройства 2.313 in (Redress Kit for Pulling Tool for Loack Mandrel 2.313 in)
	
	22

	4
	Мягкая посадка подвески манометров (Softset Gauge Hanger)
Устанавливается в непроходном посадочном ниппеле 2-7/8 дюйма, указанном в пункте 2.0.
Профиль ниппеля: Otis XN, отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма, непроходной с внутренним диаметром 2,205 дюйма
Характеристики:
Мягкая посадка подвесок для глубинных манометров предназначена для установки инструментов практически везде, где были установлены Otis X, посадочные ниппели XN
Данные для исследования можно собирать в скважине с использованием стандартных методов скольжения.
Плавный механический сброс. Для установки не требуется работа ясом.
Позволяет проводить исследование данных с использованием стандартного метода скольжения и позволяет создавать точные диаграммы, а не записывать эффекты работы ясом.
Зона притока: мин. 1,46 кв. дюйм (ниппель Х), мин. 1,22 кв. дюйм (ниппель XN)
Материал:
Металл: Инколой 925, MY 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	4.1
	Ремкомплект для мягкой посадки подвески манометров (Redress Kit for Softset Gauge Hanger)
	
	12

	4.2
	Спускное устройство для мягкой посадки подвески манометров (Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	
	-

	4.3
	Ремкомплект для спускного устройства для мягкой посадки манометров (Redress Kit for Running Tool for Softset Gauge Hanger)
	
	12

	4.4
	Подъемное устройство захвата для мягкой посадки манометров (Pulling Prong for Pullong Tool for Softset Gauge Hanger)
	
	2

	5
	Циркуляционный клапан (Sliding Sleeve)
для окончательного завершения
Номинальный размер: 2-7/8 дюйма 
Характеристики:
Подвижная внутренняя муфта многократного пользования с открываемыми циркуляционными боковыми отверстиями; функции уравнивания давления при открытии
2,312 дюйма Otis X проходной профиль над скользящим механизмом
В случае проблем с закрытием, циркуляционные отверстия покрываются в альтернативном варианте со спуском изолирующей втулки пункт 5.1, сажаемой в проходной профиль X 
Открыт в верхнем положении
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу
Рабочее давление: 
5 тыс.фунт/дюйм2 макс. давление, при котором муфта остается в рабочем состоянии.
Статическое давление в закрытом состоянии (или, если изолирующая втулка была спущена): мин. 10 тыс.фунт/дюйм2 внутри; мин. 5 тыс.фунт/дюйм2 снаружи
Рабочая температура: 120 °С
Материал:
металл: Инколой 925, MY 110 тыс.фунт/дюйм2 
Эластомер: Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	5.1
	Разделительное устройство для циркуляционного клапана (Separation Device for Sliding Sleeve)
Размер: подходит для циркуляционной муфты 2-7/8 дюйма, указанной в пункте 5.0.
Фиксируется в проходном профиле 2,312 дюйма Otis X над скользящим механизмом
Предпочтительно наибольший внутренний диаметр фонтана
Изолирующая втулка при посадке в профиль циркуляционной муфты должна гарантировано герметизировать циркуляционные порты в муфте.
Рабочее давление: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2 внутри; мин. 5 тыс. фунт/дюйм2 снаружи
Рабочая температура: 120° С
Материал:
металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: Спецификация API 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	5.2
	Ремкомплект для разделительного устройства для циркуляционного клапана (Redress Kit for Separation Device for Sliding Sleeve)
	
	9

	5.3
	Инструмент позиционирования для циркуляционной муфты (Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	
	-

	5.4
	Ремкоплект для инструмента позиционирования для циркуляционной муфты (Redress Kit for Positioning Tool for Sliding Sleeve)
	
	21

	6
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drillable, Permanent Production Packer 7 in) 
Номинальный размер: 7 дюймов
установка в обсадной колонне 7 дюймов 29-32 фунто-футов, 110 тыс.фунт/дюйм2
Мин. Внутрений диаметр пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
-	Встроенным гидравлический механизмом установки
-	Узел уплотнения трубы, подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
-	Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса
Материал:
Металл: API L-80, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс.фунт/дюйм2
Номинальная температура: 140° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	
	3

	7
	Разбуриваемый, постоянный пакер 7 дюйма (Drilling Permanent Production Packer 7 in)
установка в обсадной колонне 7 дюймов 35 - 38 фунто-футов, 110 тыс. фунт/дюйм2
Мин. разбуривание пакера: 2,441 дюйма
В комплекте с:
-	Встроенным гидравлический механизмом
 установки 
-	Эластомеры: AFLAS 80 
-	Узел уплотнения трубы, подходящий для получения, анкерного крепления и уплотнения в нижнем отверстии уплотнения, с правосторонним вращением варианта выпуска
-	Профиль выреза
Нет необходимости в расширении отверстия уплотнения.
Соединение: 3.690-8 RTH LTH LH Box x 2,875 дюйма 6,4 фунто-футов, газонепроницаемый ниппель премиум-класса
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Двойные уплотнения премиум-класса, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 10 тыс. фунт/дюйм2
Номинальная температура: 1400° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	7.1
	Разъединительный узел (Latch Seal Assembly) 
для окончательного завершения, долговременной эксплуатации
Мин. отверстие через узел уплотнения: 2,441 дюйма
Анкерное крепление: Тип якоря: замковый (защёлкивающийся), отсоединение (разъединение) правым вращением
Уплотнение в секции верхнего отверстия уплотнения
Верхнее соединение: 2.875 дюйма x 6.4 фунто-футов Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB)
Материал:
Металл: API T-95, детали, контактирующие с потоком: Инколой 925 
Уплотненя премиум-класса, возможно два блока, эластомеры: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Номинальное давление: 7,5 тыс.фунт/дюйм2
Номинальная температура: 1400° С
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, спецификация 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Спецификация API 11D1 определила Класс подтверждения правильности проектного решения, который необходимо применять: V3
Исполнение: H2S, CO2
	
	0

	7.2
	Ремкомплекты для разъединительного узла (Redress for Latch Seal Assembly)
	
	8

	8
	Муфта потока (Flow Coupling)
Номинальный размер: 3,5 дюйма
Мин. Внутренний диаметр: 2,992 дюйма
Внешний диаметр: 4,5 дюйма
Длина 5 футов (без длины резьбы)
Соединение: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу
Материал: API T-95 
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
	
	-

	9
	Предохранительный патрубок 2 7/8 дюйма (Blast Nipple 2.875 in)
Номинальный размер: 2,875 дюйма
Мин. внутренний диаметр: 2,441 дюйма
Внешний диаметр: 3,7 дюйма
Длина 20 футов
Соединение: 2,875 дюйма x 6,4 фунто-футов, Газонепроницаемая муфта премиум-класса Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу
Материал: API T-95-1
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75]
Исполнение: H2S, CO2
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	10
	Клапан-отсекатель спускаемый на НКТ (Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve) 
Номинальный размер: 3,5 дюйма
Характеристики:
тип с заслонкой, не эластомерные откидные уплотнения и точки посадки
НЕ самобалансирующая модель
уплотнения неподвижного соединения: металл-металл, уплотнения подвижного соединения: Тефлон, полиэфирэфиркетон
с гидравлическим приводом с поверхности, модель с задвижкой
непрерывный контроль прохода линии через устье скважины
2,813 дюйма Otis X проходной посадочный профиль
Требование к наружному диаметру: для запуска скважинного клапана-отсекателя шарикового типа в обсадной колонне 7 дюймов 38 фунто-футов (внутренний диаметр 5,92 дюйма), предпочтительно макс. Наружный диаметр 5,75 дюймов
Мин. внутренний диаметр: 2,813 дюйма (у отверстия уплотнения посадочного профиля)
номинальное давление клапана: 10 тыс.фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F
давление испытания: 15 тыс.фунт/дюйм2
рабочее давление: (полностью открытый) 2 тыс.фунт/дюйм2, (полностью закрытый) 1 тыс.фунт/дюйм2
Глубина установки: приб. 300 м

В комплекте с:
350 м ¼” в линии управления с соединительной арматурой, материалом, которые подходят для суровых условий кислотнозащитного исполнения
40 шт Хомуты контрольной линии до газонепроницаемой трубы премиум-класса 3,5 дюйма, перекрестное соединение, с необходимыми специальными инструментами для спускоподъёмных работ.
Соединения: 3,5 дюйма x 9,2 фунто-футов, газонепроницаемые соединения премиум-класса, муфта Тенарис Блю (TB) сверху - ниппель Тенарис Блю (TB) снизу 
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс.фунт/дюйм2, контактирующий с потоком 
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, спецификация 11D1, API Q1, 14A, 14B, 14L, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
Исполнение: H2S, CO2
Контрольная панель для этого элемента будет закупаться отдельно
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	10.1
	Фитинг для забойного клапана отсекателя (Fitting for Tubing-Retrievable Safety Valve)
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	10.2
	Фитинг для подвески НКТ (Fitting for Tubing Hanger)
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	10.3
	Контрольная линия 350 м (Control line 350 m)
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	10.4
	Защитный кожух муфтового соединения (Cross Coupling Protector)
	
	40

	10.5.1
	Замковое устройство X 2.813 для изолирубщей втулки (Selective Lock Mandrels Type X 2.813 for Isolation Sleeve) 
	
	-

	10.5.2
	Ремкомплект для замкового устройства Х для изолирующей втулки 2.813 in (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X for Isolation Sleeve 2.813 in)
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	10.5.3
	Уравнительный клапан для изолирующей втулки 2.813 in (Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
	
	-

	10.5.4
	Ремкоплект для уравнительного клапана 2.813 in для изолирующей втулки (Redress Kit for Equalizing Valve for Isolation Sleeve 2.813 in)
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	10.5.5
	Изолирующий удлинитель для изолирующей втулки 2.813 in (Installation Extesnion for Isolatiob Sleeve 2.813 in)
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	10.5.6
	Ремкоплект для изолирующий удлинителя для изолирующей втулки 2.813 in (Redress Kit for Installation Extension for Isolation Sleeve 2.813 in)
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	10.5.7
	Изолирующая втулка 2.813 дюйма (Isolation sleeve 2.813 in)
Характеристики:
Уравновесьте клапан, удерживая заслонку в наклонном положении
Обеспечьте уплотнение для изолированного сегмента скважинного клапана-отсекателя шарикового типа
Монтаж и удаление проволочной линии
Будет спущен в интегрированном проходном посадочном профиле 2,813 дюйма Otis X, как указано в пункте 10.0.
Требуется самый большой внутренний диаметр
Материал:
Металл: Низколегированная углеродистая сталь
Эластомер: FEPM (Aflas); Полиэфирэфиркетон, полифениленсульфид, фторополимер 
Исполнение: H2S, CO2
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	10.5.8
	Ремкомплект для изолирующей втулки 2.813 дюйма (Redress Kit for Isolation Sleeve 2.813 in)
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	10.6
	Клапан отсекатель спускаемый на канате (Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
Этот пакет предназначен для использования в случае постоянного отказа скважинного клапана-отсекателя шарикового типа, когда гидравлическое управление все еще пригодно для использования. Внутреннюю трубу скважинного клапана-отсекателя шарикового типа планируется штамповать с точным пространством, затем дорожку извлекаемого клапана-отсекателя каротажа спустят и установят, восстанавливая гидравлический контроль. 
В комплекте с необходимым
Запорное устройство для спуска подземного клапана-отсекателя, извлекаемого на сликлайне в забойный клапан-отсекатель, спускаемый и извлекаемый на лифтовой колонне и управляемый с поверхности 3-1/2 дюйма, проходной посадочный профиль 2,813 дюйма Otis X, указанный в пункте 10.0.
Расширение основания для точной установки уплотнительных элементов клапана в сборе
С гидравлическим приводом, лопастной клапан-отсекатель
Уплотнения премиум-класса 
Материал:
Металл: Инколой 925, 110 тыс. фунт/дюйм2 
Эластомеры: Такие же комплекты уплотнения применяются в забойном клапане-отсекателе, спускаемом и извлекаемом на лифтовой колонне и управляемом с поверхности 3-1/2 дюйма, указанном в пункте 17.0.
Номинальное давление клапана: 5 тыс. фунт/дюйм2, номинальная температура: 30-300° F
Рабочее давление совпадает с указанными выше данными в пункте 14.1.
Соответствие конструкции и требованиям производства: API Q1, 14A, 14B, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75
Класс исполнения: АНИ 14A, класс 3S2
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	10.6.1
	Замковое устройство X 2.813 дюйма для клапана отсекателя спускаемого на канате (Selective Lock Mandrel X 2.813 in for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
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	10.6.2
	Ремкомплект для замкового устройства X 2.813 дюйма для клапана отсекателя спускаемого на канате (Redress Kit for Selective Lock Mandrel X 2.813 for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
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	10.6.3
	Изолирующий удлинитель для клапана отсекателя спускаемого на канате (Installation Extension for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
	
	-

	10.6.4
	Ремкомплект для иолирующего удлинителя для клапана отсекателя спускаемого на канате (Redress Kit for Installation Extension Assembly for Surface-Controlled Wireline-Retrievable Safety Valve)
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	10.7
	[bookmark: _Hlk242087622]Панчер для создания связи 2.813 дюйма (Puncher Communication Tool 2.813 in)
Использование перфоратора на тросе (WL Puncher) позволяет адаптировать 3-1/2" извлекаемый поверхностно-управляемый скважинный клапан безопасности (TRSCSSV) для работы с установленным в нем вставным клапаном безопасности, спускаемым на тросе (WL Retrievable SSV).
Особенности:
В случае отказа TRSCSSV гидравлическая связь может быть обеспечена путем срабатывания перфоратора на тросе (WL Puncher), что облегчает монтаж вторичного гидравлически управляемого клапана безопасности, спускаемого/извлекаемого на тросе (slickline).
Стандартное обслуживание
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	10.8
	Ремкомплект для панчера каротажа (Redress Kit for Puncher Communication Tool 2.813 in)
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	10.9
	Инструмент для постоянной блокировки в открытом положении клапана-отсекателя, спускаемого на НКТ (Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)  
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	10.10
	Ремкомплект для инструмента для постоянной блокировки в открытом положении клапана-отсекателя, спускаемого на НКТ (Redress Kit for Permanent Lockout Tool for Tubing Retrievable Surface Controlled Subsurface Safety Valve)
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	10.11
	Спускное устройство для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	
	-

	10.12
	Ремкомплект для спускного устройства для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
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	10.13
	Подъемное устройство для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
	
	1

	10.14
	Ремкомплект для подъемного устройства для замкового устройства Х 2.813 дюйма (Redress Kit for Running Tool for Selective Lock Mandrel X 2.813 in)
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	10.15
	Держатель клапана отсекателя в открытом положении для спускного и подъемного устройства / Running/Pulling Prong for WLRSV Running/Pulling Tool
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	10.16
	Переводник для держателя клапана отсекателя в открытом положении для подъемного устройства / Adapter for Running/Pulling Prong used for WLRSV Running/Pulling Tool
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	11
	Разъединитель НКТ (On-Off Tool)
Общие сведения:
Разъединитель колонны НКТ [пункт 18.0. Разъединитель НКТ (нижняя часть) и пункт 12.0. Разъединитель НКТ Овершот (верхняя часть) вместе] представляет собой устройство высокого давления, с левосторонним выпуском, для отсоединения трубы.
Приложения для разъединителя колонны НКТ включают в себя испытание, обработку, производство, завершение и другие ремонтные работы. Используется при эксплуатации, при которой требуется отсоединение труб и повторного ввода без нарушения работы пакера
Характеристики:
В комплекте со встроенными боковыми штифтами, установленными на внутренние байонетные пазы разъединителя НКТ Овершот (верхняя часть), указанного в пункте 12.0.
Рабочее давление [при спуске подходящей заглушки каротажа в/в сборке с разъединителем НКТ Овершот (верхняя часть), указанным в пункте 19.0.]: мин. 10 тыс. фунт/дюйм2
Соединение: 2-7/8 дюйма 6,4 фунто-футов газонепроницаемый ниппель премиум-класса снизу
В комплекте с внутренним проходным профилем Otis X, отверстие уплотнения с внутренним диаметром 2,312 дюйма
Соединяется с разъединителем НКТ Овершот (верхняя часть), указанным в пункте 12.0.
Материал:
Металл: API T-95-1
[Соответствие конструкции и требованиям производства: API 5B, 5CT, Стандарт «Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов» NACE MR-01-75, спецификация API 14L]
Исполнение: H2S, CO2, хлориды, амины
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	11.1
	Ремкомплект для разъединителя НКТ (Redress Kit for On-Off Tool)
	
	4
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