Приложение к технической спецификации «Поставка, монтаж и настройка оборудования связи и видеонаблюдения»

Устанавливаемое оборудование и программное обеспечение должно соответствовать указанному ниже перечню.

Технические характеристики к оборудованию 
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	АРМ - 2 шт.
Тип устройства: рабочая станция для установки и работы специализированного программного обеспечения.
Процессор: не менее 4 ядер, тактовая частота до 2,3 ГГц, разрядность 64 бит.
Оперативная память: не менее 4 ГБ, DDR3L или эквивалент.
Графический адаптер: интегрированный, с поддержкой вывода изображения на несколько мониторов.
Системный накопитель: SSD формата mSATA емкостью не менее 64 ГБ.
Интерфейсы подключения накопителей: не менее 2 портов SATA.
Поддерживаемая емкость жестких дисков: не менее 10 ТБ на каждый накопитель. Видеовыходы: не менее 2 портов HDMI с поддержкой разрешения до 3840 × 2160 при 30 Гц и не менее 1 порта VGA с поддержкой разрешения до 1920 × 1080.
Сетевые интерфейсы: не менее 2 портов RJ-45 Gigabit Ethernet со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с.
USB-интерфейсы: не менее 2 портов USB 2.0 и 4 портов USB 3.0.
Последовательные интерфейсы: не менее 1 порта RS-232 и 1 порта RS-485.
Тревожные интерфейсы: не менее 4 тревожных входов и 2 тревожных выходов.
Аудиоинтерфейсы: не менее 1 аудиовхода и 1 аудиовыхода с разъемом 3,5 мм.
Совместимость с операционной системой: поддержка 64-разрядной операционной системы Windows 11 и специализированного программного обеспечения для управления видеонаблюдением.
Электропитание: 100–240 В переменного тока, частота 50–60 Гц.
 Потребляемая мощность: не более 30 Вт без учета подключенных жестких дисков.
 Рабочая температура: от 0 до +45 °C.
 Рабочая влажность: от 10 до 90 % без образования конденсата.
Исполнение корпуса: для установки в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку.
 Высота корпуса: не более 1U.
 Габаритные размеры: не более 445 × 290 × 45 мм.
 Масса: не более 3 кг без установленных жестких дисков.
Дополнительные требования: оборудование должно обеспечивать одновременное подключение не менее двух мониторов через HDMI, возможность установки внутренних накопителей и совместимость с программными комплексами видеонаблюдения (VMS). Поставка должна включать необходимые комплектующие для подключения и эксплуатации оборудования.
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	Сервер видеозаписи – 2 шт. 
Видеорегистратор дает возможность записывать высококачественное изображение с разрешением 12 мегапикселей сразу с 32 камер (синхронное воспроизведение возможно максимум с 16).
Отличительной особенностью конструкции данного устройства является опция подключения RAID-массивов; необходимо помнить, что при подключенных дисковых массивах вышеуказанного вида пропускная способность устройства на вход и на выход снижается (с 320 Мбит/с до 200 Мбит/с и с 256 Мбит/с до 200 Мбит/с соответственно).
Оснащение видеорегистратора сразу восемью интерфейсами SATA позволяет записать до 48 терабайт информации на 8 жестких дисков, а в случае необходимости к устройству можно подключить и eSATA. Стоит также отметить, что эта модель видеорегистратора снабжена HDMI/VGA выходами двух разных видов, что дает возможность трансляции изображения в 4К разрешении 3840×2160 на выходе HDMI1 и в 2К разрешении 2560×1440 при использовании выхода VGA1.  Видеовход - 32 канала / Двустороннее аудио - 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / HDMI1/VGA1 выходы - HDMI1: 4К разрешение: 3840×2160, 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 / HDMI2/VGA2 выходы - 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 / Аудиовыход - 2 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 8 SATA для 8 HDD / eSATA (опционально) / 2хRJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс / RS-232 интерфейс / RS-485 интерфейс / клавиатура / 2хUSB2.0 / USB3.0 / Тревожные входы/ выходы - 16/4. Жесткие диски  емкостью 10 ТБ —4 шт. на каждый сервер видеозаписи.
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	Пульт управления с клавиатурой и джойстиком для управления IP-камерами – 2 шт
D Джойстик | Эргономичный дизайн | Контроль: IP Устройства / PTZ Камера / Регистратор / Контроллер / Декодер / MVC Видеоцентр / VAG Матричный шлюз доступа / VideoWall Видеостена | Интерфейс: LAN 1×RJ45 10/100Mbps / 1×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×RS422 / 1×RS232 | Поддержка: Контроль и управление до 1000 устройств | Клавиатура: Мультифункциональные кнопки | Экран: LCD 2.3", монохромный с символьным отображением 128×64пикс. | Управление: WEB Клиент / Джойстик / Клавиатура | Протокол: ONVIF/SDK | Питание: DC +12V 4.5W 0.38A (БП в комплекте) | Материал: Пластик | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.2кг | Габариты: 435×193×110мм
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	Поворотная PTZ IP-камера – 68 шт.
Сетевая поворотная видеокамера с разрешением не менее 8 Мп (3840 × 2160), CMOS-матрицей 1/2,8″, оптическим увеличением не менее 25×, цифровым увеличением 16× и фокусным расстоянием 4,8–120 мм. Чувствительность — не хуже 0,005 лк, ИК-подсветка — не менее 100 м. Поддержка WDR 120 дБ, 3D DNR, электронной стабилизации изображения и видеокодеков H.265/H.264. Частота кадров — не менее 25 к/с при максимальном разрешении.
Поворот по горизонтали — 360°, наклон по вертикали — от −15° до +90°, скорость поворота — до 80°/с. Не менее 300 предустановленных положений, программируемые маршруты патрулирования. Интеллектуальная видеоаналитика с обнаружением и классификацией людей и транспортных средств.
Сетевой интерфейс RJ-45 10/100 Мбит/с, поддержка ONVIF, слот microSD до 512 ГБ. Встроенные микрофоны для захвата и записи звука, встроенный динамик для звукового оповещения, поддержка двусторонней аудиосвязи, тревожные входы/выходы. Питание 12 В DC и/или PoE+ IEEE 802.3at. Степень защиты — IP67. Рабочая температура — от −30 °C до +65 °C.Ключевое требование: камера должна обеспечивать качественную одновременную видеозапись и запись звука со встроенного микрофона, без использования отдельного внешнего микрофона.	
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	4-мегапиксельная ИК-камера – 12 шт
|Разрешение: 4.0МР 2688×1520@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 5 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100M/1000Mbps / Сигнальный 2×Вход/2×Выход / Видео 1×BNC Выход / 1×MicroSD Карта памяти до 1Tb | Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12.0мм / Угол обзора 114.5°~41.8° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 50м. | Светочувствительность: DarkFighter 0.0005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 140дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | EIS Электронная стабилизация изображения | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Распознавание регистрационного знака при скорости ТС: до 120км/ч (передняя установка в КПП) / до 80км/ч (боковая установка) | Распознавание государственных регистрационных знаков более 124 стран, включая СНГ и Таможенный союз ЕАЭС | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Обнаружение изменения сцен / Аудио детекция | Smart Аналитика: Детекция и определение ТС / Классификация типа ТС / Распознавание цвета ТС / Классификация марок ТС / Черный/белый список до 10’000 записей / Распознавание регистрационного знака ТС и мотоциклов (только КПП) / Определение направления движения ТС / Управление парковкой (до 40 парковочных мест) / Анализ трафика | Наложение логотипа на изображение | Управление: Блок сигнализации DS-FM2466 (опция) | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Кнопка сброса настроек | Встроенный обогреватель | Материал: Алюминиевый сплав | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC 12V ±20% 1.19A 14.3W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 1.95кг | Размер: Ø144×347мм
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	Радиомост - 10 шт
Тип устройства: наружный беспроводной радиомост.
Максимальная дальность передачи: до 1 км.
Частотный диапазон: 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц).
Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n.
Максимальная скорость беспроводного соединения: до 300 Мбит/с.
Пропускная способность на расстоянии 1 км: до 70 Мбит/с в режиме «точка-точка».
Режимы работы: точка-точка (PTP), точка-многоточка (PTMP, до 4 устройств).
Антенна: встроенная, 2×2 MIMO.
Коэффициент усиления антенны: 7 dBi.
Угол направленности антенны: 60° по горизонтали, 50° по вертикали.
Максимальная мощность передачи: 22 dBm.
Сетевые интерфейсы: 2 × RJ45 10/100 Мбит/с.
Ширина канала: 10 / 20 / 40 МГц.
Защита беспроводной сети: WPA2-PSK.
Управление: Web-интерфейс, iVMS-4200, HCP.
Питание: 12–24 В DC, Passive PoE.
Максимальная потребляемая мощность: 4,5 Вт.
Степень защиты корпуса: IP55.
Рабочая температура: от −30 до +60 °C.
Влажность при эксплуатации: 5–95%, без конденсации.
Способ монтажа: на столб.
Габариты: 90,8 × 187,87 × 57,87 мм.
Вес: 0,26 кг.
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	ИБП – 8 шт
источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы подключаемого оборудования при отключении или нестабильности электропитания. Номинальная полная выходная мощность — не менее 600 ВА, выходная активная мощность — не менее 360 Вт, форма выходного сигнала при работе от аккумуляторной батареи — чистая синусоида. Входное напряжение — 220 В, частота — 50 Гц. Наличие функции автоматического регулирования выходного напряжения (AVR), защиты от перегрузки, короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, а также защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Время переключения на работу от аккумулятора — не более 10 мс. Автономная работа подключенного оборудования при отключении внешнего электропитания — не менее 10 минут при нагрузке 50 % от номинальной мощности, с возможностью автоматического перехода на питание от встроенной аккумуляторной батареи. Время автономной работы должно обеспечивать безопасное завершение работы подключенного оборудования и сохранение данных. Наличие встроенной аккумуляторной батареи с возможностью её подзарядки от сети. Наличие световой и/или звуковой индикации состояния электроснабжения, режима работы и уровня заряда аккумулятора. Возможность холодного запуска без наличия внешнего электропитания. Наличие интерфейса USB для мониторинга и управления ИБП. Характеристики и функциональные возможности оборудования должны быть не хуже указанных требований.
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	Монитор LCD панель 55" - 24 шт.
Операционная система: Tizen
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение экрана: 3840x2160 Ultra HD (4K)
Технология: LED
Модельный год: 2024
Формат HDR: HDR10 Plus
Диагональ экрана, см: 65" (139 см)
Частота обновления, Гц: 50
Процессор изображения: Crystal Processor 4K
Поддержка HDR: Да
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	Цифровой экран для передачи информации  -6 шт
Тип устройства: профессиональная жидкокристаллическая панель LCD для построения видеостен.
Диагональ экрана: 55 дюймов.
Разрешение экрана: 1920 × 1080 пикселей (Full HD).
Тип матрицы: IPS LCD.
Яркость: не менее 500 кд/м².
Контрастность: не менее 1200:1.
Угол обзора по горизонтали и вертикали: 178°.
Время отклика матрицы: не более 8 мс.
Ширина межпанельного шва: не более 1,7 мм.
Видеовходы: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort.
Интерфейс управления: RS-232 IN/OUT.
Возможность объединения нескольких панелей в единую видеостену.
Режим эксплуатации: 24/7.
Стандарт крепления: VESA 600 × 400 мм.
Электропитание: 220 В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: не более 245 Вт.
Габаритные размеры: не более 1213 × 684 × 73 мм.
Масса: не более 25 кг.
Комплект поставки: видеопанель, кабель питания, техническая документация и принадлежности согласно комплектации производителя.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, с заводским серийным номером с HDMI-сплиттер -2 шт. по 6 портов
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	Стойка под Монитор LCD панель 55"   15 шт.:
Цвет: черный, Материал стойки: сталь, Диагональ экрана дюйм: 50 ~ 86; 
Диагональ экрана, см: 127 ~ 218.44 
Максимальная нагрузка, кг: 90.9 кг 
Максимальная суммарная нагрузка, кг: 105.9 кг 
Крепежные отверстия (VESA), мм: 300х100, 300х200, 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400, 500х400, 600х200, 600х300, 600х400, 700х400, 700х500, 800х200, 800х400, 800х500 Количество экранов: 1 
Наличие кабель-канала: Да 
Регулировка высоты, мм: 1350 ~ 1650 
Габариты основания, мм: 700 х 1000 
Количество полок для AV: 2 
Полка для web-камеры: Да 
Диаметр колес, мм: 75 
Вес брутто: 32 
Габариты упаковки, см: 106 х 74 х 17,8. 
Крепление для ТВ в количестве 2шт.:
Тип: Набор креплений
Материал: Металл, пластик
Совместимость: с телевизорами Диагональ экрана дюйм: 50 ~ 86.
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	Коммутатор - 9 шт.:
Техническое описание коммутатора уровня L3 (24 порта GE PoE+, 4 порта 1G SFP)
1. Общие требования и назначение Коммутатор фиксированной конфигурации корпоративного класса должен обеспечивать высокую надежность, безопасность и производительность для сетей малых и средних предприятий, а также филиалов. Устройство предназначено для монтажа в 19-дюймовую серверную стойку.   
2. Конфигурация портов   Порты доступа (Downlink): не менее 24 портов 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45) с поддержкой питания по кабелю Ethernet (PoE/PoE+).   Восходящие каналы (Uplink): не менее 4 портов 1G SFP (1000 Мбит/с) для подключения по оптическим линиям связи.   Консольные порты: наличие выделенного порта RJ-45 и порта USB Type-C для управления.  
 3. Технические характеристики питания и PoE (Power over Ethernet) Поддержка стандартов питания по сети Ethernet: IEEE 802.3af (PoE) и IEEE 802.3at (PoE+) на всех 24 портах (Full PoE).   Суммарный бюджет мощности PoE (PoE Power Budget): не менее 195 Вт для обеспечения питания подключенных IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi и камер видеонаблюдения.   Поддержка энергоэффективных функций PoE, включая непрерывное питание (Perpetual PoE) при перезагрузке устройства и расписание подачи питания.   
4. Производительность и аппаратная часть Коммутационная способность: не менее 56 Гбит/с.   Скорость пересылки пакетов: не менее 41.6 Mpps (млн пакетов в секунду). Оперативная память (RAM): не менее 1 ГБ DDR4.Флеш-память: не менее 512 МБ.   Размер таблицы MAC-адресов: не менее 16 000 записей. Поддержка обработки кадров Jumbo Frames размером до 9000 байт.   
5. Поддерживаемые протоколы и функции (L2 / L3) Управление и маршрутизация: коммутация и маршрутизация пакетов на уровне 2 (Layer 2) и уровне 3 (Layer 3) — статическая маршрутизация IPv4/IPv6. VLAN: одновременная поддержка до 4093/4094 активных виртуальных сетей (IEEE 802.1Q, на основе портов, MAC-адресов и подсетей).   Агрегация каналов (Link Aggregation): поддержка протокола LACP (IEEE 802.3ad) для объединения портов в группы. Обеспечение отказоустойчивости: протоколы STP, RSTP, MSTP.
6. Безопасность и управление Безопасность: поддержка аутентификации 802.1X (RADIUS), списков контроля доступа (ACL), механизмов Port Security, DHCP Snooping, IP Source Guard и Dynamic ARP Inspection.   Управление: графический веб-интерфейс (Web UI), интерфейс командной строки (CLI), поддержка протоколов SNMP (v1/v2c/v3), SSH и SCP для безопасного администрирования.   
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	Мобильный терминал (планшет) для управления и вывода изображения – 3 шт.
планшет с высокой производительностью, предназначенный для управления оборудованием, работы с приложениями, отображения графической информации и вывода изображения. 
Диагональ экрана: не менее 10,9 дюйма.
Разрешение экрана: не менее 2360 × 1640 пикселей.
Операционная система: современная мобильная ОС.
Объём встроенной памяти: не менее 128 ГБ.
Беспроводное подключение: Wi-Fi 6 или выше.
Желательно наличие поддержки 4G/5G.
Встроенные микрофон и динамики.
Поддержка воспроизведения видео высокой чёткости.
Возможность установки приложения для управления системой видеонаблюдения.
Просмотр изображения с камер в режиме реального времени.
Просмотр архива видеозаписей.
Прослушивание аудио с камер.
Возможность управления поворотом, наклоном и зумом PTZ-камер.
Время автономной работы: не менее 8 часов.
Зарядное устройство и кабель в комплекте.
Цвет корпуса: чёрный.
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	WiFi Модем – 20 шт.
Точка доступа беспроводной сети, двухдиапазонная, с поддержкой стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), работающая одновременно в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, технология 2×2 MIMO с двумя пространственными потоками, поддержка MU-MIMO и OFDMA в направлениях uplink/downlink, поддержка beamforming, BSS Coloring, Target Wake Time (TWT), скорость передачи данных PHY до 1,488 Гбит/с, поддержка каналов шириной 20/40/80 МГц, поддержка WPA3 и современных механизмов защиты беспроводной сети. Точка доступа должна иметь встроенные внутренние антенны, встроенный модуль Bluetooth Low Energy (BLE) для подключения и работы с IoT-устройствами, один гигабитный Ethernet-порт 10/100/1000 Base-T с поддержкой питания по технологии PoE/PoE+, консольный порт RJ-45, световую индикацию состояния устройства. Должна поддерживаться работа с централизованным контроллером беспроводной сети и возможность управления через программное обеспечение сетевого администрирования. Максимальная скорость передачи данных по беспроводному интерфейсу — не менее 1,2 Гбит/с. Количество одновременно обслуживаемых беспроводных устройств — не менее 200. Конструкция должна предусматривать настенное или потолочное крепление, компактные размеры и небольшой вес. Рабочая температура от 0 °C до +50 °C, рабочая влажность от 10 до 90 % без конденсации. Питание — по Ethernet PoE/PoE+ либо от внешнего источника питания. Характеристики и функциональные возможности оборудования должны быть не хуже указанных требований.
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	IP видеофон - 13 шт.:
Дисплей: не менее 7-дюймовый ЖК-монитор; разрешение – не менее 1024x600;
– светодиодная панель IPS; коэффициент контрастности – не менее1200:1; угол обзора – не менее +/- 85°; яркость – не менее 350 кд/м2; глубина цвета – не менее 16 700 000 цветов;
протокол сигнализации – SIP;
Камера: датчик изображения – не менее 1/3 дюймовый CMOS 4-мегапиксельный c частотой кадров 30 FPS, цветной; угол обзора по горизонтали – не менее 72°; угол обзора по вертикали – не менее 45°; автоматическая фокусировка и экспозиция на основе распознавания лиц; автоматический баланс белого; диапазон фокусировки – не менее от 0,2 m до бесконечности; наличие защитной шторка и светодиодной подсветки (указывающей состояние камеры);
Поддерживаемые кодеки: G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, Internet Low Bitrate Codec (iLBC), OPUS and Internet Speech Audio Codec (iSAC);
Видео: Видеопоток: не менее Full HD 1080p 30 FPS; не менее H.264 AVC (c видимостью и контролем приложений); 
Максимальное количество поддерживаемых линий – до 108 при работе с менеджером унифицированных коммуникаций (Unified Communications Manager);
Аудио: частотный диапазон – не менее от 150 Гц до 20 кГц; наличие функции AEC (подавление акустического эха); наличие функции BGN (подавление фонового шума); наличие функции АРУ (автоматическая регулировка усиления);
– наличие функции CNG (генерация комфортного шума); наличие функции VAD (обнаружение голосовой активности); наличие функции подавление тишины; наличие функции защита от акустического удара (трубка/гарнитура); наличие функции сокрытие потери пакетов; наличие адаптивного Jitter Buffer; генерация двух тонального многочастотного сигнала (DTMF) (RFC 2833 and in-band);
Аппаратные клавиши: удержания/возобновления, перевода и конференции (Hold/Resume, Transfer and Conference keys); обмена сообщениями и каталога (Messaging and Directory keys); стандартная клавиатура (Standard keypad); голосовая связь с отключением микрофона, регулировка громкости и громкая связь (Mute, Volume Up/Down, Headset и Speakerphone); клавиша «Home»; клавиша питания;
Видеофон должен поддерживать: телефонную трубку – стандартная широкополосная аудио трубка с подключением через порт RJ-9; полнодуплексный спикерфон c возможностью маскирования DTMF и работы в режиме Hands-Free (свободные руки); возможность регулировки уровня громкости звонка, спикерфона и трубки; наличие не менее одного порта RJ-9 для подключения телефонной трубки; наличие не менее одного стандартного широкополосного аудио порта RJ-9 для подключения телефонной гарнитуры; наличие не менее одного вспомогательного AUX-порта для управления гарнитурой; наличие портов: один USB-C и один порт USB-A повышают удобство использования обработки вызовов, позволяя проводные или беспроводные гарнитуры, в дополнение к обеспечению возможности зарядки для мобильных устройств, таких как смартфоны или планшеты. Боковой порт USB-A обеспечивает выходную мощность до 2.1 A при 5 В или 10,5 Вт для зарядки; наличие не менее двух портов 10/100/1000BASE-T Ethernet (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) со встроенным коммутатором (проводной порт 10/100/1000BASE-T Ethernet и коммутируемый порт ПК); наличие Bluetooth адаптера 4.2 LRE (или выше) с повышенной скоростью передачи данных (EDR) класса 1 со следующим профилем: Hands-Free Profile (HFP), использующимся для соединения беспроводной гарнитуры и телефона; наличие – Wi-Fi радио модуля с поддержкой следующих стандартов IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac и встроенной антенны 2.4 / 5 GHz; совместимость со стандартом подключения электропитания через PoE (IEEE класс 4); наличие не менее одного порта для подключения внешнего источника питания; наличие многоязыковой поддержки (English / Russian); поддержка голосовой почты; Диапазон рабочих температур – не менее от 0 ° C до 40 ° C; диапазон допустимых рабочих параметров относительной влажности – не менее от 10% до 90% (без образования конденсата).
Сетевые возможности: Протокол инициирования сеанса (SIP) для сигнализации; Протокол описания сеанса (SDP), IPv4 и IPv6, Динамический протокол конфигурации хоста (DHCP) клиент или статическая конфигурация, Система доменных имен (DNS), Протокол передачи тривиальных файлов (TFTP), Безопасный HTTP (HTTPS), Протокол транспорта в реальном времени (RTP), Протокол управления в реальном времени (RTCP), LLDP (включая LLDP Media Endpoint Discovery [LLDP-MED]), SRST (Cisco Unified Survivable Site Telephony), MRA (Mobile Remote Access), CDP (Cisco Discover Protocol).
Поддержка видеоконференций, Bluetooth, Web-интерфейс, Встроенная телефонная книга, Распознавание голосовой активности, Определитель номера, Удержание ожидание вызова, Генерация комфортного шума, Поддержка NAT, Эхокомпенсация, Громкая связь, Питание через Ethernet-кабель (PoE). 
Оборудование должно быть произведено и предназначено для конечного пользователя АО «КазТрансОйл». При этом на оборудование не должно быть официальных анонсов о прекращении продажи. Техническая и сервисная поддержка от производителя сроком на 1 год, которая должны быть привязана конечному пользователю АО "КазТрансОйл" (личный кабинет - smart account). Поставляемое оборудование должно поставляться для использования на территории Республики Казахстан, через официальных дистрибьютеров производителя. Перечень дистрибьютеров должен быть подтвержден производителем либо через официальное представительство производителя.
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	Мачта телескопическая– 30 шт.
С опорной треногой и пневматическим механизмом подъема, предназначенная для установки и подъема различного оборудования на значительную высоту. Мачта должна комплектоваться пневматическим подъемным элементом, обеспечивающим подъем нагрузки с использованием компрессора или ручного насоса. Конструкция должна обеспечивать устойчивость, надежность и безопасность при эксплуатации, быть простой в сборке и не требовать специальных навыков. Опорная тренога должна иметь прочную конструкцию, обеспечивать устойчивое положение мачты и возможность регулировки опор. Мачта и тренога должны иметь небольшой вес и возможность транспортировки одним человеком. Конструкция должна быть компактной, удобной для перевозки и хранения, при необходимости допускается комплектация транспортировочной сумкой. Материалы конструкции должны быть устойчивы к механическим воздействиям и коррозии. Мачта должна обеспечивать многократное выдвижение секций и фиксацию на необходимой высоте. Комплект поставки должен включать телескопическую пневматическую мачту, опорную треногу, элементы крепления и фиксации.Мачта состоит из алюминиевых анодированных цилиндрических секций. Первая секция каждой мачты является несущей и имеет наибольший диаметр. Остальные секции мачты являются подвижными. Диаметр подвижных секций зависит от их расположения. Подвижные секции располагаются одна в другой, образуя телескопическую систему.
Особенностью этого типа мачт является наличие специального механизма фиксации каждой секции мачты, что позволяет мачте оставаться в рабочем положении в течение длительного промежутка времени, даже при уменьшении внутреннего давления воздуха.  В зависимости от типа и модели мачты могут дополнительно комплектоваться ручным насосом для поднятия мачты. Такой насос может быть полезным дополнительным инструментом к электрическому
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	Всепогодный климатический шкаф – 2шт 
Всепогодный климатический шкаф настенный серии ШКК – основная серия настенных всепогодных климатических шкафов, предназначенных для монтажа активного оборудования в 19” стандарте. Основными отличиями ШКК от ШКК-light, являются лучшие температурные показатели эксплуатации, улучшенная комплектация и увеличенная толщина металла конструктива.
Климатический шкаф устанавливается на улице и может эксплуатироваться при температуре от -40°С до +40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°С. Необходимая внутри шкафа температура обеспечивается двумя вентиляторами, (тепловой и охлаждающий), подключенными к термостатам.
Максимальная статическая нагрузка настенного ШКК составляет 100 кг.
Степень защиты соответствует IP54. Шкафы изготавливаются в климатическом исполнение УХЛ категории 1.1 ГОСТ 15150-69.

	17
	Сетевой фильтр – 9 шт.
Сетевой фильтр, номинальное напряжение 220–250 В, частота 50 Гц, максимальный ток нагрузки не менее 10 А, максимальная мощность не менее 2200 Вт, количество розеток не менее 5, розетки с заземлением, защита от импульсных перенапряжений и перегрузки, общий выключатель с подсветкой, световой индикатор наличия напряжения, длина кабеля не менее 1,8 м, сечение кабеля не менее 3 × 1,0 мм², корпус из ударопрочного негорючего пластика, степень защиты не менее IP20, наличие защитных шторок, соответствие требованиям безопасности, гарантийный срок не менее 12 месяцев.
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	Кабель UTP  6 уличного исполнения – 1305м
Кабель UTP категории 6 уличного исполнения, предназначенный для прокладки вне помещений, количество жил — 8, количество пар — 4, материал проводника — медь или омеднённый проводник, диаметр жилы — не менее 0,5 мм, номинальное сопротивление — 100 Ом, рабочая частота — до 100 МГц, скорость передачи данных — до 1 Гбит/с, наружная оболочка из устойчивого к воздействию ультрафиолета, влаги и перепадов температуры материала, наличие влагозащиты, рабочая температура не менее −40 °С до +60 °С, длина кабеля — 1305 м.
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	Переходники DisplayPort-HDMI и HDMI-DVI – 15 шт
Переходники DisplayPort–HDMI и HDMI–DVI, предназначенные для подключения устройств с различными типами видеоинтерфейсов, поддержка передачи цифрового видеосигнала, разрешение не менее Full HD (1920×1080), совместимость с персональными компьютерами, ноутбуками, мониторами, телевизорами и проекторами, поддержка технологии Plug and Play, надежные разъемы, длина переходника или кабеля-переходника не менее 0,15 м, количество — 15 шт.
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	Тренога для установки камеры – 60 шт.
Тип: складная переносная тренога (штатив) для установки видеокамеры.
Назначение: установка и временное размещение IP/PTZ-видеокамеры.
Материал: алюминиевый сплав или аналогичный прочный материал.
Конструкция: складная, телескопическая, с регулируемой высотой.
Рабочая высота: не менее 1,8 м и не более 3 м.
Максимальная нагрузка: не менее 10 кг.
Опоры: 3, с регулируемым углом раскрытия.
Должна обеспечивать устойчивое положение камеры при эксплуатации.
Возможность регулировки высоты каждой опоры.
Верхняя площадка/крепление с резьбой 1/4" или 3/8", либо адаптер для крепления PTZ-камеры.
Возможность установки камеры с регулировкой положения по горизонтали и вертикали.
Наличие фиксаторов телескопических секций.
Быстрое развертывание и складывание без применения специального инструмента.
Возможность транспортировки в сложенном виде.
Наличие транспортировочной сумки/чехла — желательно.
Цвет: чёрный.
Комплект поставки: тренога, крепёжный адаптер для камеры, транспортировочная сумка/чехол.
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	Мобильная рабочая станция -7 шт.
 Процессор AMD Ryzen 7
Модель процессора 7730U
Частота процессора, ГГц 2.0
Максимальная частота процессора, ГГц 4.5
Количество ядер 8
Кэш-память L3 16 МБ
Видеокарта Тип видеокарты Интегрированная в процессор графика
Интегрированная в процессор графика AMD Radeon Graphics
Оперативная память
Тип оперативной памяти DDR4
Объем оперативной памяти, ГБ 16
Частота оперативной памяти 3200 МГц
Конфигурация оперативной памяти 1 х 16 ГБ
Количество слотов оперативной памяти 2
Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ
Накопители данных Твердотельный накопитель 512 ГБ
Слот M.2 для SSD
с интерфейсом PCIe (накопитель установлен)
Экран Диагональ экрана, дюйм 15.6
Тип экрана IPS
Разрешение экрана 1920 x 1080
Максимальная частота обновления экрана, Гц 60
Яркость экрана, кд/м2 300
Поверхность экрана Матовая
Питание
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Pol), Несъемный
Емкость аккумулятора 41 Втч
Адаптер питания 19.5 В, 45 Вт
Интерфейсы
Разъемы HDMI, вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный)
Количество разъемов USB 3.0/ USB 3.2 Gen 1 - 2
Количество разъемов USB Type-C - 1
USB Type-C Power Delivery Нет
Сетевые подключения
Средства коммуникации Wi-Fi (802.11ac), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth
Версия Bluetooth 5.4
Мультимедиа
Веб-камера, Динамики, Микрофон
Материалы отделки Пластик
Особенности веб-камеры
Физическая шторка на камере, Разрешение 1080p FHD
Особенности клавиатуры Цифровой блок
Цвет, используемый в оформлении Серебристый
Дополнительно
Поддержка AMD FreeSync
Цветовой охват NTSC 45%
Камера HP TrueVision
Система временного шумоподавления
Встроенные двунаправленные цифровые микрофоны
Плата беспроводной связи Realtek Wi-Fi 6 (2x2)
Операционная система
Операционная система Windows 11 Home (x64) SL
Размеры и вес
Размеры (Ш х В х Г) 35.98 x 23.6 x 1.86 см
Вес, кг 1.59
Размеры упаковки (Ш х В х Г) 48 x 30.5 x 7 см
Вес с упаковкой 2.3 кг





