«Байланыс және бейнебақылау жабдықтарын жеткізу, монтаждау және баптау» техникалық ерекшелігіне қосымша

Орнатылатын жабдықтар мен бағдарламалық жасақтама төменде көрсетілген тізбеге сәйкес келуі тиіс.

Жабдықтарға қойылатын техникалық сипаттамалар 
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	АЖО – 2 дана.
 Құрылғының түрі: мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуға және пайдалануға арналған жұмыс станциясы.
Процессор: кемінде 4 ядро, тактілік жиілігі 2,3 ГГц-ке дейін, 64 биттік архитектура.
Жедел жады: кемінде 4 ГБ, DDR3L немесе баламасы.
Графикалық адаптер: кіріктірілген, бірнеше мониторға кескін шығаруды қолдайтын.
Жүйелік жинақтауыш: сыйымдылығы кемінде 64 ГБ mSATA форматындағы SSD.
Жинақтауыштарды қосу интерфейстері: кемінде 2 SATA порты.
Қатты дискілердің қолдау көрсетілетін сыйымдылығы: әрбір жинақтауыш үшін кемінде 10 ТБ.
Бейнешығыстар: 30 Гц жиілікте 3840 × 2160 ажыратымдылығын қолдайтын кемінде 2 HDMI порты және 1920 × 1080 ажыратымдылығын қолдайтын кемінде 1 VGA порты.
Желілік интерфейстер: деректерді 10/100/1000 Мбит/с жылдамдықпен беруді қолдайтын кемінде 2 RJ-45 Gigabit Ethernet порты.
USB интерфейстері: кемінде 2 USB 2.0 порты және 4 USB 3.0 порты.
Тізбекті интерфейстер: кемінде 1 RS-232 порты және 1 RS-485 порты.
Дабыл интерфейстері: кемінде 4 дабыл кірісі және 2 дабыл шығысы.
Аудиоинтерфейстер: 3,5 мм жалғағышы бар кемінде 1 аудиокіріс және 1 аудиошығыс.
Операциялық жүйемен үйлесімділігі: Windows 11 операциялық жүйесінің 64 биттік нұсқасын және бейнебақылауды басқаруға арналған мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдауы тиіс.
Электрмен қоректендіру: 100–240 В айнымалы ток, жиілігі 50–60 Гц.
Электр энергиясын тұтыну қуаты: қосылған қатты дискілерді есепке алмағанда, 30 Вт-тан аспауы тиіс.
Жұмыс температурасы: 0-ден +45 °C-қа дейін.
Жұмыс ылғалдылығы: конденсат түзілмейтін жағдайда 10–90 %.
Корпустың орындалуы: стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық тірекке орнатуға арналған.
Корпустың биіктігі: 1U-дан аспауы тиіс.
Габариттік өлшемдері: 445 × 290 × 45 мм-ден аспауы тиіс.
Массасы: орнатылған қатты дискілерді есепке алмағанда, 3 кг-нан аспауы тиіс.
Қосымша талаптар: жабдық HDMI арқылы кемінде екі мониторды бір мезгілде қосу мүмкіндігін, ішкі жинақтауыштарды орнату мүмкіндігін және бейнебақылау бағдарламалық кешендерімен (VMS) үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу жиынтығына жабдықты қосу және пайдалану үшін қажетті барлық жинақтауыш бөлшектер мен керек-жарақтар кіруі тиіс.


	2
	Бейнежазба сервері – 2 дана. 
Бейнетіркеуші 12 мегапиксель ажыратымдылықтағы жоғары сапалы кескінді бірден 32 камерадан жазып алуға мүмкіндік береді (синхронды ойнату максимум 16 камерадан мүмкін).
Бұл құрылғы конструкциясының ерекшелігі RAID-массивтерді қосу опциясы болып табылады; жоғарыда аталған түрдегі дискілік массивтер қосылған кезде құрылғының кіріс және шығыс өткізу қабілеті төмендейтінін есте сақтау қажет (сәйкесінше 320 Мбит/с-тан 200 Мбит/с-қа дейін және 256 Мбит/с-тан 200 Мбит/с-қа дейін).
Бейнетіркеушіні бірден сегіз SATA интерфейсімен жабдықтау 8 қатты дискіге 48 терабайтқа дейін ақпарат жазуға мүмкіндік береді, ал қажет болған жағдайда құрылғыға eSATA қосуға болады. Сондай-ақ, бұл бейнетіркеуші моделі екі түрлі HDMI/VGA шығыстарымен жабдықталғанын атап өту керек, бұл HDMI1 шығысында 4К 3840×2160 ажыратымдылықта және VGA1 шығысын пайдалану кезінде 2К 2560×1440 ажыратымдылықта кескінді трансляциялауға мүмкіндік береді.  Бейнекіріс - 32 арна / Екі жақты аудио – 1 арна, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / HDMI1/VGA1 шығыстары - HDMI1: 4К ажыратымдылық: 3840×2160, 2К ажыратымдылық 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 2К ажыратымдылық 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 / HDMI2/VGA2 шығыстары - 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 / Аудиошығыс – 2 арна, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 8 HDD арналған 8 SATA / eSATA (қосымша) / 2хRJ45 10M/100M/1000M бейімделгіш Ethernet интерфейсі / RS-232 интерфейсі / RS-485 интерфейсі / пернетақта / 2хUSB2.0 / USB3.0 / Дабылдық кірістер/шығыстар – 16/4. Бейнежазба серверінің әрқайсысына сыйымдылығы 10 ТБ болатын 4 дана қатты диск.
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	IP-камераларды басқаруға арналған пернетақталы және джойстикті басқару пульті – 2 дана
D Джойстик | Эргономикалық дизайн | Бақылау: IP Құрылғылар / PTZ Камера / Тіркеуші / Контроллер / Декодер / MVC Бейнеорталық / VAG Матрицалық қатынау шлюзі / VideoWall Бейнеқабырға | Интерфейс: LAN 1×RJ45 10/100Mbps / 1×USB 2.0 / 1×RS485 / 1×RS422 / 1×RS232 | Қолдау: 1000 құрылғыға дейін бақылау және басқару | Пернетақта: Көпфункциялы батырмалар | Экран: LCD 2.3", 128×64 пикс. таңбалық бейнелеуі бар монохромды | Басқару: WEB Клиент / Джойстик / Пернетақта | Хаттама: ONVIF/SDK | Қоректендіру: DC +12V 4.5W 0.38A (ҚБ жинақтамасында) | Материалы: Пластик | Температура: -10°C...+55°C | Салмағы: 1.2кг | Габариттері: 435×193×110мм
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	ИҚ-жарықтандыруы бар бұрылмалы IP-камера – 68 дана
Пішін-фактор ішкі / кез келген ауа райына арналған 	
Жабдық түрі IP бейнекамера 	
Стандарттары PoE Hi-PoE 	
Порттар мен интерфейстер 1 х RJ45 / 1 х DC / 1 х MicroSD / 1 х Аудио / 2 х Сигнал кірісі / 1 х Сигнал шығысы 	
Тұтынылатын қуат (макс) 42 Watts 	
Қоректендіру 24V, Hi-PoE 	
	
Reset батырмалары 	
Бейнекодек H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG / Н.264+ 	
Ажыратымдылық Негізгі ағын: 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) / Қосымша ағын: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) / Үшінші ағын: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 	
Көлденең макс. көру бұрышы 54.3° 	
Тігінен макс. көру бұрышы 31.8° 	
Диагональ бойынша макс. көру бұрышы 61.1° 	
PoE қолдауы бар 	
IP-камера түрі PTZ 	
Мегапиксель саны 4 MP 	
Жад карталарын қолдау MicroSD / SDHC / SDXC 	
3D-DNR қолдауы бар 	
ИҚ-сүзгісі бар 	
Бұзуға төзімді орындалу иә 	
WDR қолдауы бар 	
Оптикалық Zoom 32x 	
Сандық Zoom 16x 	
Түсі ақ 	
Үйлесімділік: ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP 	
Жад карталарын пайдалану: иә 	
Жұмыс ылғалдылығы 90% 	
Корпус: алюминий, пластик 	
Объектив 4.8-153 мм@F1.2 	
Жұмыс температурасы -30... +65 °C 	
Қосымша мүмкіндіктер: WDR 120 дБ арқасында анық кескін / Шаң мен ылғалдан қорғау IP66 / Бұзудан қорғау IK10 / Жайтартқыш 6000 В / ИҚ-сүзгі 200 м дейін / Аудио және сигналдық интерфейс қолжетімді / 32х оптикалық зум, 16х цифрлық зум / Адам және көлік құралы нысандарын дәл жіктеу 	
Сенсор 1/2.8" progressive scan CMOS	
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	4 мегапиксельді ИҚ-камера – 12 дана
|Ажыратымдылық: 4.0МР 2688×1520@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Ағындар саны: 5 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100M/1000Mbps / Сигналдық 2×Кіріс/2×Шығыс / Бейне 1×BNC Шығыс / 1×MicroSD Жад картасы 1Tb дейін | Объектив: AF Автофокусы бар варифокальді моторландырылған f2.8~12.0мм / Шолу бұрышы 114.5°~41.8° / 16X Цифрлық Зум | Артқы жарықтандыру: Smart ИҚ 50м дейін. | Жарық сезгіштік: DarkFighter 0.0005 Люкс | Күн/Түн | ИҚ Сүзгі | 3D DNR Бейне-шуылдарды басу | ENF Аудио-шуылдарды басу | WDR 140дБ Кең динамикалық диапазон | HLC/BLC Жарық түсуді өтеу | AGC Авто. Күшейтуді реттеу | Defog Тұманға/Түтінге қарсы | EIS Электрондық кескін тұрақтандырғышы | ROI Қызығушылық аймағы | SVC Бейне ағынындағы деректер | ANR Кепілдендірілген желілік сақтау | NAS Желілік сақтау қолдауы | КҚ жылдамдығындағы тіркеу нөмірін тану: 120км/с дейін (БӨП-да алдыңғы орнату) / 80км/с дейін (бүйірлік орнату) | Мемлекеттік тіркеу нөмірлерін тану 124-дан астам ел, ТМД және ЕАЭК Кеден одағын қоса алғанда | Smart Функциялар: Кадрдағы қозғалыс / Сызықты қиып өту / Аймаққа басып кіру / Аймаққа кіру/шығу / Нысандарды жіктеу бойынша жалған дабылдар сүзгісі / Көріністердің өзгеруін анықтау / Аудио детекция | Smart Аналитика: Көлік құралдарын анықтау және айқындау / Көлік құралы түрін жіктеу / Көлік құралы түсін тану / Көлік құралы маркаларын жіктеу / 10’000 жазбаға дейінгі қара/ақ тізім / Көлік құралдары мен мотоциклдердің тіркеу нөмірін тану (тек БАҚ) / КҚ қозғалыс бағытын айқындау / Автотұрақты басқару (40 тұрақ орнына дейін) / Трафикті талдау | Кескінге логотип қою | Басқару: DS-FM2466 дабылдама блогы (опция) | Мобильді құрылғылардан қол жеткізу | OSD Көптілді мәзір | Хаттама: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Баптауларды қайтару батырмасы | Кіріктірілген жылытқыш | Материалы: Алюминий қорытпасы | Қорғау дәрежесі: IP67/IK10 | Қоректендіру: DC 12V ±20% 1.19A 14.3W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -40°C...+60°C | Салмағы: 1.95кг | Өлшемі: Ø144×347мм
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	Радиокөпір – 10 дана
Құрылғы түрі: сыртқы сымсыз радиокөпір.
Максималды тарату қашықтығы: 1 км-ге дейін.
Жиілік диапазоны: 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц).
Wi-Fi стандарты: IEEE 802.11b/g/n.
Сымсыз қосылудың максималды жылдамдығы: 300 Мбит/с-қа дейін.
1 км қашықтықтағы өткізу қабілеті: «нүкте-нүкте» режимінде 70 Мбит/с-қа дейін.
Жұмыс режимдері: нүкте-нүкте (PTP), нүкте-көпнүкте (PTMP, 4 құрылғыға дейін).
Антенна: кіріктірілген, 2×2 MIMO.
Антеннаның күшейту коэффициенті: 7 dBi.
Антеннаның бағытталу бұрышы: көлденеңінен 60°, тігінен 50°.
 Максималды тарату қуаты: 22 dBm.
Желілік интерфейстер: 2 × RJ45, 10/100 Мбит/с.
Арна ені: 10 / 20 / 40 МГц.
Сымсыз желіні қорғау: WPA2-PSK.
Басқару: Web-интерфейс, iVMS-4200, HCP.
Қуат көзі: 12–24 В DC, Passive PoE.
Максималды тұтынылатын қуаты: 4,5 Вт.
Корпустың қорғаныс дәрежесі: IP55.
Жұмыс температурасы: −30-дан +60 °C-қа дейін.
Пайдалану кезіндегі ылғалдылық: 5–95%, конденсациясыз.
Орнату тәсілі: бағанаға орнату.
Габариттік өлшемдері: 90,8 × 187,87 × 57,87 мм.
Салмағы: 0,26 кг.	
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	ҮҚК – 8 дана
сызықтық-интерактивті типтегі үздіксіз қоректендіру көзі, электр қоректендіруі өшірілгенде немесе тұрақсыз болғанда қосылатын жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Номиналды толық шығыс қуаты – 600 ВА-дан кем емес, шығыс белсенді қуаты – 360 Вт-тан кем емес, аккумуляторлық батареядан жұмыс істеу кезіндегі шығыс сигналының пішіні – таза синусоида. Кіріс кернеуі – 220 В, жиілігі – 50 Гц. Шығыс кернеуін автоматты реттеу (AVR) функциясының, артық жүктемеден, қысқа тұйықталудан, жоғары және төмен кернеуден қорғау, сондай-ақ аккумуляторлық батареяны терең разрядтан қорғау функцияларының болуы. Аккумулятордан жұмыс істеуге көшу уақыты – 10 мс-тан аспайды. Сыртқы электр қоректендіруі өшірілген кезде қосылған жабдықтың автономды жұмысы – номиналды қуаттың 50 % жүктемесі кезінде 10 минуттан кем емес, кіріктірілген аккумуляторлық батареядан қоректенуге автоматты көшу мүмкіндігімен. Автономды жұмыс уақыты қосылған жабдықтың қауіпсіз жұмысын аяқтауды және деректердің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Желіден қайта зарядтау мүмкіндігі бар кіріктірілген аккумуляторлық батареяның болуы. Электрмен жабдықтау күйінің, жұмыс режимінің және аккумулятор заряды деңгейінің жарық және/немесе дыбыстық индикациясының болуы. Сыртқы электр қоректендіруінсіз салқын іске қосу мүмкіндігі. ҮҚК-ні мониторингілеу және басқару үшін USB интерфейсінің болуы. Жабдықтың сипаттамалары мен функционалдық мүмкіндіктері көрсетілген талаптардан кем болмауы тиіс.
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	LCD панель 55" мониторы – 24 дана.
Операциялық жүйе: Tizen
Жақтардың арақатынасы: 16:9
Экран ажыратымдылығы: 3840x2160 Ultra HD (4K)
Технология: LED
Модель жылы: 2024
HDR пішімі: HDR10 Plus
Экран диагоналі, см: 55" (139 см)
Жаңарту жиілігі, Гц: 50
Кескін процессоры: Crystal Processor 4K
HDR қолдауы: Иә

	9
	Ақпаратты таратуға арналған цифрлық экран – 6 дана 
Құрылғы түрі: бейнеқабырғаларды құрастыруға арналған кәсіби сұйық кристалды LCD панелі Экран диагоналі: 55 дюйм Экран ажыратымдылығы: 1920 × 1080 пиксель (Full HD) Матрица түрі: IPS LCD Жарықтылығы: кемінде 500 кд/м² Контрастылығы: кемінде 1200:1 Көлденең және тік көру бұрышы: 178° Матрицаның жауап беру уақыты: 8 мс-тан аспайды Панельдер арасындағы тігіс ені: 1,7 мм-ден аспайды Бейне кірістері: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort Басқару интерфейсі: RS-232 IN/OUT Бірнеше панельді бірыңғай бейнеқабырғаға біріктіру мүмкіндігі Пайдалану режимі: тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн (24/7) Бекіту стандарты: VESA 600 × 400 мм Электрмен қоректендіру: 220 В, 50 Гц Тұтынылатын қуаты: 245 Вт-тан аспайды Габариттік өлшемдері: 1213 × 684 × 73 мм-ден аспайды Салмағы: 25 кг-нан аспайды Жеткізу жиынтығы: бейнепанель, қуат кабелі, техникалық құжаттама және өндірушінің жиынтықтамасына сәйкес керек-жарақтар Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық сериялық нөмірі болуы тиіс HDMI-сплиттер – 2 дана, әрқайсысы 6 портты
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	LCD панель 55" мониторына арналған тірек 15 дана:
Түсі: қара, Тірек материалы: болат, Экран диагоналі дюйм: 50 ~ 86; 
Экран диагоналі, см: 127 ~ 218.44 
Максималды жүктеме, кг: 90.9 кг 
Максималды жиынтық жүктеме, кг: 105.9 кг 
Бекіту тесіктері (VESA), мм: 300х100, 300х200, 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400, 500х400, 600х200, 600х300, 600х400, 700х400, 700х500, 800х200, 800х400, 800х500 Экрандар саны: 1 
Кабель арнасының болуы: Иә 
Биіктікті реттеу, мм: 1350 ~ 1650 
Негіздің габариттері, мм: 700 х 1000 
AV-ға арналған сөрелер саны: 2 
Веб-камераға арналған сөре: Иә 
Дөңгелектердің диаметрі, мм: 75 
Брутто салмағы: 32 
Қаптаманың габариттері, см: 106 х 74 х 17,8. 
Теледидарға арналған бекітпе, 2 дана:
Түрі: Бекітпелер жиынтығы
Материалы: Металл, пластик
Үйлесімділігі: теледидарлар, экран диагоналі, дюйм: 50 ~ 86.
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	Коммутатор – 9 дана:
L3 деңгейіндегі коммутатордың техникалық сипаттамасы (24 GE PoE+ порты, 4 1G SFP порты)
1. Жалпы талаптар және мақсаты Бекітілген конфигурациялы корпоративтік деңгейдегі коммутатор шағын және орта кәсіпорындардың, сондай-ақ филиалдардың желілері үшін жоғары сенімділікті, қауіпсіздікті және өнімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Құрылғы 19 дюймдік серверлік тірекке орнатуға арналған.
2. Порттардың конфигурациясы Қолжетімділік порттары (Downlink): Ethernet кабелі арқылы қуат беру (PoE/PoE+) қолдауы бар кемінде 24 порт 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45). Жоғары байланыс арналары (Uplink): оптикалық байланыс желілері арқылы қосылуға арналған кемінде 4 порт 1G SFP (1000 Мбит/с). Консольдік порттар: басқаруға арналған арнайы RJ-45 портының және USB Type-C портының болуы.
3. Қуат көзі мен PoE (Power over Ethernet) техникалық сипаттамалары Ethernet желісі арқылы қуат беру стандарттарын қолдау: барлық 24 портта IEEE 802.3af (PoE) және IEEE 802.3at (PoE+) (Full PoE). PoE қуатының жиынтық бюджеті (PoE Power Budget): қосылған IP-телефондарды, Wi-Fi кіру нүктелерін және бейнебақылау камераларын қуатпен қамтамасыз ету үшін кемінде 195 Вт. Қуат берудің энергия тиімділігін арттыру функцияларын қолдау, оның ішінде құрылғыны қайта жүктеу кезінде үздіксіз қуат беру (Perpetual PoE) және қуат беруді жоспарлау.
4. Өнімділігі және аппараттық бөлігі Коммутация қабілеті: кемінде 56 Гбит/с. Пакеттерді жіберу жылдамдығы: кемінде 41.6 Mpps (секундына миллион пакет). Жедел жады (RAM): кемінде 1 ГБ DDR4. Флеш-жад: кемінде 512 МБ. MAC-адрестер кестесінің өлшемі: кемінде 16 000 жазба. Өлшемі 9000 байтқа дейінгі Jumbo Frames кадрларын өңдеуді қолдау.
5. Қолдау көрсетілетін протоколдар мен функциялар (L2 / L3) Басқару және маршрутизация: 2-деңгейде (Layer 2) және 3-деңгейде (Layer 3) пакеттерді коммутациялау және маршрутизациялау — IPv4/IPv6 үшін статикалық маршрутизация. VLAN: бір мезгілде 4093/4094-ке дейін белсенді виртуалды желіні қолдау (IEEE 802.1Q, порттарға, MAC-адрестерге және ішкі желілерге негізделген). Арналарды біріктіру (Link Aggregation): порттарды топтарға біріктіру үшін LACP (IEEE 802.3ad) протоколын қолдау. Істен шығуға төзімділікті қамтамасыз ету: STP, RSTP, MSTP протоколдары.
6. Қауіпсіздік және басқару Қауіпсіздік: 802.1X аутентификациясын (RADIUS), қолжетімділікті басқару тізімдерін (ACL), Port Security механизмдерін, DHCP Snooping, IP Source Guard және Dynamic ARP Inspection қолдау. Басқару: графикалық веб-интерфейс (Web UI), пәрмен жолы интерфейсі (CLI), SNMP (v1/v2c/v3), SSH және қауіпсіз әкімшілендіруге арналған SCP протоколдарын қолдау.
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	Басқаруға және бейнені шығаруға арналған мобильді терминал (планшет) – 3 дана.
Жабдықты басқаруға, қосымшалармен жұмыс істеуге, графикалық ақпаратты көрсетуге және кескінді шығаруға арналған өнімділігі жоғары планшет.
Экран диагоналі: кемінде 10,9 дюйм. 
Экран ажыратымдылығы: кемінде 2360 × 1640 пиксель. 
Операциялық жүйе: заманауи мобильді ОЖ. 
Ішкі жадының көлемі: кемінде 128 ГБ. 
Сымсыз қосылым: Wi-Fi 6 немесе одан жоғары. 4G/5G қолдауының болуы құпталады. 
Кіріктірілген микрофондар мен динамиктер. 
Ажыратымдылығы жоғары бейнені ойнатуды қолдау. 
Бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған қосымшаны орнату мүмкіндігі. 
Камералардан кескінді нақты уақыт режимінде көру. 
Бейнежазбалар архивін қарау. 
Камералардан дыбысты тыңдау. 
PTZ-камералардың бұрылуын, еңкеюін және масштабтауын басқару мүмкіндігі. 
Автономды жұмыс уақыты: кемінде 8 сағат. 
Жиынтықта зарядтау құрылғысы мен кабель болуы тиіс. 
Корпус түсі: қара.
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	WiFi модем – 20 дана.
Сымсыз желінің қолжетімділік нүктесі, қос диапазонды, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) стандарттарын қолдайды, 2,4 ГГц және 5 ГГц диапазондарында бір уақытта жұмыс істейді, екі кеңістіктік ағыны бар 2×2 MIMO технологиясы, uplink/downlink бағыттарында MU-MIMO және OFDMA қолдауы, beamforming, BSS Coloring, Target Wake Time (TWT) қолдауы, PHY деректерді беру жылдамдығы 1,488 Гбит/с-ке дейін, ені 20/40/80 МГц арналарды қолдау, WPA3 және сымсыз желіні қорғаудың заманауи механизмдерін қолдау. Қолжетімділік нүктесі кіріктірілген ішкі антенналарға, IoT-құрылғыларды қосу және олармен жұмыс істеу үшін кіріктірілген Bluetooth Low Energy (BLE) модуліне, PoE/PoE+ технологиясы бойынша қоректендіруді қолдайтын бір гигабиттік Ethernet-портына 10/100/1000 Base-T, RJ-45 консоль портына, құрылғы күйінің жарық индикациясына ие болуы тиіс. Сымсыз желінің орталықтандырылған контроллерімен жұмыс істеу және желілік әкімшілендірудің бағдарламалық жасақтамасы арқылы басқару мүмкіндігін қолдауы тиіс. Сымсыз интерфейс арқылы деректерді берудің максималды жылдамдығы – 1,2 Гбит/с-тен кем емес. Бір уақытта қызмет көрсетілетін сымсыз құрылғылар саны – 200-ден кем емес. Конструкция қабырғаға немесе төбеге бекітуді, ықшам өлшемдер мен аз салмақты қарастыруы тиіс. Жұмыс температурасы 0 °C-тан +50 °C-қа дейін, жұмыс ылғалдылығы 10-нан 90 %-ге дейін, конденсациясыз. Қоректендіру – Ethernet PoE/PoE+ арқылы немесе сыртқы қоректендіру көзінен. Жабдықтың сипаттамалары мен функционалдық мүмкіндіктері көрсетілген талаптардан кем болмауы тиіс.
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	IP бейнефон – 13 дана:
Дисплей: 7 дюймнен кем емес СК-монитор; ажыратымдылығы – 1024x600-ден кем емес;
– IPS жарықдиодты панелі; контраст коэффициенті – 1200:1-ден кем емес; көру бұрышы – +/- 85°-тан кем емес; жарықтығы – 350 кд/м2-ден кем емес; түс тереңдігі – 16 700 000 түстен кем емес;
Сигналдау хаттамасы – SIP;
Камера: кескін датчигі – кемінде 1/3 дюймдік CMOS 4 мегапиксельді, кадр жиілігі 30 FPS, түрлі-түсті; көлденең шолу бұрышы – кемінде 72°; тігінен шолу бұрышы – кемінде 45°; тұлғаны тану негізіндегі автоматты фокустау және экспозиция; автоматты ақ түс балансы; фокустау ауқымы – кемінде 0,2 m-ден шексіздікке дейін; қорғаныш пердесінің және жарықдиодты жарықтандырудың (камераның күйін көрсететін) болуы;
Қолдау көрсетілетін кодектер: G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, Internet Low Bitrate Codec (iLBC), OPUS and Internet Speech Audio Codec (iSAC);
Бейне: Бейне ағыны: кемінде Full HD 1080p 30 FPS; кемінде H.264 AVC (қосымшалардың көрінуімен және басқарылуымен); 
Қолдау көрсетілетін желілердің максималды саны – бірізденген байланыс менеджерімен (Unified Communications Manager) жұмыс істеген кезде 108 дейін;
Аудио: жиілік диапазоны – кемінде 150 Гц-тен 20 кГц-ке дейін; AEC функциясының (акустикалық жаңғырықты басу) болуы; BGN функциясының (фондық шуды басу) болуы; АРУ функциясының (күшейтуді автоматты реттеу) болуы;
– CNG функциясының (жайлы шуды генерациялау) болуы; VAD функциясының (дауыс белсенділігін анықтау) болуы; тыныштықты басу функциясының болуы; акустикалық соққыдан қорғау функциясының (тұтқа/гарнитура) болуы; пакеттердің жоғалуын жасыру функциясының болуы; бейімделгіш Jitter Buffer болуы; қос тональдік көп жиілікті сигналды (DTMF) генерациялау (RFC 2833 and in-band);
Аппараттық пернелер: ұстап тұру/қайта жалғастыру, аудару және конференция (Hold/Resume, Transfer and Conference keys); хабар алмасу және каталог (Messaging and Directory keys); стандартты пернетақта (Standard keypad); микрофонды өшірумен дауыстық байланыс, дыбыс деңгейін реттеу және дауыс зорайтқыш (Mute, Volume Up/Down, Headset и Speakerphone); «Home» пернесі; қоректендіру пернесі;
Бейнефон мыналарды қолдауы тиіс: телефон тұтқасы – RJ-9 порты арқылы қосылатын стандартты кең жолақты аудио тұтқа; DTMF бүркемелеу мүмкіндігімен және Hands-Free (бос қол) режимінде жұмыс істеу мүмкіндігімен толық дуплексті спикерфон; қоңырау, спикерфон және тұтқа дыбыс деңгейін реттеу мүмкіндігі; телефон тұтқасын қосу үшін кемінде бір RJ-9 портының болуы; телефон гарнитурасын қосу үшін кемінде бір стандартты кең жолақты аудио RJ-9 портының болуы; гарнитураны басқару үшін кемінде бір қосалқы AUX портының болуы; порттардың болуы: бір USB-C және бір USB-A порты қоңырауларды өңдеуді пайдалану ыңғайлылығын арттырады, сымды немесе сымсыз гарнитураларды қосуға мүмкіндік береді, сонымен қатар смартфондар немесе планшеттер сияқты мобильді құрылғыларды зарядтау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Бүйірлік USB-A порты зарядтау үшін 5 В кезінде 2.1 A дейін немесе 10,5 Вт шығыс қуатын қамтамасыз етеді; кірістірілген коммутаторы бар (сымды порт 10/100/1000BASE-T Ethernet және коммутацияланатын ДК порты) кемінде екі 10/100/1000BASE-T Ethernet (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) портының болуы; сымсыз гарнитура мен телефонды қосу үшін қолданылатын Hands-Free Profile (HFP) профилімен деректерді беру жылдамдығы арттырылған (EDR) 1-класты 4.2 LRE (немесе одан жоғары) Bluetooth адаптерінің болуы; келесі IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n және 802.11ac стандарттарын қолдайтын Wi-Fi радио модулінің және кірістірілген 2.4 / 5 GHz антеннасының болуы; PoE (IEEE 4-сынып) арқылы электр қуатын қосу стандартына сәйкестік; сыртқы қоректендіру көзін қосу үшін кемінде бір порттың болуы; көптілді қолдаудың (English / Russian) болуы; дауыстық поштаны қолдау; Жұмыс температурасының диапазоны – кемінде 0 °C-тан 40 °C-қа дейін; салыстырмалы ылғалдылықтың рұқсат етілген жұмыс параметрлерінің диапазоны – кемінде 10%-дан 90%-ға дейін (конденсат түзілмейтін).
Желілік мүмкіндіктер: Сигналдау үшін сеансты бастау хаттамасы (SIP); Сеансты сипаттау хаттамасы (SDP), IPv4 және IPv6, Динамикалық хост конфигурациясы хаттамасының (DHCP) клиенті немесе статикалық конфигурация, Домендік атаулар жүйесі (DNS), Тривиал файлдарды тасымалдау хаттамасы (TFTP), Қауіпсіз HTTP (HTTPS), Нақты уақыттағы тасымалдау хаттамасы (RTP), Нақты уақыттағы басқару хаттамасы (RTCP), LLDP (соның ішінде LLDP Media Endpoint Discovery [LLDP-MED]), SRST (Cisco Unified Survivable Site Telephony), MRA (Mobile Remote Access), CDP (Cisco Discover Protocol).
Бейнеконференцияларды қолдау, Bluetooth, Web-интерфейс, Кіріктірілген телефон анықтамалығы, Дауыс белсенділігін тану, Нөмірді анықтағыш, Қоңырауды ұстап тұру және күту, Жайлы шуды генерациялау, NAT қолдауы, Эхоөтеу, Дауыс зорайтқыш байланысы, Ethernet кабелі арқылы қоректендіру (PoE). 
Жабдық «ҚазТрансОйл» АҚ түпкілікті пайдаланушысы үшін өндірілуі және арналуы тиіс. Сонымен қатар, жабдықты сатуды тоқтату туралы ресми аңдатпалар болмауы тиіс. Өндіруші тарапынан 1 жыл мерзімге техникалық және сервистік қолдау көрсетілуі тиіс, бұл қолдау «ҚазТрансОйл» АҚ түпкілікті пайдаланушысына байлануы тиіс (жеке кабинет – smart account). Жеткізілетін жабдық Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану үшін өндірушінің ресми дистрибьюторлері арқылы жеткізілуі тиіс. Дистрибьюторлер тізімі өндірушімен немесе өндірушінің ресми өкілдігі арқылы расталуы тиіс.
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	Телескопиялық діңгек – 30 дана.
Тіректі үштағанмен және пневматикалық көтеру механизмімен жабдықталған, әртүрлі жабдықты едәуір биіктікке орнату және көтеру үшін арналған. Діңгек компрессор немесе қол сорғысы арқылы жүктемені көтеруді қамтамасыз ететін пневматикалық көтеру элементімен жинақталуы тиіс. Конструкция пайдалану кезінде тұрақтылықты, сенімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз етуі, жинауда қарапайым болуы және арнайы дағдыларды талап етпеуі тиіс. Тіректі  үштаған берік конструкцияға ие болуы, діңгектің тұрақты қалпын және тіректерді реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Діңгек пен үштағанның салмағы аз болуы және бір адамның тасымалдай алу мүмкіндігі болуы тиіс. Конструкция ықшам, тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы болуы тиіс, қажет болған жағдайда тасымалдау сөмкесімен жинақталуына жол беріледі. Конструкция материалдары механикалық әсерлерге және коррозияға төзімді болуы тиіс. Діңгек секциялардың көп рет жылжуын және қажетті биіктікте бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу жиынтығы телескопиялық пневматикалық діңгекті, тіректі үштағанды, бекіту және фиксациялау элементтерін қамтуы тиіс. Діңгек алюминийден жасалған анодталған цилиндрлік секциялардан тұрады. Әрбір діңгектің бірінші секциясы көтергіш болып табылады және ең үлкен диаметрға ие. Діңгектің қалған секциялары қозғалмалы. Қозғалмалы секциялардың диаметрі олардың орналасуына байланысты. Қозғалмалы секциялар бір-бірінің ішінде орналасып, телескопиялық жүйені құрайды.
Бұл типтегі діңгектердің ерекшелігі – діңгектің әрбір секциясын бекітудің арнайы механизмінің болуы, бұл діңгекке ішкі ауа қысымы төмендеген жағдайда да ұзақ уақыт бойы жұмыс қалпында қалуға мүмкіндік береді. Діңгектің түрі мен моделіне байланысты діңгектер діңгекті көтеруге арналған қол сорғысымен қосымша жинақталуы мүмкін. Мұндай сорғы электрлік сорғыға пайдалы қосымша құрал бола алады.

	16
	Кез келген ауа райына арналған климаттық шкаф – 2 дана 
ККШ сериялы қабырғаға орнатылатын кез келген ауа райына арналған климаттық шкаф – белсенді жабдықты 19” стандартында монтаждауға арналған қабырғаға орнатылатын кез келген ауа райы климаттық шкафтарының негізгі сериясы. ККШ-ның ККШ-light-тан негізгі айырмашылықтары – пайдаланудың үздік температуралық көрсеткіштері, жақсартылған жиынтықтама және конструкция металы қалыңдығының ұлғаюы.
Климаттық шкаф далада орнатылады және -40°С-тан +40°С-қа дейінгі температурада және +25°С температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда пайдаланылуы мүмкін. Шкаф ішіндегі қажетті температура термостаттарға қосылған екі желдеткіш арқылы (жылытатын және салқындататын) қамтамасыз етіледі.
Қабырғаға орнатылатын ККШ-ның максималды статикалық жүктемесі 100 кг-ны құрайды.
Қорғаныс дәрежесі IP54-ке сәйкес келеді. Шкафтар МЕМСТ 15150-69 бойынша 1.1 санатты УХЛ климаттық орындалу нұсқасында жасалады.
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	Желілік сүзгі – 9 дана.
Желілік сүзгі, номиналды кернеуі 220–250 В, жиілігі 50 Гц, максималды жүктеме тогы 10 А-дан кем емес, максималды қуаты 2200 Вт-тан кем емес, розеткалар саны 5-тен кем емес, жерге тұйықталған розеткалар, импульстік асқынкернеу мен артық жүктемеден қорғау, жарықтандырылған жалпы ажыратқыш, кернеудің бар-жоғын көрсететін жарық индикаторы, кабель ұзындығы 1,8 м-ден кем емес, кабель қимасы 3 × 1,0 мм²-тан кем емес, соққыға төзімді жанбайтын пластиктен жасалған корпус, қорғаныс дәрежесі IP20-дан кем емес, қорғаныс перделерінің болуы, қауіпсіздік талаптарына сәйкестік, кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес.
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	Орындалуы көшелік UTP кабелі – 1305м
Орынжайлардан тыс төсеуге арналған орындалуы көшелік 5e санатты UTP кабелі, талшық саны – 8, жұп саны – 4, өткізгіш материалы – мыс немесе мыспен қапталған өткізгіш, талшық диаметрі – 0,5 мм-ден кем емес, номиналды кедергісі – 100 Ом, жұмыс жиілігі – 100 МГц-ке дейін, деректерді беру жылдамдығы – 1 Гбит/с-ке дейін, ультракүлгін сәулелерге, ылғалға және температура ауытқуларына төзімді материалдан жасалған сыртқы қабық, ылғалдан қорғаудың болуы, жұмыс температурасы −40 °С-тан +60 °С-қа дейін, кабель ұзындығы – 1305 м.
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	DisplayPort-HDMI және HDMI-DVI ұластырғыштары – 15 дана
Әртүрлі бейнеинтерфейс түрлері бар құрылғыларды қосуға арналған DisplayPort–HDMI және HDMI–DVI ұластырғыштары, цифрлық бейнесигналды беруді қолдау, ажыратымдылығы Full HD (1920×1080) деңгейінен кем емес, дербес компьютерлермен, ноутбуктармен, мониторлармен, теледидарлармен және проекторлармен үйлесімділік, Plug and Play технологиясын қолдау, сенімді ағытпалар, ұластырғыш немесе ұластырғыш-кабель ұзындығы 0,15 м-ден кем емес, саны – 15 дана.
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	Камераны орнатуға арналған штатив – 60 дана. 
Түрі: бейнекамераны орнатуға арналған жиналмалы тасымалданатын штатив. Мақсаты: IP/PTZ-бейнекамераны орнату және уақытша орналастыру. Материалы: алюминий қорытпасы немесе соған ұқсас берік материал. Құрылымы: жиналмалы, телескопиялық, биіктігі реттелетін. Жұмыс биіктігі: кемінде 1,8 м және 3 м-ден аспауы тиіс. Максималды жүктеме: кемінде 10 кг. Тіректері: 3 дана, ашылу бұрышы реттелетін. Пайдалану кезінде камераның тұрақты орналасуын қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір тіректің биіктігін реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Камераны бекітуге арналған жоғарғы алаңшасы немесе 1/4" не 3/8" бұрандалы бекіткіші, не PTZ-камераны бекітуге арналған адаптері болуы тиіс. Камераның көлденең және тік бағыттағы қалпын реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Телескопиялық секцияларды бекітетін тетіктері болуы тиіс. Арнайы құралдарды пайдаланбай, жылдам орнату және жинау мүмкіндігі болуы тиіс. Жиналған күйінде тасымалдау мүмкіндігі болуы тиіс. Тасымалдауға арналған сөмкенің немесе қаптың болуы құпталады. Түсі: қара. Жеткізілім жиынтығы: штатив, камераны бекітуге арналған адаптер, тасымалдау сөмкесі/қап.
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	Мобильді жұмыс станциясы – 7 дана 
Процессор AMD Ryzen 7 Процессор моделі 7730U Процессор жиілігі, ГГц 2.0 Процессордың ең жоғары жиілігі, ГГц 4.5 Ядролар саны 8 L3 кэш жады 16 МБ Бейне карта Бейне картаның түрі Процессорға кіріктірілген графика Процессорға кіріктірілген графика AMD Radeon Graphics Жедел жад Жедел жад түрі DDR4 Жедел жад көлемі, ГБ 16 Жедел жад жиілігі 3200 МГц Жедел жад конфигурациясы 1 × 16 ГБ Жедел жад слоттарының саны 2 Жедел жадтың ең жоғары көлемі 16 ГБ Деректерді сақтау құрылғылары Қатты күйдегі жинақтауыш 512 ГБ PCIe интерфейсі бар SSD үшін M.2 слоты (жинақтауыш орнатылған) Экран Экран диагоналі, дюйм 15.6 Экран түрі IPS Экран ажыратымдылығы 1920 × 1080 Экранның ең жоғары жаңарту жиілігі, Гц 60 Экран жарықтығы, кд/м² 300 Экран беті Күңгірт Қуат көзі Аккумулятор түрі Литий-полимерлі (Li-Pol), алынбайтын Аккумулятор сыйымдылығы 41 Вт·сағ Қуат адаптері 19.5 В, 45 Вт Интерфейстер Қосқыштар HDMI, микрофон кірісі/құлаққап шығысы (біріктірілген) USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 қосқыштарының саны – 2 USB Type-C қосқыштарының саны – 1 USB Type-C Power Delivery технологиясын қолдау Жоқ Желілік қосылымдар Байланыс құралдары Wi-Fi (802.11ac), Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth Bluetooth нұсқасы 5.4 Мультимедиа Веб-камера, динамиктер, микрофон Корпус материалы Пластик Веб-камераның ерекшеліктері Камераның физикалық жапқышы, ажыратымдылығы 1080p FHD Пернетақтаның ерекшеліктері Сандық пернетақта блогы Түсі Күміс түсті Қосымша AMD FreeSync қолдауы NTSC түс кеңістігін қамту 45% HP TrueVision камерасы Шуды уақытша басу жүйесі Кіріктірілген екі бағытты цифрлық микрофондар Сымсыз байланыс модулі Realtek Wi-Fi 6 (2×2) Операциялық жүйе Операциялық жүйе Windows 11 Home (x64) SL Өлшемдері мен салмағы Өлшемдері (Е × Б × Т) 35.98 × 23.6 × 1.86 см Салмағы, кг 1.59 Қаптамасының өлшемдері (Е × Б × Т) 48 × 30.5 × 7 см Қаптамамен бірге салмағы 2.3 кг





