[bookmark: _Hlk231900557]Приложение 1 к Технической спецификации (схема справочная, приведена для обозначения деталей; текст на схеме не применяется; требования к качеству, материалам и испытаниям — по ТС).
Для ремонта и обслуживания задвижек ФА 3 1/16 х 10М, согласно их уровню спецификации – PSL 3G, PR2, необходимо поставить ремкомплекты к ним.
Ремкомплекты для задвижек ФА 3-1/16" 10 000 psi
Задвижки с ручным приводом (нижняя коренная, буферная, 4 струнные — 6 шт. на одну ФА)
	№ п/п
	Наименование
	Поз. по схеме
	На 1 задвижку
	На 1 ФА (6 задвижек)
	На 3 ФА (18 задвижек)

	1
	Фитинг для смазки задвижки 
	1
	2 шт.
	12 шт.
	36 шт.

	2
	Кольцо крышки корпуса задвижки 
	3
	1 шт.
	6 шт.
	18 шт.

	3
	Пластина, направляющая шибер
	4
	2 шт.
	12 шт.
	36 шт.

	4
	Седло 
	6
	2 шт.
	12 шт.
	36 шт.

	5
	Уплотнение седла 
	7
	2 шт.
	12 шт.
	36 шт.

	6
	Шибер
	5
	1 шт.
	6 шт.
	18 шт.

	7
	Уплотнение штока 
	14
	1 компл.
	6 компл.
	18 компл.

	8
	Направляющее кольцо
	15
	1 шт.
	6 шт.
	18 шт.

	9
	Гайка
	16
	1 шт.
	6 шт.
	18 шт.

	10
	Подшипник
	17, 20
	2 шт.
	12 шт.
	36 шт.

	11
	Фитинг для смазки подшипников (маслёнка)
	на схеме не указан
	1 шт.
	6 шт.
	18 шт. 

	12
	Фитинг для смазки подшипников (маслёнка) — запас, сверх ремкомплектов
	на схеме не указан
	-
	-
	18 шт.

	13
	Фитинг для смазки задвижек — запас, сверх ремкомплектов
	1
	-
	-
	18 шт.


 Задвижка с гидроприводом (верхняя коренная — 1 шт. на одну ФА)
	№ п/п
	Наименование
	Поз. по схеме
	На 1 задвижку
	На 1 ФА             (1 задвижка)
	На 3 ФА (3 задвижки)

	1
	Фитинг для смазки задвижки 
	1
	2 шт.
	2 шт.
	6 шт. 

	2
	Кольцо крышки корпуса задвижки
	3
	1 шт.
	1 шт.
	3 шт.

	3
	Пластина, направляющая шибер
	4
	2 шт.
	2 шт.
	6 шт.

	4
	Седло 
	6
	2 шт.
	2 шт.
	6 шт.

	5
	Уплотнение седла 
	7
	2 шт.
	2 шт.
	6 шт.

	6
	Шибер
	5
	1 шт.
	1 шт.
	3 шт.

	7
	Уплотнение штока 
	14
	1 компл.
	1 компл.
	3 компл.

	8
	Направляющее кольцо
	15
	1 шт.
	1 шт.
	3 шт.

	9
	Комплект уплотнений гидропривода (поршень, шток привода, крышка цилиндра)
	—
	1 компл.
	1 компл.
	3 компл.

	10
	Фитинг для смазки задвижки — запас, сверх ремкомплектов
	1
	-
	-
	3 шт.


Примечание: 
Перечень деталей, номера позиций и количество в таблице приведены справочно, по схеме типовой шиберной задвижки. Конструкция задвижек разных изготовителей может отличаться, поэтому состав ремкомплекта, наименование, количество и номера позиций деталей могут быть иными.
Поставщик в составе предложения указывает перечень деталей ремкомплекта по конструкции предлагаемых задвижек, с номерами позиций по своему чертежу (спецификации) задвижки и количеством на одну задвижку, на одну ФА и на три ФА. При этом ремкомплект должен обеспечивать полную замену всех быстроизнашиваемых деталей и уплотнений каждой задвижки (седла, шибер и направляющие, уплотнения штока и крышки, фитинги смазки; для задвижек с ручным приводом — также подшипники узла маховика; для задвижки с гидроприводом — уплотнения гидропривода).
Количество ремкомплектов: по одному на каждую задвижку — 6 комплектов для задвижек с ручным приводом и 1 комплект для задвижки с гидроприводом на одну ФА; всего на три ФА — 18 и 3 комплекта соответственно. Дополнительно, сверх ремкомплектов, поставляются запасные фитинги для смазки в количестве, указанном в таблицах.

Детали ремкомплектов должны быть оригинальными (изготовителя задвижек или одобренными им), соответствовать конструкции поставляемых задвижек и обеспечивать сохранение их характеристик: класс материала HH-NL, класс температуры L, PSL 3G, PR2; уплотнения — для среды с H₂S и CO₂ по NACE MR0175/ISO 15156.
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