
Приложение 1
к Технической спецификации

	Техническая характеристика
	ед. изм
	кол- во
	кол-во часов
	кол-во дней 
	всего кол-во км
	 Режим работы 

	Аренда автотранспорта
	
	
	
	
	
	

	1. Марка автомобиля: КАМАЗ.
2. Тип транспортного средства: самосвал.
3. Колёсная формула: полный привод, не менее 6×6.
4. Грузоподъёмность: не менее 20 000 кг.
5. Объём двигателя: не менее 2660 см³, но не более 3000 см³.
6. Тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания (дизел).
7. Габаритные размеры: не менее 5330 × 1855 × 1815 мм.
Экологический класс двигателя: не ниже Евро-
Год выпуска: не ранее 2021 года.

	ед.
	1
	по заявке
	20
	3000 
	по заявке Заказчика в течения года




	Техническая характеристика
	ед. изм
	кол- во
	кол-во часов
	кол-во дней 
	всего кол-во часов
	Режим работы

	Аренда автотранспорта
	
	
	
	
	
	

	Автокран с грузоподъёмностью не менее 25 т.
Длина стрелы: от 9,7 до 21,7 м (с гуськом 9 м)
Грузовой момент: 80 тм.
Максимальная высота подъема: до 30 м.
Двигатель: КАМАЗ-740.705-300, 300 л.с. 
(Евро-5).
Максимальная скорость автокрана: 60 км/ч (шасси — до 90 км/ч).
Год выпуска: не ранее 2021 года.

	ед.
	1
	по заявке
	10
	40
	по заявке Заказчика в течения года




	Техническая характеристика
	ед. изм
	кол- во
	кол-во часов
	кол-во дней 
	всего кол-во часов
	Режим работы

	Аренда автотранспорта
	
	
	
	
	
	

	Экскаватор колёсный - 14 700 кг.
Двигатель: Cummins B3,9-C (105 л.с. / 78 кВт при 2100 об/мин).
Объём ковша: 0,58 – 0,76 м³.
Максимальная глубина копания: 4850 мм.
Транспортная скорость: до 30–35 км. 
Год выпуска: не ранее 2021 года.

	ед.
	1
	по заявке
	20
	160
	по заявке Заказчика в течения года




