Приложение №2 к Технической спецификации


Комплексная установка факельного оголовка состоит из факельного оголовка с пилотной горелкой (рис.1), блока зажигания (рис.2) и других вспомогательных частей.
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Горизонтальные факельные горелки FN-U10-02, FN-U12-02, FN-U23-02, FN-U26-02, FN-U21-02, FN-10090. -6 шт
 FL-12040 – вертикальный факел – 1шт.
Общие сведения. Комплексная установка факельного оголовка Модель  DU-04
Производитель AREON (Италия)
Рабочая среда: пропан 
Объёмный расход, м³/ч (станд.куб.фут/час): 1,1 (40)
Установленное давление запального газа, МПа (бар) изб.: 0,05 (0,5)
Система зажигания: ручная / автоматическая с модулем HEI (зажигание искрой высокой энергии)
Система обнаружения пламени 
Одна термопара – дуплекс типа «K» Установка на 150°C 
Автоматический клапан прямого действия, нормально открытый PCV-100-1
Расчетное давление, МПа (бар) изб. MPa (bar) g: 1,6 (16)
Давление настройки, МПа (бар) изб. MPa (bar) g: 0,05 (0,5)
Размер, мм (дюйм) : 15 (1/2")
Ручные краны  DN15(1/2") PN130 (800#)  3 шт.
Двухвентильный блок WIKA 1 шт.
Провод зажигания AWG 26/.010" / O.D.: .056" 200-2C16SRGE-2    1 комплект 
Манометр WIKA PG23LT        1 шт.
Термопара двухэлементная пилотной горелки REOTEMP 157635 Тип K / Type K Хромель-Алюмель 1шт
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Figure 1 Burn pit flare tip with Pilot

Puc. 2 Brok 3akuranus
Figure 2 Ignition skid




