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Maructpanshas cets IP/MPLS
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LUJIO3 LLOA Ne 1 LUJIIO3 LLOA Ne 2
24 nopra QSFP-DD 800G 24 nopra QSFP-DD 800G

BuuucAWTeRLHLIA KnacTep M

CTLK 2 - 4X400GE DR4 Wa ysen - Mo 1 IuHKY Ha KaAYIo Arperaumio

Arperauus 1 Arperauus 2 Arperauus 3 Arperauus 4
32x400GE 32x400GE 32x400GE 32x400GE

2%100GE BR 2%100GE BR
Ha Kawaywo Arperaumo. Ha kaxayio Arperaunio.
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[ Cepsepe - 10GE / 25GE - asoinoe noakmouenne EVPN all-active Cepsepei - 10GE / 25GE - psoinoe noakmouenne EVPN all-active }
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———— 400GE

1006E — — — cerynpasnenus - 10GE / 25GE  cepeepam 3anesicTsosano 14 us 24 nopTos Ha y3en wnosa LOA




