Приложение №1 к Технической спецификации

Требования к составу и количеству оборудования
Оборудование по построению сети передачи данных для ЦОД «Косшы» в составе (комплект — 1):
1. Сетевое оборудование и программное обеспечение
	№
	Наименование
	Уровень / роль
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пограничный маршрутизатор центра обработки данных (DCGW), высота 2RU, портовая плотность 24×QSFP-DD, с комплектацией, программным обеспечением и лицензиями по требованиям раздела 4 Технической спецификации.
	DCGW / Шлюз ЦОД
	шт.
	2

	2
	Коммутатор-маршрутизатор уровня агрегации, высота 1RU, 32×400GE QSFP56-DD + 2×10GE SFP+, с ПО и лицензиями по требованиям раздела 5.
	Spine / Агрегация
	шт.
	4

	3
	Коммутатор уровня доступа, высота 1RU, 48×25GE SFP28 + 8×100GE QSFP28 + 2×10GE SFP+, с ПО и лицензиями по требованиям раздела 6.
	Leaf / Доступ
	шт.
	10

	4
	Коммутатор уровня агрегации сети управления OOB, не менее 48 портов 10GE и не менее 8 портов 100GE, с ПО и лицензиями по требованиям раздела 7.
	OOB / Агрегация
	шт.
	2

	5
	Коммутатор уровня доступа сети управления OOB, высота 1RU, 48×GE RJ45 + 4×10G SFP/SFP+, с ПО и лицензиями по требованиям раздела 7.
	OOB / Доступ
	шт.
	10

	6
	Межсетевой экран нового поколения (NGFW) по требованиям раздела 8 (интерфейсы, производительность, функционал, подписки, трансиверы): 2 ед. в отказоустойчивой конфигурации и 1 ед. в холодном резерве.
	Сетевая безопасность
	шт.
	3

	7
	Программная платформа управления и автоматизации сетевой фабрикой с необходимыми лицензиями по требованиям раздела 9.
	Управление / автоматизация
	комплект
	1

	8
	Сервер управления — серверная платформа для размещения системы управления и автоматизации сетевой фабрикой. Конкретный состав, количество, модели и технические характеристики определяются на этапе проектирования по требованиям раздела 9.3.
	Управление / автоматизация
	комплект
	1


2. Оптические трансиверы сетевой фабрики (ориентировочно, индикативно)
	№
	Тип трансивера
	Стык (см. рис. 1)
	Кол-во

	1
	QSFP56-DD - 400G FR4
	DCGW ↔ Spine (Стык 2)
	16

	2
	100GBASE-LR4, QSFP28, SMF, дальность не менее 10 км, Duplex LC
	DCGW ↔ магистральная сеть IP/MPLS, через DWDM (Стык 1)
	20

	3
	100GBASE-SR4, QSFP28, MMF, MPO-12
	DCGW ↔ кластер межсетевых экранов (Стык 3)
	4

	4
	100GBASE-DR, QSFP28, SMF, дальность не менее 500 м, Duplex LC
	DCGW ↔ вычислительный кластер ИИ (Стык 4)
	4

	5
	100GBASE-DR, QSFP28, SMF, дальность не менее 500 м, Duplex LC
	DCGW ↔ сеть управления OOB (Стык 5)
	8

	6
	100GBASE-DR, QSFP28, SMF, дальность не менее 500 м, Duplex LC
	Spine ↔ Leaf
	40

	7
	10GBASE-LR, SFP+, SMF, Duplex LC
	OOB-агрегация ↔ OOB-доступ
	40


3. Оптические трансиверы в комплекте межсетевых экранов
	№
	Тип трансивера
	Кол-во

	1
	100GBASE-SR4, QSFP28, MMF (OM4 100 м / OM3 70 м), разъём MPO 8/12-strand, IEEE 802.3ba
	8

	2
	10GBASE-SR, SFP+, MMF (OM3 300 м), Duplex LC, IEEE 802.3ae
	6


4. Запасные части и принадлежности (ЗИП)
	№
	Наименование (ЗИП)
	Для оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шасси (пустое, без модулей и блоков питания)
	DCGW / Шлюз ЦОД
	шт.
	1

	2
	Блок питания
	DCGW / Шлюз ЦОД
	шт.
	1

	3
	Воздушный фильтр/блок вентиляторов (FAN)
	DCGW / Шлюз ЦОД
	шт.
	1

	4
	Шасси (пустое, без модулей и блоков питания)
	Spine / Агрегация
	шт.
	1

	5
	Блок питания
	Spine / Агрегация
	шт.
	1

	6
	Воздушный фильтр/ блок вентиляторов (FAN)
	Spine / Агрегация
	шт.
	1

	7
	Шасси (пустое, без модулей и блоков питания)
	Leaf / Доступ
	шт.
	1

	8
	Блок питания
	Leaf / Доступ
	шт.
	1

	9
	Воздушный фильтр/ блок вентиляторов (FAN)
	Leaf / Доступ
	шт.
	1

	10
	Шасси
	OOB / Доступ
	шт.
	1


Примечания:
1. Наименования оборудования и программного обеспечения приведены без указания конкретных производителей и моделей и должны соответствовать техническим требованиям разделов 4–9 Технической спецификации. Марка/модель, производитель и страна происхождения предоставляются потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки; точные каталожные номера (part number), составы плат, модулей, кабелей питания, монтажных комплектов и лицензий уточняются Поставщиком на стадии заключения Договора в соответствии с п. 14.5 Технической спецификации.
2. Количество и номенклатура оптических трансиверов сетевой фабрики (таблица 2) носят ориентировочный (индикативный) характер. Итоговый состав, включая конфигурацию режимов breakout, уточняется на стадии детального проектирования.
3. Программная платформа управления и автоматизации, а также серверная платформа (сервер управления) для её размещения поставляются Поставщиком в составе комплекта поставки (п. 3.3 Технической спецификации). Конкретный состав, количество, модели и технические характеристики серверной платформы определяются на этапе проектирования (п. 9.3 Технической спецификации).
4. Задействовано 14 из 24 портов на узел пограничного маршрутизатора (шлюза ЦОД), что обеспечивает резерв портовой ёмкости для последующего расширения.
5. Комплект ЗИП (таблица 4) должен быть полностью совместим с поставляемым оборудованием соответствующего уровня (DCGW, Spine, Leaf, OOB доступа).
 

