Приложение №1
к Технической спецификации



Объем услуг

Комплекс методов по геофизическому контролю в вертикальных скважинах на Контрактной территории ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»
	№
	Оказываемы услуги
	Ед. измер.
	Интервал
	Объём услуг
	Примечание

	Работы по определению профиля притока и текущей газонасыщенности в 9 скважинах

	1
	Термометрия
	м.
	0
	2300;3500
	2300;
3500
	

	2
	Манометрия
	м.
	0
	2300;3500
	2300;
3500
	

	3
	Локатор Муфт
	м.
	0
	2300;3500
	2300;
3500
	

	4
	СТИ
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	В интервале продуктивного горизонта
C1V1, С1V2, C1Sr и D3fm 

	5
	ГК-привязка (при необходимости НГК)
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	

	6
	Влагометрия
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	

	7
	Акустическая шумометрия
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	

	8
	Механическая расходометрия для газовых скважин
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	

	9
	ИНГК (импульсно нейтрон-гамма каротаж)
	м.
	2200;
3300
	2300;3500
	100;
200
	

	10
	КВД
	час
	Оперативно
	


Примечание: Методы ГИС и интервалы будут уточнены по фактическим данным.
