Задание на проектирование 
на разработку технической документации (ТД) на выполнение среднего ремонта железнодорожного моста на ПК 140+60 филиала ТОО «KAP Logistics» «ЦАПБ», Туркестанской области, Сузакского района.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Исходные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Корректированный утвержденный бюджет ТОО «KAP Logistics» на 2026 год
Техническое заключение 2/22-09 по техническое обследованию искусственных сооружений.   

	2
	Вид строительства
	Средний ремонт

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - Рабочий проект

	4
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется 

	5
	Особые условия строительства
	1. Сейсмичность – 6 баллов
2. Объект ІІ (нормального) уровня ответственности в соответствии с «Правилами определения технической сложности строительных объектов», утверждёнными приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 10.04.2026 года № 161 (определяется Заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов); 
3. Производство строительно-монтажных работ осуществляется подрядным способом.
4. Финансирование строящегося объекта осуществляется за счёт средств субъектов квазигосударственного сектора;
Особые условия строительства учесть в проекте организации строительства (ПОС) и в сметной документации. 


	6
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Длина моста: 81,35 м.
Конструктивная схема: Металлическое пролетное строение на монолитных железобетонных опорах.
Шаг между опорами: 20,15 м.
Тип опор: Монолитные железобетонные из железобетонных блоков.
Вид работ: Cредний ремонт, включающий следующие основные мероприятия:
1. Замена действующих деревянных мостовых брусьев на композитные (полимерные) брусья на основе вспененного полиуретана, армированного стекловолокном с контролем качества их опирания на металлические пролетные строения.
2. Модернизация верхнего строения железнодорожного пути путем замены рельсов типа Р-50 на Р-65, включая полное обновление промежуточных скреплений (подкладок, болтов, гаек и шайб) с последующим контролем усилия их затяжки.
3 Техническое обслуживание пути: проверка и корректировка ширины колеи, выравнивание рельсов по уровню, устранение перекосов.
4. Комплексный ремонт мостовых металлоконструкций: дефектовка главных балок и поперечных элементов, абразивоструйную очистку металлических поверхностей от коррозии и отложений, восстановление целостности крепежных и сварных узлов.
5. Ремонт мостовых опор: дефектоскопия конструкций, очистка поверхностей и ремонт узлов сопряжения.
6. Устройство охранных устройств и водоотвода: приведение в надлежащее состояние противоугонных устройств и обеспечение бесперебойного отвода воды.
7. Сооружение пешеходных переходов из железобетонных плит сборного типа с параллельным укреплением откосов конусов береговых опор плиточным ЖБИ-покрытием
8. По факту завершения работ обеспечить проведение технического обследования с привлечением специализированной организации.
Верхнее строение пути: предусмотреть укладку железнодорожного пути (рельс, брусьев, скрепления) согласно нормативным требованиям по содержанию железнодорожного полотна.
Технологический процесс: ремонтные работы выполнить с соблюдением технологии производства работ на железнодорожных мостах, обеспечивая безопасность движения поезда.


	7
	Состав сметной документации
	Пояснительная записка, содержащая характеристику состояния объекта и принятых проектных решений, мероприятия по охране окружающей среды, основные технико-экономические показатели, решения по организации ремонта; дефектная ведомость, ведомость источников получения дорожно-строительных материалов, ведомость объемов работ, чертежи (схема трассы, линейный график участка дороги с указанием видов ремонтных работ, при необходимости рабочие чертежи на восстановление поврежденных конструкций, схема организации движения на время ремонта), сводный сметный расчет, сметный расчет, локальная смета, ресурсная смета

	8
	Исходные данные от Заказчика
	Утвержденная схема транспортировки дорожно-строительных материалов.


	9
	Согласование с гос. органами
	Согласно СН РК 1.02.-03-2022 «Порядок разработки,согласования,утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство».

	10
	Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков.
	Применить строительные материалы, изделия и конструкции казахстанского производства. Согласно пункту 5.13 СН РК 1.02-03-2022 для строительства объектов, финансирование которых предусматривается за счёт средств субъектов квазигосударственного сектора при принятии проектных решений (при формировании спецификаций оборудования, изделий и материалов) следует использовать номенклатуру материальных ресурсов и инженерного оборудования согласно архитектурного градостроительного и строительного каталога (АГСК-3) «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов».

	11
	Состав демонстрационных материалов
	"Рабочий проект" выдать:
– чертежи на бумажном носителе в 4-х экземплярах на русском языке и 2 экземпляра на казахском языке,
 и 2 экземпляра в электронном виде в формате AutoCad, pdf, сметы в формате Excel и KHML
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