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 1. Общие сведения о предприятии 
            
         Производственное управление «Жетыбаймунайгаз» занимается добычей нефти и газа, добычей и транспортировкой природного газа, добычей и закачкой воды в пласт для поддержания пластового давления, добычей и транспортировкой питьевой воды и обустройством месторождения.
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	добыча нефти и газа, добыча и транспортировка природного газа, добыча и закачка воды в пласт для поддержания пластового давления, добыча и транспортировка питьевой воды и обустройство месторождения.
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Основной производственным направлением АО «Мангистаумунайгаз» (далее АО «ММГ»), созданным в 1995 году постановлением Мангистауского территориального комитета по государственному имуществу, является разведка и эксплуатация нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа и их реализация. В соответствии с Решением Совета директоров АО «ММГ» от 25 ноября 2009 года был издан приказ №1140-П от 26.11.2009 г. об изменении организационной структуры АО «Мангистаумунайгаз». В результате чего произошло переименование некоторых структурных подразделений.
На основании Контракта, заключенного между АО «ММГ» и Правительством РК от 11.05.98г., ПУ «ЖМГ» АО «ММГ» осуществляет разработку и доразведку на 14 нефтяных и газоконденсатных месторождениях Жетыбайской группы (Жетыбай, Асар, Бурмаша, Восточный Жетыбай, Алатюбе, Северное Карагие, Оймаша, Южный Жетыбай, Придорожное, Бектурлы, Атамбай-Сартюбе, Северный Аккар, Ащиагар, Айрантакыр).
Производственное управление «Жетыбаймунайгаз»
Являющееся структурным подразделением  АО «ММГ», осуществляет разработку нефтяных залежей нефтегазового месторождения Жетыбайской группы, добычу, сбор и подготовку нефти до товарного состояния.
Крупнейшее в этой группе месторождение Жетыбай открыто в 1961г. и введено в промышленную разработку в 1967г., остальные месторождения ПУ “Жетыбаймунайгаз” были введены в эксплуатацию в 1970–1990 годы. Добыча нефти на месторождении ведется в основном механизированным способом, сбор и внутри промысловый транспорт добываемой продукции осуществляется по однотрубной герметизированной лучевой системе. На территории месторождения Жетыбайской группы располагаются вспомогательные подразделения, которые осуществляют комплексное и своевременное обеспечения материально-техническими ресурсами АО «ММГ» и его структурных подразделений:
Производственный Департамент:
Переведены на баланс ПУ «Жетыбаймунайгаз» в  связи с реструктуризацией Базы ЦСПО, расположенной ранее в районе промышленной зоны на расстоянии 18 км от г. Актау. В настоящее время функционирует ЦПОНПО (Цех промыслового обслуживания нефтепромыслового оборудования) на месторождении Жетыбайской группы, занимающийся  ремонтом насосов и оборудования БКНС (блочно-кустовая насосная станция) ЦППД (Цех поддержания пластового давления). 
Транспортный департамент:
Основное направление производственной деятельности автопарка Транспортного Департамента - предоставление спецтехники, грузового, пассажирского и легкового автотранспорта и осуществление текущего и капитального ремонтов транспортных средств и спецтехники, в состав Транспортного автомобильная колонна месторождения Жетыбайской группы ПУ «Жетыбаймунайгаз».
Департамент закупок и материально-технического снабжения:
Служба материально-технического снабжения (СМТС) Департамента закупок и материального снабжения трансформирована, на месторождении Жетыбайской группы ПУ «Жетыбайсмунайгаз» УСЖ (Участок склад Жетыбай) СМТС ДЗиМТС, осуществляют своевременное и комплексное производственно-техническое обеспечение материально-техническими ресурсами согласно их потребности. 
Департамент капитального строительства:
Департамент капитального строительства (ДКС) проводит строительные и ремонтные работы существующих зданий и сооружений месторождения Жетыбайской группы ПУ «Жетыбаймунайгаз», в основном ведутся строительные работы по ремонту административных зданий, работы по улучшению состояния автомобильных и подъездных путей к групповым и замерным установкам. ДКС осуществляет следующие виды работ (строительство щебеночных оснований с пропиткой битумом, каменная кладка стен, перегородок небольших зданий, строительство полов: линолеумных, из керамических плиток, мозаичных, дощатых, ламинатных, кровельные работы (утепления, стяжки, рубероидная кровля с пропиткой битумом), штукатурные работы, малярные работы (побелка, покраска стен и потолков, окраска оконных и дверных блоков, окраска труб, приборов отопления), облицовка стен кафельными плитами, облицовка стен из ХДМ с устройством каркасов обрешетки; текущий ремонт зданий и сооружений, облицовка стен кафельными плитами, облицовка стен из ХДМ с устройством каркасов обрешетки, текущий ремонт зданий и сооружений.
Департамент маркетинга и сбыта нефти:
Департамент маркетинга и сбыта нефти (ДМСН) осуществляет обеспечение горюче-смазочными материалами автотранспортных средств, находящихся месторождении Жетыбайской группы ПУ «Жетыбаймунайгаз». 
В административном отношении объекты месторождения Жетыбайской группы ПУ «Жетыбаймунайгаз»  расположены в Мангистауском, Каракиянском, Мунайлинском районах Мангистауской области.
Район расположения месторождений ПУ «ЖМГ» связан автомобильными дорогами с городами Актау, Жана-Өзен, железной дорогой Өзен – Бейнеу – Макат – Кунград с другими областями Республики Казахстан, Россией и странами Средней Азии. Ближайшие железнодорожные станции разгрузки: (станция Мангышлак, Жетыбай). 
Нефть месторождения Жетыбай по составу, структурно-механическим свойствам является весьма специфической, что представляет ряд сложностей при разработке, добыче и транспортировке нефти. Плотность нефти составляет 0,84–0,87 г/см3, температура застывания 28–34°С, содержание смол 8–15%, парафинов – 20-24%, выход светлых фракций до 300°С – 27–40%.278,97. 
В морском порту г. Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жетыбай-Актау, по которому транспортируется нефть месторождений.
Наиболее крупным по запасам нефти является месторождение Жетыбай, которое было открыто в 1961г., а промышленная эксплуатация его ведется с 1967 года. Остальные месторождения Жетыбайской группы были введены в эксплуатацию в 1970 - 1990-е годы.
С начала разработки из продуктивных горизонтов месторождений ПУ «ЖМГ» отобрано 84,9 млн. тонн нефти, жидкости – 152,4 млн.тонн. Накопленная закачка воды по месторождению – 268,4 млн.м3. Накопленная компенсация отборов закачкой – 135,09 %. 
Обводненность скважин по месторождению составила 61,3 %. Количество обводненных скважин в интервале 0-30 % составляет 142 единицы, в интервале 30-50 % – 73 единицы, в интервале 50-95 % – 296 единиц, свыше 95 % – 64 единицы.
Максимальная интенсивность притока по нефти (1400,0 м3/сут) была получена из скважины 1 месторождения Алатюбе, а минимальная (23,0 м3/сут) – из скважины 3 месторождения Бектурлы. Ежесуточная добыча нефти составляет более 4,5тыс. тонн.
Месторождение Жетыбай. В районе месторождения расположены населенные пункты - пос. Жетыбай на расстояние 1 км и пос. Мунайши на расстоянии 3 км. Площадь месторождения 6358,2 га. Месторождение Жетыбай разрабатывается согласно «Уточненному проекту разработки месторождения Жетыбай», утвержденному ЦКР РК в 2010 году. В 2012 году на заседании ЦКР РК был защищен отчет Авторский надзор за реализацией проекта разработки.
Месторождение Асар расположено в 15 км восточнее месторождения Жетыбай, расстояние до г. Жана-Өзен составляет 40 км, до г. Актау 110 км. Площадь месторождения 1961,86 га. Нефти месторождения по своим свойствам близки к нефти других месторождений Южного Мангышлака.
Месторождение Оймаша расположено в южной части полуострова Мангистау, Ближайшие населенные пункты г. Жетыбай – 60 км, п. Курык – 22 км - и г. Актау – 33 км. Площадь месторождения – 3,24 га. Нефти легкие, с высоким выходом светлых фракций. Содержание асфальто-смолистых веществ колеблется от 5 % до полного отсутствия. Содержание высокомолекулярных парафиновых углеводородов достаточно высокое – от 10 до 18%, что обуславливает положительную температуру застывания нефти (от +12 до +27°С).
Месторождение Северное Карагие расположено на расстоянии 33 км от п. Жетыбай и 16 км от ст. Мангышлак. Площадь месторождения – 21,5 га. Нефть легкая, малосернистая, парафинистая, застывает при температуре выше +20°С, Выход светлых фракций достаточно высок и составляет в среднем 39% объема.
Месторождение Южный Жетыбай площадь месторождения составляет 323,55 га. Расстояние до месторождения Жетыбай составляет 5 км. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Жетыбай, расположенный в 11 км от месторождения и пос. Мунайши, расположенный на расстоянии 3 км. Расстояние до областного центра г. Актау составляет 80 км. Нефти месторождения Южный Жетыбай по своим свойствам близки к нефтям других месторождений Южного Мангышлака и характеризуются небольшими значениями плотности, высоким содержанием парафиновых углеводородов и асфальто-смолистых веществ, которые определяют высокую температуру застывания нефти (от +26 до + 32°С).
Месторождения Восточный Жетыбай площадь месторождения составляет 1023,2 га. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Жетыбай, расположенный в 28 км от месторождения и пос. Мунайши, расположенный на расстоянии 25 км. Расстояние до областного центра г. Актау составляет 110 км. Нефть месторождения по своим свойствам близка к нефти других месторождений Южного Мангышлака и характеризуется небольшими значениями плотности, высоким содержанием парафиновых углеводородов и асфальто-смолистых веществ, которые определяют высокую температуру застывания нефти.
Месторождение Алатюбе расположено на расстоянии 44 км от пос. Жетыбай и на расстоянии 16 км от ст. Мангистау. Площадь месторождения составляет 3313,1 га. Нефть парафинистая, малосернистая, застывающая при температуре + 27°С. Содержание асфальтено-смолистых веществ небольшое.
Месторождение Бурмаша расположено в 10 км от месторождения Асар. Площадь месторождения составляет 533,6 га. Расстояние до областного центра - г. Актау составляет 10 км.
Месторождение Северный Аккар расположено на расстоянии 28 км от пос. Жетыбай и на расстоянии 42 км от ст. Мангышлак. Площадь месторождения составляет 1960,0 га.
Месторождение Атамбай-Сарытобе в административном отношении находится на территории Каракиянского района Мангистауской области РК. Ближайшими населенными пунктами являются районный центр Курык и областной центр г. Актау, которые расположены на расстоянии 55 км и 36 км от месторождения. В морском порту г. Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жетыбай - Актау, по которому транспортируется нефть месторождения. Нефть месторождения Атамбай-Сартюбе - высокопарафинистая, малосернистая, светло-коричневого цвета. Температура застывания - плюс 29 оС. Сероводород в газе отсутствует. 
Месторождение Придорожное расположено на территории Южного Мангистау и в административном отношении входит в Ералиевский район Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшие населенные пункты: г. Актау – 69 км, г. Жанаозен – 71 км, пос. Жетыбай – 10 км, пос. Ералиево – 46 км. Асфальтированная дорога Актау –Жетыбай – Жанаозен расположена в районе месторождения Придорожное. Площадь 1790,1 га.
Месторождение Ащиагар в административном отношении находится на территории Каракиянского района Мангистауской области РК. Ближайшие населенными пунктами являются поселок Мунайши (35 км), где расположена железнодорожная станция Мангышлак. Районный центр Курык расположен в 55 км от месторождения, областной центр г. Актау – в 40 км от месторождения. В морском порту г. Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен магистральный нефтепровод Жетыбай – Актау, по которому транспортируется нефть с месторождения. 
Месторождение Бектурлы расположено в 20 км от ближайшего населенного пункта поселка Мунайши, где находится ПУ «ЖМГ» и железнодорожная станция, в 75 км от г. Жанаозен, в 80 км от г. Актау. Вблизи месторождения проходит магистральный газопровод Жанаозен - Атырау - Самара, в 75 км проходит газопровод Средняя Азия-Центр. Нефть месторождения Бектурлы на 60-70 % состоит из углеводородов парафинового ряда, на ароматические углеводороды приходится 10-15 %. Выход светлых фракций колеблется в диапазоне от 25 до 40 %. 
Месторождение Айрантакыр расположено на расстоянии 20 км от г. Жанаозен и в 110 км от г. Актау. Вблизи месторождения проходит асфальтированная автотрасса Актау - Жетыбай. К югу от месторождения в 25 км проходит железнодорожная дорога Жанаозен - Жетыбай-Курык-Мангыстау-Атырау. В морском порту г. Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен магистральный нефтепровод Жетыбай - Актау. Площадь 142,3 га.
На месторождениях Жетыбайской группы действует напорная система нефти и газа, которая представляет собой разветвленную сеть трубопроводов различного диаметра (Д 219 - 325 мм - осевые, Д 159 - 168 мм - сточные). Нефть из скважин по выкидным линиям Д = 114 поступает на групповые и замерные установки. Скважины к ЗУ и ГУ подключаются по лучевой системе без учета принадлежности скважин к объектам разработки. Транспортировка добываемой продукции от устья скважин до ГУ и ЗУ происходит по выкидным линиям, средняя длина которых составляет 500-700 м за счет действия буферных давлений.
Добыча нефти на месторождениях ПУ «Жетыбаймунайгаз» ведется в основном механизированным способом при помощи станков-качалок, сбор и внутри промысловый транспорт добываемой продукции осуществляется по однотрубной герметизированной лучевой системе.
В состав структурного подразделения АО «ММГ» ПУ «Жетыбаймунайгаз» входят 12 цехов, из них:
6 основных производственных цехов:
· Цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ № 1, ЦДНГ № 2, ЦДНГ № 3);
· Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН); 
· Цех по подготовке транспортировки газа и эксплуатации газового хозяйства (ЦПТГ и ЭГХ);
· Цех поддержания пластового давления (ЦППД).
и 8 вспомогательных производственных цехов и подразделений:
· Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО) Механический участок;
· Участок уборки и очистке замазученного грунта (ЦОиУЭО);
· Цех научно-исследовательских производственных работ (ЦНИПР);
Цех производственного обслуживания нефтепромыслового оборудования (ЦПОНПО), станочный парк;
· Автомобильная колонна Транспортного  департамента;
· Склад СМТС Департамент закупок и метариально технического снабжения;
· Автозаправочная станция Автозаправочная станция №1 (АЗС – 1), Блочная автозаправочная станция №2 (БАЗС – 2) Департамент маркетинга и сбыта нефти;
· Ремонтные работы зданий и сооружений Департамент капитального строительства.
Цех добычи нефти и газа ЦДНГ № 1 осуществляет добычу углеводородного сырья на месторождениях Южный Жетыбай, Айрантакыр, Оймаша, Северное Карагие, Северный Аккар, Ащиагар, Ала-Тюбе, Придорожное, Атамбай-Сартюбе.
Цех добычи нефти и газа ЦДНГ № 2  проводит работы по добыче нефти и газа на части месторождения Жетыбай и Бектурлы.
Цех добычи нефти и газа  ЦДНГ № 3 проводит работы по добыче нефти и газа на месторождениях Восточный Жетыбай, Асар, Бурмаша.
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) проводит работы по подготовке нефти до товарной продукции, поступающей с месторождений Жетыбайской группы и сопутствующих газа и воды, которые также подвергаются подготовке и очистке.
Заводнение продуктивных пластов ведется цехом поддержания пластового давления (ЦППД), которое осуществляется из пяти блочных кустовых насосных станции (БКНС). Также, для технических нужд цехом ЦППД ведется добыча и транспортировка альб-сеноманской воды с месторождения Асар.
В механическом цехе проводятся различные ремонтные работы  основного и вспомогательного нефтегазодобывающего оборудования, изготовления инструментов, запасных частей и нестандартного оборудования, и т. д.
Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО) выполняет механоремонтные и монтажные работы по наладке и ремонту всего нефтепромыслового оборудования.
Участок по уборке и очистки замазученного грунта (ЦОиУЭО) производит очистку замазученного грунта и амбарной нефти посредством специальных установок очистки.
Цех научно-исследовательских производственных работ (ЦНИПР) выполняет научно-исследовательские работы по изучению технологических параметров производственных работ при эксплуатации скважин.
В течение 2009 года газовый участок месторождения Жетыбай реорганизован и создан Цех подготовки и транспортировки газа и эксплуатация газового хозяйства (ЦПТГиЭГХ), с увеличением существовавшей ранее структуры. На месторождении Жетыбай в эксплуатацию введена новая система газосбора, протяженностью 46765 м., а старая система газопроводов соединена с новой перемычками и находится в резерве. ЦПТГ и ЭГХ предназначен для проведения планово-предупредительных, текущих и капитальных ремонтов газового оборудования, замены и установки печей подогрева нефти, замены и обвязки газовых линий, установление газораспределительных пунктов по всему ПУ.
Цех производственного обслуживания нефтепромыслового оборудования (ЦПОНПО) ПУ «ЖМГ» образован путем реструктуризации Центральной Службы Производственного обслуживания отдела главного механика Производственного департамента (ЦСПО ОГМ ПД) в соответствии с Единой Программой развития нефтесервисных активов и Дорожной картой АО «ММГ». 
Цех производственного обслуживания нефтепромыслового оборудования выполняет капитальный ремонт нефтепромыслового оборудования, а также осуществляет обеспечение других производственных управлений АО «ММГ» запасными частями, инструментами и сварными металлоконструкциями.
Автоколонна ТД предоставление спецтехники, грузового, пассажирского и легкового автотранспорта и осуществление текущего и капитального ремонтов транспортных средств и спецтехники.
Участок склад Жетыбай СМТС ДЗиМТС, осуществляют своевременное и комплексное производственно-техническое обеспечение материально-техническими ресурсами согласно их потребности
Департамент капитального строительства проводит строительные и ремонтные работы существующих зданий и сооружений месторождения Жетыбайской группы ПУ «Жетыбаймунайгаз».
Заправочная станция осуществляет обеспечение горюче-смазочными материалами автотранспортных средств ДМ и СН.


2. Производственный мониторинг

 Согласно статьи 186 Экологического кодекса Республики Казахстан:
1) Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. 
2) В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
3) Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.
4) Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.
5) Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.
	 Предприятием ведутся все виды вышеуказанных мониторингов.


2.1. Мониторинг эмиссий
	Мониторинг эмиссии стационарных организованных источников осуществляется на основе измерений, при невозможности проведения измерений допускается применение расчетного метода.
	Мониторинг эмиссий в окружающую среду на основе измерений осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. 
	В ходе мониторинга эмиссий в окружающую среду осуществляется наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.
	Мониторинг эмиссии включают в себя мониторинг выбросов в атмосферный воздух.
	В ходе мониторинга эмиссии определяются количественные и качественные показатели выбросов, предусмотренные нормативами допустимого антропогенного воздействия в окружающую среду и правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.
	На объектах 1 категории мониторинг эмиссий в окружающую среду осуществляется с использованием инструментальных замеров. Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду на предприятии не установлена.

2.1.1. Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух 
Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется, инструментального замера и расчетным методом. 

Сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	2
	3

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
	4035

	2
	Организованных, из них:
	3496

	3
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	
4

	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	7
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	3496

	8
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	9
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	70

	10
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	3496

	11
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	539

	12
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
	4035



2.1.1.1.Мониторинг выбросов инструментальными замерами осуществляется в соответствии с методикой  выполнения измерений зарегистрированных, в государственном реестре средств измерений.
Инструментальные замеры по соблюдению нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) от организованных источников выделения ЗВ в атмосферу по ПУ «Жетыбаймунайгаз» в  2027 году будет проводиться на 70 точках на источниках и 17 точек СЗЗ.
Инструментальные замеры с применением газоанализатора промышленных выбросов и использованием инструментально-лабораторного метода контроля для следующих источников выбросов ЗВ: 
· дымовые трубы котельных ПУ «ЖМГ»; 
· дымовые трубы печей подогрева нефти и воды  ПУ «ЖМГ», 
· дымовые трубы печей подогрева нефти ЦКППН ЖМГ;
- В процессе измерений количество выбрасываемых загрязняющих веществ должны быть получены следующие показатели:
       -  Метеопараметры окружающей среды (температура,     давление, влажность);
      -   концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 (20 минут), также нужно В Протоколах обязательно указывать в г/сек;
      -   температура отходящих газов;
      -   коэффициент избытка воздуха (кислород), %;
      -   скорость газовых потоков;
      -   давление (полное, динамическое, избыточное), Па, кПа;
      -   влажность, либо концентрация водяных паров, (%) кг/м2;
      -   объем газовоздушной смеси, нм3/час, нм3/с7

 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальным замером
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодич
ность инструмен
тальных
 замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Источники, подлежащие контролю за соблюдением нормативов ПДВ

	инструментальным методом

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	добыча нефти – 2 827 тыс тонн/год, добыча попутного газа – 407 млн м3/год
	Печь ГУ-7, ПП-0,63
	2010
	43,30305 / 52,12304
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/
 квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-8, ПН-70
	2028
	44,20501 / 51,57340
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ 
квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-10, ПН-70
	2043
	44,33365/
50,11213
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ 
квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-11, ПН-70
	2060
	44,36305/
50,10313
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-11, ПП-0,63
	2061
	44,33127/
52,07599
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-15, ПН-70
	2192
	44,32095/
52,11533
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-16, ПН- 70
	2216
	44,32165/52,11323
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-18, ПН-70
	2238
	43,29305/
53,11301
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ПН- 70 ГУ -23
	2280
	44,12305/
52,11102
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ГУ- 25 ПП-0,63
	2292
	46,32311/
50,11302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПН-70 ГУ-27, 
	2312
	43,31037/
52,06526
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-ЮЖ.Ж №1, ПП-0,63
	2390
	43,31155/
52,14162
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь УН- 0,2 скв 29 №1
	2429
	43,31155/
52,14163
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Ала-Тюбе №1, ПП-0,63. 
	2490
	43,32335/
52,11300
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Ала-Тюбе №2, ПП-0,63. 
	2492
	44,32219/
51,25105
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Алатюбе №3 ПП-0,63 
	2494
	44,32305/52,10303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Ала-Тюбе №4, ПП-0,63. 
	2496
	43,32315/
50,11283
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Ала-Тюбе №5, ПП-0,63. 
	2498
	44,32305/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ДНС-Ала-Тюбе №6, ПП-0,63. 
	5017
	44,30325/
50,11313
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-1 УНТВ№1
	2589
	44,30325/
50,11313
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-3, ПП-0,63
	2630
	43,32305
/51,11133
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-5, ПН-70
	2681
	44,32325/
55,13300
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-9, ПН-70№1
	2728
	43,32085/
52,11579
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-3, ПН-0,63
	2804
	44,38305/
54,10303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-12 УНТВ-12 №1
	2805
	44,18235/
52,09302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-17, ПП-0,63
	2841
	41,33305/
53,11302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-6, ПН-70
	2864
	43,32305/
51,11133
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-22 УНТВ-22 №1
	2933
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП-0,63 ГУ-26 №1
	2957
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-Асар 1, ПП-1,6
	3105
	44,32311/
55,11143
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печи ГУ-Асар 2,  ПП-1,6
	3127
	47,23365/
52,2530
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-ВЖ 1, ПН-70
	3134
	43,13305/
52,10302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-Бурмаша,  ПП-0,63
	3146
	44,32315/
50,10301
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-Бурмаша,  ПП-0,63
	3147
	42,12305/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-ВЖ-2 ПП-0,63
	3158
	43,32275/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП-0,63, ГУ-28 
	2981
	44,16305/
50,11302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ПН- 70 ГУ- ВЖ-2
	3141
	43,18314/
52,10302
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПН- 70 ГУ- Асар-2 пром
	5081
	42,32175/
52,11140
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ПП- 1,6 ГУ- 28
	0714
	44,15315/
56,10300
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПН-70 Придорожная
	2476
	44,13282/
52,13317
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 Сев.Аккар №2 
	0719
	44,13305/
52,11253
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ПП- 0,63 ГУ- 19 №1
	0720
	44,30304/
52,11320
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 ГУ- 1
	0721
	44,17256/
50,13321
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 ГУ- 26 №2
	1108
	44,31235/
52,10333
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 ГУ-32
	2359
	43,36305/
53,11151
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 ГУ- 34 №1
	0725
	44,265302/
52,10323
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь УДО ГУ- 16
	0728
	44,23305/
52,20134
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	ГУ- 16 УДО №1
	0726
	44,23305/
52,20134
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП-0,63 ГУ-33 №1
	3785
	45,30315/
50,20320
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь УДО – 21 №1
	2264
	46,28351/
53,26361
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП- 0,63 ГУ- 21
	2265
	40,38112/
50,09212
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь Сев Карагие УДО
	3476
	45,36310/
50,10301
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-10, УДО №1
	3367
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-33, ПП-0.63 №2
	3824
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП-0,63 ГУ-Сев Аккар №3
	2486
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-20 (ПП-0,63)
	4069
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1 аз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Подфакельное наблюдение №1 (4 точки)
	3295
	43,32315/
52,11303
	азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	азота(II) оксид
	

	
	
	
	
	
	углерод сажа (583)
	

	
	
	
	
	
	углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	метан (727*)
	

	
	
	
	
	
	сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	сероводород
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Подфакельное наблюдение  №2(4 точки)
	3299
	43,32315/
52,11303
	азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	азота(II) оксид
	

	
	
	
	
	
	углерод сажа(583)
	

	
	
	
	
	
	углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	метан (727*) 
	

	
	
	
	
	
	сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	сероводород
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Подфакельное наблюдение  №3 (4 точки)
	4406
	43,32315/
52,11303
	азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал
 
 
 

	
	
	
	
	
	азота(II) оксид
	

	
	
	
	
	
	углерод сажа (583)
	

	
	
	
	
	
	углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	метан (727*) 
	

	
	
	
	
	
	сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	сероводород
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ПП-0,63 ГУ-22
	4085
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	ПУ "Жетыбаймунайгаз"
	
	Печь ГУ-13 ПП-0,63 №1
	2088
	43,32315/
52,11303
	Азота (IV) диоксид
	1раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	



2.1.2. Мониторинг поверхностных вод
Предусмотрены в плане 3 точки ежеквартально (всего 12 точек) на месторождении Асар на КУОСВ-50, но в настоящий момент он не работает, то есть пробы не отбираются.

2.2.     Мониторинг воздействий
В рамках мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно- защитных зон (СЗЗ) предприятия. 
В процессе измерений количество выбрасываемых загрязняющих веществ должны быть получены следующие показатели:
 - концентрация загрязняющих веществ в выбросах и их сравнение с ПДВ и ПДК;
 - показания по метеорологическим условиям.

2.2.1.     Атмосферный воздух
  План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	Номер контрольной точки
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	2
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	3
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	4
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	5
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	6
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	7
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	8
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	9
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	10
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	11
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	12
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	13
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	14
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	15
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	16
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	

	17
	Азота диоксид
	1 раз/ квартал
	 -
	Специализированная компания с аккредитованной лабораторией согласно договору
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	Азота оксид
	
	
	
	

	
	Ангидрид сернистый
	
	
	
	

	
	Углерод оксид
	
	
	
	

	
	Метан
	
	
	
	

	
	Углеводороды С1-С5
	
	
	
	

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	
	

	
	Углеводороды С12-19
	
	
	
	



2.3.2. Подземные воды
	Производственный мониторинг подземных вод представляет единую систему наблюдений и контроля деятельности предприятия для своевременного выявления и оценки происходящих изменений, прогнозирования мероприятий, направленных на смягчение воздействия на окружающую среду.
	Мониторинг подземных вод относится к мониторингу воздействия, включая наблюдения за режимом подземных вод и изменением их качества. По ПУ «Жетыбаймунайгаз» мониторинг подземных вод проводится ежеквартально на 20 наблюдательных скважинах + 4 точки , и в том числе: 
· территория нефтепромысла  №№ 6 - 11 – 6 скважин;
· полигон захоронения радиоактивных отходов ПЗРО №№1-3 - 3 скважины;
· КОС – 5 скважин.
· отбор проб закачиваемой воды в пласт с целью поддержания пластового давления производится в 4 точках ЦППН и ЦППД. 
· Полигоны после очистки – 6. 

Таблица № 9 - График мониторинга воздействия на водном объекте
	№№ п/п
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, мг/дм3
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 20 наблюдательных скважин: 
	pH
	нормативы не установлены
	1 раз/квартал
	химический

	2
	
	Минерализация (сухой остаток)
	
	
	

	3
	
	HCO3
	
	
	

	4
	
	Cl
	
	
	

	5
	
	SO4
	
	
	

	6
	
	Na + + K+
	
	
	

	7
	
	Ca2+
	
	
	

	8
	
	Mg 2+
	
	
	

	9
	
	Жесткость общая
	
	
	

	10
	
	Нефтепродукты (суммарно)
	
	
	

	11
	
	СПАВ
	
	
	

	12
	
	ХПК
	
	
	

	13
	
	Фосфаты
	
	
	

	14
	
	Фториды
	
	
	

	15
	
	Аммоний
	
	
	

	16
	
	Нитриты
	
	
	

	17
	
	Нитраты
	
	
	

	18
	
	Железо общее
	
	
	

	19
	
	Медь
	
	
	

	20
	
	Никель
	
	
	

	21
	
	Свинец
	
	
	

	22
	
	Цинк
	
	
	

	23
	
	Кадмий
	
	
	





2.2.3.  Мониторинг состояния почв
Мониторинг почв осуществляется на зоне воздействия производства с целью определения уровня загрязнения земель в результате прямого или косвенного попадания на поверхность или в состав почв или грунтов загрязняющих веществ, организмов или микроорганизмов, которые создают существенный риск причинения вреда окружающей среде и здоровью населения.

Таблица № 10  Мониторинг уровня загрязнения почвы
	№ 
	Точка отбора проб
	Наименование контролирующего вещества
	Предельно-допустимая концентрация,мг/кг
	Периодичность
	Метод анализа

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Месторождение Жетыбай – 50 точек: 
· Граница СЗЗ по периметру на 14 месторождениях Жетыбайской группы – 32 точки: 
· ГУ – Северный Аккар – 2 точки; 
· Придорожное – 2 точки; 
· Атамбай – Сартюбе – 2 точки; 
· Айрантакыр – 2 точки; 
· Ащиагар – 2 точки; 
· Оймаша (1,2) – 2  точки; 
· Алатобе – 2 точки; 
· Бурмаша - 2 точки; 
· Восточный Жетыбай – 2 точки; 
· Южный Жетыбай – 2 точки; 
· Жетыбай- 8 точек; 
· Северное Карагие – 2 точки; 
· Бектурлы - 2 точки.

· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-1 – 2 точки
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-2 – 2 точки
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-3 – 2 точки
· Технологические амбары ГУ-3, 26, 27, 5, 14 – 5 точек; 
· ГУ- 7 скв. 2564 ЦДНГ- 1 – 1 точка; 
· ГУ -28 скв. 512 ЦДНГ- 2 – 1 точка; 
· Участок уборки и очистки замазученного грунта - 1 точка; 
· Территория месторождения Асар (центральная часть, восток, запад) – 4 точки;
	Хлориды
	не установлены
	1 раз/
       квартал
	химический

	2
	
	Сульфаты
	не установлены
	
	

	3
	
	Карбонаты
	не установлены
	
	

	4
	
	Биокарбонаты
	не установлены
	
	

	5
	
	Натрий
	не установлены
	
	

	6
	
	Калий
	не установлены
	
	

	7
	
	Кальций
	не установлены
	
	

	8
	
	Магний
	не установлены
	
	

	9
	
	Гумус
	не установлены
	
	

	10
	
	Нитраты
	не установлены
	
	

	11
	
	Фосфор валовый
	не установлены
	
	

	12
	
	Азот общий
	не установлены
	
	

	13
	
	Нефтепродукты
	не установлены
	
	

	14
	
	Фтор
	2,8
	
	

	15
	
	Сера
	не установлены
	
	

	16
	
	Медь
	не установлены
	
	

	17
	
	Никель
	не установлены
	
	

	18
	
	Кобальт
	5
	
	

	19
	
	Титан
	не установлены
	
	

	20
	
	Кадмий
	не установлены
	
	

	21
	
	Свинец
	32
	
	

	22
	
	Цинк
	не установлены
	
	

	23
	
	Ртуть
	2,1
	
	

	24
	
	Ванадий
	не установлены
	
	



2.2.4. Животный мир и растительность (биоразнообразие)
Основной задачей мониторинга за состоянием флоры и фауны являются изучение
экологической ситуации, стабилизация и оздоровление окружающей среды с целью сохранения биоразнообразия и устойчивого развития экосистем.
Целью исследований является оценка состояния флоры и фауны, получение новой и дополнительной информации о видовом составе, численности и экологическом состоянии основных компонентов природной среды.
Растительность.
Для оценки воздействий объектов месторождения на растительность необходимо иметь ясное представление о положении района проведения работ в системе ботанико-географического деления территории, выявить состав и структуру растительности, определить динамику и условия, вызывающие естественные и антропогенные смены растительности. Получение достоверных данных может базироваться только на использовании одинаковых методических подходов при проведении исследований в разные периоды годового цикла.
При изучении влияния антропогенных факторов на растительность первоначально устанавливается преобладающий тип антропогенного воздействия, а затем проводилась оценка состояния растительности. Для выявления антропогенных изменений растительности тщательно учитывались:
· изменения видового состава;
· фитоценотическая роль видов;
· генеративность;
· фенологическое состояние;
· габитус;
· степень поврежденности побегов;
· нарушенность дерновин злаков;
Животный мир
Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются: 
· оценка состояния животного мира; 
· определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях. 
Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока мониторинга состояния среды, поэтому обязательны, и включают в себя следующие элементы: 
· стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных; 
· мониторинговые площадки; 
· периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений; 
· выделение наиболее чувствительных для животных участков территории. 

Методы оценки воздействия
Растительность. 
Мониторинг растительного покрова будет проводиться по всей территории месторождений  Жетыбай, путем совершения автомобильных поездок и пеших маршрутов. 
	Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова. 
	Результаты мониторинга растительности, с прилагаемыми описаниями и фотографическими материалами, сделанными в период обследования, оформляются соответствующими разделами в пояснительных записках к отчету по производственному экологическому контролю.
Периодичность наблюдений: 
	Два раза в год, весной и осенью. Периодичность определена, исходя из состава растительности исследуемой территории, где активную роль играют коротковегетирующие виды (эфемеры и эфемероиды) и наблюдается два пика вегетации (весенний – эфемеров и эфемероидов и осенний – полукустарничков). Наиболее оптимальными периодами наблюдений в Мангистауской области являются конец апреля - начало мая (весна), вторая половина сентября - начало октября (осень).
	Мониторинговые наблюдения за растительным покровом проводятся с использованием традиционных методов геоботанических исследований и специальных методических приемов, по оценке состояния растительности. При этом особое внимание уделяется изучению пространственного размещения (структуры) растительных сообществ, экологии доминирующих видов и оценке состояния фитоценозов. 
Экологическая оценка современного состояния растительного покрова проводится согласно принятым критериям. За основные критерии трансформации растительности приняты изменения: 
· видового состава; 
· фитоценотической роли видов (проективного покрытия, численности и продуктивности); 
· жизненности, генеративности, фенологического состояния, габитуса, степени поврежденности побегов, нарушенности дерновин злаков; 
· состояние ветоши; 
· наличие видов-индикаторов трансформации.
	Для оценки степени трансформации растительности обычно используется 3 бальная шкала, в которой выделены следующие степени (градации) нарушенности:
· фоновая и слабо нарушенная растительность. В фоновых сообществах незначительное уменьшение (до 5%) сопутствующих видов, наблюдается небольшое изменение проективного покрытия. Появление в составе фоновых сообществ единичных синантропных видов. Изменения растительного покрова на уровне флюктуаций. В составе контуров не более 5% антропогенно производных сообществ;
· умеренно (средне) нарушенная растительность. В фоновых сообществах состав сопутствующих видов изменен на 10-30%. Образование разреженных группировок синантропных видов наряду с фоновыми сообществами в составе конкретного контура. Изменение экологического статуса видов, возрастание значения синантропных видов. Значительное изменение проективного покрытия: возрастание проективного покрытия на 10-25% при внедрении и разрастании синантропных видов в составе фоновых сообществ, или уменьшение проективного покрытия фоновых сообществ на 5-10% без внедрения синантропных видов. Повреждения растительного покрова носят локальный характер;
· сильно нарушенная растительность. В фоновых сообществах исчезновение большинства сопутствующих видов до 40-60%. В составе растительных сообществ конкретного контура значительное внедрение и разрастание более 
50 % синантропных группировок. Распространение антропогенно производных местообитаний носит площадной характер. При снятии антропогенной нагрузки характер динамики растительности носит сукцессионный характер. 
Кроме того, в ряде случаев, выделяется такая категория трансформации растительности, как производная растительность, формирующаяся под воздействием антропогенно-стимулированных процессов.
Животный мир. 
	Основной методикой сбора материалов при проведении наблюдений и учётов численности позвоночных видов животных служат стандартные маршрутные пешие учёты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.
Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится:
· к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов с целью предотвращения попадания отдельных особей в старые «нефтяные ловушки» на месторождении. Периодичность этих наблюдений на первые 2-3 года рекомендуется не реже двух раз в год.
· к организации визуальных наблюдений за появлением на территории месторождения млекопитающих животных. Цель таких наблюдений – определение необходимости разработки специальных мероприятий по отпугиванию животных, недопущению их попадания в особо опасные зоны – старые разливы нефти, поля фильтрации и т.д.
· к визуальному наблюдению за популяцией пресмыкающиеся (Reptilia);
· к учету количества грызунов (Rodentia) и хищников (Mustelidae) в полосе 30 метров.
Рекомендуется проводить исследования нор, троп, биологических остатков, следов представителей животного мира, а также маршруты их миграционных перемещений. 
При обследовании должны определяться следующие категории объектов фауны: - часто встречающиеся виды, доминирующие виды, виды эндемики и редкие виды, внесенные в Красную Книгу Казахстана, потенциально угрожаемые и уязвимые виды, мигрирующие, оседлые и гнездящиеся виды птиц. Также должны учитываться и отмечаться гнезда пернатых, определяться характер распределения объектов фауны по обследуемой территории объектов АО «ММГ». В процессе обследования животного мира будут оцениваться условия обитания, возможность размножения, кормовая база, наличие и характер убежищ млекопитающих (Mammalia), пернатых (Aves) пресмыкающихся (Reptilia) и земноводных (Amphibia).
Для ведения визуальных наблюдений в процессе производственного мониторинга за растительным и животным миром необходимо применение следующего оборудования: бинокля, цифрового фотоаппарата. 
Наблюдения за животными и птицами лучше проводить в конце весны – начале лета, в период размножения и гнездования. 
Для ведения наблюдений должны привлекаться специалисты-орнитологи, имеющие опыт подобных исследований.
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