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[bookmark: _Toc429336381][bookmark: _Toc534240183]     Глава 1. Общие сведения о предприятии 
1.1 Сведения о предприятии 
Производственное управление «Каламкасмунайгаз», являющееся структурным подразделением АО «Мангистаумунайгаз», осуществляет разработку нефтяных залежей нефтегазового месторождения Каламкас, добычу, сбор и подготовку нефти до товарного состояния.
Месторождение Каламкас, одно из наиболее крупных газонефтяных месторождений в Мангистауском регионе, открыто в 1976 году. В опытно-промышленную разработку месторождение введено в сентябре 1979 года. Это многопластовое месторождение, содержащее газовые, нефтегазовые и нефтяные пласты. Размеры месторождения, сложное геологическое строение пластов, которое не было известно во время подсчета запасов нефти и проектирования разработки, в полной мере выявилось лишь в последние годы на участках, разбуренных проектной сеткой скважин.
Месторождение расположено в северной части полуострова Бузачи в Мангистауском районе Мангистауской области Республики Казахстан, в пределах Прикаспийской низменности, на территории, прилегающей к Каспийскому морю. 
Район представляет собой плоскую равнинную поверхность, лишенную растительности, в настоящее время находящуюся в зоне воздействия нагонных явлений. Характерной чертой ландшафта является наличие многочисленных соров, непроходимых для транспорта. Месторождение расположено на непродуктивных почвах, из-за низкого содержания гумуса (менее 1%), высокого содержания солей (более 50 г/кг), отсутствия почвенной структуры и микроорганизмов. Окружающие земли минимально используются в качестве пастбищ скота, а все имеющееся промышленное производство ориентировано на обслуживание нефтепромысла.
Залежи нефти установлены в терригенных отложениях юры и неокома. Глубина залегания кровли юрских нефтяных горизонтов составляет 714 – 821 м.
Нефть месторождения Каламкас в дегазированном состоянии характеризуется высокими значениями вязкости и плотности, обусловленными значительным содержанием асфальто-смолистых веществ (асфальтенов 3,2-5,3 %, смол 14,5-19,5 %) и низким выходом светлых фракций. В нефти растворено значительное количество солей.
В состав ПУ «Каламкасмунайгаз» входит 6 основных и 10 вспомогательных производственных цехов. 
К основным производственным цехам относятся: 
· Цех добычи нефти и газа (ЦДНГ №1,2,3,4);
· Цех подготовки и перекачки нефти (ЦКППН);
· Цех добычи подготовки и транспортировки газа и установка подготовки природного газа (ЦДПиТГ и УППГ);
К вспомогательным производствам относятся:
· Цех подготовки технологической жидкости (ЦПТЖ); 
· Цех поддержания пластового давления (ЦППД);
· Прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО);
· Центральная котельная (ЦТВСиК);
· Цех научно-исследовательских производственных работ (ЦНиПР);
· Газотурбинная электростанция (ГЭТС);
· Установка предварительного сброса пластовой воды (УПСВ-1);
· Площадка газокомпрессорной станции;
· База по хранению, ремонту НКТ и глубинных насосов;
· Цех производственного обслуживания нефтяного оборудования (ЦПОНО).
С начала разработки из продуктивных горизонтов извлечено 152,480 млн. тонн нефти. Накопленная добыча жидкости с начала разработки составляет 725,183 млн. тонн, накопленная закачка воды 888,828 млн.м3. Среднегодовая обводненность продукции по весу по состоянию на 2021 год составила 91 %. Количество высокообводненных скважин (свыше 95%) с каждым годом увеличивается. 
Согласно статьи 12 Экологического кодекса РК от 02.01.2021г. № 400-VIЗРК: 
«п. 6. Под оператором объекта в ЭК понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
Операторами объекта не признаются физические и юридические лица, привлеченные оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) оказания отдельных услуг при строительстве, реконструкции, эксплуатации и (или) ликвидации (постутилизации) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».
Соответственно, производственно-структурные подразделений (ПСП) АО «Мангистаумунайгаз» и подрядные организации, осуществляющие технологически связанную деятельность на территории ПУ «Каламкасмунайгаз»  более не являются операторами объектов. Следовательно, ПУ «Каламкасмунайгаз» является Оператором объекта, для оценки общего воздействия на окружающую среду которого необходимо учитывать также департаменты, находящиеся на участке Каламкас, осуществляющие вспомогательную деятельность, и подрядные сервисные компании, выполняющие работы/услуги, технологически связанные с основной деятельностью Оператора.
Вследствие этого, источники выбросов вспомогательных ПСП и технологически связанные с деятельностью ПУ КМГ, находящиеся на территории ПУ КМГ, включены в  проект ПДВ ПУ «Каламкасмунайгаз».
Источники выбросов условно подразделяются на группы:
1) основная деятельность (ПУ КМГ),
2) вспомогательная деятельность (депаратменты ПСП)
3) работы/услуги, технологически связанные (подрядчик)

      Таблица 1. Общие сведения о предприятии

	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО 
	Месторасположение, координаты
	 БИН
	Вид деятельности по ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Производственное управление «Каламкасмунайгаз»
	474651100
	широта-45,352386
долгота-51,903282
	990140000483
	 06 100 добыча сырой нефти и природного газа
	добыча нефти и газа, 
добыча и транспортировка природного газа, 
добыча и закачка воды в пласт для поддержания пластового давления, добыча и транспортировка питьевой воды,  обустройство месторождений
	130000, 
г. Актау, 6 мкр, зд.1
АО «Мангистаумунайгаз», 
БИК CITIKZKA, ИИК KZKZ201Т0250161034, 
АО «Ситибанк Казахстан»
	1 категория
 2027 год-
Добыча нефти- 3520тыс. тонн/год, попутный газ-64 млн.м3/ год,
природный газ -199 млн.м3/год.




          
2. Производственный мониторинг
 Согласно статьи 186 экологического кодекса Республики Казахстан:
1) Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. 
2) В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
3) Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.
4) Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.
5) Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.
Предприятием ведутся все виды вышеуказанных мониторингов.



2.1 Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий стационарных организованных источников осуществляется на основе измерений, при невозможности проведения измерений допускается применение расчетного метода.
Мониторинг эмиссий в окружающую среду на основе измерений осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. 
В ходе мониторинга эмиссий в окружающую среду осуществляется наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.
Мониторинг эмиссии включают в себя мониторинг выбросов в атмосферный воздух и сбросов сточных вод.
В ходе мониторинга эмиссии определяются количественные и качественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ, предусмотренные нормативами допустимого антропогенного воздействия в окружающую среду и правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.
На объектах 1 категории мониторинг эмиссий в окружающую среду осуществляется с использованием автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. Источники, на которых устанавливается автоматизированная система мониторинга, и порядок проведения автоматизированного мониторинга определяется в соответствии с правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля. 

2.1.1. Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух 
Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух (наблюдения на источниках выбросов) выполняются в целях контроля соблюдения установленных для них нормативов ПДВ и разрешенных лимитов выбросов. Нормативы ПДВ для каждого источника устанавливаются Проектом нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» на соответствующий проведению контроля год. 
Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется путем автоматизированной системой мониторинга, инструментального замера и расчетным методом. 
 Сведения об источниках выбросов ПУ «Каламкасмунайгаз»
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	2
	3

	11
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
	1429

	2
	Организованных, из них:
	1002

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	                0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	              1002

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	2

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	39

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	963

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	             427 

	
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
	1429



2.1.1.1 Мониторинг выбросов инструментальными замерами осуществляется в соответствии с методикой  выполнения измерений зарегистрированных, в государственном реестре средств измерений.
Инструментальные замеры по соблюдению нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) от организованных источников выделения ЗВ в атмосферу по ПУ «Каламкасмунайгаз» в  2027 году будет проводиться на 43 точках, в том числе: на 39 точках на источниках и 4 точки СЗЗ.
Инструментальные замеры с применением газоанализатора промышленных выбросов и использованием инструментально-лабораторного метода контроля для следующих источников выбросов ЗВ: 
· дымовые трубы котельных ПУ «КМГ»; 
· дымовые трубы печей подогрева нефти и воды  ПУ «КМГ», 
· дымовые трубы печей подогрева нефти ЦКППН КМГ;
- В процессе измерений количество выбрасываемых загрязняющих веществ должны быть получены следующие показатели:
       -  Метеопараметры окружающей среды (температура,     давление, влажность);
      -   концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 (20 минут), также нужно В Протоколах обязательно указывать в г/сек;
      -   температура отходящих газов;
      -   коэффициент избытка воздуха (кислород), %;
      -   скорость газовых потоков;
      -   давление (полное, динамическое, избыточное), Па, кПа;
      -   влажность, либо концентрация водяных паров, (%) кг/м2;
      -   объем газовоздушной смеси, нм3/час, нм3/с.


 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ ПУ «КМГ», на которых мониторинг осуществляется инструментальным замером

	Наименование площади
	Проектная мощность производства
	Источник выброса
	
Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ПУ «Каламкасмунайгаз»
	2026год - 
Добыча нефти- 3585тыс. тонн/год, попутный газ-110 млн.м3/ год,
природный газ -419 млн.м3/
год.
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ЦДНГ 2 ГУ-51
ПН-70
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	ЦДНГ 2 ГУ-58
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ 3 ГУ-6

	



     230
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ 3 ГУ-23
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
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	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ 4 ГУ-21
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
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	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ 4 ГУ-32
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
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	ЦППН
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал
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	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН
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	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал
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	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


405
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


407
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


      409
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


      411
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


413
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


415
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


417
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


419
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	

ЦППН

	

421
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


423
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


    425
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦППН

	


427
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	


ЦППН

	


429
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	УПН ПТБ10

	


0661
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ4 ГУ-33

	


1578
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦДНГ4 ГУ-36
	


   994
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ППД

	


1003
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	
УПН ПТБ5

	663
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	УПН ПТБ5

	


1013
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	         ГТЭС

	


      504
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	
	
	
	          Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
ЦДНГ-1

	


1572
	
	Азота (IV) диоксид
	

1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦПТЖ

	


467
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	ЦТВСиК

	


490
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	ГТЭС

	


503
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	УПСВ

	


507
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	

УХР НКТ

	

558
	
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (II)
	

	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	




2.1.2 Мониторинг поверхностных вод (сбросов сточных вод)
Производится на объекте КОС Каламкас с целью контроля за качественной очисткой работы очистных сооружений.
- на очистных сооружениях отбор проб проводится в трех точках – до и после очистки, в полях испарения очистных сооружений. 
- 
 Сведения по сбросу сточных вод 
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	Контрольная точка №1 до очистки на очистных сооружениях (приемный колодец)
	45°19'13.67"С
51°53'57.83"В
	взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	
	сухой остаток (общая минерализация)
	
	

	
	
	азот аммонийный
	
	

	
	
	нитраты
	
	

	
	
	нитриты
	
	

	
	
	нефтепродукты
	
	

	
	
	СПАВ
	
	

	
	
	железо общее
	
	

	
	
	хлориды
	
	

	
	
	сульфаты
	
	

	
	
	фосфаты
	
	

	
	
	БПКполн
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	фенолы
	
	

	Контрольная точка №2 - после очистки на очистных сооружениях
	45°19'25.48"С
51°53'33.16"В
	взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборатории

	
	
	сухой остаток (общая минерализация)
	
	

	
	
	азот аммонийный
	
	

	
	
	нитраты
	
	

	
	
	нитриты
	
	

	
	
	нефтепродукты
	
	

	
	
	СПАВ
	
	

	
	
	железо общее
	
	

	
	
	хлориды
	
	

	
	
	сульфаты
	
	

	
	
	фосфаты
	
	

	
	
	БПКполн
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	фенолы
	
	

	Контрольная точка №3 – поля испарения (в зависимости от использования)
	Карта №1: 
45°19'27.31"С
51°53'41.08"В
Карта №2: 45°19'26.56"С
51°53'49.74"В
Карта №3: 45°19'33.40"С
51°53'42.39"В
Карта №4: 45°19'32.82"С
51°53'50.98"В
Карта №5: 45°19'40.36"С
51°53'43.34"В
Карта №6: 45°19'39.66"С
51°53'51.73"В
Карта №7: 45°19'46.89"С
51°53'44.46"В
Карта №8: 45°19'46.30"С
51°53'52.83"В
	взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	Инструментальный метод, согласно методикам, действующим на территории Республики Казахстан и в соответствии с областью аккредитации лаборрии

	
	
	сухой остаток (общая минерализация)
	
	

	
	
	азот аммонийный
	
	

	
	
	нитраты
	
	

	
	
	нитриты
	
	

	
	
	нефтепродукты
	
	

	
	
	СПАВ
	
	

	
	
	железо общее
	
	

	
	
	хлориды
	
	

	
	
	сульфаты
	
	

	
	
	фосфаты
	
	

	
	
	БПКполн
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	фенолы
	
	




2.2 Мониторинг воздействий
В рамках мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно- защитных зон (СЗЗ) предприятия. 
В процессе измерений количество выбрасываемых загрязняющих веществ должны быть получены следующие показатели:
 - концентрация загрязняющих веществ в выбросах и их сравнение с ПДВ и ПДК;
 - показания по метеорологическим условиям.


2.2.1. Атмосферный воздух

 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	№ контрольной точки
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды при НМУ, раз/сут
	Кем осуществляется контроль 
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азота диоксид
Азот (II) оксид Углерод
Серы диоксид Углерод (II) оксид Метан
Углеводороды предельные С1-С5
Углеводороды предельные С6-С10
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси
кремния
	1 раз/квартал
	-
	аттестованная лаборатория
	СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 168.

	2
	Азота диоксид
Азот (II) оксид Углерод
Серы диоксид Углерод (II) оксид Метан
Углеводороды предельные С1-С5
Углеводороды предельные С6-С10
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси
кремния
	1 раз/квартал
	-
	аттестованная лаборатория
	

	3
	Азота диоксид
Азот (II) оксид Углерод
Серы диоксид Углерод (II) оксид Метан
Углеводороды предельные С1-С5
Углеводороды предельные С6-С10
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси
кремния
	1 раз/квартал
	-
	аттестованная лаборатория
	

	4
	Азота диоксид
Азот (II) оксид Углерод
Серы диоксид Углерод (II) оксид Метан
Углеводороды предельные С1-С5
Углеводороды предельные С6-С10
Углеводороды предельные С12-С19
Пыль неорганическая:
70-20% двуокиси
кремния
	1 раз/квартал
	-
	аттестованная лаборатория
	



2.2.2. Подземные воды
Производственный мониторинг  подземных вод представляет единую систему наблюдений и контроля деятельности предприятия для своевременного выявления и оценки происходящих изменений, прогнозирования мероприятий, направленных на смягчение воздействия на окружающую среду.
По ПУ «Каламкасмунайгаз» мониторинг подземных вод проводится ежеквартально на 58  наблюдательных скважинах: 
Ликвидированный полигон для временного хранения замазученного грунта и площадка временного хранения радиоактивных отходов №№ 11, 12, 13, 14, 15 – 5 скважин;
Полигон твердо-бытовых отходов №№ 16-20 – 5 скважин;
Территория нефтепромысла №№ 21-37 – 17 скважин;
Поля испарения №№ 50 – 54 – 5 скважин; 
Полигоны после очистки – 22 скважин.
Отбор проб закачиваемой воды в пласт с целью поддержания пластового давления производится в 4 точках ЦППН.  
График мониторинга подземных вод
	№№ п/п
	контрольный створ
	наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, мг/дм3
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 58 наблюдательных скважин
	pH
	нормативы не установлены
	1 раз/квартал
	химический

	2
	
	Минерализация (сухой остаток)
	
	
	

	3
	
	HCO3
	
	
	

	4
	
	Cl
	
	
	

	5
	
	SO4
	
	
	

	6
	
	Na + + K+
	
	
	

	7
	
	Ca2+
	
	
	

	8
	
	Mg 2+
	
	
	

	9
	
	Жесткость общая
	
	
	

	10
	
	Нефтепродукты (суммарно)
	
	
	

	11
	
	СПАВ
	
	
	

	12
	
	ХПК
	
	
	

	13
	
	Фосфаты
	
	
	

	14
	
	Фториды
	
	
	

	15
	
	Аммоний
	
	
	

	16
	
	Нитриты
	
	
	

	17
	
	Нитраты
	
	
	

	18
	
	Железо общее
	
	
	

	19
	
	Медь
	
	
	

	20
	
	Никель
	
	
	

	21
	
	Свинец
	
	
	

	22
	
	Цинк
	
	
	

	23
	
	Кадмий
	
	
	

	24
	
	мех.примеси
	
	
	

	25
	
	сероводород
	
	
	



Мониторинг воздействия на водном объекте (море)

	№№ п/п
	контрольный створ
	наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, мг/дм3
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	Морские точки:

точки отбора №№ 1-6
	хром (3+)
	не регламентируется
	1 раз в полугодие
	химический

	2
	
	хром (6+)
	не регламентируется
	
	

	3
	
	железо общ.
	не регламентируется
	
	

	4
	
	железо (2+)
	не регламентируется
	
	

	5
	
	железо (3+)
	не регламентируется
	
	

	6
	
	цинк (2+)
	не регламентируется
	
	

	7
	
	ртуть (2+)
	не регламентируется
	
	

	8
	
	кадмий 
	не регламентируется
	
	

	9
	
	мышьяк
	не регламентируется
	
	

	10
	
	бор (3+)
	не регламентируется
	
	

	11
	
	медь (2+)
	не регламентируется
	
	

	12
	
	БПК5
	не регламентируется
	
	

	13
	
	фенолы
	не регламентируется
	
	

	14
	
	нефтепродукты
	не регламентируется
	
	

	15
	
	фториды
	не регламентируется
	
	

	16
	
	нитриты
	не регламентируется
	
	

	17
	
	нитраты
	не регламентируется
	
	

	18
	
	аммоний солевой
	не регламентируется
	
	

	19
	
	кадмий 
	не регламентируется
	
	

	20
	
	сульфаты
	не регламентируется
	
	

	21
	
	магний
	не регламентируется
	
	

	22
	
	марганец
	не регламентируется
	
	

	23
	
	никель
	не регламентируется
	
	




2.2.3. Мониторинг состояния почв
Мониторинг почв осуществляется на зоне воздействия производства с целью определения уровня загрязнения земель в результате прямого или косвенного попадания на поверхность или в состав почв или грунтов загрязняющих веществ, организмов или микроорганизмов, которые создают существенный риск причинения вреда окружающей среде и здоровью населения
Мониторинг уровня загрязнения почвы
	№ 
	Точка отбора проб
	Наименование контролирующего вещества
	Предельно-допустимая концентрация, мг/кг
	периодичность
	Метод анализа

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Месторождение Каламкас – 44 точек: 
· Граница СЗЗ по периметру – 19 точек; 
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-1 – 3 точек
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-2 – 2 точек
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-3 – 2 точек
· Внутри границы СЗЗ ЦДНГ-4 – 2 точек
· Места проведения рекультивации (очистки/уборки замазученного грунта) отходов производства – 8 точек; 
· Водозащитная дамба – 2 точки; 
· Поле испарения – 2 точки; 
· ГУ-40 ряд №6 между скв 6731 ЦДНГ–1 – 1 точка; 
· ГУ-60 ЦДНГ – 2 – 1 точка; 
· ГУ 7/32 около скв. 2259 ЦДНГ–3 – 1 точка; 
· БКНС-5а м/у 27-28 ряд ЦППД – 1 точка.

	Хлориды
	не установлены
	1 раз/квартал
	химический

	2
	
	Сульфаты
	не установлены
	
	

	3
	
	Карбонаты
	не установлены
	
	

	4
	
	Биокарбонаты
	не установлены
	
	

	5
	
	Натрий
	не установлены
	
	

	6
	
	Калий
	не установлены
	
	

	7
	
	Кальций
	не установлены
	
	

	8
	
	Магний
	не установлены
	
	

	9
	
	Гумус
	не установлены
	
	

	10
	
	Нитраты
	не установлены
	
	

	11
	
	Фосфор валовый
	не установлены
	
	

	12
	
	Азот общий
	не установлены
	
	

	13
	
	Нефтепродукты
	не установлены
	
	

	14
	
	Фтор
	2,8
	
	

	15
	
	Сера
	не установлены
	
	

	16
	
	Медь
	не установлены
	
	

	17
	
	Никель
	не установлены
	
	

	18
	
	Кобальт
	5
	
	

	19
	
	Титан
	не установлены
	
	

	20
	
	Кадмий
	не установлены
	
	

	21
	
	Свинец
	32
	
	

	22
	
	Цинк
	не установлены
	
	

	23
	
	Ртуть
	2,1
	
	

	24
	
	Ванадий
	не установлены
	
	



2.3.4. Животный мир и растительность (биоразнообразие)
Основной задачей мониторинга за состоянием флоры и фауны являются изучение
экологической ситуации, стабилизация и оздоровление окружающей среды с целью сохранения биоразнообразия и устойчивого развития экосистем.
Целью исследований является оценка состояния флоры и фауны, получение новой и
дополнительной информации о видовом составе, численности и экологическом состоянии
основных компонентов природной среды.
Растительность.
Для оценки воздействий объектов месторождения на растительность необходимо иметь ясное представление о положении района проведения работ в системе ботанико-географического деления территории, выявить состав и структуру растительности, определить динамику и условия, вызывающие естественные и антропогенные смены растительности. Получение достоверных данных может базироваться только на использовании одинаковых методических подходов при проведении исследований в разные периоды годового цикла. 
При изучении влияния антропогенных факторов на растительность первоначально
устанавливается преобладающий тип антропогенного воздействия, а затем проводится оценка  состояния растительности. Для выявления антропогенных изменений растительности тщательно учитываются:
изменения видового состава;
фитоценотическая роль видов;
генеративность;
фенологическое состояние;
габитус;
степень поврежденности побегов;
нарушенность дерновин злаков;
Животный мир
Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются: 
оценка состояния животного мира; 
определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях. 
Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока мониторинга состояния среды, поэтому обязательны, и включают в себя следующие элементы: 
стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных; 
мониторинговые площадки; 
периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений; 
выделение наиболее чувствительных для животных участков территории. 

 Методы оценки воздействия
Растительность. Мониторинг растительного покрова будет проводиться по всей территории месторождений Каламкас , путем совершения автомобильных поездок и пеших маршрутов. 
Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова. 
Результаты мониторинга растительности, с прилагаемыми описаниями и фотографическими материалами, сделанными в период обследования, оформляются соответствующими разделами в пояснительных записках к отчету по производственному экологическому контролю.
Периодичность наблюдений: два раза в год, весной и осенью. Периодичность определена, исходя из состава растительности исследуемой территории, где активную роль играют коротковегетирующие виды (эфемеры и эфемероиды) и наблюдается два пика вегетации (весенний – эфемеров и эфемероидов и осенний – полукустарничков). Наиболее оптимальными периодами наблюдений в Мангистауской области являются конец апреля - начало мая (весна), вторая половина сентября - начало октября (осень).
Мониторинговые наблюдения за растительным покровом проводятся с использованием традиционных методов геоботанических исследований и специальных методических приемов, по оценке состояния растительности. При этом особое внимание уделяется изучению пространственного размещения (структуры) растительных сообществ, экологии доминирующих видов и оценке состояния фитоценозов. 
Экологическая оценка современного состояния растительного покрова проводится согласно принятым критериям. За основные критерии трансформации растительности приняты изменения: 
а) видового состава; 
б) фитоценотической роли видов (проективного покрытия, численности и продуктивности); 
в) жизненности, генеративности, фенологического состояния, габитуса, степени поврежденности побегов, нарушенности дерновин злаков; 
г) состояние ветоши; 
д) наличие видов-индикаторов трансформации.
Для оценки степени трансформации растительности обычно используется 3 бальная шкала, в которой выделены следующие степени (градации) нарушенности:
· фоновая и слабо нарушенная растительность. В фоновых сообществах незначительное уменьшение (до 5%) сопутствующих видов, наблюдается небольшое изменение проективного покрытия. Появление в составе фоновых сообществ единичных синантропных видов. Изменения растительного покрова на уровне флюктуаций. В составе контуров не более 5% антропогенно производных сообществ;
· умеренно (средне) нарушенная растительность. В фоновых сообществах состав сопутствующих видов изменен на 10-30%. Образование разреженных группировок синантропных видов наряду с фоновыми сообществами в составе конкретного контура. Изменение экологического статуса видов, возрастание значения синантропных видов. Значительное изменение проективного покрытия: возрастание проективного покрытия на 10-25% при внедрении и разрастании синантропных видов в составе фоновых сообществ, или уменьшение проективного покрытия фоновых сообществ на 5-10% без внедрения синантропных видов. Повреждения растительного покрова носят локальный характер;
· сильно нарушенная растительность. В фоновых сообществах исчезновение большинства сопутствующих видов до 40-60%. В составе растительных сообществ конкретного контура значительное внедрение и разрастание более 
50 % синантропных группировок. Распространение антропогенно производных местообитаний носит площадной характер. При снятии антропогенной нагрузки характер динамики растительности носит сукцессионный характер. 
Кроме того, в ряде случаев, выделяется такая категория трансформации растительности, как производная растительность, формирующаяся под воздействием антропогенно-стимулированных процессов.
Животный мир. Основной методикой сбора материалов при проведении наблюдений и учётов численности позвоночных видов животных служат стандартные маршрутные пешие учёты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.
Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится:
- к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов с целью предотвращения попадания отдельных особей в старые «нефтяные ловушки» на месторождении. Периодичность этих наблюдений на первые 2-3 года рекомендуется не реже двух раз в год.
- к организации визуальных наблюдений за появлением на территории месторождения млекопитающих животных. Цель таких наблюдений – определение необходимости разработки специальных мероприятий по отпугиванию животных, недопущению их попадания в особо опасные зоны – старые разливы нефти, поля фильтрации и т.д.
- к визуальному наблюдению за популяцией пресмыкающиеся (Reptilia);
- к учету количества грызунов (Rodentia) и хищников (Mustelidae) в полосе 30 метров.
Рекомендуется проводить исследования нор, троп, биологических остатков, следов представителей животного мира, а также маршруты их миграционных перемещений. 
При обследовании должны определяться следующие категории объектов фауны: - часто встречающиеся виды, доминирующие виды, виды эндемики и редкие виды, внесенные в Красную Книгу Казахстана, потенциально угрожаемые и уязвимые виды, мигрирующие, оседлые и гнездящиеся виды птиц. Также должны учитываться и отмечаться гнезда пернатых, определяться характер распределения объектов фауны по обследуемой территории объектов АО «ММГ». В процессе обследования животного мира будут оцениваться условия обитания, возможность размножения, кормовая база, наличие и характер убежищ млекопитающих (Mammalia), пернатых (Aves) пресмыкающихся (Reptilia) и земноводных (Amphibia).
Для ведения визуальных наблюдений в процессе производственного мониторинга за растительным и животным миром необходимо применение следующего оборудования: бинокля, цифрового фотоаппарата. 
Наблюдения за животными и птицами лучше проводить в конце весны – начале лета, в период размножения и гнездования. 
Для ведения наблюдений должны привлекаться специалисты-орнитологи, имеющие опыт подобных исследований.
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