Алматы қ., Әлімжанов 51А объектісінің құрылымдық кабельдік жүйесін (ҚЖЖ) қайта жаңартудың техникалық сипаттамасы (ТС) 

1. Жалпы деректер.

1.1 Жұмыстарды орындау негізі.
Жұмыстарды жүргізуге негіздеме – Әлімжанов 51А кеңсесіндегі жұмыс орындарын қайта жаңарту.
Кеңсенің жалпы ауданы: 123 ш.м.
1.2 Жұмыстарды бастау және аяқтау мерзімдері.
	Жұмыстардың басталу және аяқталу мерзімдері шартпен белгіленеді. 
1.3 Жұмыстарды орындау орны.
Жұмыстар мына мекенжай бойынша ғимаратта жүргізіледі: Алматы қ., Әлімжанов 51А, 1В корпусы 
 (бұдан әрі мәтін бойынша – «Объект»).
1.4 Жұмыстардың тапсырыс берушілері мен орындаушылары.
ҚЖЖ монтаждау жұмыстарының Тапсырыс берушісі – «КСЕЛЛ» АҚ
Осы техникалық тапсырма көлемінде жұмыстарды орындайтын Мердігер 
1.5 Жұмыстардың мақсаты мен тағайындалуы.
1.5.1. ОСАД кеңсесін қайта жаңарту (ақпараттық розеткалары бар едендік люктерді көшіру).
1.5.2. Жұмыс орындарының орналасуының жаңа жоспарына сәйкес ақпараттық розеткаларды көшіре отырып. (№2 Схеманы қараңыз).
1.5.3. Едендік люктерді техникалық сипаттамалары бойынша бірдей люктерге ауыстыру.
11 бірлік мөлшерінде.
1.5.4. Желілік розеткаларды таңбалау, LAN желісін тестілеу, сынақ хаттамаларын ұсыну, ҚКЖ төсеу схемасын ұсыну.

2. Негізгі функционалдық талаптар:

2.1 ҚЖЖ құрылымы мен архитектурасы ҚР ҚН 3.02-18-2011 талаптарына сәйкес келуі тиіс.   
2.2 Кабельдік жүйе ҚР ҚН 3.02-18-2011 стандартының 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағына сәйкес тестіленуі және таңбалануы тиіс.
2.3 ҚКЖ қазіргі және болашақ коммуникация қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын тұжырымдамалық шешім болуы тиіс.
2.4 ҚКЖ әр көлденең кабельдік қосылысының ұзындығы 90м аспауы тиіс.  
2.5 Кабельді төсеу "жұлдыз" топологиясына сәйкес болуы тиіс
2.6 ҚЖЖ-ге сынақ жүргізу үшін пайдаланылатын кабельдік тестер өзінің жұмыс сипаттамаларының спецификацияларына сәйкестігін тексеру үшін дайындаушы кәсіпорында немесе өндіруші уәкілеттік берген агенттікте тұрақты түрде калибрленуі тиіс. (талаптарға сәйкес ҚР ҚН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.21.6.1-тармағында сипатталған).
2.7 Жұмыстарды орындаған кезде мынадай мүмкіндіктер мен сипаттамаларға ие қораптар мен науаларды пайдалану қажет:
2.7.1 Монтаждау және пайдалану процесінде нысанның жоғалуына жол бермейтін мықты құрылым
2.7.2 Арнайы бұрыштардың, жапсырмалардың, қалқалардың болуы
2.7.3 Металл кабель өткізгіштерді пайдаланған жағдайда - оларды қорғаныш жерге тұйықтау жүйесімен қосу қажет.
2.7.4 Кабель өткізгіштердің қабырғаларға және өзге де құрылыс конструкцияларына бекітілуі сенімді, өзге де ақауларға жол бермейтін болуы тиіс.
2.7.5 Жұмыс істейтін және қуат беретін кабельдер бір-бірінен кемінде 3 см қашықтықта салынуы тиіс. Кабельді төсеу кезінде бөлгіш қалқаны бар бөлік пайдаланылуы және барлық қажетті сәндік элементтермен (бұрыштар, бітеуіштер, розеткалар) жинақталуы тиіс.
2.7.6 Кабельдік арналар жүйесі қабылданған стандарттардың талаптарына жауап беруі және үйжайлардың дизайны мен интерьерін бұзбауы тиіс
2.7.7  Науа мен қорап арасындағы өту кезінде кабельдің ашық бөлігі иілгіш ПВХ құбырға салынады. Науадан кабельдің барлық шығарындылары иілгіш ПВХ құбырмен қорғалады.
2.7.8  Кабельдік арналардағы бос орын бойынша қор кемінде 30% құрауы тиіс.
      
3 Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

4 
3.1  Жұмыс басталар алдында мердігер міндетті:
3.1.1 Объектіге тексеру жүргізу.
3.1.2 Жабдықты монтаждау кезінде барлық қажетті патч-кордтар, кабельдер, патч-панельдер және т.б. қарастыру.

4 Құжаттамаға қойылатын талаптар: 

5 
4.1  Барлық жұмыстар Тапсырыс беруші жұмыстарды орындауға арналған жобаны бекіткеннен кейін ғана орындалуы тиіс.
4.2 Жұмыстардан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге мынадай құрамдағы ҚКЖ-ға атқарушылық құжаттаманы береді:
· түсіндірме жазба
· негізгі жиынтықтың жұмыс сызбалары, оның ішінде:
· ҚКЖ құрылымдық схемасы
· ғимараттың қабаттарында жұмыс орындары мен кабельдік трассалардың орналасу жоспарлары
· ҚКЖ кабельдері қосылыстары мен қосылымдарының кестелері
· ҚКЖ кабельді желілерін сынау бағдарламасы, әдістемесі мен нәтижелері


4.3 Орындаушы жасырын жұмыстар актiлерiн беруге тиiс.


5 Жұмыстардың мазмұны

5.1 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D001

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау.  (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу.  (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
·  ҚР ҚН 3.02-18-2011 талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.2 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-Т001
· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.3 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D002
· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
·  ҚР ҚН 3.02-18-2011 талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.4 Желілік (ақпараттық) розетка 1В- T002

· [bookmark: _Hlk183436445][bookmark: _Hlk183436554]Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
·  ҚР СН 3.02-18-2011 талабына сәйкес таңбалау жүргізу..

5.5 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D003

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
·  ҚР ҚН 3.02-18-2011 талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.6 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T003

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
·  ҚР ҚН 3.02-18-2011 талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.7 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D005
· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.8  Желілік (ақпараттық) розетка 1В- T005

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 қосымша).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.


5.9 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D006

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.10 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T006

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.11 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D010

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.12 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T010

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.


5.13 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D011

· [bookmark: _Hlk183421873]Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 қосымша).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.14 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D012

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.15 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T012

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.16 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D013

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.17 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T013

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.18 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D014

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 қосымша).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.19 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T014

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.20 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-D015

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.

5.21 Желілік (ақпараттық) розетка 1В-T015

· Желілік (ақпараттық) розетканы шешпей демонтаждауды жүргізу
· ҚМЖ жүргізу кезінде желілік (ақпараттық) розетканың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу.
· Едендік люктердің жаңа орналасуына сәйкес желілік (ақпараттық) розетканы көшіру и орнату бойынша жұмыстарды орындау. (№2 Схеманы қараңыз).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6-бөлімі 6.4.1.3-тармағының талабына сәйкес тестілеу жүргізу. (Тестілеудің арналық әдісін пайдалану).
· ҚР СН 3.02-18-2011 6- талабына сәйкес таңбалау жүргізу.


6 Мердігер ұйымға қойылатын талаптар

7 
6.1 Әлеуетті орындаушының пассивті желілік жабдықты өндіруші фирмадан компания қызметкерлерінің тиісті оқудан өткенін, сертификаттары бар екенін және монтаждауды, жобалауды жүзеге асыра алатынын әрі кепілдік бойынша арнайы шарттарды ұсына алатынын растайтын сертификаты болуы тиіс. Электр монтаждау жұмыстарын орындауға арналған лицензияның болуы, персоналда ҚТ мен ТПЕ бойынша білімін жыл сайын тексеретін біліктілік куәліктерінің болуы. Әлеуетті жеткізуші жабдықты өндіруші фирманың авторизациялық хатын және өз компаниясының бизнес-серіктестік мәртебесі туралы сертификатын ұсынуы тиіс.
6.2 Орындаушы көшіруді және монтаждау-инсталляциялау жұмыстарын шартта келісілген мерзімде сапалы және халықаралық әрі ҚР стандарттарының талаптарына сәйкестігін растайтын барлық қажетті құжаттары мен сертификаттары бар материалдар мен жабдықтарды пайдалана отырып орындауы тиіс. 


7 Қауіпсіздік талаптары 

8 
8.1 Барлық жүйелер электр және механикалық қауіпсіздіктің жалпы талаптарына жауап беруі тиіс
8.2 Барлық жүйелердің конструкциясы мен монтажы қызмет көрсетуші персоналдың ток өткізгіш бөліктерге жанасу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
8.3 Барлық жүйелер жүйені пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын жалпы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

9 Жұмыстарды орындау кепілдіктері.

10 
9.1 Жұмыстарды орындаушы шартқа сәйкес орындалатын жұмыстардың сапасы мен мерзiмiне кепiлдiк беруге тиiс.
9.2 Жеткізуші орындалған жұмыстарға Орындалған жұмыстардың актiсiне қол қойылған күннен бастап кемiнде 12 ай кепiлдiк беруге тиiс.

10 Жұмыстарды бақылау және қабылдау ережесі.

11 
10.1 Орындалған жұмыс көлемін қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі жұмыстардың жекелеген түрлері бойынша да, тапсырмаға, сметаға және жұмыстарды орындауға арналған шартқа сәйкес жүргізілген жұмыстар толық аяқталғаннан кейін де жүзеге асырады. 

11 Материалдармен және жабдықтармен жинақтау шарттары.

12 
11.1 Материалдар мен жабдықтарды жеткізуді Мердігер 100% мөлшерінде жүзеге асыруы тиіс.














Схема 1. Жұмыс орындарының, ақпараттық розеткалары бар едендік люктердің қазіргі уақыттағы орналасуы.
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Автоматически созданное описание]





















Схема 2. Жұмыс орындарының, ақпараттық розеткалары бар едендік люктердің жаңа орналасу жоспары.
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