ТС реконструкции структурированной кабельной системы (СКС) объекта: г. Алматы, Алимжанова 51А

1. Общие данные.

1.1 Основание для проведения работ.
Основание для проведения работ – реконструкция рабочих мест в офисе Алимжанова 51А
Общая площадь офиса: 123 кв. м.
1.2 Сроки начала и окончания работ.
	Сроки начала и окончания работ определяются договором. 
1.3 Место проведения работ.
Работы проводятся в здании по адресу: г. Алматы, Алимжанова 51А корпус 1В 
 (далее по тексту - «Объект»).
1.4 Заказчики и исполнители работ.
Заказчик работ по монтажу СКС – АО «КСЕЛЛ»
Подрядчик по выполнению работ в объеме настоящего технического задания 
1.5 Цель и назначение работ.
1.5.1. Реконструкция офиса ДЦЗ (перенос) напольных лючков с информационными розетками.
1.5.2. С перемещением информационных розеток согласного новому плану расположении рабочих мест. (см. Схема №2).
1.5.3. Замена напольных лючков на идентичные по техническим характеристикам.
В количестве 11 единиц.
1.5.4. Маркировка сетевых розеток, тестирование сети LAN, предоставление протоколов испытаний, предоставление схемы прокладки СКС.

2. Основные технические требования.

2.1 Структура и архитектура СКС должны соответствовать требованиям СН РК 3.02-18-2011   
2.2 Кабельная система должна быть протестирована и промаркирована в соответствии со стандартом СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3
2.3 СКС должна представлять собой концептуальное решение, способное удовлетворить нынешние и будущие потребности в коммуникациях
2.4 Длина каждого горизонтального кабельного соединения СКС не должна превышать 90м.  
2.5 Прокладка кабеля должна соответствовать топологии “звезда”
2.6 Кабельный тестер, используемый для проведения испытания СКС, следует регулярно калибровать на предприятии-изготовителе или в уполномоченном производителем агентстве на соответствие спецификациям своих рабочих характеристик. (согласно требования описаны в СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.21.6.1
2.7 При выполнении работ необходимо использовать короба и лотки, обладающие следующими возможностями и характеристиками:
2.7.1 Крепкая структура, не допускающая потерю формы в процессе монтажа и эксплуатации
2.7.2 Наличие специализированных углов, накладок, перегородок
2.7.3 В случае использования металлических кабеле проводов - необходимо соединить их с системой защитного заземления.
2.7.4 Крепление кабеле проводов к стенам и прочим строительным конструкциям должно быть надежным, не допускающим прочих дефектов.
2.7.5 Слаботочные и силовые кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 3 см друг от друга. При прокладке кабеля должен использоваться короб с разделительной перегородкой и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, розетки).
2.7.6 Система кабельных каналов должна отвечать требованиям принятых стандартов и не нарушать дизайн и интерьер помещений
2.7.7  За потолком при переходах между лотком и коробом открытая часть кабеля укладывается в гибкую ПВХ трубу. Все выводы кабеля из лотка также защищаются гибкой ПВХ трубой.
2.7.8  Запас по свободному месту в кабельных каналах должен составлять не менее 30%.
      
3 Требования к выполнению работ

4 
3.1  До начала производства работ подрядчик должен:
3.1.1 Провести обследование объекта.
3.1.2 При монтаже оборудования предусмотреть все необходимые патч-корды, кабеля, патч-панели и т. д.

4 Требования к документации 

5 
4.1  Все работы должны выполняться только после утверждения Заказчиком проекта на выполнение работ.
4.2 После работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на СКС в составе:
· пояснительная записка
· рабочие чертежи основного комплекта, в том числе:
· структурная схема СКС
· планы расположения рабочих мест и кабельных трасс на этажах здания
· таблицы соединений и подключений кабелей СКС
· программа, методика и результаты испытаний кабельных линий СКС


4.3 Исполнитель должен предоставить Акты скрытых работ.


5 Содержание работ

5.1 Сетевая(информационная) розетка 1В-D001

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
·  Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011.

5.2 Сетевая(информационная) розетка 1В-Т001
· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.3 Сетевая(информационная) розетка 1В-D002
· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
·  Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011.

5.4 Сетевая(информационная) розетка 1В-T002

· [bookmark: _Hlk183436445][bookmark: _Hlk183436554]Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
·  Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011.

5.5 Сетевая(информационная) розетка 1В-D003

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
·  Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011.

5.6 Сетевая(информационная) розетка 1В-T003

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
·  Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011.

5.7 Сетевая(информационная) розетка 1В-D005
· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.8  Сетевая(информационная) розетка 1В-T005

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Приложение №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011


5.9 Сетевая(информационная) розетка 1В-D006

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.10 Сетевая(информационная) розетка 1В-T006

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.11 Сетевая(информационная) розетка 1В-D010

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.12 Сетевая(информационная) розетка 1В-T010

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011


5.13 Сетевая(информационная) розетка 1В-D011

· [bookmark: _Hlk183421873]Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Приложение №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.14 Сетевая(информационная) розетка 1В-D012

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.15 Сетевая(информационная) розетка 1В-T012

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.16 Сетевая(информационная) розетка 1В-D013

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.17 Сетевая(информационная) розетка 1В-T013

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.18 Сетевая(информационная) розетка 1В-D014

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Приложение №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.19 Сетевая(информационная) розетка 1В-T014

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.20 Сетевая(информационная) розетка 1В-D015

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011

5.21 Сетевая(информационная) розетка 1В-T015

· Произвести демонтаж без снятие сетевой(информационной) розетки.
· Произвести работы по обеспечения сохранности сетевой(информационной) розетки на время проведения СМР.
· Произвести работы по переносу и установки сетевой(информационной)розетки согласно новому расположению напольных люков. (см. Схема №2).
· Провести тестирование согласно требованию СН РК 3.02-18-2011 Раздел 6 пункту 6.4.1.3. (Использовать канальный метод тестирования)
· Провести маркировку согласно требованию СН РК 3.02-18-2011


6 Требования к подрядной организации

7 
6.1 Потенциальный исполнитель должен иметь сертификат от фирмы производителя пассивного сетевого оборудования подтверждающий то, что сотрудники компании прошли соответствующее обучение, имеют сертификаты и могут осуществлять монтаж, проектирование и предоставлять специальные условия по гарантии. Наличие лицензии на выполнение электромонтажных работ, наличие у персонала квалификационных удостоверений с ежегодной проверкой знаний ТБ и ПТЭ. Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо фирмы производителя, оборудования и сертификат о бизнес партнерском-статусе его компании.
6.2 Исполнитель должен выполнить перенос и монтажно-инсталляционные работы в оговоренный договором срок качественно и с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты подтверждающих их соответствие требованиям международных и стандартов РК. 


7 Требования безопасности 

8 
8.1    Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности
8.2 Конструкция и монтаж всех систем должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.
8.3 Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы.

9 Гарантии исполнения работ.

10 
9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором.
9.2 Поставщик должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

10 Правила контроля и прием работ.

11 
10.1 Прием выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ. 

11 Условия комплектации материалами и оборудованием.

12 
11.1 Поставка материалов и оборудования должна осуществляться «Подрядчиком» в размере 100%














Схема 1. Расположение рабочих мест, напольных лючков с информационными розетками в данное время.
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Автоматически созданное описание]





















Схема 2. Новый план расположение рабочих мест, напольных лючков с информационными розетками.
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