Приложение № 2.1
к Технической спецификации
ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО СЕРВЕРНОГО
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий перечень определяет серверное и телекоммуникационное оборудование Заказчика, подлежащее техническому обслуживанию в рамках Договора и Технической спецификации.
	№
	Тип оборудования
	Характеристики
	Количество, шт.

	1
	
Серверы

	Dell PowerEdge R740 (кластер отказоустойчивости)
	4

	
	
	HP ProLiant DL380
	1

	
	
	Huawei Fusion 2288H V6
	1

	2
	
Сетевые коммутаторы

	Cisco Catalyst 9200L (стек коммутаторов)
	4

	
	
	Eltex MES2324P
	1

	
	
	Netgear ProSAFE JGS524PE
	1

	3
	Межсетевые экраны нового поколения / UTM
	Fortinet FortiGate 100F (кластер высокой доступности HA)
	2

	
	
	Fortinet FortiGate 40F
	5

	
4

	Дисковые массивы / СХД
	QNAP ES1686dc (Active-Active Dual Controller iSCSI NAS, MPIO)
	1

	
	
	Synology RS3621xs+ (кластер высокой доступности Synology HA)
	2

	
	
	Synology DS1513+
	1

	5
	Ленточный накопитель
	HP N7P35A LTO-8
	1

	6
	WiFi оборудование
	Ubiquiti UniFi: контроллер, Security Gateway и точки доступа (15 шт.)
	1 комплект

	7
	KVM консоль
	SHIP AL-9116TLG, 19", 16 портов
	1

	8 
	Терминал видео-конференц связи
	Cisco Webex Room Kit
	1 комплект

	8
	Источник бесперебойного питания
	SVC RT-10KL-LCD
	1

	9
	Дополнительное серверное и телекоммуникационное оборудование
	
	не более 3



Примечание. Техническое обслуживание оборудования осуществляется в объеме и на условиях, установленных Технической спецификацией. При необходимости изменения перечня обслуживаемого оборудования такие изменения осуществляются по согласованию Сторон в порядке, предусмотренном Договором.
