                                                                Приложение № 1
к Технической спецификации
на оказание услуг по сервисному обслуживанию релейных защит и автоматики, сложных электронных устройств и профилактических испытаний электрооборудования на объектах добычи и подготовки нефти и переработки газа на месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл Актобе» в 2027 г.



1. Сервисное обслуживание релейной защиты и автоматики, сложных электронных устройств электрооборудования добычи и подготовки нефти «Кожасай»

1.1. Устройство плавного пуска электродвигателей ВАО-250 (рабочее напряжение 6 кВ, мощность 315 кВт) для насосной «Кожасай» — 1 шт., шкаф контроллера СБП, шкаф УБПВД, компьютер системный — 1 шт.

1.2. Высоковольтный частотный преобразователь (ЧРП) «Тoshiba» (6 кВ) для пуска электродвигателей (932 кВт) насосов «Ворд Групп» — 2 шт.
Тип ЧРП — МТХАВ4150SAA-1.

Особое условие: В связи с отсутствием программного обеспечения (защита и управление) ЧРП потенциальному подрядчику необходимо предоставить нотариально заверенную копию протокола намерения о заключении договора на сервисное обслуживание программного обеспечения с лицензионной компанией (вложить в тендерную документацию). В случае выигрыша тендера в течение месяца заключить договор на сервисное обслуживание программного обеспечения с лицензионной компанией.

1.3. Щит автоматического управления БР — 3 шт.

· Электроприводы электрозадвижек ВА2-10КУ2 (0,25 кВт) — 4 шт.

· Электроприводы электрозадвижек ВБ1-03У2 (1,1 кВт) — 4 шт.

· Электроприводы электрозадвижек ВГ-06У2 (7,5 кВт) — 4 шт.

· Электроприводы электрозадвижек на УПН ВГ-06У2 (7,5 кВт) — 4 шт.

· Электроприводы электрозадвижек на дюкерном переходе ДАТ80А4 — 6 шт.

1.4. Устройства автоматического включения резерва (АВР):

· ПС-35/6 кВ «Кожасай» по 6 кВ

· ПС-35/6 кВ «Кожасай» по 0,4 кВ (ТСН)

· РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» по 6 кВ

· РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» по 0,4 кВ (ТСН)

1.5. Релейная защита и автоматика со шкафами управления и защиты следующих электроустановок:

ПС-35/6 кВ «Кожасай» (2×4,0 МВА):

· Выключатели 35 кВ — 3 шт.

· Ячейки 6 кВ — 16 шт.

· Шкафы защит Sepam — 20 шт.

· Устройство «Тиросот» — 2 шт.

· ТН-35 кВ НАМИ — 2 шт.

· ТТ-35 кВ ТФЗМ — 6 шт.

· Трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 26 шт.

· Трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» (22 ячейки 6 кВ):

· Комплекты цифровых защит «MiCOM» — 21 шт.

· Электроавтоматика

· ШОТ — 1 шт.

· Шкаф ШСН — 2 шт.

· Трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 38 шт.

· Трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

ПС-35 кВ «БКНС-Кожасай» (2×6,3 МВА):

· Выключатели 35 кВ — 3 шт.

· Шкафы защиты «MiCOM» — 18 шт.

· ШУОТ — 1 шт.

· Шкаф ШСН — 1 шт.

· Разъединитель 35 кВ «Южный Жанажол – Кожасай» — 2 шт.

· Выключатель 35 кВ «Южный Жанажол – Кожасай» с комплектом цифровых защит

Прочее:

· Секционные вакуумные выключатели 6 кВ «реклоузер» с комплектом защит — 5 шт.

1.6. Обслуживание телемеханики (телесигнализация, телеуправление, телеизмерение) на ПС-35/6 кВ «Кожасай», ПС-35 кВ «БКНС-Кожасай».

1.7. Обслуживание АСКУЭ на ПС-35/6 кВ «Кожасай», ПС-35 кВ «БКНС-Кожасай».



2. Приборы учёта

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Счётчики «Меркурий 234-ARM2-00 PBK/R»
	45 шт.

	2
	Счётчики СА4У-Э704
	27 шт.

	3
	Счётчики СА4У-Э720
	14 шт.

	4
	Счётчики ДАЛА 4У
	2 шт.

	5
	Счётчики СА4У-Э412
	1 шт.

	6
	Счётчики СА4У-И672м
	23 шт.

	7
	Счётчики ДТ-292
	2 шт.

	8
	Счётчики ДТ-862/4
	2 шт.

	9
	Счётчики «Меркурий 230»
	10 шт.

	10
	Счётчики ЦЭ-6803В
	5 шт.

	11
	Поверка приборов учёта
	10 шт.

	12
	Снятие показаний приборов учёта м/р «Кожасай» и «Алибекмола»
	—

	13
	Составление ежемесячного баланса потребления электроэнергии
	—




3. Измерение эффективности системы вентиляции

Измерение эффективности системы вентиляции объектов УДНГ, УПНГ, УППД, УПГ-29 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 и методиками, утверждёнными в установленном порядке. По результатам измерений предоставить протокол инструментальных измерений и заключение об эффективности работы системы.
4. Электрохимзащита (ЭХЗ)

Сезонные (весна–осень) контрольные замеры и проверка работы станций катодной защиты (СКЗ) и ЭХЗ с предоставлением отчёта.

	Объект
	СКЗ
	КИК
	Скважины / примечания

	УПН
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	1 шт.
	—

	ВРП-1
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	3 шт.
	№ 001, 102 (СКЗ — 2 шт.); № 024, 103, 105

	ВРП-2
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	5 шт.
	№ 054, 122

	ВРП-3
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	3 шт.
	№ 091

	ВРП-4
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	5 шт.
	№ 095, 131, 139, 141

	Дюкер
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	2 шт.
	—

	АГЗУ-1
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	17 шт.
	№ 098, 141, 142, 143, 008, 139, 131, 132, 134, 135

	АГЗУ-2
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	17 шт.
	№ 002, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 026

	АГЗУ-2 – Узел 3
	—
	2 шт. (коллектор)
	—

	АГЗУ-3
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	17 шт.
	№ 051, 058, 055, 047, 056, 065, 004, 009, 007, 204

	АГЗУ-4
	SKA-2A — 1 шт.
	12 шт.
	№ 005, 006, 039, 040, 042, 044, 045

	АГЗУ-4 – МАФ-3
	—
	2 шт. (коллектор)
	—

	АГЗУ-5
	ПТМ-12 — 1 шт.
	15 шт.
	№ К-097, 077, 073, 046, 064, 065, 068, 003, 123, 125, 202

	АГЗУ-5 – дюкер левый
	—
	2 шт. (коллектор)
	—

	АГЗУ-6
	ПТМ-12 — 1 шт.
	7 шт.
	№ К-071, 104, 126, 128, 131

	АГЗУ-6 – Узел 3
	—
	2 шт. (коллектор)
	—

	АГЗУ-8
	В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
	12 шт.
	№ К-134, 135, 137, 139, 132, 140




5. Наладка и профилактическое испытание электрооборудования подстанций, устройств релейной защиты и автоматики

(с выдачей карт уставок, замером сопротивления кабелей, предоставлением протоколов и выдачей замечаний в 2 экз.)
ПС-35/6 кВ «Кожасай» (2×4000 кВА, 16 ячеек):

· ВВ-35 кВ — 3 шт.
· ТФЗМ-35 кВ — 2 шт.
· ТН-35 кВ — 2 шт.
· РВС-35 кВ — 4 шт.
· РДЗ-35 кВ — 6 шт.
· ВВ-6 кВ — 16 шт.
· НАМИ-6 кВ — 2 шт.
· ТСН-6/0,4 кВ — 2 шт.
· Шкафы управления, защит и автоматики

· КЛ-0,4 кВ — 100 м
· КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ «БКНС» — 100 м
РП-6 кВ «Магистральная насосная Кожасай» (16 ячеек):

· ВВ-6 кВ — 16 шт.
· ТСН — 2 шт.
· ТН-6 кВ — 2 шт.
· УБПВД — 1 шт.
· СБП — 1 шт.
· Шкафы управления, защит и автоматики

· КЛ-0,4 кВ — 100 м
· КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ «БКНС» — 100 м
ОРУ ПС-35/6 кВ «БКНС-Кожасай» (2×6,3 МВА):

· ВВ-35 кВ — 3 шт.
· ТФЗМ-35 кВ — 2 шт.
· ТН-35 кВ — 2 шт.
· РВС-35 кВ — 4 шт.
· РДЗ-35 кВ — 6 шт.
ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «БКНС-Кожасай»:

· ВВ-6 кВ — 16 шт.
· ТСН — 2 шт.
· ТН-6 кВ — 2 шт.
· ЧРП «Тoshiba» — 2 шт.


6. Профилактические испытания электрооборудования, заземляющих устройств и сопротивления кабельных линий

(с предоставлением протоколов и выдачей замечаний в 2 экз.)
м/р «Кожасай»:
· КТПН-6/0,4 кВ 1000 кВА «Сан Дриллинг»

· КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА «Лагерь буровиков»
· КТПН-6/0,4 кВ 160 кВА «Скважины добычи нефти» - 12 штук.
· КТПН-6/0,4 кВ 40 кВА «ППД»

· КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА «Насосная перекачки»

· КТП-6/0,4 кВ 63 кВА «УПН»

· КТП-6/0,4 кВ 2×400 кВА «Вахтовый посёлок»

· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА «КПП № 19»

· КТП-6/0,4 кВ 100 кВА «Пожарное депо»

· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА «Водозабор»

· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА НКУ и Радиомачта нефтепровода Кожасай–Алибекмола — 5 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 10 кВА станций ЭХЗ нефтепровода Кожасай–Алибекмола — 3 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 63 кВА АБК охраны нефтепровода Кожасай–Алибекмола — 1 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 63 кВА «АБК Кожасай»

· СВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ «ЭХЗ нефтепровода»

· СВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ «Месторождение» м/р «Кожасай»

· Общежитие-столовая м/р «Кожасай» — 3 компл.
· Пожарное депо м/р «Кожасай»

· Медпункт м/р «Кожасай»

· Узлы связи (Кожасай-городок, Кожасай-УПН)

· АБК охраны нефтепровода Кожасай–Алибекмола

· АБК офис «Кожасай»
· АБК офис « УПН Кожасай» (новый)
УПН «Кожасай»:
· ШСУ 0,4 кВ — 1 шт.
· Электродвигатели насоса 7,5 кВт — 2 шт.
· Электродвигатели 0,25 кВт — 4 шт.
· Скважина технической воды

· Кабельные линии 0,4 кВ — 2,5 км
Магистральная насосная «Кожасай»:
· Электродвигатель 6 кВ магистрального насоса 315 кВт — 2 шт.
· Электродвигатель бустерного насоса с ПЗА 75 кВт — 3 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 400 кВА — 2 шт.
· Электродвигатели пожарных насосов с ПЗА 90 кВт — 2 шт.
· Электродвигатели 0,4 кВ перекачки с ПЗА 200 кВт — 2 шт.
· Электродвигатель бустерного насоса с ПЗА 45 кВт — 2 шт.
· Электродвигатели насосов дренажных подземных ёмкостей 18,5 кВт — 2 шт.
· ШСУ-0,4 кВ

· Освещение, отопление

· КЛ-6 кВ — 300 м
· КЛ-0,4 кВ — 1200 м
· Наружное освещение РКУ-21 — 28 шт.
· Кабель ВБбШв 5×70 — 400 м
· Кабель ВБбШв 5×25 — 65 м
· Кабель ВБбШв 4×16 — 125 м
· Кабель ВБбШв 4×10 — 240 м
· Кабель ВБбШв 5×6 — 130 м
· Кабель ВБбШв 4×4 — 355 м
· Кабель ВБбШв 3×4 — 40 м
· Кабель ВВГ 4×6 — 200 м
· Кабель КГ 4×6 — 250 м
· Кабель КГ 3×2,5+1×1,5 — 250 м
· Кабель ВВГ 3×35+1×16 — 350 м
БКНС «Кожасай»:
· КЛ-6 кВ — 0,3 км
· РП-6 кВ с 16 ячейками в комплекте — 1 шт.
· ТП-6/0,4 кВ 2×400 кВА «БКНС» в комплекте — 1 шт.
· Электродвигатель «Вуд Групп» 932 кВт с ПЗА — 2 шт.
· Насос бустерный, электродвигатель 55 кВт с ПЗА — 2 шт.
· Электродвигатели масляных насосов 2,2 кВт с ПЗА — 2 шт.
· Электродвигатели задвижек ⌀100 мм 3 кВт с ПЗА — 4 шт.
· Электродвигатель вытяжного вентилятора с ПЗА 4 кВт — 2 шт.
ЗРУ-6/0,4 кВ «УПГ-29»:
· Силовой трансформатор 6/0,4 кВ 2000 кВА TRF — 2 шт.
· Выключатель-разъединитель ВР — 2 шт.
· КЛ-6 кВ 3×120 — 2×700 м
Водозабор «Кожасай»:
· КТП-6/0,4 кВ 100 кВА — 3 шт.
· Шкаф силовой 0,4 кВ

· Бактерицидная установка

· Водоочистительная установка КВО

· Освещение

· Вентилятор

· Заземляющее устройство

· КЛ-0,4 кВ — 0,3 км
Участок добычи нефти и газа:
· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (нефтяные скважины «Кожасай») — 53 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 160 кВА (нефтяные скважины «Кожасай») — 12 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 160 кВА (водяные скважины «Кожасай») —  шт.
· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (водяные скважины «Кожасай») — 11 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 25 кВА (узел задвижек) — 2 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (пост охраны) — 1 шт.
· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (АГЗУ, МАФ «Кожасай») — 8 шт.
· ВРП — 4 шт.
· ОЗНА (замерные установки) — 8 шт.
· БР (блоки реагентов) — 3 шт.
Молниеотводы:
· РВС-400 м³ — 2 шт.
· РВС-3000 м³ — 2 шт.
· РВС-5000 м³ — 2 шт.
Дизельные электростанции (ДЭС):
· ДЭС вахтовый посёлок м/р «Кожасай» — 1 шт.
· ДЭС УПН м/р «Кожасай» — 1 шт.
· ДЭС-ПЧ-25 м/р «Кожасай» — 1 шт.
Примечание:

a. В объём испытания электрооборудования входит:

испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла;

выключателей нагрузки;

разъединителей внутренней установки;

вентильных разрядников;

электродвигателей;

автоматов и тепловых реле.

b. В объём испытания заземляющих устройств входит:

измерение сопротивления контура;

проверка металлосвязи;

проверка цепи «фаза–нуль».

Количество зданий с контурами заземления — 94 шт.

c. В объём испытания кабельных линий до 1 кВ входит:

измерение сопротивления изоляции.

Количество участков (начало–конец) кабельных линий до 1 кВ — 2 142 шт.

d. В объём испытания кабельных линий выше 1 кВ входит:

измерение сопротивления изоляции;

испытания повышенным напряжением.

Количество участков (начало–конец) кабельных линий свыше 1 кВ — 26 шт.
7. Сервисное обслуживание релейный защиты и автоматики, сложных электронных устройств электрооборудования и профилактические испытания электрооборудования переработки газа месторождения «Кожасай».

	Наименование оборудования
	Кол-во        (шт)
	Тип
	Напряжение (В)
	Номин. мощность (кВт, кВА)
	Номин. ток                 (А)
	об/мин

	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Трансформатор - 1
	1
	ТТО
	6000 / 400
	2000
	192,5 / 2782
	​

	Трансформатор - 2
	1
	ТТО
	6000 / 400
	2000
	192,5 / 2782
	​

	Панель нормального распред. устройства 400В НН
	1
	SY BE536
	400
	​
	3200
	​

	Аварийная панель распред. устройства 400В НН
	1
	SY BK052
	400
	​
	1600
	​

	Панель распред. устройства 400В НН (НИПИ)
	1
	4ЩСУ-0,4кВ
	380
	​
	630
	​

	ИБП 230 В переменного тока
	1
	 
	400
	40
	
	-

	ИБП 230 В переменного тока, банк аккумуляторов
	1
	218V-480AH
	230
	​
	​
	​

	ИБП 230 В переменного тока, панель выкл.аккумуляторов
	1
	4 / 4Х
	600
	​
	400
	​

	Распред.щит ИБП 230 В переменного тока
	1
	 
	400
	 
	
	​

	Распред.щит ИБП 110 В постоянного тока
	1
	 
	400
	 
	50
	​

	ИБП 110 В постоянного тока, банк аккумуляторов
	1
	 
	110
	 
	
	​

	ИБП 110 В постоянного тока, панель выкл.аккумуляторов
	1
	 
	110
	 
	
	​

	Панель приводов с регулируемой частотой
	1
	VFD VACON
	400
	5,5                                                
	
	​

	Панель приводов с регулируемой частотой
	1
	VFD VACON
	400
	5,5  
	
	

	Панель приводов с регулируемой частотой
	1
	VFD VACON
	400
	7,5                     
	
	

	Панель приводов с регулируемой частотой
	1
	VFD VACON
	400
	7,5                     
	
	

	Панель привода нагнетателя факела с регулируемой частотой
	1
	VFD VACON 
	400
	45
	
	​

	Тиристорная панель управления
	1
	EXHEAT LTD 
	400
	212
	
	​

	Электрозадвижка
	1
	IQT 125
	400
	0,33
	0,9
	​

	Электрозадвижка
	1
	IQT 125
	400
	0,33
	0,9
	​

	Электрозадвижка
	1
	AUMA
	400
	3
	5,8
	

	Электрозадвижка
	1
	AUMA
	400
	3
	5,8
	

	Электрозадвижка
	1
	AUMA
	400
	3
	5,8
	

	Генератор с панелью управления
	1
	QST30-G4
	400
	833
	1503
	1500

	Банки аккумуляторов АДЭС
	4
	
	24
	
	
	

	ЩСУ-П. Панель нормального распред. устройства 400В НН (в т.ч. плавный пуск Сименс – 2 шт., эл. двигат. – 132 кВт)
	5/5
	 
	380
	​
	630
	​

	Шкаф управления механическим насосом
	1 
	 
	230/24 
	 
	
	 

	Банки аккумуляторов    ЩСУ-П
	2
	
	24
	
	
	

	Универсальный прибор управления
	1
	SК-712
	220/380
	
	10
	 

	Шкаф управления котельной.
	
	
	380
	
	
	 

	Горелка№1 эл.двигатель топлива 
	1
	АGМ 7128
	380
	0,37
	1,1
	2800

	Горелка№1 эл.двигатель вентилятора
	1
	АGМ 7128
	380
	1,1
	
	 

	Горелка№2 эл.двигатель топлива
	1
	АGМ 7128
	380
	0,37
	1,1
	2800

	Горелка№2 эл.двигатель вентилятора.
	1
	АGМ 7128
	380
	1,1
	
	 

	Сервомотор котел №1
	1
	VВ110 версия НТ
	110-240
	
	0,6-0,3
	 

	Сервомотор котел №2
	1
	VВ110 версия НТ
	110-240
	
	0,6-0,3
	 

	ЧРП циркуляционного насоса
	1
	HYDROVAR
	
	
	
	

	ЧРП циркуляционного насоса
	1
	HYDROVAR
	
	
	
	

	ЧРП циркуляционного насоса
	1
	HYDROVAR
	
	
	
	

	ОВК ШСУ
	1
	
	
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P2K2S2E2OH3B
	380
	2,2
	26,4
	 

	ОВК холодного пуска
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P4K0Т4Е20Н3ВХСХ
	380
	4
	9
	 

	ОВК кондиционирования
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ
	380
	4
	9
	 

	ОВК компрессор-1
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P15KТ4Е20Н3ВХСХ
	380
	15
	31
	 

	ОВК компрессор-2
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P15KТ4Е20Н3ВХСХ
	380
	15
	31
	 

	ОВК азот и воздух КИП
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P1K5S2E20H3BXC
	380
	1,1
	5
	 

	ОВК осушки газа
	
	
	
	
	
	 

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	 

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ
	380
	4
	9
	 

	ОВК холодного пуска
	
	
	
	
	
	

	Частотный преобразователь
	2
	FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ
	380
	4
	9
	

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	

	Хим. лаборатория
	
	
	
	
	
	

	Частотный преобразователь
	1
	FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ
	380
	5,5
	10
	

	Блок управления
	1
	Siemens
	380
	
	
	


8. Электродвигатели (профилактические испытания):                                    

	№ п/п
	Мощность, кВт
	Кол-во на УПГ

	1
	0,12
	1

	2
	0,18
	1

	3
	0,25
	7

	4
	0,37
	5

	5
	0,55
	8

	6
	0,75
	15

	7
	1,1
	9

	8
	1,5
	11

	9
	2,2
	12

	10
	3
	11

	11
	4
	13

	12
	5,5
	16

	13
	0,09
	1 

	14
	7,5
	5

	15
	11
	7

	16
	15
	4

	17
	22
	8

	18
	30
	3

	19
	45
	1

	20
	75
	1

	21
	132
	2

	Итого
	 
	141


 - В объем испытания заземляющих устройств входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-ноль.

Кол-во зданий с контурами заземления – 38 шт.
 - В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

       Количество участков (начало-конец) кабельных линий свыше 1 кВ– 12 шт.
       Количество участков (начало-конец) кабельных линий до 1 кВ– 714 шт.

       Молниеотвод ПМЖ 22,8м-6шт.

Примечание:

После заключения договора на сервисное обслуживание настоящее приложение к Технической спецификации является Актом приёма-передачи электрооборудования на сервисное обслуживание.
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