«_____» ___________ 202__ж. № __________
Ұңғыманы ағымдағы (жер асты) жөндеуге арналған шартқа
№__ Қосымша


Жұмыстарды тоқтата тұру үшін негіз болып табылатын 
технологиялық және техникалық бұзушылықтар.
Жұмыстарды орындау кезіндегі бұзушылықтар үшін 
мердігер төлеуге тиіс айыппұл санкциялары.

1. Тапсырыс беруші жұмыстарды орындауды тоқтата тұруға құқылы болатын технологиялық және техникалық бұзушылықтардың, сондай-ақ қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау қағидаларын бұзушылықтардың тізбесі.
Мердігердің бригадалары жұмыс жүргізу кезінде ақауларға жол бермеу, авариялардың, жазатайым оқиғалардың және қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу мақсатында Тапсырыс беруші өкілдерінің мынадай бұзушылықтар анықталған кезде жұмысты тоқтата тұруға құқығы бар:
1.1.Жоқ:
Тапсырыс тәртібі.
1.	Наряд рұқсат.
2.	Жұмыстарды ұйымдастыру жоспары (ЖҰЖ).
3.	Ұңғыманың сағасын ТЖҚ-ға қабылдау-тапсыру актісі.
4.	Оқшаулау кедергісін тексеру актісі Ілмек.
5.	Жерге қосу өткізгіштерінің актісі.
6.	Көтергіш агрегатты пайдалануға енгізу актісі.
7.	Көтергіш агрегаттың тасымалдауға қарсы жай-күйін тексеру актісі;
8.	Ұңғыманы өшіру актісі.
9.	Бригадалық мүлікті ұңғыма маңындағы аумақта орналастырудың нақты схемасы.
1.1.1. Салмақ индикаторы жоқ немесе ақаулы.
1.1.2. Тәл блогының тежегіші жоқ немесе ақаулы.
1.1.3. Бригадалық шаруашылық жабдығының жерге тұйықталуы жоқ немесе ақаулы.
1.1.4. ШҚЖ жоқ немесе ақаулы.
1.2.Ұңғыма бітелмеген.
1.2.1.Жөнделіп жатқан ұңғыманың аумағында мұнайдың төгілуі.
1.2.2. Жөндеу цехының базасымен екі жақты радиотелефон байланысы немесе бригаданың жедел бағынысындағы кезекші автомобиль жоқ.
1.2.3. Дефектоскопиядан өтпеген немесе паспорттары жоқ ақаулы жабдықпен, тетіктермен, құрал-саймандармен жұмыс.
1.2.4. Жаншу сұйықтығының авариялық қоры немесе жуу сұйықтығы мен толтыру сұйықтығының нақты параметрлерінің жоспардағымен алшақтығы жоқ.
1.2.5. Жұмыс жүргізуді қызметкерлер жеке қорғану құралдарынсыз жүргізеді.
1.2.6. Технологиялық регламенттердің, РЖ, іс-шаралардың, жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғаудың жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, АӘДК-ның пайда болу қаупін, жерасты және жерүсті жабдығымен авария қаупін, қоршаған орта үшін теріс салдарлары бар авария/инцидент туындау қаупін туғызатын бұзылуы.
1.2.7. Нұсқамалардың тармақтары алдыңғы тексерулердің белгіленген мерзімінде орындалмаған.
1.3. Ұңғыма жанындағы алаңның, жұмыс алаңының, қабылдау көпірлерінің, жабдықтардың, құрал-саймандардың және арнайы құралдардың майлануы.техника.
1.4. Салмақ индикаторының тарирлеу кестесінің болмауы.
1.5. Көтергіш Агрегатта манометрлердің, ұшқын сөндіргіштің болмауы және ақаулары.
1.6. Жүк қармау құрылғыларына, технологиялық құралдарға, жабдықтар мен материалдарға құжаттаманың болмауы (паспорттардың, Дефектоскопия актілері мен сертификаттардың болуы).
1.7. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болмауы.
1.8. Ірің мен технологиялық құралды толтырмай көтеру.
1.9. ШҚЖ-ға арналған құжаттаманың болмауы (паспорт, мех жағдайында престеу актісі)шеберханалар).
1.10. Авариялық жағдайлар кезінде ШҚЖ байлау схемасының, ықтимал аварияларды жою жоспарының (ПЛВА), АӘДК және ҚҚ туындаған кезде практикалық іс-қимылдар жоспарының болмауы.
1.11. Құрал-жабдыққа, құрал-саймандарға, БӨА және көтергіш агрегат механизмдеріне дайындаушы-зауыт паспорттарының болмауы, онда оларды пайдалану және жөндеу туралы деректер болуы тиіс.
1.12. Жабдықтарды, құрал-саймандарды, БӨА механизмдерін және Көтергіш агрегаттарды ақаулы жағдайда немесе ақаулы қауіпсіздік құрылғыларында (блоктайтын, бекітетін) пайдалану құралдар), сондай-ақ жұмыс параметрлері паспорттық параметрлерден асып түсетін жүктемелер мен қысымдар кезінде пайдаланылады.
1.13. Тәл блогын көтеруді шектегіштің, ПА шығырының жүк көтергіштігін шектегіштің ақаулығы.
1.14. Вахта қызметкерлерінің толық құрамы емес.
1.15. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, технологиялық тәртіп және жүргізілетін жұмыстардың сапасы талаптарын бұзған жағдайда.
1.16. СКҚ тазалау, майлау, СКҚ бұрандасын калибрлеу, СКҚ шаблондау және өлшеусіз жүргізу.
1.17. Жөндеу жүргізу кезінде жоғарғы жабдықтар мен ірің-ді сақтау нормалары мен ережелерін сақтамау.
Ұңғыманы ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды тоқтату туралы жазба "еңбек жағдайларының жай-күйін тексеру журналында" себептерін көрсете отырып және Шартқа №6к қосымшада көзделген актіні (2 дана) жасай отырып, мердігер мен Тапсырыс берушінің басшылығын хабардар ете отырып жүргізіледі.
Жұмыстарды қалпына келтіру жұмыстарды тоқтата тұрудың себебі болып табылатын бұзушылықтарды жойғаннан кейін Тапсырыс беруші өкілінің рұқсатымен шартқа №7К қосымшаның нысаны бойынша объектіде жұмыстарды қайта бастауға рұқсат беру актісі негізінде жүргізіледі.
Жұмыстарды орындаудың нақты уақытының жұмыстарды орындаудың нормативтік уақытынан асып кету кезеңін есептеу кезінде ескерілмейді:      
- мердігердің қолайсыз метеожағдайлар себебінен тоқтап қалуы (13.4-тармақ). Шарт);
- Тапсырыс берушінің кінәсінен тоқтап қалу.
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