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Актау қаласы, 2022ж
1. Жалпы ережелер:
1.1.Осы Регламент "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ келісімшарттық аумағында ТРС бригадалары орындайтын Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру мақсатында, сондай-ақ "Тапсырыс берушінің" міндеттерін МГӨК, ҚҚҰЦ бригадаларының атынан және ТРС бригадаларының атынан "мердігердің" міндеттерін ажырату мақсатында енгізіледі.
1.2.Негізгі регламенттеуші құжаттардың бұзылу мүмкіндігін болдырмау мақсатында тереңдік-сорғы жабдығының аварияларын тексеру тәртібі-тереңдік сорғылар, НКТ, штангалар,
(бұдан әрі - ГНО), кепілдік мерзімін өтемеген СШН-ны тексеру тәртібі, ГНО қозғалысының тәртібі қолданыстағы регламенттерге, "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ бұйрықтары мен өкімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.
1.3. Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу (ТР) деп пайдалануға беру (бұрғылаудан, игеруден, әрекетсіздіктен, консервациялаудан) (ТР1) кезінде ұңғымаларды ұңғымалық жабдықпен жарақтандыруға бағытталған жұмыстар кешені, Ұңғымаларды пайдаланудың басқа тәсіліне (ТР2) ауыстыру, пайдалану режимін оңтайландыру (ТР3), ШГН (УШВН) (ТР4) жабдықталған ұңғымаларды жөндеу, УЭЦН (УЭВН, УЭДН) жабдықталған ұңғымаларды жөндеу, бұрқақты ұңғымаларды жөндеу (ТР6), ұңғыманың кенжары мен оқпанын тазалау, жуу (ТР9), өзге де жұмыс түрлері (ТР10), жерасты жабдықтарының жаңа түрлерін сынау бойынша тәжірибелік жұмыстар (Тр11).
2. Ұңғымаларды жөндеуге (жөндеуден) қабылдау (тапсыру)тәртібі:
2.1. ТРС бригадасының көшуі басталғанға дейін 2 тәуліктен ерте емес және 6 сағаттан кешіктірмей Тапсырыс берушінің өндіру шебері тәуліктің жарық уақытында мердігердің ТРС шеберіне белгіленген нысандағы акт бойынша жөндеуге ұңғыманы тапсырады (Т және КРС бойынша жұмыстарды орындау кезіндегі өзара қарым-қатынас регламентіне №1 қосымша).
2.2. Ұңғыманы жөндеуге тапсыру кезінде Тапсырыс беруші қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, МГӨК қағидаларына сәйкес ұңғымаларды жөндеу жөніндегі технологиялық операцияларды орындауға кедергі келтіретін бригаданың өтуі басталғанға дейін 6 сағат бұрын мердігердің берген өтінімі бойынша міндетті:
* бригада шаруашылығын тасымалдау және арнайы жол жүру үшін жөнделетін ұңғыманың аузына еркін кіреберістің болуын қамтамасыз ету.техника.
* ұңғыма аузының алдында бригадалық жабдықты орналастырудың принципті схемасына сәйкес орналастыру үшін жеткілікті және кран техникасын қолдана отырып, түсіру-тиеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін дайындалған аумақты қамтамасыз ету.
* УЭЦН, ВН жабдықталған ұңғымаларда қуат кабелін ажыратуды қамтамасыз ету
* егер замазученности болса, оны жойыңыз.
* жөндеуден кейін ұңғыманы іске қосу үшін қажетті ақауды ауыстыру үшін ұңғыманың жердегі жабдықтарын уақтылы әкелуді және әкетуді қамтамасыз ету.
2.3. Ұңғыманы жөндеуге қабылдау бойынша ескертулер болған кезде Тапсырыс беруші мен мердігер ЖАЖ бригадасының өтуі басталғанға дейін оларды жою үшін ескертулер тізбесін көрсете отырып акт ресімдейді.
2.4. Жөнделген ұңғыманың аумағын қабылдау, ескертулер болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің мұнай өндіру жөніндегі шеберімен жүргізіледі, аумақты жөндеу жұмыстары аяқталғаннан және тәуліктің жарық уақытында бригадалық шаруашылық ұңғымасынан және жабдықтан бөлшектеу аяқталғаннан кейін мердігердің ЖАЖ бригадасының шебері акт бойынша тапсырады. Тапсырыс беруші аумақты қабылдау үшін телефонограммамен шақырылады. Тапсырыс беруші тарапынан ескертулер болған кезде Тапсырыс берушінің өкілі мердігердің ЖАЖ бригадасының шеберіне жазбаша нұсқама береді. Ескертулер мен ұйғарымдар болмаған жағдайда өндіру жөніндегі шебер тікелей ұңғымада аумақты және жер үсті жабдығын қабылдау туралы актіге (Т және КРС бойынша жұмыстарды орындау кезіндегі өзара қарым-қатынас регламентіне №1 қосымша) қол қояды.
2.5. Тапсырыс беруші тарапынан наразылықтар болмаған кезде Мердігер аумақты қабылдағанға дейін ұңғыманы іске қосуды жүргізеді. Тапсырыс беруші келесі 72 сағат ішінде сорғы жұмысының динамограммасын алуды қамтамасыз етеді және ұңғыманың дебитін өлшейді.
2.6. Ұңғыманың 72 сағат тұрақты жұмысы аяқталғаннан кейін және мердігер бригадасының жұмысына ескертулер болмаған кезде Тапсырыс беруші ұңғыманы жөндеуден қабылдап, мердігер мен Тапсырыс берушінің өкілдері жұмыстарды қабылдау актісіне қол қояды. Өткен 72 сағат ішінде ұңғыманың жұмысы туралы деректердің (бастапқы актінің) болмауы (дебит, динамограмманы алу) немесе мердігер бригадасының жұмыс нәтижелеріне байланысты емес себептер бойынша ұңғыманы жұмысқа қосудың мүмкін болмауы ұңғыманы жөндеуден кейін қабылдаудан бас тарту үшін негіз бола алмайды.
2.7. Жұмыстарды қабылдаудың бастапқы актісі 3 данада жасалады: Тапсырыс берушінің ӨТБ үшін 1 дана, Тапсырыс берушінің цехы үшін 1 дана, мердігер үшін 1 дана.
2.8. Мердігердің өкілі 72 сағат ішінде Тапсырыс берушінің уәкілетті өкіліне келесі қол қойылған құжаттаманы тапсыруға міндетті:

* ТРС өткізуге наряд-Тапсырыс;
* жұмыс жоспары және орындалған жұмыс актісі;
* ұңғыманы жөндеуге қабылдау-тапсыру актісі;
* ұңғымадан көтерілген НКТ, штангалардың жай-күйі және өлшенуі туралы есеп;
* МӨЗ, ГАЖ актісі;
* ұңғымаға түсірілген НКТ Өлшеу туралы есеп;
* жерасты жабдықтарының толтырылған паспорты;
* союды кесу актісі
* қосымша (УНВ бойынша көзделмеген) жұмыстарға арналған актілер;
* жөндеу кезінде анықталған асқынуларды тексеру актілері (қажет болған жағдайда)
* жуу көлемін міндетті түрде көрсете отырып, жуу актісі, шаблондау, қырғыштау (НКТ өлшемімен);
* жүргізілген жөндеуге ГИВ-6 картограммасы;
* тапсырыс берушіден алынған жабдыққа акті;
* Тапсырыс берушіге тапсырылған жабдықтың актісі;
* орындалған жұмыстардың бастапқы актісі • ;
2.9. ӨТБ тапсырыс берушісінің өкілі мердігерден құжаттаманы қабылдағаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде оған тапсырылған құжаттарды тексеруге және қол қоюға немесе жазбаша дәлелді бас тарту беруге міндетті.
2.10. Ұңғыманы қабылдау (тапсыру) бойынша барлық даулы мәселелер Тапсырыс берушінің өндірістік қызметінде қаралады. Бірауыздан шешім қабылданбаған жағдайда ұңғыма бойынша материалдар Тапсырыс беруші мен Мердігердің қайта және мерзімінен бұрын жөндеу себептерін тексеру жөніндегі комиссиясының қарауына шығарылады.

                                                              Тараптардың Міндеттері
3.1. Тапсырыс Берушінің Міндеттері:
3.1.1. Апта сайын ТРС бригадаларының қозғалыс кестесін (ТРС бойынша жұмыстарды орындау кезіндегі өзара қарым-қатынас регламентіне №2 қосымша) жасайды.
3.1.2. Тиісті жұмыстар басталғанға дейін 3 күннен кешіктірмей мердігерге жұмыстардың түрін (операциялар бойынша бөле отырып) және ұңғыма бойынша қажетті геологиялық-техникалық деректерді көрсете отырып, осы жұмыстарға наряд-Тапсырыс (ТРС бойынша жұмыстарды орындау кезіндегі өзара қарым-қатынас регламентіне №3, № 4 қосымша) береді.
3.1.3. ТРС бригадаларының қозғалыс кестесіне өзгерістер жоғары дебитті ұңғымалар, ГМСК және т.б. істен шыққан жағдайларда мердігерге хабарлағаннан кейін енгізіледі.
3.1.4. 72 сағат жұмыс істемеген ОМН істен шыққан жағдайда, бас тарту себебін анықтау үшін Тапсырыс беруші осындай Ұңғымаларды мердігердің қайта жөндеу жүргізуі үшін ағымдағы айдың қозғалыс кестесіне енгізеді.
3.1.5. Аса жоғары қаттық қысымы бар ұңғымаларды (АВП) жөндеу кезінде Тапсырыс беруші геологиялық қызметтермен бірлесіп әсер ететін айдау ұңғымаларын тоқтата тұрудың орындылығы туралы мәселені қарайды.
3.1.6. Орнату бойынша шеф монтаждау/демонтаждау жұмыстары, УЭЦН СПО, УЭЦН жұмысқа іске қосу кезінде өз өкілінің болуын қамтамасыз етеді.
3.1.7. Мердігердің жөндеу бригадасының техникалық суға қажеттілігін қанағаттандырады. Геофизикалық кәсіпорындармен шарттарға сәйкес ГАЖ дайындауды және жүргізуді ұйымдастырады.
3.1.8. Ұңғымаларға ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде авариялар мен асқынулар туындаған жағдайда, жұмыстарды одан әрі жүргізуге арналған жұмыс жоспарын келісу және шешім қабылдау үшін ТЖҚ бригадасының өтініміне сәйкес шұғыл тәртіппен өз өкілінің келуін қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушінің өкілінің ұңғымаға шығуы мүмкін болмаған жағдайда, жұмыс жоспарын өзгерту, келісу және толықтырулар енгізу телефонограммаға қол қойған жауапты адамның Т.А. Ә. көрсетіле отырып, кеңседен телефонограмма бойынша жүргізіледі.
3.1.9. Жөндеуден кейін ұңғыманы іске қосу (беруді шақыру, сығымдау) тәулік бойы, ұңғыманы жөндеу аяқталғаннан кейін 2 сағаттан кешіктірмей "ЖМГ" ӨБ цехтарының өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.
3.1.10. Тербелме станогын орталықтандыруды ұйымдастырады.
3.2.Мердігердің Міндеттері
3.2.1. Берілген наряд-тапсырыстарға сәйкес ұңғымаларды Ағымдағы жөндеуді және өзге де жұмыстарды уақтылы және сапалы орындау
Планшайбаны алғашқы көтеруді немесе бұзуды, лифтіні, пакерді сығымдауды Тапсырыс беруші өкілінің міндетті қатысуымен 2 жақты акт жасай отырып, 3 данада жүргізу қажет.
3.2.2. ТРС бригадаларының қозғалыс кестесін келісу және орындауға қабылдау.
3.2.3. Тапсырыс беруші өкілінің жұмыс объектісіне, техникалық, геологиялық-техникалық және ТЖҚ (вахталық журнал...) бригадаларында жүргізілетін кез келген басқа құжаттамаға тәуліктің кез келген уақытында ұңғыманы жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу сапасын бақылау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау қағидаларының талаптарын сақтау үшін қол жеткізуін қамтамасыз ету.
3.2.4. Белгіленген нысандағы актілер бойынша (ТЖҚ бойынша жұмыстарды орындау кезіндегі өзара қарым-қатынас регламентіне №1 қосымша) ТЖҚ бригадаларының жұмыс жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін аумақ пен жабдықтың жай-күйі кезінде ұңғымаларды жөндеуге қабылдау.
3.2.5. Ұңғымаларда жүргізілетін барлық жұмыстарды өз күштерімен, өз жабдықтарымен және ТРС бригадасының стандартты жинақтамасына кіретін материалдармен жүзеге асыру. ТРС бригадалары "мұнай-газ объектілерін Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу кезінде еңбек қауіпсіздігін арттыратын құралдармен жарақтандыру нормативіне" сәйкес жасақталуы тиіс (алқаның 17.11.1994 жылғы №34 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік қағидаларына №3-қосымша). Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті жанындағы Мемкенқадағалаукомы).
3.2.6. Тәулік сайын, әрбір 4 сағат сайын Тапсырыс берушіге (ЦИТС, ӨТБ "ЖМГ" ӨБ) атқарылған жұмыс туралы мәлімет беру. Тапсырыс берушіге оқиға кінәлілерінің себептеріне қарамастан, ұңғымада болған авариялар мен асқынулар туралы дереу хабарлау. Бригада жүргізген жұмыстарды тіркей отырып, вахталық журнал жүргізу.
24 сағат бұрын Тапсырыс берушіге өтінім береді, ал жұмыс басталғанға дейін 2 сағат бұрын Тапсырыс берушінің өкіліне ГАЖ, МӨЗ және басқа да технологиялық операцияларды жүргізуге дайындығын растайды.
3.2.7. Алдын ала (жұмыс аяқталғанға дейін 4 сағат бұрын) ұңғыманы сынамалы іске қосуға өтінімді цехқа телефонограммамен береді және 1 сағат бұрын осы өтінімді растайды.
3.2.8.Тапсырыс берушінің өкілін келесі жұмыс түрлерін қабылдауға шақырыңыз: забойды жуу, забойды ұру, СКҚ-ны сығымдау, ірің мен жабдықты алғашқы көтеру, оны тексеру, планшайбаны бұзу және т.б. Тапсырыс берушіге өтінім операция басталғанға дейін 4 сағат бұрын беріледі және жұмыс жүргізілгенге дейін 1 сағат бұрын расталады. Тапсырыс берушінің өкілі келмеген жағдайда жұмыстар оның қатысуынсыз жүргізіледі, бірақ орындалған жұмыстар актісінде Тапсырыс берушінің өкілі шақырылғаны көрсетіледі, телефонограмманың нөмірі, күні, берілген уақыты және өтінімді қабылдаған адамның Т.А.Ә. көрсетіледі.
3.2.9. Тапсырыс берушіге АҚШ, ЖКҚ, штангаларды, жер үсті және жер асты жабдықтарын және т.б. босатуға өтінімдерді уақтылы беру, жоғарыда аталған жабдықтарды уақтылы әкелу-әкетуді қамтамасыз ету.
3.2.10. Ірің түсірер алдында СБЖ, штангаларды АСПО-дан тазартуды жүзеге асыру, содан кейін өзінің өндірістік қуаттылықтарында жарамсыздыққа шығару.
3.2.11. Топырақ ластанған жағдайда, ластанған топырақты Тапсырыс берушінің полигонына сақтау үшін Тапсырыс беруші арнайы бөлген орынға шығаруды қамтамасыз ету.
3.2.12. Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау ережелерінің сақталуын және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету.
3.2.13. Жұмыс барысында Тапсырыс берушінің адамдарына, аумақтарына, ғимараттарына немесе жабдықтарына келтірілген залал үшін заңнамаға және шарттың талаптарына сәйкес барлық жауапкершілікті мойнына алуға.
3.2.14. Тапсырыс беруші беретін ақпаратқа қатысты коммерциялық құпия режимін сақтау.
3.2.15. Өз өкілінің кепілдік мерзімін өтемеген ұңғымалардағы қайталама жөндеулердің себептерін тексеру жөніндегі комиссияның жұмысына, сондай-ақ ТРС кезіндегі ГНО апаттарын тексеру жөніндегі комиссияның жұмысына қатысуын қамтамасыз етеді.
3.2.16. Кен орнында ТРС бригадаларының тұрып қалу себептерін анықтау кезінде өз өкілдерінің міндетті түрде қатысуын қамтамасыз етеді.
3.2.17. Қоршаған ортаны ластау мүмкіндігімен, қызметкерлер үшін қауіптің туындауымен немесе кәсіпорынға басқа да залал келтіру қаупімен байланысты авариялық жағдайлар туындаған жағдайда мердігер бұл жағдай туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға және ПЛВА-ға сәйкес аварияны өз күшімен жоюға кірісуге міндетті.
3.2.18. ШГНУ-мен жабдықталған ұңғымалардағы қорытынды жұмыстар кезінде:
* сағалық арматураны құрастырады, престейді, іріңдейді;
* Тапсырыс берушімен бірге жылтыратылған штанганы орнатады және оны СК траверсімен байланыстырады.
* НКТ аспасын 40атм-ге нығыздайды;
* түсірілген қондырғының үлгі мөлшеріне сәйкес келетін беруді шақырады;
3.2.19. УЭЦН-мен жабдықталған ұңғымалардағы қорытынды жұмыстар кезінде:
сағалық арматураны, ГНО Тапсырыс берушінің және үшінші тараптың өкілдерімен(шарт болған кезде) құрастыруды, престеуді жүргізеді.кен орнының технологы ТРС қарапайым бригадасы туралы және телефонограмма берілген уақыттан бастап қарапайым екенін көрсетеді. ТРС бригадаларының тұрып қалуы ай сайын кен орнының ТРС бойынша технолог пен супервайзерде қаралады, бұл ретте кінәлі тарапқа талап қою үшін негіз болып табылатын хаттаманы ресімдей отырып, ТРС жай бригадасына жауапты тарап айқындалады.
                           Шығындарды есептеу және есепке алу тәртібі.
4.1.1. Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жөндеу жұмыстарының көлемі туралы анықтаманы осы жұмыстар аяқталған кезден бастап 5 (бес) күн ішінде, ал шот – фактураны есепті айдан кейінгі айдың 03-күнінен кешіктірмей береді. Есепті айда орындалған жөндеу жұмыстары көлемінің қорытындылары есепті айдың 25-күнінен кешіктірілмей шығарылады. Аяқталған жөндеу бойынша шот-фактураларға екі тарап қол қояды және Бас директордың Тапсырыс берушінің өндірістік мәселелер жөніндегі орынбасары бекітеді. Мердігер орындалған жұмыстарға актілерді уақтылы ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы жұмыс көлемін өз қалауы бойынша қарауға және төлеуге құқылы.
4.1.2. Жөндеу жүргізудің техникалық мүмкін болмауына байланысты ұңғымадағы жөндеу жұмыстарын тоқтату туралы шешім бірлескен геологиялық-техникалық кеңесте қабылданады, хаттамамен ресімделеді және Тараптардың басшылығы бекітеді, бұл ретте жұмыстардың құны жұмыстар тоқтатылған сәтке дейін орындалған операциялардың түрлеріне нормативтік уақыт бойынша айқындалады.
4.1.3. Негізгі наряд-тапсырыста көзделмеген жұмыстардың қосымша көлемін орындау қажет болған кезде Мердігер УНВ-ға сәйкес қосымша жұмыстардың уақыт нормаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушімен қосымша жұмыс жоспарын жасайды және келіседі. Мердігер тапсырысшының уәкілетті өкілі тиісті қосымша жұмыс жоспарына қол қойғаннан кейін ғана қосымша жұмыстарды орындауға кірісуге құқылы.
4.1.4. Қайталама жөндеулер, яғни тексеру жүргізілген және еңсерілмейтін күш мән-жайларының немесе Тапсырыс берушінің кінәсі болмағаны анықталған ГНО 72 сағат жұмыс істемеген ұңғымалардағы жөндеулер төлеуге жатпайды. Мұндай жағдайларда ірің-ді қайта көтеру және түсіру мердігердің есебінен жүргізіледі.
Тараптардың Жауапкершілігі
5.1. Тараптар өздеріне осы Регламентпен жүктелген міндеттердің орындалуы үшін қолданыстағы заңнамаға және шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады.

Тапсырыс беруші: 	                                                                              	Мердігер:

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ                                                                 «                                      » ЖШС                 
Бас директоры                                                                                       Директоры
			          						 
__________________ Вэнь Цзяцзюнь 	 			             _______________  

Бас директордың
бірінші орынбасары

__________________ Б.С. Сейтмаганбетов 







№1 қосымша 
өзара қарым-қатынас регламентіне  
ЖАЖ бойынша жұмыстарды орындау кезінде
	КҮНІ _____________

АКТ
Ұңғыманы ЖАЖ-ға тапсыру және қабылдау (ЖАЖ-дан)

Ұңғы			                		ТҚ	        	МГӨК №__   «ЖМГ»ӨБ

Біз, төменде қол қоюшылар:

Аты-Жөні_______________________ Аты-Жөні________________________
тапсырушы тараптың өкілі қабылдаушы тараптың өкілі
        осы актіні біріншісін тапсырып, екіншісін жұмыстарды орындау үшін қабылдадық:

1.	Ұңғыма алаңының аумағы: ЖАЖ кейін ЖАЖ дейін
* Экологиялық жағдайы (замазученность)_______________________             _________________________
* Негізгі және авариялық жолдардың болуы _________________________              _________________________
* Мұнай қоймасының болуы ____________________________________             _________________________
* Ұңғыма аумағын жоспарлау жағдайы ____________________             _________________________
* Басқа ескертулер ____________________________________________              _________________________
___________________________________________________________               _________________________

2.	Сағалық жабдықтың жай-күйі:
* Түйреуіштер жиынтығы Ø м-20,27,36 - _ _ _ _ дана____________________ Ø М-20,27,36 - _ _ _ _ дана_
* Бекіткіш арматураның жарамдылығы ________________________________           ______________________
* УО шпилькаларының біркелкілігі _________________________________         ______________________
* УО тегінің жағдайы ___________________________________________           ______________________
              Жетек қорғағыш  ____________________________________                ______________________
3.	Электр жабдығының болуы және жай-күйі:
* КТП, БГЩ ____________________________________________________        _____________________
* Жерге қосудың болуы және жай-күйі, ____ дана-_________________________ _________________ дана _
* Бригадалық шаруашылықты қосу орны _________________________        ______________________
* Басқа ескертулер  _____________________________________________            _______________________
                                        _________________________________________           _____________________

4.	Қатты тұрмыстық қалдықтарды үю (сақтау) орны___________________________
5.	Технологиялық сұйықтықты кәдеге жарату орны  ________________________________________________
6.	Майланған Топырақты кесу және шығару кезіндегі көлем, ҚТҚ ___________________________________________
7.	Басқа ескертулер __________________________________________________________________________



ЦДНГ шебері тапсырды-БР пр шебері қабылдады.№
Аты-жөні____________________қолы _ _ _ _ _ _ Т. А. Ә._____________________ қолы_______
Тапсырды ____________ Қабылдады ___________
ЖРС шебері бр№ МБО шебері-
Тапсырды шебері қабылдады шебері
СР-1 "МЭМ" ЖШС СР-1 "МЭМ"ЖШС
Аты-жөні____________________қолы _ _ _ _ _ Т. А. Ә._____________________ қолы_______
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	Өзара қарым қатынас кезіндегі ЖАЖ жұмыстары кезінде

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Бекітемін:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бірінші орынбасары

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____"______________202_ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТРС бригадаларының 202_ жылғы (айға) қозғалыс кестесі (күні)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер қ/б
	Станоктың және мердігердің атауы
	ұңғы
	ТҚ
	пайдалану тәсілі.
	Жөндеу мақсаты
	Қор бойынша жай-күй
	Жөндеуге дейінгі Дебит
	Күтілетін дебит
	Өсуі Qн, т.
	Болж., сағ.
	Жөндеу күні
	қосымша

	
	
	
	
	
	
	
	Qж, м3/сут
	обв., %
	Qн, т/сут
	Qж, м3/сут
	обв., %
	Qн, т/сут
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	ТРС бойынша топ жетекшісі
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Геология бөлімінің бастығы
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	МГӨК бастығы
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



№3 қосымша 
өзара қарым-қатынас регламентіне  
ТРС бойынша жұмыстарды орындау кезінде
Күні ___________ж.
                                                                 ТАПСЫРЫС -Н А Р Я Д Ы                             
№ _ _ _ _ _ _  ұңғыманы жерасты жөндеуге-_____

	Геологиялық-техникалық деректер
1.	Жұмыс әдісі: көкжиек, диаметрі экс. Бағандар: _______________
2.	Перфорация аралығы: _____________
3.	Жасанды сою: _____________
4.	Соғылған кенжар, М (күні):____________
5.	Қаттық қысым, кенжарлық қысым (күнін көрсету) _____________________________
сорғының қалыпты жұмысы кезіндегі динамикалық (статикалық) деңгей - М.
6.	Режим бойынша сұйықтықтың дебиті және сулануы _______________ шкив - _ _ мм
7.	Сұйықтықтың ағымдағы дебиті және сулануы : ___________ n-Sk –___ 
8.	- ЕАВ жұмысы кезінде. оңтайлы режимде: 
- ГДИ жөндеу алдында:_________ Qж-Н дин –              	
Түсірілген жабдықтың және оның түсу тереңдігінің толық сипаттамасы:
Фильтр, ягп, загл (свои, б/у, нов)_____, хвостовик-м (свои,б/у,нов), М. 
      Шлам ұстағыш кім-11________, пакер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (п/рем,нов),моп - _ _ _ _ _ м, КП-73 _ _ _ _ _ _ _ _ м
      Подгоночные штанг:_______________; посад келтеқұбыр:__________________
      НКТ- ________________________ (нов,ТТ, өз, б / у) 
      № Сынып тереңдік сорғысы ( ҚХР,нов, ТТ,б/у,өзіндік )
      Штангілер "3/4"- дана (нов,свои,Б/у ); ¾" со скр дана(нов,свои,б/у) 
      Қарнақтар" 7/8 " - дана (нов, свои, б / у); 7/8 со скр ___________дана (нов, свои, б/у)
9.	Ұңғыма сағасының (көтергіш алаңының) жай-күйі қанағаттандырарлық__________________________
10.	Алдыңғы жөндеу күні мен түрі:_________________________
                 Жөндеу мақсаты: ________________

                                                   Жұмыстарды ұйымдастыру жоспары (ЖҰЖ):                                         
1.	Ұңғыманы, судың тығыздығы мен көлемін сөндіріңіз, есептеу формуласына сәйкес осы ұңғыманың нақты параметрлері негізінде есептеңіз.  Үлес салмағы
 Ɣ = (___Н / м 3) V = (м 3)
2.	Көтергішті орнату.
3.	Жерасты жабдықтарын көтеріп, цех өкілімен Аз-8 забойын ұрыңыз.
4.	Сүзгіні, отырғызу келте құбырын, шламды ревизиялау (ЯГП технологтың қатысуымен)
5.	Жерасты жабдықтарын АСПО мен теріден тазарту.қоспалардың.
6.	Жерасты жабдықтарын бұрынғы тереңдікке түсіріңіз. 
НКТ:______________ барбелл: ______________
7.	 Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін қатаң сақтау 
Фонтандық арматураны, сағалық жабдықты жинау
50 кг/см2 нығыздағышы бар сорғыны қайта жөндеу кезінде ГДИ алып тастау арқылы тексеру.
Көтергішті бөлшектеу.
Сағаны, СКН, аумақты былғанудан, СКТ, штангалардан және басқа да жабдықтардан тазарту.
Көтерілген жабдық: сорғыны тапсыру ______________, Ғ.__________ немесе келісім бойынша ______________, бар ______________.
Қосымша жұмыстар

        СУСГ пен траверс арасындағы қашықтықты кемінде 20 см сақтаңыз
М36 және М20 болттарын біркелкі бекітіңіз, кері клапанның тығыздығын тексеріңіз

 МГӨК бастығы- ______________________      ЦПРС бастығы___________________________

 МГӨК инженері ___________________            ЦПРС технологы ____________________________

 МГӨК шебері- __________________________ БР шебері № ЦПРС_____________________
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№4 қосымша 
өзара қарым-қатынас регламентіне  
ТРС бойынша жұмыстарды орындау кезінде
Күні ___________ж.


А К Т

 ЕАВ бойынша орындалған жұмыс көлеміне. № _________ММ _ _ _ бригадасы № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Орындалған жұмыстардың сипаттамасы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Жабдық түсірілді:
1 Сүзгі, ЯГП, бітеуіш (өз)_________, хвостовик _ _ _ _ дана (өз, б / у,ТТ,нов)______М. 
     Шлам ұстағыш кім-11_________,пакер__________(р/РМ,нов), МУ _ _ _ _ _ _ _ _ м, КП-73 _ _ _ _ м
     Реттелетін штангалар_______________________, посад келтеқұбыр__________________________
     НКТ-2 1/2" _________ дана___________________м. (нов,ТТ, свои, б/у) ____________________________________________ 
    Терең сорғы ______________№_________ сыныбы _ _ _ _ (хром, азот, ТД / НП) __________(мм, тт)
    Барбелл 3/4" ________(нтт,өз,б/у); ¾" сшр______________дана (нов,ТТ, свои, б/у) 
    Барбелл 7/8" ________ дана (нов, ТТ, свои, б / у); 7/8 со скр ______________дана (нов,ТТ, свои, б/у)
 Жерасты жабдығының істен шығу себептері _______________________________
     ________________________________________________________________________________
      2. ЖРС кезіндегі басқа да мәліметтер _______________________________________________________
Орындалған жұмыс сағаттарында нормалау:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________                                                                               
   ІМҚО I санатты инженердің қолы________________ Күні ______________________
       3.Соғылған кенжар, күні, уақыты, № а/м ______________________________________________
Жөндеу туралы қосымша мәліметтер _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.    Ревизия, басқа жабдықты ауыстыру______________________________________
5.    Зерттеу деректері күні):_______________________________________________________
Мұнай/сұйықтық дебиті, сулануы %, Н дин (күні)________________________________
_______________________________________________________________________________
6.    ҒКТ жеткізу_____________ дана (нов,тт) НКТ Жинау _______________ дана
      барбелл 3/4" __________________ штангілер (нов,тт) ¾ "_________________ дана
штангалар ¾ "с скрб_____________ штангілер (нов,тт) ¾" с скрб___________ дана
барбелл 7/8" __________________ штангілер дана (нов,тт) 7/8" ________________ дана
7/8 " скрб-мен. _________________ дана (нов,тт) штанга 7/8" с скрб_______ дана
Терең сорғы ____________(мм, тт) тереңдік сорғысы _______________(мм, тт)
№ н-са____________ сыныбы _ _ _ _ _ _ (хром,ТВ/НП) № н-са____________ сынып _ _ _ _ (хром, ТВ / НП)                                                                     
7. Жөндеуді бастау_____________________ жөндеудің аяқталуы _________________________
 ІМҚО бастығы- ______________________ КДО бастығы________________________
1-нгоо инженері-___________________ ЦПРС технологы _______________________
ЦДНГ шебері- ________________________ БР шебері № ЦПРС_______________________
А К Т

 ЖАЖ бойынша орындалған жұмыс көлеміне.№ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КҚКО бригадасымен

Орындалған жұмыстардың сипаттамасы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Жабдық түсірілді:
Пакер__________(р/РМ, нов), МУ_______ _ м, посад келтеқұбыр______________________________
НКТ-2 1/2" _________ дана___________________м. (нов, ТТ, свои, б/у) __________________________________________ 
   
Жерасты жабдығының істен шығу себептері _____________________________________
 __________________________________________________________________________________
2. ЖРС кезіндегі басқа да мәліметтер _______________________________________________________
Орындалған жұмыс сағаттарында нормалау:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________                                                                               

Соғылған кенжар, күні, уақыты, № а/м _____________________________________________________
Қолы ас. ПДО __________________________________________________________________
Қолы ас. ЦНИПР _____________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 4. Ревизия, басқа жабдықты ауыстыру_______________________________________________
 5. Зерттеу деректері (күні) ______________________________________________________
 Жөндеуден кейін Қабылдаушы (күні) ______________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

6. ҒКТ жеткізу_____________ шт. (нов, тт).      	НКТ тазалау_______________ дана
      
7. Жөндеуді бастау_____________________ жөндеудің аяқталуы _____________________

ПШО бастығы_____________________ КДО бастығы___________________

ПДО инженері_______________________ ЦПРС технологы ____________________

ПШО шебері________________________ шебер

