Приложение №__
к Договору по текущему (подземному) ремонту скважин
 

№ __________       от «_____» ___________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения
АО «Мангистаумунайгаз» при подземном ремонте скважин.

СВН – система видеонаблюдения
	1. Основание для выполнения Работ
	Необходимость мониторинга выполнения текущих подземных ремонтов Подрядчиком

	2. Заказчик
	АО «Мангистаумунайгаз»

	3. Подрядчик
	ТОО «___________________»

	4. Наименование объекта
	Объекты ПРС ПУ «____________» АО «Мангистаумунайгаз»

	5. Цель Работ
	1. Обеспечение безопасности технологических процессов.
1. Обеспечение охраны окружающей среды и безопасных условий труда.
1. Обеспечение защиты жизни и здоровья рабочего персонала.

	6. Основные документы и материалы, используемые при выполнении Работ
	Инструкции по эксплуатации СВН;
Документация рабочего проекта;

	7. Срок выполнения Работ
	с 01.01.2027г. по 31.12.2031г.

	8. Порядок и форма выполнения Работ
	Исполнитель закупает работы по доставке, установке и наладке СВН.
Исполнитель обеспечивает доступ Заказчика к текущей и архивной информации СВН. 
Аудио-видеоматериалы должны соответствовать по качеству требованиям к СВН, и регистрировать место, время, полноту и непрерывность наблюдения за рабочим процессом.
Оборудование СВН должно соответствовать характеристикам, приведенным в Технической спецификации (заявке на закуп) к договору.
До начало ремонтных работ Подъемный агрегат должен быть оснащен рабочим СВН с составлением «Акта готовности» (приложение №1.2.1).


Требования к Системе видеонаблюдения 
	№
	Наименование лота/товаров
	Полная техническая характеристика товаров (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)

	
	
	

	1
	IL-EXEIR-C
	Взрывозащищенный IP кожух, ExdIICT6, материал - нержавеющая сталь, обогрев и обдув, ИК-подсветка - 30 м, для внутренней и внешней установки, IP68, питание ~220 В, габариты: 365,5 (Д)×163 (Ш)×169,5 (В) мм

	2
	IL-EXCIRS11-C10
	Взрывозащищенная IP ИК-система позиционирования; ExdIICT6; материал - нержавеющая сталь; обогрев; модуль DI-SC110: 1280×720, минимальное освещение: 0,02 лк, 18x оптический и 12x цифровой зум, объектив (F1.6 ~ 2.8, F=4.7 ~ 84.6 мм); диапазон поворота 360°; диапазон наклона +90° ~ –90°; 128 предустановок; дистанция ИК-подсветки 80–100 м; встроенный приемник телеметрии; Pelco и другие протоколы управления; для внутренней и внешней установки; IP66; питание ~220 В; <500 мА

	3
	IL-EXR80W
	Кронштейн для моделей IL-EXCxxx-xx; максимальная нагрузка 80 кг; материал: нержавеющая сталь 304; габариты: 480 (Д)×170 (Ш)×180 (В) мм, вес 3,6 кг

	4
	IP видеокамера
ICA-2500
	5.0 Megapixel, H.264/MPEG4/MJPEG, Vari-Focal, ICR, WDR, 3DNR, PoE, Micro SD, Video Output, 2-way Audio, DI/DO, IPv6, PLANET DDNS, ONVIF, Mobile App

	5
	IL-EXP20-C
	Взрывозащищенный гибкий кабель-канал, исполнение ExdIICT6, материал - нержавеющая сталь, габариты: 25 (Ø)×2000 (Д) мм

	6
	MES 50.50.21 Ex
	Шкаф компактный взрывозащищенный 500х500х210

	7
	Индустриальный коммутатор
ISW-804PT-M12
	IP67 rated 8-Port 10/100Mbps M12 Fast Ethernet POE Switch
(-40 to 75 degree C)

	8
	Коммутатор GSD-805
	8-Port 1000Base-T Desktop Gigabit Ethernet Switch - Internal
Power

	9
	Блок питания PWR-60-24
	24V, 60W Din-Rail Power Supply (MDR-60-24) - slim type

	10
	TC-Carrier
	Кабель SFTP, всепогодный с грозозащитой, 305м

	11
	АРМ Оператора
	HP H4M22ES Pro 3500 MT, Intel Core i7 3770 DDR3 8Гб, HDD 1000Гб, DVD RW, Монитор 22''

	12
	Система хранения
данных NAS-7410
	4-bay Tower NAS with iSCSI/ IP-SAN, RAID 0/1/5/6/10 & JBOD, Anti-virus, Hot-swap, Dual Gigabit LAN, Wake on LAN, Multi-Language

	13
	ROCKET M5
	ROCKET M5. Всепогодная Wi-Fi/TDMA точка
доступа/абонентская станция IP55. Стандарт 802.11a/n,
5050-5825 MHz, мощность 500 mW, 2*RPSMA разъема,
10/100 BASE-TX (RJ45) Ethernet.

	14
	AM-5G17-90
	Антенна секторная MIMO 2x2, 17 дБ, 5,15-5,85 ГГц,
90°x8°, 2* RP-SMA

	15
	NB-5G22
	Nanobridge M5. Радиомост Wi-Fi 802.11a/n, интегрированный в антенну 22 дБ

	16
	NSM5
	NanoStation M5. Всепогодная Wi-Fi/TDMA точка доступа/абонентская станция IP54. Стандарт 802.11a/n, 5050-5825 MHz, мощность 500 mW, интегрированная антенна 14-16dBi




Заказчик: 	                                                                              	Подрядчик:

АО «Мангистаумунайгаз»                                                             	ТОО «______________»                  
Генеральный директор                                                                          Директор
			          						 
__________________ Вэнь Цзяцзюнь 	 			             ___________________________

Первый заместитель 
генерального директора

__________________ Сейтмаганбетов Б.С.





Приложение №___.1            
к техническому заданию по СВН

Акт
готовности бригады к выполнению работ по ПРС ПУ ______

Настоящим Актом, подтверждаем готовность бригады к выполнению работ по подземному ремонту скважин в соответствии с требованиями  АО «ММГ».
	Месторождение:
	

	№ бригады:
	

	Мастер бригады:
	

	№ скважины:
	

	Дата начала ремонта:
	

	Система видеоконтроля работы бригад

	Наличие установленной системы
	

	Камера направлена на устье (рабочая площадка) скважины
	

	Изображение присутствует на экране монитора, ведется запись
	

	
	

	Прибор контроля технологических параметров 
работы бригады 

	Наличие установленного прибора 
	

	Прибор исправен
	

	Передача онлайн осуществляется
	

	
	

	
   ПУ «________» АО «ММГ»
   Должность  _____________ ФИО

	     
                   Подрядчик
                   Должность  _____________ ФИО




