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Ұңғыманы ағымдағы (жер асты) жөндеуге арналған шартқа
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РЕГЛАМЕНТ
ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ ТУРАЛЫ
ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Тараптар өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, экология талаптарын қамтитын "азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Қазақстан Республикасының Заңдарына және осы Регламентке толық сәйкес барлық жұмыстарды жүргізуге міндеттенеді.
1.2. Мердігер тарапынан жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды бірнеше рет бұзушылықтар не аварияға немесе басқа да ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін бір рет бұзушылық анықталған кезде Тапсырыс беруші Шартты бір жақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы.
2. МЕРДІГЕРЛІК ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ МЕН МЕРДІГЕРДІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ ТӘРТІБІ
2.1. Барлық мердігерлік жұмыстар мердігер бекіткен және Тапсырыс берушімен, ал қажет болған жағдайда мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарымен (ТЖ Мемлекеттік бақылау және өнеркәсіптік қауіпсіздік басқармасы (ИҮКД және тб), еңбек инспекциясы, СЭС, экология және т. б.) келісілген жұмыстарды жүргізу жоспарлары мен ЖАЖ болған кезде жүргізіледі.
2.2. Жөндеу жұмыстарын орындау үшін Тапсырыс берушінің жекелеген объектілерін мердігерге беру жұмыстарды жүргізу кезеңінде Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Ережеге (осы Келісімге 1-қосымша) сәйкес ресімделген екі жақты рұқсат беру актісімен ресімделеді.
2.3. Мердігерге тұрақты немесе уақытша пайдалану үшін бөлінетін өндірістік үй-жайлар жалдау (қосалқы жалдау)шарттары негізінде беріледі.
2.4. Жұмыстарды жүргізуге арналған аумақты (алаң, трассаны) Тапсырыс беруші мердігерлік ұйымға құрылыс үшін геодезиялық бөлу негізін қабылдау актісі бойынша береді.
2.5. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін мердігерге берілетін жер учаскелерін қосалқы жалдау шартына қосымша болып табылатын объектінің жоспарын жасай отырып, жер учаскесінің шекараларын бекітіп бере отырып, құрамында мердігер мен Тапсырыс берушінің өкілдері (объект басшысы) бар комиссия айқындайды.
2.6.	Мердігердің жұмыстарды жүргізу үшін кез келген Технологиялық жабдықты, тетіктерді, көлікті, техникалық құрылғыларды (электр желілерін, Сығылған ауа желілерін) пайдалануы, 
су, табиғи және ілеспе газ, жүк көтергіш механизмдер және т. б.) Тапсырыс берушінің рұқсатымен ғана мүмкін болады.
2.7.	Суды, табиғи және ілеспе газды қосуды Мердігер Тапсырыс берушінің объекті басшысының (немесе жауапты тұлғаның) бақылауымен жүргізеді. 
2.8.	Мердігердің мұқтаждары үшін электр энергиясын қосуды Тапсырыс берушінің энергетикалық қызметі алдын ала келісілген өтінім бойынша жүргізеді.
2.9.	"Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпы талаптарына" сәйкес "қауіптілігі жоғары жұмыстар тізбесіне" енгізілген жұмыстар 1-Б., 11-тарау "жұмыс өндірісі", 142-160-т. т.
2.10.	Жұмыстар бірнеше мердігерлік ұйымдар мен Тапсырыс берушінің бірлескен күшімен жүргізілетін Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды жалпы үйлестіруді Тапсырыс беруші объектісінің басшысы жүзеге асырады.
2.11.	Мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша тексерулер жүргізген кезде Мердігер мен Тапсырыс беруші оларға жәрдем көрсетуге және қажетті ақпарат беруге міндетті.
Егер мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының нұсқамасында екі және одан да көп мердігердің қызметі қозғалса, әрқайсысы осы Келісімде олар үшін жауапкершілік айқындалған тармақтарды орындайды. Ұйғарымның орындалуы туралы жауапты тұтастай ол кімнің атына жіберілген мердігер береді. Жауаптың көшірмесін Мердігер Тапсырыс берушіге өнеркәсіптік-экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөліміне ұсынады.

3. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ МЕН ОНЫҢ ЖАУАПТЫ АДАМДАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ
3.1. Тапсырыс беруші міндетті:
Мердігерге белгіленген мерзімде тиісті сараптамадан өткен барлық қажетті нормативтік-техникалық, рұқсат беру құжаттамасын және оның орындайтын жұмыстарына қатысты ақпаратты беруге. Құжаттаманы ұсыну жауапкершілігі Тапсырыс берушінің ТРС өкіліне жүктеледі.
3.1.2 қажетті дайындық іс-шараларын орындау, жұмыстарды жүргізу үшін бастапқы техникалық деректерді дайындау және орындалуын акт-рұқсаттамада қол қоюмен растау (1-қосымша).
3.1.3 жабдықты, құбыржолдарды жөндеуге беру алдында тапсырыс беруші бекіту құрылғыларын жабу жолымен оларды қолданыстағы коммуникациялардан ажыратуға міндетті. Сорғылардың іске қосу құрылғыларында "қосуға болмайды, адамдар жұмыс істеп жатыр!».
3.1.4 "ЖМГ" ӨБ басшылығының өкімімен мамандар қатарынан объектіні мердігерлік жұмыстарды жүргізуге дайындауға жауапты адамдар тағайындалсын.
3.1.5 объектіге кіреберістерді босату және онымен жасалған шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін мердігер қызметінің шекарасын көрсету.
3.1.6 Мердігер ұсынған келісілген өтінім негізінде жұмыстарды орындау үшін технологиялық режимде үзілістерді қамтамасыз ету.
3.1.7 Тапсырыс берушіде белгіленген тәртіппен бекітілген тізімге сәйкес мердігер персоналына уақытша рұқсаттамалар беруді ұйымдастырсын.
3.1.8 Тапсырыс берушіде қолданылатын аварияларды жою жоспарына сәйкес мердігерден хабарлама келіп түскен кезде авариялық жағдайды жоюға қатысу.
Объектінің басшысы Тапсырыс беруші міндетті:
3.2.1  Мердігер ұсынған келісілген өтінім негізінде жұмыстарды орындау үшін технологиялық режимде үзілістерді қамтамасыз ету.
3.2.2 Өз қызметкерлеріне мердігердің жұмыс жүргізу сипаты, уақыты және орны туралы мәліметтерді жеткізу.
3.2.3 Объектіде бірнеше мердігерлік (бөгде) ұйымдар болған кезде жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз ету.
3.2.4 Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсаттарды келісу.
3.3 .  объектіні мердігерлік жұмыстарды жүргізуге дайындауға жауапты тұлға:
3.3.1 Көлік және арнайы техника қозғалысының бағыттарын қоса алғанда, жұмыс өндірісінің шекарасын анықтау.
3.3.2 Объектіні рұқсат беру актісі бойынша дайындау және мердігерге беру.
3.3.3 Жоғары қауіпті жұмыстарға рұқсат беру нарядында Тапсырыс беруші тарапынан дайындық жұмыстары көлемінің орындалуын өз қолымен растау.
3.3.4. Тапсырыс берушінің өкілдеріне мердігердің келісімінсіз және келісімінсіз оларды мердігерге бергеннен кейін жабдықтар мен коммуникацияларда қандай да бір жұмыстар жүргізуге тыйым салынады.
4 МЕРДІГЕР МЕН ОНЫҢ ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1.      Мердігер: өнеркәсіп саласындағы барлық талаптарды сақтауға міндетті
қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау.
4.1.1 өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың ҚР заңнамасының, сондай-ақ орындалатын қызмет түрлері бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді айқындайтын Тапсырыс берушінің жергілікті нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес келетін меншікті жүйесін қолдану.
4.2.2 өз қызметін уәкілетті мемлекеттік органдар беретін заңнамада көзделген барлық рұқсат беру құжаттары (лицензиялар, сертификаттар, келісулер, қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар және т.б.) болған кезде ғана жүзеге асыруға құқылы.
4.2.3 Қазақстан Республикасы заңнамасының және мердігердің жергілікті нормативтік актілерінің талаптарын ескеретін өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология жөніндегі іс-шараларды көрсете отырып, тапсырыс берушінің аумағында немесе объектісінде жұмыс жүргізу жоспарын әзірлеу және Тапсырыс берушімен келісу.
4.2.4 жұмыстарды Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жүргізу жоспарына және наряд-рұқсатқа сәйкес орындау (егер жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсатты ресімдеу қажет болса).
4.2.5 жұмыс жүргізу жоспарынан ауытқу қажеттілігі анықталған жағдайда оларды Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасымен келісу.
4.2.6 рұқсат беру актісі бойынша қабылданған Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік және экологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.
4.2.7 Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша жұмыстар жүргізетін қызметкерлердің тізімін ұсыну.
4.2.8 мердігерлік жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесін тағайындап, Тапсырыс берушіге ұсыну.
4.2.9 Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындауға өзінің және қосалқы мердігер ұйымның қызметкерлерін жіберу:
  мамандығы бойынша аттестатталған және жұмыстың осы түріне медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
  еңбек қорғау талаптарын оқудан және білімін тексеруден және заңнамада белгіленген жағдайларда өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша даярлықтан және аттестаттаудан (қауіпті өндірістік объектіде жұмыстарды орындау кезінде)өткен;
 еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын білуін тексеру туралы куәлігі бар;
4.2.10 жұмыстарды жүргізуге қосалқы мердігерлерді Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана тарту.
4.2.11 Тапсырыс берушінің аумағына кіру үшін алдын ала берілген және Тапсырыс берушінің басшылығымен келісілген тізімге сәйкес рұқсат алу.
4.2.12 Тапсырыс берушінің объектілерінде жоғары қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат нарядын ресімдегеннен кейін ғана кірісу.
4.2.13 мердігердің жұмыстарын қауіпсіз жүргізуге жауаптылардың бақылауымен орындаушылардың тек негізгі кәсібіне ғана тән жұмыстарды орындауын қамтамасыз ету.
4.2.14 қызметкерлер ауысқан кезде оларды мердігерлік жұмыстарды орындауға мердігердің көрсетілген қызметкерлері еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтан өткеннен кейін ғана жол берілсін.
4.2.15 жоғары қауіпті жұмыстар үшін мердігерлік жұмыстарды орындау кезінде 30 күннен астам үзіліс болған кезде, барлық басқа жұмыстар үшін 60 күннен астам үзіліс болған кезде, мердігердің қызметкерлері еңбекті қорғау бойынша жоспардан тыс нұсқамадан өткеннен кейін ғана жұмыскерлерді мердігерлік жұмыстарға жіберу. Орындалатын жұмыстардың сипаты өзгерген кезде мердігердің жауапты тұлғасында жоспардан тыс нұсқамадан өткеннен кейін ғана қызметкерлерді жұмыстарды орындауға жіберу.
4.2.16 оның қызметкерлері жұмыс істейтін әрбір объектіні қамтамасыз ету:
мердігер бекіткен және өрт күзетімен келісілген тізбеге сәйкес алғашқы өрт сөндіру құралдарымен;
ұжымдық қорғаныс құралдары;
медициналық қобдишалармен бірге;
жерге қосу құрылғыларымен;
 электроосвещением қауіпсіздендірілген;
ескерту белгілері (плакаттар, аншлагтар және т.б.).
4.2.17 жұмыс аймағының газдануы мүмкін объектілерді Жұмыс аймағындағы зиянды газдардың құрамын бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету.
4.2.18 өз персоналымен Орындалатын жұмыстардың сипатына тікелей байланысты орындардағы Ауа ортасының жай-күйін бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.
4.2.19 белгіленген нормаларға сәйкес Тапсырыс берушінің объектілеріне жіберілетін өз қызметкерлерін арнайы киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету.
4.2.20 объектілерге және өрт гидранттарына, сондай-ақ Тапсырыс беруші объектілерінің аумағына өтетін жолдарды әртүрлі жабдықтармен, материалдармен және қалдықтармен үйіп тастауға жол бермеу.
4.2.21 қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сәйкес агрегаттар мен арнайы көліктерді, жабдықтарды, құрылғыларды орналастыруды жүзеге асыру.
4.2.22 Мердігер, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің және үшінші тұлғалардың қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда жұмыстарды тоқтата тұруды және адамдарды эвакуациялауды қоса алғанда, жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шұғыл шаралар қабылдау.
4.2.23 қауіпті жағдай жойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының рұқсатымен ғана жұмысты қайта бастау.
4.2.24 жұмыстарды орындау барысында болған өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек пен қоршаған ортаны қорғау саласындағы барлық оқыс оқиғалар мен авариялар туралы Тапсырыс берушінің басшылығына дереу хабарлауға және оларды ҚР заңнамасында және Тапсырыс берушінің жергілікті нормативтік актілерінде белгіленген тәртіпке сәйкес тексеруді ұйымдастыруға.
4.2.25 қызметтік міндеттерін орындау кезінде өз қызметкерлерімен (оның ішінде қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерімен) болған жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді және есепке алуды жүргізу.
4.2.26 авариялық жағдайлар болған жағдайда аварияларды жою жоспары бойынша әрекет ету.
4.2.27 мердігерлік жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша Тапсырыс берушінің барлық ескертулері мен талаптарын мүлтіксіз орындау.
4.2.28 авариялық жағдайларды және анықталған бұзушылықтарды тергеу нәтижесінде қабылданған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.
4.2.29 Тапсырыс беруші өткізетін өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек пен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі кеңестерге қатысу үшін Тапсырыс берушімен келісім бойынша өз өкілін жіберуге.
4.3 мердігердің өкілдеріне тыйым салынады:
4.3.1 олардың негізгі кәсібіне тән емес жұмысты орындау (тиісті нұсқамадан өткен жағдайда авариялық жағдайды қоспағанда).
4.3.2 бір жақты тәртіпте Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстардың шарттарын, реттілігі мен көлемін өзгерту.
4.3.3 Тапсырыс берушінің объектілеріне бөгде адамдарды алып өту.
4.3.4 рұқсат беру актісі бойынша берілмеген, жалдау (қосалқы жалдау) шарты негізінде бөлінбеген, өндірістік қажеттіліксіз және Тапсырыс берушінің келісімінсіз құрылыс үшін геодезиялық бөлу негізін қабылдау актісі бойынша берілмеген объектілердің аумағында болу.
4.3.5 қауіпті өндірістік объектінің аумағына кіргеннен кейін қозғалтқышты жұмыс істейтіндерге қосымша қауіпсіздік шараларын сақтамай көлік құралында қалдыру.
4.3.6 Тапсырыс берушімен келісілген қозғалыс бағытын бұзсын.
4.3.7 көлік құралын Тапсырыс берушінің объектісінде бөгде заттар мен қоқыстардан босату.
4.3.8 соңғы өндірістік жұмыстарды жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің қызметкерлерін алаңдату.
4.3.9 бұл үшін бөлінбеген орындарда темекі шегу..
5 ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
5.2 Тапсырыс берушінің құқығы бар:
5.2.1 мердігерлік жұмыстарды орындау кезінде мердігердің өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарының ұйымдастырылуына тексеру (бақылау) жүргізу. РТРС басшылары мен мамандары бұл құқыққа ие.
5.2.2 мердігермен келісім бойынша өндірістік объектілерді, жабдықтарды және технологиялық процестердің ұйымдастырылуын олардың өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бөлігінде жасалған шарттар мен осы Келісімнің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруді жүргізсін.
5.2.3.өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын бұза отырып, мердігер орындайтын жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұру.
5.3 мердігердің құқығы бар:
5.3.1. егер мердігердің пікірі бойынша қабылданған шаралар жеткіліксіз болған жағдайда, Тапсырыс берушіден жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ететін негізделген қосымша дайындық іс-шараларын орындауды талап етуге.
6. ҰҢҒЫМАЛАРДЫ АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН САҚТАУ (ТРС).
6.1.  ТРС жүргізу кезінде мынадай талаптар орындалуы тиіс:
6.1.1.Скважиналарды жөндеуге қабылдау және оларды жөндеуден кейін тапсыру акт бойынша жүргізілуі тиіс.
6.1.2.Бригада ұңғымаларды жөндеу бойынша жұмыстарды бекітілген және келісілген жоспарлар мен жөндеу жүргізу схемалары болған кезде жүргізуге тиіс. 
6.1.3.Ұңғыманы өшіргеннен кейін орнатуды ЖҰЖ-да бекітілген схемаға сәйкес қамтамасыз етіңіз.
6.1.4.Жұмыстар басталғанға дейін ұңғымаларды жөндеу бригадасы схемаға сәйкес жабдықтарды орналастыруы және рұқсаттарды (рұқсаттарды) ресімдеуі, нұсқаулықтар жүргізуі, жұмыс орындарын нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес жабдықтауы тиіс.
6.1.5.Жұмыс жүргізу алаңында бөгде адамдардың және көлік құралдарының болуына жол берілмейді.
6.1.6.Мердігер Геофизикалық жұмыстар басталғанға дейін қондырғыны жарамды шығарындыға қарсы жабдықпен қамтамасыз етуге тиіс.
6.1.7.Геофизикалық жабдыққа қызмет көрсететін персонал СБҚ орындау және СБҚ-да және бұрғылау құбырларында немесе СБҚ арқылы түсірілетін аппараттарды пайдалану үшін қауіпсіздік шаралары бөлігінде жарылыс жұмыстарының басшысы нұсқау беруі тиіс.
6.1.8.Жарылыс және ату жұмыстары кезінде бригада қызметкерлері жұмыс өндірісінің қауіпті аймағынан шығарылуы тиіс, ол белгілермен белгіленуі тиіс.
6.1.9.Ұңғымаларды жылумен және химиялық өңдеу жұмыстары бекітілген жоспарға, регламенттерге сәйкес орындалуы тиіс.
6.1.10.Ұңғыманы бұрғылау жұмыстарын бастамас бұрын бұрғылау қондырғысы нормативтерге сәйкес еңбек қауіпсіздігін арттыратын құралдармен және құрылғылармен жабдықталуы керек, бұрғылау жұмыстарын жүргізу жобасы, ГТН, белгіленген тізімге сәйкес актілері, сондай-ақ қондырғыны пайдалануға беруге мемлекеттік қадағалаудың рұқсаты болуы керек.
6.1.11.Бұрғыланатын ұңғымалардағы Ауа ортасының Газдану жағдайын бақылауды бұрғылау ұйымы қамтамасыз етеді. 
6.1.12.Құрылысы аяқталған ұңғыма Тапсырыс берушіге қажетті материалдар қоса берілген акт бойынша тапсырылуы тиіс.
6.1.13.Бұрғылау және ұңғымаларды күрделі жөндеу жөніндегі бригада жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің диспетчерлік пунктімен тұрақты байланыспен қамтамасыз етілуі тиіс.
6.1.14.Мердігердің Ұңғымаларды бұрғылау немесе жөндеу жөніндегі жұмыстар басталғанға дейін жұмыстарды жүргізу процесінде қолданылатын жабдыққа арналған барлық рұқсат беру құжаттамасы болуға тиіс.
6.1.15.Ұңғымаларды бұрғылау немесе жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін алаң жабдықтан босатылуы, қалдықтардан және ластанудан тазартылуы тиіс. 
6.1.16.Осы Регламентте қозғалмаған мәселелер бойынша тараптар қолданыстағы заңнаманы және Қазақстан Республикасында қолданыстағы мұнай өнеркәсібінің салалық нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.
7.	ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1.	Мердігер өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарын, Тапсырыс берушінің ішкі еңбек тәртібі қағидаларын бұзғаны үшін және Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес толық жауапты болады. 
7.2.	Мердігер 6.1-тармақта көрсетілген талаптар мен ережелерді бұзған жағдайда. оқыс оқиғаға, аварияға, өртке, төтенше жағдайға, өндірістегі жазатайым оқиғаға әкеп соққан:
7.2.1.  Мердігер тапсырысшыға, оның қызметкерлеріне, үшінші тұлғаларға (оның ішінде объектіде бірнеше мердігердің бірлескен жұмысы кезінде Тапсырыс берушінің басқа мердігерлеріне) келтірілген залал үшін толық материалдық жауаптылықта болады.
7.2.2.  Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарының, ішкі еңбек тәртібі қағидаларының бұзылу фактілерін Тапсырыс беруші мердігердің қатысуымен актімен ресімдейді. Мердігер бұзушылықтарды талдауға (актіге қол қоюға) қатысудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушінің біржақты тәртіппен акт жасауға құқығы бар.
7.2.3. Мердігер Тапсырыс берушіге 6.1-тармақта көрсетілген талаптарды бұзудан туындаған барлық шығындарды өтейді., Тапсырыс беруші ұсынған шығындар калькуляциясы негізінде.
7.2.4.Мердігер Тапсырыс берушіге соңғысының жазатайым оқиғаларды, авариялар мен оқыс оқиғалардың себептерін тексеруге, мердігердің кінәсінен болған аварияларды жоюға қатысуына байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде:
 жазатайым оқиғаларды, авариялар мен инциденттердің себептерін тексеруге, аварияларды жоюға қатысқан Тапсырыс берушінің қызметкерлерінің жалақысы;
 жазатайым оқиғаларды, авариялар мен инциденттердің себептерін тексеру, аварияларды жою кезінде Тапсырыс берушінің көлігін пайдалану бойынша шығындар;
 өндірістік объектілердегі авариялардың себептеріне техникалық тексеру жүргізу үшін тартылатын сараптамалық және бақылаушы ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеуге байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары;
 жазатайым оқиғаларды, авариялар мен инциденттердің себептерін тергеумен, аварияларды жоюмен байланысты басқа да құжатпен расталған шығыстар.
7.2.5. Мердігер 6.1-тармақта көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда. оқыс оқиғаға, аварияға, өртке, төтенше жағдайға, өндірістегі жазатайым оқиғаға әкеп соқпаған (жұмыс жүргізу ережелерін бұзу, рұқсат беру актісінде көрсетілген жеке қорғану құралдарын пайдаланбау және т.б.).
7.2.6. Мердігердің 6.1-тармақта көрсетілген талаптарды бұзуы. Тапсырыс беруші анықтаған құжаттар үш данада біржақты тәртіппен актімен ресімделеді. Актінің бір данасы жауапты тұлғаға беріледі 
мердігерге. Актінің екінші данасы мердігерлік шартының кураторына, үшінші данасы еңбекті қорғау және экология қызметіне жіберіледі. Мердігерге берілген объектіде немесе жабдықта Тапсырыс беруші қызметкерлері мен үшінші тұлғалардың денсаулығы мен өміріне зиян келтірілген жағдайларда, соңғысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес басталған жағдай үшін толық жауапты болады.
7.2.7. Мердігер өз қызметкерлерінің біліктілігінің жұмыстарды орындау жөнінде өздеріне берілген құқықтарға сәйкестігі үшін жауапты болады.
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№__.1 қосымша 
міндеттердің ара-жігін ажырату туралы Регламентке 
 жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша тараптардың жауапкершілігі

Ережесі
өндіріс кезінде рұқсат нарядтарын ресімдеу және қолдану бойынша
жоғары қауіптілік жағдайындағы жұмыстар

Жалпы ережелер
1. Осы "атауы" кен орнында жүргізілетін қауіптілігі жоғары жағдайларда жұмыстарды жүргізу кезінде рұқсат нарядтарын ресімдеу және қолдану жөніндегі қағидалар мердігерлік ұйымдар орындайтын қауіптілігі жоғары жұмыстардың барлық түрлеріне (жөндеу, монтаждау, демонтаждау, құрылыс, қалпына келтіру және т.б.) қолданылады.
Наряд-рұқсат-бұл ұйымның жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге арналған жазбаша өкімі, онда барлық қажетті қауіпсіздік шаралары және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдар көрсетіледі.
2. Қауіптілігі жоғары жұмыстарға жөндеу, монтаждау, демонтаждау, құрылыс, қалпына келтіру және басқа да жұмыстардың барлық түрлері жатады, оларды орындау кезінде жұмыс істейтіндерге қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың пайда болуы және әсер етуі ықтимал, сондай-ақ жұмыс орнын дайындауды талап ететін жоғары қатермен байланысты жұмыстар (биіктіктегі, электр беру желілерінің жанындағы, құдықтардағы, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардағы жұмыстар) және осыған байланысты персоналдың жарақаттануы (улану) жатады.
3. Ұйымның қауіптілігі жоғары жұмыстардың тізбесін кәсіпшілік қызметтері жасайды, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлімімен келісіледі және бас инженер бекітеді.
Мамандандырылған және орталықтандырылған қызмет көрсету жүйесі бар мердігерлік, қосалқы мердігерлік ұйымдарда жұмыстардың тізбесі Тапсырыс берушімен және жұмыстарды орындаушымен бірлесіп жасалады және оны бас инженер бекітеді.
4. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды кемінде екі қызметкер НД-1 нысаны (1.1-Қосымша) бойынша наряд-рұқсат ресімдегеннен кейін жүргізеді.) берілетін аумақтың жоспарын және онда белгіленген жабдықты бере отырып жүзеге асырылады.
5. Аварияларды жою кезінде жұмыстар тікелей қауіп-қатерді жойғанға дейін компанияның жауапты тұлғаларының қадағалауымен және бақылауымен наряд-рұқсатты ресімдеусіз жүргізілуі мүмкін. Авариялар мен олардың зардаптарын жою жөніндегі одан арғы жұмыстар наряд-рұқсат ресімделгеннен кейін жүргізілуі тиіс.
6. Өндірістік учаскелер, технологиялық желілер немесе жеке тұрған жабдықтар, ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ мердігерлік ұйымның күшімен оларда жұмыстарды орындау үшін бөлінген басқа да объектілер АҚ-1 нысаны бойынша рұқсат беру актісіне (1.2-Қосымша) сәйкес соңғысына беріледі.). Бұл жағдайда наряд-рұқсат беруді мердігер ұйым жүзеге асырады. Егер қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу үшін бөлінетін учаске арқылы жұмыс істеп тұрған ток өткізгіштер, газ құбырлары, жылу құбырлары, мұнай құбырлары немесе басқа да жұмыс істеп тұрған коммуникациялар өтетін болса, сондай-ақ технологиялық машиналар мен механизмдер жұмыс істейтін болса, онда объектіні мердігерлік ұйымға рұқсат актісі бойынша беруге болмайды.
7. Кен орнында жұмысқа жіберілетін адамның жұмыс орнында болуы тиіс наряд-рұқсат беруді есепке алу журналы болуы тиіс, онда наряд-рұқсат нөмірі, наряд-рұқсат берген адамның тегі мен лауазымы, ол берілген жұмыстардың атауы, жұмысқа бастапқы рұқсат беру күні мен уақыты, сондай-ақ жұмысқа қайта рұқсат беру күні мен уақыты және олардың аяқталу уақыты белгіленуі тиіс.
Жабық рұқсат нарядтары оларды берген ұйымда бір жыл бойы сақталады.
Орындалған кезде авариялар немесе жазатайым оқиғалар болған жұмыстарға рұқсат нарядтары аварияларды немесе жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі материалдары бар ұйымның мұрағатында сақталуға тиіс.
8. Осы Қағидалар оларды орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі басқа нормативтік құжаттармен (Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары, жарылыс қаупі бар объектілерде отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін ұйымдастыру жөніндегі үлгілік нұсқаулық және басқалар) регламенттелетін жұмыстарға қолданылмайды. Бұл жұмыс түрлері ЖШС қолданыстағы нұсқаулықтарына сәйкес жүргізіледі.
 
 2 тарау.  Жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты тұлғалар және олардың міндеттері

9. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру және қауіпсіз жүргізу үшін: наряд-рұқсат беретін, жұмысқа рұқсат беретін лауазымды тұлғалар, жұмыс жүргізуші, сондай-ақ жұмыстарды тікелей орындаушылар жауапты болып табылады.
10. Рұқсат нарядтарын беруге құқығы бар инженер-техник қызметкерлер лауазымдарының тізбесін бас инженер бекітеді.
11. Наряд-рұқсатты берген лауазымды адам жұмысқа жіберушіні тағайындайды және оны наряд-рұқсатта көзделген қауіпсіздік шараларымен таныстырады, олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады.
12. Наряд-рұқсат беретін жауапты адам Жұмыстың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге жауапты болады, жұмыс басшысын, жұмыс жүргізушіні тағайындайды және нарядта көрсетілген қауіпсіздік шараларының дұрыстығына, сондай-ақ наряд-рұқсат бойынша өзі тағайындаған жауапты адамдардың және өкім бойынша жұмыстарды орындаушылардың сапалық құрамына жауап береді.
13. Наряд-рұқсат бойынша жұмысқа рұқсат беруші инженерлік-техникалық қызметкер болуы тиіс.
14. Наряд-рұқсат қолданысының барлық уақытына бірнеше ауысыммен жұмыс жүргізген кезде ауысымдар саны мен шығу кестесіне сәйкес жұмысқа рұқсат беретін бірнеше жұмыс өндірушілер тағайындалады.
15. Жүктелім-рұқсаттама бойынша жұмысқа жіберуші жүктелім-рұқсаттамада көрсетілген еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуы үшін, оның ішінде:
- нысанды бу, су, газ, электр және басқа қуат көздерінен ажырату және жерге қосу қондырғысы;
- құбыржолдардың барлық түрлеріне тиек арматурасын орнату, газ құбырларын тазарту, құбыржолдар мен сыйымдылықтарды үрлеу және булау, жабдықты шаңнан, кірден, мұнайдан тазарту, газ жолдары мен аппаратураларды үрлеу және желдету, басқа да дайындық жұмыстарын орындау;
- жұмыс істеп тұрған жабдықтар мен коммуникациялардан жұмыс аймағын қоршаулармен, тұйықтармен, қауіпсіздік белгілерімен, сигналдық құралдармен, плакаттармен және басқалармен бөлу.
16. Жұмысқа рұқсат беруші жұмыс жүргізуге рұқсат беру алдында, сондай-ақ наряд-рұқсатты ұзарту кезінде наряд-рұқсатта көрсетілген еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуын тексеруге, жұмыс жүргізушіге ұйымдағы жұмыстың ерекшеліктері туралы тікелей жұмыс жүргізілетін жерде нұсқау беруге міндетті.
17. Электр жабдығының, жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің және басқа да технологиялық процестердің, механизмдер мен жабдықтардың кернеуінде тұрған жұмыс істеп тұрған агрегаттар аймағында наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізу кезінде наряд-рұқсат беруші бөлімшенің инженерлік-техникалық қызметкерлері, техникалық персоналы қатарынан жұмыс жүргізу аймағында қауіп туындаған кезде наряд-рұқсат бойынша жұмыс істеушілерді қауіпсіз орынға уақтылы шығаруға және оларды кейіннен жұмыс жүргізуге жіберуге жауапты адамды тағайындауға міндетті.
Жауапты адамның лауазымы мен тегі рұқсат нарядының 9-тармағына енгізіледі.
18. Наряд-рұқсатта немесе АКТ-рұқсатта көрсетілген еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындаудың дұрыстығы мен толықтығы үшін Тапсырыс беруші ұйым бөлімшесінің қызметкерлері, ал орталықтандырылған жөндеу және қызмет көрсету жүйесі бар ұйымдарда осы іс-шараларды орындаған техникалық қамтамасыз ету қызметінің қызметкерлері жауапты болады.
19. Рұқсат беру актісі бойынша қабылданған объектіде жұмыстарды орындау кезінде рұқсат беру нарядында көрсетілген еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындаудың дұрыстығы мен толықтығы үшін осы іс-шараларды орындаған мердігер ұйымның қызметкерлері жауапты болады.
20. Егер наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізу туралы ескертілген технологиялық персоналда ауысым аяқталса, ал наряд-рұқсат бойынша жұмыс істейтін персоналда әлі де жалғаса берсе, онда рұқсат беруші жұмысқа кірісетін технологиялық персоналға наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізу туралы ескертуге және наряд-рұқсатты ауысым басшысымен келісуге тиіс.
21. Бір ауысымда екі бригаданы пайдалана отырып, бір учаскеде жұмыс жүргізу кезінде наряд-рұқсат беруші мен жұмысқа жіберушінің міндеттерін бір тұлғада қоса атқаруға жол беріледі.
22. Жұмыстарды өндірушілер білікті инженерлік-техникалық қызметкерлерді немесе тізімге енгізілген, жұмыстарды өндіруші болуға құқығы бар адамдарды тағайындайды.
Жекелеген жағдайларда жұмыстарды бір бригада орындаған кезде бөлімше немесе мердігерлік ұйым басшысының шешімі бойынша жұмыстарды өндірушілер желілік инженерлік-техникалық қызметкерлердің жұмыс басталар алдында жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі жөнінде нұсқама міндетті түрде жүргізе отырып, жөндеу, монтаждау, бөлшектеу, Құрылыс және қалпына келтіру жұмыстарына басшылық ету құқығына куәлік алған ұйым басшысы бекіткен бағдарлама бойынша арнайы оқытудан өткен бригадирлерді тағайындауы мүмкін.
23. Наряд-рұқсат бойынша жұмыс жүргізуші наряд-рұқсат қолданылатын ауысым санына қарамастан бір болуы тиіс. Ауысымды қабылдау және тапсыру жұмыс орындарында жүргізіледі.
24. Жұмыс жүргізуші жұмыс басталар алдында бригадаға жұмыс орнындағы қауіпсіздік шаралары туралы нұсқау беруге міндетті. Нұсқама рұқсат беру нарядының 10-тармағында жазумен ресімделеді.
Бригада құрамы өзгерген кезде жұмыс жүргізуші бригадаға жаңадан енгізілген жұмысшыларға нұсқау беруге міндетті.
25. Жұмыс жүргізуші еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаманың толықтығына, қауіпсіздік шараларының сақталуына, арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және жеке қорғаныш құралдарын пайдаланудың дұрыстығына, еңбек қауіпсіздігінің техникалық құралдарының, оның ішінде бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығына жауапты болады.
26. Орындаушылар (бригада челны) наряд-рұқсатта көзделген еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларының нұсқаулықтары мен талаптарын сақтауға, жұмыс уақытында арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және жеке қорғану құралдарын дұрыс пайдалануға, сондай-ақ Еңбек және өндірістік тәртіпті сақтауға жауапты болады.

3 тарау. Жұмыс жүргізу үшін наряд-рұқсатты ресімдеу
27. Наряд-рұқсат беру қауіптілігі жоғары жұмыстар жүргізу болжанатын объект бойынша Кен орнында ресімделеді және тіркеледі (егер жұмыстар рұқсат беру актісі бойынша қабылданған объектіде жүргізілсе, мердігерлік ұйымда).
28. Жүктелім-рұқсаттамада түзетулер мен тазартуларға рұқсат етілмейді, жүктелім-рұқсаттаманың барлық бағандарын толтыру жолма-жол мәтінінің мазмұнына сәйкес жүргізіледі.
29. Наряд-рұқсат берілген жұмыс көлемін орындау үшін қажетті мерзімге беріледі. Егер наряд-рұқсатта көзделген қауіпсіздік шарттары өзгермесе, наряд-рұқсаттаманың қолданылуы осы мерзім ішінде сақталады.
30. Наряд-рұқсат ресімдеу алдында бірнеше мердігер ұйымдардың бір объектіде бір мезгілде жұмыс істеген кезде Тапсырыс беруші ұйым мердігерлік ұйымдармен бірлесіп, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қосымша іс-шараларды әзірлейді және оларды әрбір ұйымның жұмыс жүргізушісіне берілетін наряд-рұқсат № 1 қосымшасының 4.10-тармағына енгізеді.
31. Жұмыс істеп тұрған темір жолға, автомобиль жолдарына, электр беру желілеріне, газ және жылу құбырларына және басқа да жұмыс істеп тұрған ашық (жасырын) коммуникациялар мен технологияларға жақын жүргізілетін жұмыстар, сондай - ақ барлық жер жұмыстары осы объектілерге қызмет көрсететін ұйымдармен наряд-рұқсат беруші тұлғамен алдын ала келісілуі тиіс. Тиісті құжаттар (схемалар, коммуникациялар және т.б.) қажет болған жағдайда наряд-рұқсатқа қоса берілуі тиіс.
32. Жұмыс басталғанға дейін наряд-рұқсатқа: наряд-рұқсаттама беретін адамдар; наряд-рұқсаттамада көрсетілген еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындаған адамдар; наряд-рұқсаттаманы келіскен адамдар; (өртке қарсы, газ және кәсіпшілік энергия қызметтері) 1 және 3-тармақтарға сәйкес тағайындалған, жұмысқа жіберілетін және жұмыс өндірушілер жауапты адамдар қол қоюы тиіс.
33. Бригаданы жұмысқа жіберу кезінде жұмысқа жіберуші жұмыс жүргізушіге наряд-рұқсатты тапсырады.
34. Жұмыс жүргізуші ауысымды қабылдау кезінде ауысушыдан наряд-рұқсатпен бірге жұмысты қабылдауға, өндіріс жағдайларын жеке өзі тексеруге, нарядта-рұқсатта жұмысты ұзарту туралы белгі жасауға және жұмысқа жіберушінің рұқсатын алғаннан кейін жұмысқа кірісуге міндетті.
35. Егер осы наряд-рұқсат бойынша жұмыс аяқталғанға дейін жұмысқа жіберуші жұмыстарды орындауды тоқтатуға, наряд-рұқсатты алып қоюға, оны қайта ресімдеуге және жұмысқа қайта рұқсат беруді жүргізуге міндетті:
 ж. - төтенше жағдай болды;
 жұмыс өндірісінің нақты жай-күйі, шарттары наряд-рұқсатта көзделген жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шараларының талаптарына сәйкес келмейтіні анықталды;
 авариялық жағдай тудыру, персоналға зақым келтіру мүмкіндігі бар объектілердің жанында жұмыс жүргізу кезіндегі жаттығулар;
 жұмыс жүргізу аймағында жабдықты немесе энергетикалық коммуникацияны қосу қажеттілігі туындады.
 36. Наряд-рұқсат жоғалған жағдайда жұмыстар тоқтатылуы тиіс. Жұмыстарды жалғастыру үшін жаңа наряд-рұқсат ресімделуі және жұмысқа рұқсат жаңадан жасалуы тиіс.
37. Жұмысқа жіберушінің нұсқауы бойынша наряд-рұқсат бойынша жұмысты уақытша тоқтату қажет болған кезде жұмыс жүргізуші бағынысты персоналды жұмыс орнынан шығарып жібереді және наряд-рұқсат берушіге қайтарады.
Жұмыстарды қайта бастау жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық бастапқы іс-шараларды тексергеннен кейін рұқсат берушінің рұқсаты бойынша наряд-рұқсат бойынша және наряд-рұқсат жұмысты өндірушіге қайтарылғаннан кейін жүргізіледі.
38. Өндіріс жағдайлары бойынша жұмыстар ұзақтығы бір ауысымнан асатын мерзімге тоқтатылған кезде наряд-рұқсат жұмыс өндірушіде қалады, ал бригада оның рұқсаты бойынша жұмысқа қайта кірісе алады.
Жұмыста бір ауысымнан артық үзіліс болған кезде рұқсат беруші мен жұмыс жүргізуші рұқсат беру нарядында айтылған қауіпсіздік шарттарының өзгермейтіндігін тексергеннен кейін рұқсат беру нарядын ұзартуға рұқсат етіледі.
39. Наряд-рұқсатты жабу жұмысқа жіберушінің және жұмыс жүргізушінің қолдарымен ресімделеді. Жұмысқа жіберуші жұмыс жүргізушіден наряд-рұқсат алу уақыты туралы белгі жасайды және оның сақталуын қамтамасыз етеді.
Жұмысқа рұқсат берген тұлға болмаған жағдайда наряд-рұқсат жабылады және оған жұмыс жүргізуші мен Шебер қол қояды.
40. Кәсіпшілік (объект) басшылығының жабдықты (агрегатты және т.б.) пайдалануды наряд-рұқсат бойынша жұмыстан кейін жұмысты жүргізуші жабық наряд-рұқсатты қайтарғанға дейін бастауға құқығы жоқ.
























№__.1.1.
                                                                                                                                  НҚ-1 нысаны
	
                                                                                                                          		   Бекітемін
                                                                                    					 МГӨК бастығы 
____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             
			
	                                                                                                                          "_____" _____________ 20__ г.
 Нысан      ____________________________


Наряд-рұқсат №__________
қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға
 1. Жұмыс өндіруші _____________________________________________________________
(Т. а. ә., ұйым, учаске, цех, лауазымы)

2. Орындауға жіберіледі _______________________________________________________
                                           (жұмыс орны, жабдықтың атауы, жұмыс көлемінің қысқаша мазмұны)

 3. Жұмысқа жіберуші (лер)  ______________________________________________________
(Аты-Жөні, лауазымы)
 4. Жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған іс-шаралар:
 4.1. Тоқтату ___________________________________________________________________
(аялдама орны, жағдайы)

 4.2. Өшіру ____________________________________________________________________
(ажыратқыш, Ысырма, магистраль және т. б.)

 4.3. Орнату ____________________________________________________________________
(тұйықтар, бітеуіштер, сигнал шамдары және т. б.)

 4.4. Ауа ортасын талдау үшін сынама алу _________________________________________
(талдаудың орны мен нәтижесін, Газдану тобын көрсету)
 4.5. Қоршау _____________________________________________________________________
(жұмыс аймағы, плакаттар ілу)

 4.6. Биіктікте және құдықтарда жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын көздеу
 _________________________________________________________________________________
(ормандар, сақтандыру белдіктері, жіптер және т. б.)
 4.7. Ескерту _________________________________________________________________
(вахталық журналда қолы қойылған көршілес крандар мен аралас аралықтар крандарының машинистері)

 4.8. Темір жолдарда қауіпсіздік шараларын көздеу  __________________________________________________________________________________
(белгілер, плакаттар, қоршаулар, тұйықтар және т. б. орнату)

 4.9. Жұмыс орнына бағдарларды көрсету ________________________________________________
                                                                 (қажет болған жағдайда схеманы қоса беру)
4.10. Қосымша іс-шаралар ___________________________________________________

 5. Наряд-рұқсат берілді _____________________________________________________________
(тегі, лауазымы, қолы, Күні)
 6. Іс-шараларды орындады _______________________________________________________
                                       (іс-шараның нөмірі; тегі, лауазымы, қолы)

 7. Келісілді: ____________________________________________________________________
(шебер, тегі, Қолы)
 7.1. ______________________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, Қолы)

 8. Іс-шаралар орындалды, жұмыс қауіпсіздігі қамтамасыз етілді, жұмыс жүргізушіні еңбек жағдайымен таныстырды және нұсқау берді, жұмысқа жіберушіге рұқсат беремін   
__________________________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, Қолы, Күні)

9. Жұмыс жағдайымен таныстым және нұсқау алдым, дайындықты тексердім, жұмыс орнын-жұмыс өндіруші қабылдады__________________________________________________
(лауазымы, тегі, Қолы, Күні, Уақыты)

 10. Бригада құрамы және нұсқамадан өткені туралы белгі
№
р / с күні мен уақыты
өткізу 
Нұсқаулық мүшелері
бригаданың кәсібі жұмыс жағдайымен таныстырылды, нұсқаулық алды
Аты-Жөні, қолы
1.				
Саны бойынша бригада (лар)__________ адам нұсқау берді, жұмысқа кірісті __________________________________________________________________________________
(күні, уақыты)
Жұмыс өндіруші _______________________________________________________________
(Аты-Жөні, қолы)
11.Наряд-рұқсатты ұзарту

Күні,
уақыт өзгерген жоқ, жұмыс өндірушісі ауысымды сандық түрде тапсырды
түсетін ауысымның құрамы жұмыс жағдайымен танысқан, ауысымды қабылдаған-жұмыс жүргізуші рұқсат береді, рұқсат береді
	Т. А. Ә, Қолы Т. А. Ә, Қолы Т. А. Ә, Қолы
 	 	 	
Жұмыс аяқталды _______________________________________________________ жұмыс орны
(күні, уақыты)
Қызметкерлер жұмыс жүргізу орнынан шығарылды. 
Наряд-рұқсатты тапсырды ________________________________________________________________
(жұмыс өндірушінің лауазымы, Т. А. Ә. қолы)
Наряд-рұқсатты қабылдады ______________________________________________________________                                           
(жұмысқа жіберушінің лауазымы, Т. А. Ә., қолы)

12. Жұмыс аяқталды ____________________________________________________ жұмыс орны
                                                                                                    (күні, уақыты)
 қызметкерлер жұмыс жүргізу орнынан шығарылды.

 Наряд-рұқсатты тапсырды _________________________________________________________________
(жұмыс өндірушінің лауазымы, тегі, Қолы)

 Наряд-рұқсатты қабылдады ______________________________________________________________                               
                                                                                 (жұмысқа жіберушінің лауазымы, тегі, Қолы)
АД-1 нысаны __.1.2-қосымша.

Акт-рұқсат
аумағында жұмыс жүргізу үшін
___________________________________

 "____" ______________ 20 __ г.

 __________________________________________________________________________________
(ұйымның атауы)

 Біз, төменде қол қоюшылар, кәсіпшілік менеджері _________________________________________
                                                                                                              (Аты-Жөні, лауазымы)
 төмендегілер туралы осы актіні жасады::
 Ұйым координаттармен шектелген учаскені бөледі: ____________________________
                                                                              (осьтердің, белгілердің және сызбалардың N атауы)
 ондағы өндіріс үшін ____________________________________________________________
(жұмыстардың атауы)
  Техникалық персоналдың-мердігердің өкілінің басшылығымен келесі мерзімге:

                 басталуы"____" ________________________

                 аяқталуы"____" ________________________

 Жұмыстар басталғанға дейін жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мынадай іс - шараларды орындау қажет:

№
р / с Атауы 
іс-шаралар Мерзімі 
орындаушы т. а. ә., лауазымы қолы
				


 Кәсіпшілік бастығы_____________________________________ (қолы)

 Мердігердің жауапты өкілі_________________ (қолы)


Келісілді:
Кәсіпшілік Инженер-электригі
Инженер-құрылысшы
Газ инженері
Өрт құралымының инженері

 Ескертпе: осы рұқсат беру актісінің қолданылу мерзімі өткеннен кейін жұмыстарды жүргізу қажет болған кезде жаңа мерзімге рұқсат беру актісін жасау қажет.


№__.2 қосымша
міндеттерді бөлу туралы Регламентке және 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша тараптардың жауапкершілігі
А К Т
мердігерлік жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеру

Біз, төменде қол қоюшылар, Тапсырыс берушінің атынан
__________________________________________________________________________________
(лауазымы, аты-Жөні)
және мердігердің атынан ______________________________________________________________
(лауазымы, аты-Жөні)
тексеру барысында растаушы осы актіні жасадық __________________________________________________________________________________
(тексерілгені, тексеру күні көрсетілсін)
мердігерлік жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарының келесі бұзушылықтары анықталды:

1.
2.
3.

Мердігер тарапынан анықталған қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды жою үшін:
1.________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________
(орындалған немесе орындалуы қажет іс-шараларды, орындау мерзімін көрсету)
Тапсырыс беруші тарапынан:
1.________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________
(орындалған немесе орындалуы қажет іс-шараларды, орындау мерзімін көрсету)



Актіні құрастырған: Тапсырыс берушінің атынан

			_______________________________________________________
(лауазымы, аты-Жөні, қолы, күні)
			
                                                                             Мердігердің атынан

			_______________________________________________________
(лауазымы, аты-Жөні, қолы, күні)

Таныстым: 	____________________________________________________________________
(цех бастығы, Т. А. Ә., Күні, Қолы)









№__.3 қосымша
міндеттердің ара-жігін ажырату туралы Регламентке 
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша тараптардың жауапкершілігі

ЕРЕЖЕ
мердігерлік ұйымдармен жұмыстарды жүргізу кезіндегі өзара қарым-қатынастар туралы
қауіптілігі жоғары объектілерде

                                                                       1.  Жалпы ережелер.
1.1 Осы Ереже жоғары қауіп төндіретін объектілерде мердігерлік ұйымдардың жұмыстарды ұйымдастыруы мен жүргізуінің бірыңғай тәртібін белгілейді.
1.2 келісімшарттық аумақтарда мердігерлік немесе өзге де жұмыс түрлерін орындауға мердігерлер мына шарттарда жіберіледі:
* Мердігер ПБ, ЕҚ және ҚОҚ бойынша барлық мемлекеттік талаптарды немесе басқа бақылаушы органдардың талаптарын біледі және сақтайды.
* Тапсырыс беруші берген және жұмыстарды орындау алаңында өндірістік қызметті жүзеге асыратын мердігермен келісілген құжаттың (наряд – рұқсат, жерді бөлу актісі, жерді жұмыстарды орындау үшін уақытша пайдалануға беру туралы акт немесе т. б.) болуы
1.3 мердігер тарапынан жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды бірнеше рет бұзушылықтар не аварияға немесе басқа да ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін бірнеше рет бұзушылықтар анықталған кезде Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұруға немесе шартты бұзуды талап етуге құқылы.

2 Жұмысты Ұйымдастыру.
2.1 ерекше және жоғары қауіп тудыратын объектілерде жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу кезінде мердігер ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы барлық заңнамалық, Мемлекеттік талаптарды немесе басқа бақылаушы органдардың талаптарын басшылыққа алуға және сақтауға міндетті. 
2.2 келісімшарттық аумақта кез келген жұмыстарды орындау басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге тиісті мемлекеттік немесе басқа реттеуші органдарда ресімделген ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бойынша қажетті нормативтік – рұқсат беру құжаттамасын беруге міндетті;
2.3 мердігерде әзірленуі және бекітілуі тиіс:
 қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі;
 апаттарды жою жоспары;
 өндірістік объектінің қауіпсіздік декларациясы;
 жүргізілетін жұмыс түрлеріне, өндіріс жобаларына технологиялық карталар.
2.4 келісімшарттық аумақта кез келген жұмыстарды орындау басталғанға дейін мердігер:
 өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан жұмыстарды орындауға тартылған қызметкерлерді сақтандыруға шарт жасасуға міндетті;
 жұмыстарды орындау ауданында медициналық көмек қызметімен шарт жасасуға немесе қызметкерлер құрамында болуға және жұмыстарды орындау ауданында алғашқы медициналық көмек көрсету үшін барлық қажетті құралдар мен жабдықтар жиынтығы бар медицина қызметкерінің тұрақты болуын қамтамасыз етуге міндетті;
 кәсіби авариялық–құтқару қызметтерімен / құралымдарымен атқыламаға қарсы қызмет көрсетуге және авариялық ден қоюға шарт жасасуға міндетті.
 қауіпті өндірістік объектіні пайдалану кезінде үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін жауапкершілік тәуекелін сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

2.5 мердігерде ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы жауапкершілік пен өкілеттіктер айқындалып, бекітілуі тиіс.
2.6 мердігерде ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ ережелері әзірленіп, бекітілуі тиіс. Ережелерді мердігердің барлық қызметкерлері таратуы және түсінуі керек, сонымен қатар Тапсырыс берушінің принциптері мен талаптарына қайшы келмеуі керек.
2.7 Тапсырыс беруші қажетті құжаттаманы қоса алғанда, кез келген уақытта мердігер жұмыстарының инспекциясын немесе аудитін жүргізуге құқылы. Мердігер өз есебінен анықталған кемшіліктерді уақтылы және тиісті түрде түзетуге тиіс.


3 жұмысты қауіпсіз жүргізуді ұйымдастырудың негізгі талаптары.

3.1 объектідегі жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру жауапкершілігі жұмыстарды орындауға қатысатын мердігердің (ұйымдардың / бөлімшелердің) басшыларына жүктеледі;
3.2 мердігер келісімшарттық аумақта жұмыс жүргізу үшін тиісті жұмыс біліктілігі бар персоналды, тиісті жабдықты / техниканы, сондай-ақ Тапсырыс берушіні қанағаттандыратын жұмыс жүргізу технологиясын ұсынуы тиіс;
3.3 мердігер жұмыстарды орындау аумағындағы персоналды қажетті сертификатталған жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуге тиіс;
3.4 мердігер ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы міндеттерді орындауға жауапты персоналды айқындауға тиіс. ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы жауапкершілік пен өкілеттіктер құжатталуы тиіс. 
3.5 мердігер жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін АЖЖ-ны әзірлеуге және келісуге ұсынуға міндетті.
3.6 мердігер қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі жоспарды әзірлеуге міндетті, оны Тапсырыс берушімен және ҚОҚ саласындағы мемлекеттік немесе басқа да реттеуші органдармен келіседі.
3.7 мердігер жұмыстарды орындауға тек мынадай персоналды жіберуге тиіс:
 мамандығы бойынша аттестатталған және медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ;
 тренингтен, оқытудан және білімін тексеруден өтті.
3.8 мердігер жүктелім-рұқсаттаманы ресімдегеннен кейін ғана қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге кірісуі тиіс 
3.9 мердігер жұмыстарды орындау процесінде атмосфералық ауаны, жер асты суларын, топырақ пен топырақты, жер қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін мердігердің іс-әрекетінен туындаған қолайсыз әсерлерден сақтай отырып және осындай іс-әрекеттерге әкеп соқтыруы мүмкін залалды барынша азайта отырып, қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті барлық қауіпсіздік шараларын қабылдауға міндетті;
3.10 мердігер жұмыстарды орындау процесінде жергілікті жер бедеріне сұйықтықтарды (флюидтерді) немесе заттарды (реагенттерді) ағызуды / ағызуды болдырмауға және сарқынды суларды кәдеге жарату жөнінде шаралар қабылдауға тиіс. Барлық ластаушы заттардың төгілуі және басқа да апаттық төгінділер жойылуы, аумағы тазартылуы тиіс. Ықтимал төгілуді жою үшін мердігерде қажетті жабдық пен материал, сондай-ақ оқытылған персонал болуға тиіс;
3.11 майларды, химикаттарды және басқа да сұйық ластаушы агенттерді пайдалана отырып жұмыстар жүргізетін мердігерде қажетті жабдық пен материал, сондай-ақ ықтимал төгілуді жою үшін оқытылған персонал (сертификаттар, рұқсат беру құжаттары) болуы тиіс.
3.12 мердігер қауіптілігі жоғары (газға қауіпті, отпен жүргізілетін және т. б.), сондай-ақ атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуына байланысты жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін "ММГ" АҚ-ны жұмыстарды орындаудың жоспарланған мерзімдері мен орны туралы хабардар етуге, осындай жұмыстарды жүргізуге рұқсат алуға, сондай-ақ "ММГ" АҚ персоналының осындай жұмыстарды жүргізуге қатысуды қабылдағаны немесе қабылдамағаны туралы хабарлама алуға міндетті;
3.13 жұмыстарды орындау барысында мердігер өндіріс және тұтыну қалдықтарын (тұрмыстық және құрылыс қоқыстарын, тамақ қалдықтарын, металл сынықтарын және т.б. шығару) жинау, уақытша сақтау, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін кәдеге жарату жөнінде шаралар қолдануға міндетті. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару жөніндегі нормативтер мен бағдарламалар әзірленуге тиіс;
3.14 жұмыстарды орындау процесінде радиациялық көздерді, жарылғыш немесе химиялық (реагенттер және т.б.) заттарды пайдаланатын мердігердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес барлық қажетті рұқсат беру құжаттары болуға міндетті.
3.15 Персонал тиісті оқудан өтіп, тиісті рұқсаттарды алуы тиіс. Радиациялық көздермен, жарылғыш немесе химиялық заттармен оқиға болған жағдайда іс-қимыл жоспары тікелей объектіде немесе жұмыстарды орындау ауданында болуы тиіс;
3.16 мердігердің персоналы жұмыстарды орындау процесінде бағдарламалары қызметкердің кәсібіне сәйкес келуі тиіс ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ мәселелері бойынша мерзімді оқытудан, нұсқау беруден және білімін тексеруден өтуге міндетті;
3.17 ерекше жұмыстарды орындайтын мердігердің персоналы (мысалы-тиеу-түсіру операциялары, химиямен жұмыс реагенттермен немесе қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен және т.б.) тиісті жұмыс түрлері бойынша қауіпсіздік ережелеріне оқытылуы тиіс. Жоғарыда көрсетілген жұмыстар белгіленген тәртіппен ресімделген және келісілген наряд – рұқсат бойынша жүргізілуі тиіс;
3.18 мердігер жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін шарт бойынша жұмыстарды орындауға тартылған барлық персоналдың денсаулық жағдайының жарамдылығын (сертификатталған медициналық мекеменің тексеруі) құжатпен растауға міндетті;
3.19 мердігер жарақат алған персоналды білікті медициналық көмек көрсету үшін жақын жердегі ауруханаға жеткізу мүмкіндігін қарастыруға міндетті;
3.20 мердігер персоналды жеке және ұжымдық қорғаудың барлық қажетті құралдарымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың дұрыс қолданылуын қамтамасыз етуге және қажет болған жағдайда тиісті оқыту жүргізуге міндетті;
3.21 мердігердің тікелей жұмыс объектісінде жазатайым оқиға туындаған кезде алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша өзінің даярланған персоналы болуы тиіс, сондай-ақ персоналды жүйелі оқытуды жүргізу қажет;
3.22 мердігер өз персоналына: Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес тамақтану, тұру үшін орын, сондай – ақ персоналдың жұмысын орындау үшін тартылған санитариялық-гигиеналық объектілерді беруге тиіс; 
3.23 мердігер жо алдын ала ескерту мақсатында кемшіліктер мен бұзушылықтарды анықтау үшін өз қызметінің ӨҚ, ЕҚ және ҚОҚ бойынша мерзімді тексеру жүргізуге тиіс. 
3.24 мердігер Қазақстан Республикасының нормативтік актілерінде көзделген талаптар мен ережелерді, сондай-ақ шарттық міндеттемелерде көзделген талаптарды сақтауға тиіс.
3.25 мердігер жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін аумақтан жабдықтар мен материалдарды шығаруға, Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды орындауға, аумақты бастапқыдан кем емес күйге келтіруге міндетті.
Штаттан тыс жағдайлар.
3.26 жұмыстарды жүргізу кезінде авария туындаған кезде Мердігер бұл туралы кен орнының аумағында тікелей орналасқан Тапсырыс берушінің диспетчеріне дереу хабарлауға міндетті. 
3.27 мердігер келісімшарттық аумақтағы барлық штаттан тыс жағдайлар (жазатайым оқиғалар, ЖКО, авариялар, оқыс оқиғалар, өрттер және т.б.) туралы ақпаратты "ММГ" АҚ-ға дереу беруді қамтамасыз етуге тиіс. 
3.28 жұмыстарды орындау барысында мердігер жазатайым оқиғалардың, ЖКО, авариялардың, оқыс оқиғалардың, өрттердің есебін жүргізуге міндетті. Осы жүйені реттеу жөніндегі құжат әзірленуі тиіс.
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