Приложение №__

к Договору по текущему (подземному) ремонту скважин 

№ ________от «_____»_________ 202__ года

Технологические и технические нарушения, являющиеся основанием для приостановки Работ.
Штрафные санкции, подлежащие уплате Подрядчиком за нарушения при выполнении Работ.

1.Перечень технологических и технических нарушений, а также нарушений правил безопасности и охраны окружающей среды, при наличии которых Заказчик вправе приостановить выполнение Работ. 
В целях недопущения брака при производстве Работ, предотвращения аварийности, несчастных случаев и негативного воздействия на окружающую среду бригадами Подрядчика представители Заказчика имеют право приостановить Работы при выявлении следующих нарушений:
1.1.Отсутствует:
1. Наряд заказ.
2. Наряд допуск.
3. План организации работ(ПОР).
4. Акт приема-сдачи устья скважины в ТРС.
5. Акт проверки сопротивления изоляции КРБК.
6. Акт заземляющих проводников.
7. Акт ввода в эксплуатацию подъёмного агрегата.
8. Акт проверки состояния противозатаскивателя подъёмного агрегата;
9. Акт на глушение скважины.
10. Фактическая схема размещения бригадного имущества на прискважинной территории.
1.1.1. Отсутствует или неисправен индикатор веса.
1.1.2. Отсутствует или не исправен противозатаскиватель талевого блока.
1.1.3. Отсутствует или неисправно заземление оборудования бригадного хозяйства.
1.1.4. Отсутствует или не исправно ПВО.
1.2.Скважина не заглушена.
1.2.1.Розливы нефти на территории, ремонтируемой скважины.
1.2.2. Отсутствует двухсторонняя радиотелефонная связь с базой ремонтного цеха или дежурный автомобиль, находящийся на кусту в оперативном подчинении бригады.
1.2.3. Работа с неисправным оборудованием, механизмами, инструментом не прошедшими дефектоскопию или не имеющими паспортов.
1.2.4. Отсутствует аварийный запас задавочной жидкости, либо расхождение фактических параметров промывочной жидкости и жидкости долива с плановыми.
1.2.5. Производство Работ ведётся работниками без средств индивидуальной защиты.
1.2.6. Нарушения технологических регламентов, РД, мероприятий, ПБНГП, охраны недр и окружающей среды, создающие угрозу жизни и здоровью работников, угрозу возникновения НГВП, угрозу аварии с подземным и наземным оборудованием, угрозу возникновения аварии/инцидента с негативными последствиями для окружающей среды.
1.2.7. Не выполнены пункты предписаний в установленные сроки предыдущих проверок.
1.3. Замазученность прискважинной площадки, рабочей площадки, приемных мостков, оборудования, инструмента и спец.техники.
1.4. Отсутствие тарировочной таблицы индикатора веса.
1.5. Отсутствие и неисправности манометров, искрогасителя на подъемном агрегате.
1.6. Отсутствие документации на грузозахватные приспособления, технологический инструмент, оборудование и материалы (наличие паспортов, актов дефектоскопии и сертификатов).
1.7. Отсутствие первичных средств пожаротушения.
1.8. Подъем ГНО и технологического инструмента без долива.
1.9. Отсутствие документации на ПВО (паспорт, акт опрессовки в условиях мех.мастерских).
1.10. Отсутствие схемы обвязки ПВО при аварийных ситуациях, плана ликвидации возможных аварий (ПЛВА), плана практических действий при возникновении НГВП и ОФ.
1.11. Отсутствие на оборудование, инструмент, механизмов КИП и подъемного агрегата паспортов заводов-изготовителей, в которых должны быть данные об их эксплуатации и ремонте.
1.12. Эксплуатация оборудования, инструмента, механизмов КИП и подъемных агрегатов в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы), а также при нагрузках и давлениях с превышением рабочих параметров выше паспортного.
1.13. Неисправность ограничителя подъема талевого блока, ограничителя грузоподъемности лебедки ПА.
1.14. Не полный состав работников вахты.
1.15. При нарушении требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и качества проводимых работ.
1.16. Проведение СПО без чистки, смазки, калибровки резьбы НКТ, шаблонировки и замера НКТ.
1.17. Не соблюдение норм и правил хранения верхнего оборудования и ГНО во время проведения ремонта.

 Запись об остановке Работ по текущему ремонту скважины производится в «Журнале проверки состояния условий труда» с указанием причин и составлением Акта, предусмотренного Приложением №6к Договору (2 экз.) с уведомлением руководства Подрядчика и Заказчика.
 Возобновление Работ производится после устранения нарушений, являвшихся причиной приостановления Работ, с разрешения представителя Заказчика, на основании Акта на разрешение возобновления работ на объекте по форме Приложения №7к Договору.

При расчетах периода превышения фактического времени выполнения Работ над нормативным временем выполнения Работ не учитываются:      
- простои Подрядчика по причине неблагоприятных метеоусловий (пункт 13.4. Договора);
- простои по вине Заказчика.


Заказчик: 	                                                                              	Подрядчик:

АО «Мангистаумунайгаз»                                                             	ТОО «______________»                  
Генеральный директор                                                                          Директор
			          						 
__________________ Вэнь Цзяцзюнь 	 			             ________________

Первый заместитель 
генерального директора

__________________ Сейтмаганбетов Б.С.

