«_____» ___________ 202__ж. № __________
Ұңғыманы ағымдағы (жер асты) жөндеуге арналған шартқа
№__ Қосымша
 


«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ұңғымаларды жер асты жөндеу кезінде бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізуге 
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
СВН – бейнебақылау жүйесі
	1. Жұмыстарды орындау үшін негіздеме
	Мердігердің ағымдағы жерасты жөндеулерін орындауына мониторинг жүргізу қажеттілігі

	2. Тапсырыс беруші
	«Маңғысмұнайгаз» АҚ

	3. Мердігер
	

	4. Объектінің атауы
	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Қаламқасмұнайгаз» ӨБ ЖАЖ объектілері

	5. Жұмыс мақсаты
	1. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
1. Қоршаған ортаны қорғауды және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.
1. Жұмысшы персоналдың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету.

	6. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын негізгі құжаттар мен материалдар
	СВН пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;
Жұмыс жобасының құжаттамасы;

	7. Жұмыстарды орындау мерзімі
	[bookmark: _GoBack]01.01.2027ж бастап 31.12.2031ж. дейін

	8. Жұмыстарды орындау тәртібі мен нысаны
	Орындаушы СВН жеткізу, орнату және жөндеу жұмыстарын сатып алады.
Орындаушы СВН-ның ағымдағы және мұрағаттық ақпаратына Тапсырыс берушінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді.
Аудио-бейнематериалдар сапасы бойынша СВН-ға қойылатын талаптарға сәйкес келуі және жұмыс процесін бақылаудың орнын, уақытын, толықтығы мен үздіксіздігін тіркеуі тиіс.
СВН жабдығы шартқа техникалық ерекшелікте (сатып алуға арналған өтінімде) келтірілген сипаттамаларға сәйкес келуге тиіс.
Жөндеу жұмыстары басталғанға дейін көтергіш агрегат "әзірлік актісін" (№1.2.1 қосымша) жасай отырып, жұмыс СВН-мен жарақтандырылуы тиіс.


Бейнебақылау жүйесіне қойылатын талаптар
	№
	Лоттың / тауарлардың атауы
	Тауарлардың толық техникалық сипаттамасы (ҚР СТ/ МЕМСТ/ҚНжЕ және т. б.)

	
	
	

	1
	IL-EXEIR-C
	Жарылыстан қорғалған IP қаптама, ExdIICT6, материал-Тот баспайтын болат, жылыту және үрлеу, ИҚ-жарықтандыру - 30 м, ішкі және сыртқы орнату үшін, IP68, қорек ~220 В, габариттері: 365,5 (Д)×163 (Ш)×169,5 (В) ММ

	2
	IL-EXCIRS11-C10
	Жарылысқа төзімді IP IR-позициялау жүйесі; ExdIICT6; Материал - Тот баспайтын болат; жылыту; DI-SC110 модулі: 1280×720, минималды жарықтандыру: 0,02 люкс, 18x оптикалық және 12x сандық масштабтау, объектив (F1.6 ~ 2.8, F=4.7 ~ 84.6 мм); айналу диапазоны 360°; көлбеу диапазоны +90° ~ -90°; 128 алдын ала орнату; IR-жарықтандыру қашықтығы 80-100 м; кіріктірілген телеметрия қабылдағышы; Pelco және басқа басқару хаттамалары; ішкі және сыртқы орнату үшін; IP66; қуат ~220 В; <500 мА

	3
	IL-EXR80W
	Кронштейн үшін модельдер IL-Excxxxxxx; максималды жүктеме 80 кг; материал: Тот баспайтын болат 304; габариттері: 480 (Д)=170 (Ш)=180 (В) мм, салмағы 3,6 кг

	4
	IP видеокамера
ICA-2500
	5.0 Megapixel, H.264/MPEG4/MJPEG, Vari-Focal, ICR, WDR, 3DNR, PoE, Micro SD, Video Output, 2-way Audio, DI/DO, IPv6, PLANET DDNS, ONVIF, Mobile App

	5
	IL-EXP20-C
	Жарылыстан қорғалған икемді кабель-арна, ExdIICT6 орындау, Материал-Тот баспайтын болат, габариттері: 25 (Ø)×2000 (Д) мм

	6
	MES 50.50.21 Ex
	Ықшам жарылыстан қорғалған Шкаф 500х500х210

	7
	Өнеркәсіптік коммутатор
SW-804 PTM 12
	IP67 rated 8-Port 10/100Mbps M12 Fast Ethernet POE Switch
(-40 to 75 degree C)

	8
	Коммутатор GSD-805
	8-Port 1000Base-T Desktop Gigabit Ethernet Switch - Internal
Power

	9
	PWR-60-24 қуат көзі
	24V, 60W Din-Rail Power Supply (MDR-60-24) - slim type

	10
	TC-Carrier
	SFTP кабелі, найзағайдан қорғайтын ауа-райы, 305м

	11
	АРМ Оператора
	HP H4M22ES Pro 3500 MT, Intel Core i7 3770 DDR3 8Гб, HDD 1000Гб, DVD RW, Монитор 22''

	12
	Сақтау жүйесі
NAS-7410 деректері
	4-bay Tower NAS with iSCSI/ IP-SAN, RAID 0/1/5/6/10 & JBOD, Anti-virus, Hot-swap, Dual Gigabit LAN, Wake on LAN, Multi-Language

	13
	ROCKET M5
	ROCKET M5. Барлық ауа-райы Wi-Fi / TDMA кіру нүктесі / IP55 абоненттік станциясы. Стандартты 802.11 a/n,5050-5825 MHz, қуаты 500 mW, 2*RPSMA қосқышы,10/100 BASE-TX (RJ45) Ethernet.

	14
	AM-5G17-90
	Сектор антеннасы MIMO 2x2, 17 дБ, 5,15-5,85 ГГц,
90°x8°, 2* RP-SMA

	15
	NB-5G22
	Nanobridge M5. 22 дБ антеннаға біріктірілген Wi-Fi 802.11 a/n радиомосты

	16
	NSM5
	NanoStation M5. Барлық ауа-райы Wi-Fi / TDMA кіру нүктесі / IP54 абоненттік станциясы. 802.11 a / n стандарты, 5050-5825 MHz, 500 mW қуаты, 14-16dbi біріктірілген антенна




Тапсырыс беруші: 	                                                                              	Мердігер:

«Маңғыстаумунайгаз» АҚ                                                                 «                                    » ЖШС                 
Бас директоры                                                                                       Директоры
			          						 
__________________ Вэнь Цзяцзюнь	 			             _______________ 

Бас директордың
бірінші орынбасары

________________ Б.С. Сейтмаганбетов



ББЖ бойынша техникалық тапсырмаға
№__1 қосымша

Акт
бригаданың ҚМГ ЖАЖ бойынша жұмыстарды орындауға дайындығы туралы
Осы Актімен, «ММГ» АҚ талаптарына сәйкес ұңғымаларды жерасты жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға бригаданың дайындығын растаймыз.
	Кен орны:
	

	 бригада № :
	

	Бригада шебері:
	

	 ұңғыма № :
	

	Жөндеудің басталу күні:
	

	Бригадалардың жұмысын бейнебақылау жүйесі

	Орнатылған жүйенің болуы
	

	Камера ұңғыманың сағасына (Жұмыс алаңына) бағытталған
	

	Монитор экранында кескін бар, жазба жасалады
	

	
	

	Технологиялық параметрлерді бақылау аспабы

	Орнатылған құрылғының болуы 
	

	Аспап ақаусыз
	

	Онлайн аудару жүзеге асырылады
	

	
    «ҚМГ» ӨБ «ММГ»АҚ
   Лауазымы  _____________ ТАӘ

	     
                    « _______________________» ЖШС
                      Лауазымы  _____________ ТАӘ


	   «_______________» ЖШС
       Лауазымы    _____________ ТАӘ
	





