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Техникалық сипаттама үлгісі
Шағын автобусты жүргізушісімен бірге жалға беру қызметі

№ 1 ЛОТ 


	Атауы және қысқаша сипаттамасы 
	Жүргізушісі бар микроавтобусты жалдау қызметтері

	ТЖҚ БНА коды
	493931.000.000001

	Қызмет көрсету мерзімі
	 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін



2. Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
	2.1. Қызметтердің мақсаты
	Тапсырыс берушінің қызметін, персоналдың ұтқырлығын қолдау және Қазақстан Республикасының жолаушылар тасымалы саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында Тапсырыс берушінің қызметкерлерін қауіпсіз және уақтылы тасымалдауды қамтамасыз ету үшін жүргізушісі бар шағын автобусты (бұдан әрі - АКҚ) жалға алу қызметтерімен қамтамасыз ету.

	2.2. Жұмыс режимі
	Қалаішілік/қала маңы.
5 күндік жұмыс аптасы.
Қызметтер көрсету уақыты АКҚ-ның баратын жеріне келген сәтінен бастап, сол жерден кеткен сәтіне дейін есептеледі.

	2.3. Саны
	1 АКҚ санын.

	2.4. Қызметтер көлемі 
	Басқа: Орындаушы маршруттық қозғалысты қызметкерлерді бірінші рет таңғы сағат 06: 50-ге дейін немесе Тапсырыс берушінің бекітілген маршрутына сәйкес өзге уақытта жүзеге асырылатындай етіп ұйымдастыруға міндетті. Бұл ретте жұмыскерлердің жұмыс орнына келуі Тапсырыс берушінің белгіленген жұмыс режимі басталғанға дейін 10-15 минуттан кешіктірілмей қамтамасыз етілуі тиіс.
Тапсырыс берушінің белгіленген жұмыс режиміне сәйкес жұмыс күнінің аяқталуы 17.30 сағатта көзделген.
Жұмыс күні аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс беруші бекіткен бағытқа сәйкес қызметкерлерді тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.
Қызметтер аптасына 5 күн көрсетіледі. Бекітілген бағыт бойынша қызметкерлерді тасымалдаудан бос жұмыс уақыты ішінде АКҚ Тапсырысшының тапсырмаларын орындау үшін кезекші көлік ретінде пайдаланылады.
Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші АТС-ны демалыс және мереке күндері (соның ішінде қызметкерлерді әуежайларда, теміржол вокзалдарында және басқа да келу және жөнелту орындарында қарсы алу мен шығарып салуды ұйымдастыру, сондай-ақ оларды көрсетілген орындарға дейін және кері жеткізу».

) тартуға құқылы.
Тапсырыс беруші көлік беруге өтінімді Орындаушыға жазбаша нысанда немесе электрондық пошта арқылы, ал аса шұғыл жағдайларда - телефон (ұялы байланыс) арқылы не ұялы қосымша (мессенджер) арқылы жібереді.

	2.5. АКҚ-ға қойылатын техникалық талаптар
	· АКҚ техникалық жарамды, өзінің нысаналы мақсатына, жол жүрісі қауіпсіздігінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· АКҚ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты мемлекеттік тіркеуге ие болуы тиіс.
· «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының КО ТР 018/2011 Техникалық регламентіне сәйкестік.
· Шиналар маусымға (қысқы, жазғы жиынтық) сәйкес келуі және олардың тозуы ҚР нормативтік актілерінде рұқсат етілген шектен аспауы тиіс.
· Беріліс қорабы: механикалық/автоматты.
· Руль: Сол жақта орналасқан.
Шығарылған жылы:
А нұсқасы: АКҚ 2025 жылдан ерте болмауы тиіс  
Отын түрі:
Бензин.
Қозғалтқыш көлемі:
кем дегенде 2000 см3 
Жетек: дөңгелек формуласы:
4x2 немесе 4x4.

	2.6. Шанақ пен салонның сипаттамалары
	· Салон таза болуы, бөгде иіс болмауы тиіс.
· АКҚ-да салонды жылыту және ауа баптау жүйесінің (жазда +18 °C-тан жоғары емес, қыста +20 °C-тан төмен емес) /климат-бақылау жүйесінің болуы.
· Жолаушы орындары (орындықтар) алдыңғы орындықтарда «үш нүктелі» қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталуы тиіс (егер дайындаушы зауыт өзгеше белгілемесе).
· Артқы орындықтардағы қауіпсіздік белдіктері көлік құралының моделіне байланысты «үш нүктелі» немесе «екі нүктелі» болуы мүмкін.
· Терезеде перде болуы тиіс.
· Орындықтар тысталуы тиіс.
· Жолаушылар салоны мен баспалдақтарды жарықтандыру.
 
Орындар саны:
Кемінде 12+1 (жүргізушіні қоса алғанда) отыратын орны болуы тиіс.
· Жайлылығы: Орындықтары биік, қайырмалы, жұмсақ, шынтақ тіреуіштері бар.
· Конструкциясы: Кіру/шығу ыңғайлылығы үшін төмен еденді.
· Габариттері кемінде (ұзындығы, ені, биіктігі): 5900/1950/см., биіктігі 2280 см-ден артық емес. 

	2.7. АКҚ-ның жабдықталуы мен жабдықтары 
	· АКҚ құралдары Қазақстан Республикасының жол жүрісі қағидаларының талаптарына сәйкес жабдықталуы тиіс.
· Өрт сөндіргіштер (нормаларға сәйкес), алғашқы медициналық көмек қобдишасы, апаттық тоқтау белгісі (жыпылықтайтын қызыл қолшам), жарық шағылыстыратын кеудеше.
· Жарамды қосалқы дөңгелек, домкрат, баллон кілті.
GPS-мониторинг:
· АКҚ-ны GPS-мониторинг жүйесімен қамтамасыз ету.
· GPS жүйесі маршрутты, қозғалыс жылдамдығын және техниканың жанармай шығынын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің объектілері мен уақытқа міндетті түрде байланыстырылған есептерді ұсынуы тиіс.
· Орындаушы Тапсырыс беруші үшін GPS жүйесіне онлайн қолжетімділікті, сондай-ақ деректердің кемінде үш айлық архивін қамтамасыз етуі тиіс. GPS-трекердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
· Техникалық қызмет көрсету және жөндеу бекеттерімен қамтамасыз ету.
· Диспетчерлік қызметпен қамтамасыз ету. 
Жұмыс тәртібі: күн сайын.
· Бейнетіркеу: АТ салонының ішінде бейнетіркегіштің болуы.
· Бейнетіркеу: Жолды шолатын бейнетіркегіштің болуы.
· Тахограф: Еңбек және демалыс тәртібін тіркейтін бақылау құрылғысының болуы.
· Визуализация: АТК салонының ішіне және шанағының сыртына жол жүрісі қауіпсіздігі бойынша өздігінен жабысатын жапсырмаларды орнату, оларды уақытылы жаңартып отыру.
· Артқа жүру сигналы.

	2.8. Қызмет көрсету мен жөндеуге қойылатын талаптар
	· АКҚ-ның уақытылы және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
· Орындаушы өз есебінен жанар-жағармай материалдарын, қосалқы бөлшектерді, шығын материалдарын, ағымдағы және күрделі жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді және пайдалану мерзімі бойынша немесе өзге да себептермен істен шыққан қосалқы бөлшектерді, агрегаттарды, автошиналарды, аккумуляторлық батареяларды ауыстыруды, АКҚ-ның ақылы автомобиль жолдарымен жүргені үшін алымдарды төлеуді қамтамасыз етеді.
· Тапсырыс берушінің жұмыс уақыты кезеңінде АКҚ отынның жеткілікті қорымен қамтамасыз етілуі тиіс.
· АКҚ-ны рейс алдында және мерзімді техникалық байқаудан өткізу.
· Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша АКҚ-ны техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін техникалық тексеруге ұсыну.
· АКҚ-ның жылдық техникалық байқаудан міндетті түрде өтуін қамтамасыз ету және қызмет көрсету процесінде регламенттелген техникалық қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізу.
· Салон мен шанақты күн сайын ылғалды тазалау, АКҚ-ны жүйелі түрде жуу (аптасына кемінде екі рет).
· АКҚ-ның жолаушылар салонында және жүк бөлімінде жанармайға арналған сыйымдылықтарды, ыдыстарды, канистраларды, бактарды тасымалдайтын АКҚ-ны жолаушылар тасымалы бойынша көлік қызметтерін көрсетуге жібермеу.
· Тапсырыс берушімен келісім бойынша АКҚ ауыстыруды жүзеге асыру.
· Шағымдар келіп түскен және жүргізуші тарапынан бұзушылықтар болған немесе анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша жүргізушіні ауыстыру қажет.
· Қауіпсіз пайдалануға сәйкес келмейтін АКҚ ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші актіні ресімдейді және ол Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау ретінде қаралатын болады. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша АКҚ ұсынбаған әрбір жағдайда Актімен ресімделеді және АКҚ ұсынбау күні, уақыты, маркасы/типі көрсетіле отырып, тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды. Орындаушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Актіде «Орындаушы қол қоюдан бас тартты» деген жазба көрсетіледі және оған Тапсырыс берушінің өкілдері қол қояды.
· АКҚ ақаулы болған жағдайда (зақымданулар, техникалық ақаулар, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажеттілігі), Орындаушы Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша оны тиісті ұқсас АКҚ-ға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстыру уақыты қызмет көрсету орнының орналасуына байланысты анықталады. Жол-көлік оқиғасы кезінде АКҚ дереу ауыстырылады.
АКҚ-ны ауыстыру шарттары:
1 сағат ішінде.
 
· Тапсырыс беруші Орындаушыдан табиғи, техногендік, әлеуметтік сипаттағы жағдайлар (төтенше жағдайлар, өндірістік апаттар, рұқсат етілмеген ереуілдер мен өзге да жағдайлар) туындаған кезде техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыс режиміне, АКҚ-ның техникалық жай-күйіне және т.б. байланысты талаптарды сақтай отырып, өндірістік және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін көлікпен қамтамасыз етуді жедел ұйымдастыру мақсатында Орындаушының АКҚ-сын Тапсырыс берушінің объектілеріне уақытша тартуды және іске қосуды талап етуге құқылы.
· АКҚ салонына жылына кемінде 1 (бір) рет химиялық тазалау жүргізуді қамтамасыз ету.

	2.9. Қауіпсіздікке және персоналға қойылатын талаптар
	· ҚР-дің еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау, жол, өртке қарсы, өнеркәсіптік және санитариялық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық актілерінің, Еңбек кодексінің талаптарын сақтау.
· Медициналық ұйыммен шарт жасасу арқылы немесе медициналық қызметке тиісті рұқсаты бар, алкотест пен есірткіге тест жүргізуге арналған аспаптармен жарақтандырылған медицина қызметкерін қамтамасыз ету арқылы жүргізушілерді рейсалды/рейстен кейінгі медициналық қарап-тексеруден өткізуді қамтамасыз ету.
· Орындаушының қызмет көрсету үшін тартылатын персоналының мерзімді медициналық тексеруден міндетті түрде өтуін қамтамасыз ету.
· Тартылатын персонал үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету және жүргізушілердің белгіленген жұмыс және тынығу режимін сақтауы.
· Жүргізушілердің Жол жүрісі қағидаларын және Жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларын қатаң сақтауы.
· Жүргізушілердің іскерлік этиканы сақтауы, Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне ізгі ниетпен қарап, ұқыптылық пен жеке гигиенаны сақтауы тиіс.
· Келтірілген материалдық залалды өтеуді қоса алғанда, Орындаушы қызметкерлері Жол жүрісі қағидаларын бұзған жағдайда жауапты болады.
· Қызмет көрсету кезінде орын алған жазатайым оқиғалар, бұзушылықтар мен апаттар орын алған жағдайда Тапсырыс берушіге дереу хабарлау.
· Нормативтік актілердің талаптарына сәйкес АКҚ пайдалану бойынша жауапты қызметкерлерді тағайындау.
· Орындаушы персоналының Тапсырыс берушінің аумағында болуы Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне және АКҚ ауысым кестесіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
· Жүргізушілердің RoSPA және/немесе OPITO стандарттарына сәйкес «Қауіпсіз жүргізу» әдістемесі бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттардың болуы.
· Жүргізушілерде қысқы қауіпсіз (апатқа қарсы) жүргізу бойынша мамандандырылған оқудан өткенін растайтын құжаттардың болуы. 
· Жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізушіде (оқудан өткенімен/сертификатпен расталатын) алғашқы көмек көрсету дағдыларының болуын қамтамасыз ету керек. 
· Жүргізушілерге жүргізілетін рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексерудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында медициналық қарап-тексеру жүргізудің автоматтандырылған процесін көздеу ұсынылады («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2023 жылғы 19 шілдедегі №35 шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобында міндетті медициналық қарап-тексерулерді ұйымдастыру жөніндегі KMG-ST-4387.1-13 корпоративтік стандартының 5.2.17-тармағына сәйкес).

	2.10. Сақтандыру 
	· АКҚ иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін (АҚЖ) міндетті сақтандыру.
· Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.



3. Заңнамалық актілер, техникалық стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттама:

	3.1. ҚР заңнамалық актілері
	· «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 04 шілдедегі №476-II Заңы.
· Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму Министрінің м.а. 2015 жылғы 26 наурыздағы № 349 бұйрығымен бекітілген автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидасы.
· Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 534 бұйрығымен бекітілген Жол жүрісі қағидалары, Көлік құралдарын пайдалануға жіберу жөніндегі негізгі ережелер.
· Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-5 бұйрығымен бекітілген «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» туралы санитариялық қағидалары.
· «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі № 156-XIII Заңы.
· «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 446-II Заңы.
· «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 444-II Заңы.
· «Астанада жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидасын бекіту туралы» Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 7 желтоқсандағы № 503-2647 қаулысы.

	3.2. Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (ҚР-да тіркелген)
	· ҚР СТ 2273-2024 «Тұрақты және тұрақты емес жолаушылар тасымалы бойынша автокөлік қызметтері. Жалпы талаптар».
· ҚР СТ 51709-2004 «Автокөлік құралдары. Қозғалыс қауіпсіздігі шарттары бойынша техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар. Тексеру әдістері».

	3.3. Нормативтік-техникалық құжаттар
	· «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының 018/2011 техникалық.



4. Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптары.
4.1. Мамандарға қойылатын талаптар.

	Р/с №
	Әлеуетті өнім берушілерде сатып алу мәніне сәйкес келетін салада біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандардың болуы туралы талаптар.
	Жұмыс тәжірибесі
(0-5 жыл)
	Сатып алу мәніне сәйкес келетін саладағы біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растау нысаны.
 
Әлеуетті өнім берушіде тиісті маманның (мамандардың) болуы маманның жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесімен және әлеуетті өнім берушінің жұмысқа қабылдау туралы актісімен немесе әлеуетті өнім берушінің мәлімделген маманды өзге жұмысқа аудару туралы актісімен немесе оны маман ретінде тартуға ол қол қойған Тәртіпке № 14 қосымшаға сәйкес нысан бойынша келісіммен расталады.
Маманның жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар ретінде Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларына сәйкес құжатты (құжаттарды) және/немесе түйіндемені белгілеуге құқылы.
	Мамандар саны

	1
	Жүргізуші.
	5 жыл (қоса алғанда)
	D1/D санатындағы жүргізуші куәлігі, еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы
	1

	2
	Автокөлік желілері жөніндегі диспетчерлік қызметтің маманы (диспетчері/операторы).
	5 жыл (қоса алғанда)
	Біліктілікті растайтын құжат, еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы
	1




	
































[bookmark: _GoBack]Техникалық сипаттама үлгісі
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ТЖҚ қысқаша сипаттамасы
	Атауы және қысқаша сипаттамасы 
	Жүргізушісімен бірге жеңіл автомобиль жалдау бойынша қызметтер

	ТЖҚ БНА коды
	493212.000.000000

	Қызмет көрсету мерзімі
	 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін



2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапа және пайдалану сипаттамалары
	2.1. Қызметтерді көрсетудің мақсаты
	Қызметтік сапарларды орындау үшін жүргізушісімен бірге жеңіл автомобильдерді (бұдан әрі - АКҚ) жалға беру жолымен Тапсырыс берушінің қызметін үздіксіз көліктік сүйемелдеуді қамтамасыз ету.

	2.2. Жұмыс режімі
	Қала ішіндегі/қала маңындағы.
5 күндік жұмыс аптасы.
Қызметтерді көрсету уақыты АКҚ баратын жеріне келген сәттен бастап оның кеткен сәтіне дейін есептеледі.

Қызметтер Тапсырыс берушінің бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 12: 00-ден 13: 30-ға дейінгі үзіліспен аптасына 5 (бес) күн сағат 07: 00-ден 20: 00-ге дейін көрсетіледі.
Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші өтiнiм негiзiнде, оның iшiнде белгiленген қызмет көрсету уақытынан тыс, сондай-ақ демалыс және мереке күндерi АКҚ берудi сұратуға құқылы.

	2.3. Округтер 
	Седан 
АТҚ саны 1 (бірлік) 

	2.4. Қызмет көсету көлемі
	1. Седан 
5 күн 8 сағат, 247 жұмыс күні.
Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жұмыс күнінен тыс АКҚ ұсыну қажет болған кезде өзгеше.

	2.5. АКҚ-ға қойылатын техникалық талаптар
	· АКҚ техникалық тұрғыдан жарамды, өзінің нысаналы мақсатына, жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарына сай болуы тиіс.
· АКҚ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты мемлекеттік тіркелген болуы тиіс.
· «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» 018/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкестігі.
· Шиналар маусымға сәйкес келуі (қыс, жаз жиынтығы) және тозуы ҚР нормативтік актілерінде рұқсат етілген деңгейде болуы тиіс.
· Беріліс қорабы автоматты.
· Руль Сол жақта орналасады.
Седан.
Шығарылған жылы 
А нұсқасы: АКҚ 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.
Жанармай түрі 
Бензин.
Қозғалтқыш көлемі:
Кемінде 2000 см³.
Қозғалтқыш қуаты: 
Кемінде 150 а.к.  
Жетек: доңғалақ формуласы 
4x2 немесе 4x4.

	2.6. Шанақ пен салон сипаттамасы
	· Салон таза, иіссіз болуы керек.
· АКҚ-да салонды жылыту және ауа баптау жүйесінің болуы (жазда +18°C-тан аспайды, қыста + 20°C-тан кем емес)/ климаттық бақылау.
· Барлық орындықтарда үш нүктелік қауіпсіздік белдіктері.
· Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған қауіпсіздік жастықшалары;
· Орындықтардың бірінші және екінші қатарларына арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықшалары.
· Құлыпталуға қарсы тежегіштер жүйесі (ABS).
· Курс тұрақтылық жүйесі.

Орындар саны 
Седан, кемінде 5 отыратын орын.
 
· Өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі) кемінде 4915 × 1840 × 1450 мм.
· Қауіпсіздік белдіктері бекітілмегені туралы ескерту жүйесі.
· Клиренс: кемінде 150 мм 

	2.7. АКҚ жарақтары мен жабдықтары 
	· АКҚ Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларының талаптарына сәйкес жарақтандырылуға тиіс.
· Өрт сөндіргіштер (нормаларға сәйкес), алғашқы медициналық көмек қобдишасы, авариялық тоқтату белгісі (жыпылықтайтын қызыл шам), шағылыстыратын көкірекше.
· Жұмыс істейтін қосалқы доңғалақ, домкрат, балон кілті.
· Видеотіркеу: видеотіркегіштің болуы (жолға).
· Қосарлы видеотіркеу: қос камералы тіркеуіш (жолға шолу + салон мен жүргізушіні шолу + шанақты шолу).
· Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бекеттерімен қамтамасыз ету.
· Диспетчерлік қызметпен қамтамасыз ету.
Жұмыс режимі: күнделікті.
GPS-мониторинг: 
· GPS жүйесі маршрутты, қозғалыс жылдамдығын және техниканың отын шығынын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің объектілеріне және уақытқа міндетті түрде байланыстыра отырып, есептер беруі тиіс.
· Орындаушы Тапсырыс беруші үшін GPS жүйесіне онлайн қатынауды қамтамасыз етуі, сондай-ақ GPS жүйесінің кемінде үш ай деректер архивін қамтамасыз етуі тиіс. GPS трекерінің жұмысын тұрақты негізде қамтамасыз ету.

	2.8. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге қойылатын талаптар 
	· АКҚ-ның уақтылы және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
· Орындаушы өз есебінен ЖЖМ, қосалқы бөлшектерді, шығыс материалдарын, пайдалану мерзімдері бойынша немесе өзге де себептермен істен шыққан қосалқы бөлшектерге, агрегаттарға, автошиналарға, аккумуляторлық батареяларға техникалық қызмет көрсетуді, ағымдағы және күрделі жөндеуді және ауыстыруды, ақылы автомобиль жолдарымен АКҚ-ның жол жүргені үшін алымдарды төлеуді қамтамасыз етеді. 
· Тапсырыс берушінің жұмыс уақыты кезеңінде АКҚ жеткілікті отын қорымен бірге ұсынылуы тиіс.
· АКҚ-ны рейс алдындағы және мерзімді техникалық байқаудан өткізу.
· Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша АКҚ-ны техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан техникалық байқауға ұсыну.
· ААКҚ жылдық техникалық байқаудан міндетті түрде өтуін қамтамасыз етуге және қызметтер көрсету барысында регламенттелген техникалық қызмет көрсетулерді (ТҚК) жүргізуге тиіс.
· Салон мен шанақты күнделікті ылғалды тазалау, АТҚ-ты үнемі жуу (аптасына кемінде екі рет).
· АТҚ салонында және жүк бөлігінде отынға арналған сыйымдылықтар, ыдыстар, канистрлер, бактар тасымалдайтын АТҚ жолаушыларын тасымалдау бойынша көлік қызметтерін көрсетуге жол бермеу.
· Тапсырыс берушімен келісім бойынша АТҚ ауыстыру.
· Шағым түскен және жүргізуші тарапынан бұзушылықтар байқалған не анықталған кезде Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша жүргізушіні ауыстыру қажет.
· Қауіпсіз пайдалануға сай емес АКҚ берілген жағдайда, Тапсырыс беруші Акт ресімдеп, шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған ретінде қаралатын болады. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша АКҚ ұсынбаған әрбір жағдай Актімен ресімделеді және Тараптардың уәкілетті өкілдері АКҚ берілмеген күнін, уақытын, маркасын/түрін көрсете отырып қол қояды. Орындаушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Актіде «Орындаушы қол қоюдан бас тартты» деген жазба жазылып, Тапсырыс берушінің өкілдері қол қояды.
· АКҚ ақаулы (зақымданулар, техникалық ақаулар, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажеттілігі) болған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша оны тиісті ұқсас АКҚ-ға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстыру уақыты қызметтер көрсетілетін орынның орналасуына қарай анықталады. Жол-көлік оқиғасы кезінде АКҚ дереу ауыстырылады.
АКҚ ауыстыру шарттары
2 сағат ішінде
· Тапсырыс беруші табиғи, техногендік, әлеуметтік сипаттағы жағдайлар (төтенше жағдайлар, өндірістік авариялар, санкцияланбаған ереуілдер және басқа да жағдайлар) туындаған кезде Орындаушыдан көлікпен қамтамасыз етуді жедел ұйымдастыру мақсатында, өндірістік және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін, жұмыс режиміне, АКҚ техникалық жай-күйіне және т.б. байланысты талаптарды сақтай отырып, техникалық сипаттамаға сәйкес Орындаушының АКҚ-ын Тапсырыс берушінің объектілеріне уақытша тартуды және қатыстырууды талап етуге құқылы.

	2.9. Қауіпсіздік пен персоналға қойылатын талаптар 
	· Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау, жол қауіпсіздігі, өртке қарсы, өнеркәсіптік және санитарлық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық актілердің, сондай-ақ ҚР Еңбек кодексінің талаптарын сақтау.
· Медициналық ұйыммен шарт жасасу арқылы жүргізушілерді рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексеруді жүргізуді қамтамасыз ету немесе медициналық қызметке тиісті рұқсаты бар алкотест пен есірткіге арналған аспаптармен жабдықталған медицина қызметкерін қамтамасыз ету.
· Қызметтерді көрсету үшін тартылатын Орындаушы персоналының мерзімді медициналық қарап-тексеруден міндетті түрде өтуін қамтамасыз ету.
· Тартылатын персонал үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету және жүргізушілердің белгіленген еңбек және демалыс режимін сақтау.
· Жүргізушілердің Жол жүру ережелерін және Жолаушылар мен багаж тасымалдау ережелерін қатаң сақтауы.
· Жүргізушілердің іскерлік этиканы сақтауы, Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне жылы шырай таныту, ұқыпты болу, жеке гигиенаны сақтау.
· Жол жүру ережелерін бұзған жағдайда, Орындаушының қызметкерлерін материалдық залалды өтеуді қоса алғанда, жауапкершілікке тарту.
· Қызметтер көрсету кезінде жазатайым оқиғалар, бұзушылықтар болса және авариялар туындаған жағдайда, Тапсырыс берушіге дереу хабарлау қажет.
· Нормативтік актілердің талаптарына сәйкес АКҚ пайдалану бойынша жауапты қызметкерлерді тағайындау.
· Тапсырыс берушінің аумағында Орындаушы персоналының болуы Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне және АКҚ ауысым кестесіне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
· Жүргізушілерде RoSPA және /немесе OPITO стандарттарына сәйкес «Қорғаныштық жүргізу» әдістемесі бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттардың болуы.
· Жүргізушілерде қысқы (контравариялық) жүргізуге мамандандырылған оқудан өткенін растайтын құжаттардың болуы.
· Жүргізушілерді рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексерудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында медициналық қарап-тексеруді жүргізудің автоматтандырылған процесін көздеу ұсынылады («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 19.07.2023ж. №35 шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компания тобында міндетті медициналық қарап-тексерулерді ұйымдастырудың корпоративтік стандартының (KMG-ST-4387.1-13) 5.2.17-тармағына сәйкес).

	2.10. Сақтандыру
	· АКҚ иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін (АҚЖ) міндетті сақтандыру.
· Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы АҚЖ міндетті сақтандыру.



3. Заңнамалық актілер, техникалық стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттама:
	3.1. ҚР заңнамалық актілері
	· «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 04 шілдедегі № 476-II Заңы;
· Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму Министрінің м.а. 2015 жылғы 26 наурыздағы №349 бұйрығымен бекітілген автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидалары.
· Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 534 бұйрығымен бекітілген Жол жүрісі қағидалары, көлік құралдарын пайдалануға жіберу жөніндегі негізгі ережелер.
· Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-5 бұйрығымен бекітілген «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдайтын көлік құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.
· «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі №156-XIII Заңы.
· «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі №446-ІІ Заңы;
· «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі N444-ІІ Заңы.
· «Астанада жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидасын бекіту туралы» Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 7 желтоқсандағы № 503-2647 қаулысы.

	3.2. Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (ҚР-да тіркелгендері)
	· ҚР СТ 51709-2004 «Автокөлік құралдарының жол жүру қауіпсіздігі шарттары бойынша техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар. Тексеру әдістері».

	3.3. Нормативтік техникалық құжаттар 
	· «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының 018/2011.


4. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
4.1. Мамандарға қойылатын талаптар 

	р/с №
	Әлеуетті өнім берушілерде сатып алу нысанасына сәйкес келетін салада біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандардың болуы туралы талаптар.
	Жұмыс тәжірибесі (0-5 жыл)
	Сатып алу нысанасына сәйкес келетін саладағы біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растау нысаны
 
Әлеуетті өнім берушіде тиісті маманның (мамандардың) болуы мәлімделген маманның жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесімен және жұмысқа қабылданғаны туралы әлеуетті өнім берушінің актісімен немесе басқа жұмысқа ауыстырылғаны туралы әлеуетті өнім берушінің актісімен немесе оны Тәртіпке № 14 қосымшаға сәйкес нысан бойынша маман ретінде тартуға қол қойылған келісіммен расталады.
Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабы 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларына сәйкес жұмыс тәжірибесін растайтын құжатты (құжаттарды) және/немесе түйіндемені маманның жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар ретінде белгілеуге құқылы.
	Мамандар саны

	1
	Жүргізуші
	5 жыл (қоса алғанда)
	В санатындағы жүргізуші куәлігі, еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы
	1

	2
	Автокөлік желілері бойынша диспетчерлік қызметтің маманы (диспетчер/оператор).
	5 жыл (қоса алғанда)
	Біліктілігін растайтын құжат, еңбек шарты немесе еңбек кітапшасы
	1





	
2027 ж. «___» __________ 
№___ Шарттың 3-қосымшасы  


Қызметтердің елішілік құндылығы туралы есеп формасы 
	Шарттың рет № (m)
	Шарттың құны
(СДj)
KZT
	Шарт шеңберіндегі тауарлардың қосынды құны 
(СТj)
KZT
	Шарт шеңберіндегі қосалқы мердігерлік шарттардың қосынды құны 
 (ССДj)
KZT
	

j-ші шартты орындайтын жергілікті кадрлардың еңбекақы қорының үлесі
 (Rj)
%
	Тауардың рет №

(n)
	Шартты орындау мақсатында Өнім беруші сатып алған тауарлардың саны

 
	Тауардың бағасы
KZT
	Құны
(CTi)
KZT
	Доля КС согласно
Сертификата
СТ-KZ (Ki)
%
	СТ-KZ сертификаты
	Ескертпе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номері
	Берілген күні
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	НӘТИЖЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Елішілік құндылық үлесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың ішкі құнын есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес келесі формула бойынша есептеледі:[image: ][image: C:\Users\n.issayeva\Desktop\10711_2 (1).jpg]
	m – мұнда: тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы шартты, мердігер мен қосалқы мердігерлер арасындағы және т.б. шарттарды қоса алғанда, жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасасылған j-ші шарттардың жалпы саны 

j - жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасалған шарттың реттік нөмірі;
СДj- j-ші шарттың құны;
СТj - j-ші шартты орындау мақсатында өнім беруші немесе қосалқы мердігер сатып алған тауарлардың жиынтық құны;
ССДj - j-ші шартты орындау мақсатында жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны; 
Rj - j-ші шартты орындайтын өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жалпы қорындағы қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу қорының үлесі;
n - j-ші шартты орындау мақсатында өнім беруші немесе қосалқы мердігер сатып алған тауарлар атауларының жалпы саны; 
i - j-ші шартты орындау мақсатында өнім беруші немесе қосалқы мердігер сатып алған тауардың реттік нөмірі;

	СТi - i-ші тауардың құны;
Мi - тауардың шығу тегі туралы «СТ-КZ» нысанды сертификатта көрсетілген тауардағы жергілікті ел ішіндегі құндылық;
Тауардың шығу тегі туралы сертификат жоқ болған жағдайда, егер Бірыңғай әдістеменің 9-тармағымен өзгеше блгіленбесе, Мi = 0;
S - шарттың жалпы құны.
Rj - j-ші шартты орындайтын өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жалпы қорындағы қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу қорының үлесі, мына формаула бойынша есептеледі:
Rj = ҚРЕТҚ/ЕЖҚ
мұнда:      ҚРЕТҚ – j-ші шартты орындайтын өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің j-ші шарттың қолданылу кезеңі ішіндегі қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу қоры;
ЕЖҚ - j-ші шартты орындайтын өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің j-ші шарттың қолданылу кезеңі ішіндегі қызмткерлерге еңбекақы төлеудің жалпы қоры. 





Жергілікті ел ішіндегі құндылық (%):								____________________________ М.О.
Басшының Т.А.Ә., қолы
** ҚҚж/қ      = ___________
* жүзден бір үлеске дейінгі сандық форматта шарттағы елішілік құндылықтың қорытынды үлесі көрсетіледі (0,00)	






















«___» ______________2027ж.
№4_______ шарттың 

Күнтізбелік жоспар-кесте
қызметтер көрсету.


	№
	Қызметтердің атауы
	Қызмет көрсету мерзімі
	Қызметтердің құны, теңгемен

	1
	
Шағын автобусты жалдау жөніндегі қызметтер
	Қаңтар
	

	
	
	Ақпан
	

	
	
	Наурыз
	

	
	
	Сәуір
	

	
	
	Мамыр
	

	
	
	Маусым
	

	
	
	Шілде
	

	
	
	Тамыз
	

	
	
	Қыркүйек
	

	
	
	Қазан
	

	
	
	Қараша
	

	
	
	Желтоқсан
	

	
	Барлығы:
	

	2
	Жеңіл автомобильдерді жалдау жөніндегі қызметтер
	Қаңтар
	

	
	
	Ақпан
	

	
	
	Наурыз
	

	
	
	Сәуір
	

	
	
	Мамыр
	

	
	
	Маусым
	

	
	
	Шілде
	

	
	
	Тамыз
	

	
	
	Қыркүйек
	

	
	
	Қазан
	

	
	
	Қараша
	

	
	
	Желтоқсан
	

	
	Барлығы:
	



Көрсетілетін қызметтердің жалпы құны: _______________ (___________) теңге 00 тиын.



	Тапсырыс беруші
	Орындаушы

	
_______________________
	
________________________

	М.О.
	М.О.

	
«_____»____________2027ж
	
                «___» ______________2027ж



№ы
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