



Техническая спецификация
«Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем»
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	Наименование и краткая характеристика 
	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

	Код ЕНС ТРУ
	493212.000.000000

	Срок оказания услуг
	 С 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года



2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	2.1. Цель услуг
	Обеспечение бесперебойного транспортного сопровождения деятельности Заказчика путем предоставления в аренду легковых автомобилей (далее – АТС) с водителем для выполнения служебных поездок. 

	2.2. Режим работы
	Внутригородской/пригородный.
5-дневная рабочая неделя.
Время оказания Услуг исчисляется с момента прибытия АТС к месту назначения до момента его убытия.

Услуги оказываются 5 (пять) дней в неделю с 07:00 до 20:00 часов, с перерывом с 12:00 до 13:30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с утвержденным графиком работы Заказчика.
При необходимости Заказчик вправе запросить предоставление АТС на основании заявки, в том числе вне установленного времени оказания услуг, а также в выходные и праздничные дни.

	2.3. Количество
	Седан 
Количество 1 (ед.) АТС.  

	2.4. Объем услуг
	Седан 
5 дней по 8 часов, 247 рабочих дней в году.
При необходимости предоставления АТС вне рабочих дней - согласно заявке Заказчика. 

	2.5. Технические требования к АТС
	· АТС должны быть технически исправны, соответствовать своему целевому назначению, требованиям безопасности дорожного движения.
· АТС должны иметь постоянную государственную регистрацию на территории Республики Казахстан.
· Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
· Шины должны соответствовать сезону (комплект зима, лето) и иметь износ, допустимый нормативными актами РК.
· Коробка передач: автоматическая.
· Руль: Левостороннее расположение.

1. Седан.
Год выпуска
АТС должны быть не ранее 2025 года выпуска.
Тип топлива 
Бензин.
Объем двигателя:
Не менее 2000 см³ 
Мощность двигателя: 
Не менее 150 л.с. 
Привод: колесная формула 
4x2 или 4x4.

	2.6. Характеристики кузова и салона
	· Салон должен быть чистым, без посторонних запахов.
· Наличие системы отопления салона и кондиционирования воздуха в АТС (летом не более +18 °C, зимой не менее +20 °C)/климат контроль.
· Трех точечные ремни безопасности для всех сидений.
· Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.
· Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений.
· Антиблокировочная система тормозов (ABS).
· Система курсовой устойчивости.

Количество мест: 
Седан не менее 5 посадочных мест. 

· Габариты (длина, ширина, высота): не менее 4915 × 1840 × 1450 мм.
· Система предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности.
· Клиренс: не менее 150 мм. 

	2.7. Оснащение и оборудование АТС 
	· АТС средства должны быть оснащены в соответствии с требованиями правил дорожного движения Республики Казахстан.
· Огнетушители (в соответствии с нормами), медицинская аптечка первой помощи, знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), светоотражающий жилет.
· Исправное запасное колесо, домкрат, балонный ключ.
· Видеорегистрация: Наличие видеорегистратора (на дорогу).
· Двойная видеорегистрация: Двухкамерный регистратор (обзор дороги + обзор салона и водителя + обзор кузова).
· Обеспечить постами технического обслуживания и ремонта.
· Обеспечить диспетчерской службой.
Режим работы ежедневно.
GPS-мониторинг: 
· Обеспечить АТС системой GPS-мониторинга. Система GPS должна предоставлять отчеты с указанием маршрута, скорости движения и расхода топлива техники, с обязательной привязкой к объектам Заказчика и времени.
· Исполнитель должен обеспечить онлайн-доступ к системе GPS для Заказчика, а также обеспечить архив данных системы GPS не менее трех месяцев. Обеспечить работоспособность GPS-трекера на постоянной основе.

	2.8. Требования к обслуживанию и ремонту 
	· Обеспечение своевременной и бесперебойной работы АТС.
· Исполнитель за свой счет обеспечивает ГСМ, запчасти, расходные материалы, текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание и замену запасных частей, агрегатов, автошин, аккумуляторных батарей, вышедших из строя по срокам эксплуатации или иных причин, оплаты сборов за проезд АТС по платным автомобильным дорогам. 
· В период рабочего времени Заказчика АТС должны быть представлены с достаточным запасом топлива.
· Проведение предрейсового и периодического технического осмотра АТС.
· Предоставить АТС на технический осмотр на соответствие требованиям технической спецификации по требованию Заказчика.
· Обеспечение обязательного прохождения годового технического осмотра АТС и проведение регламентированных технических обслуживаний (ТО) в процессе оказания услуг.
· Ежедневная влажная уборка салона и кузова, регулярная мойка АТС (не реже двух раз в неделю).
· Не допускать к оказанию транспортных услуг по перевозке пассажиров АТС, перевозящие емкости, сосуды, канистры, баки для топлива в салоне и грузовом отсеке АТС.
· Осуществлять замену АТС по согласованию с Заказчиком.
· При поступлении жалоб и обнаружении либо установлении нарушений со стороны водителя, по требованию Заказчика необходимо заменить водителя.
· В случае предоставления АТС, не отвечающей безопасной эксплуатации, Заказчиком оформляется Акт и будет рассматриваться как неисполнение и /или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. При каждом случае непредоставления Исполнителем АТС по заявке Заказчика оформляется Актом и подписывается уполномоченными представителями сторон с указанием даты, времени непредоставления, марки/типа АТС. В случае отказа Исполнителя от подписания, в Акте указывается запись «Исполнитель от подписи отказался» и подписывается представителями Заказчика.
· При неисправности АТС (повреждения, технические неполадки, необходимость технического обслуживания или ремонта), Исполнитель обязуется заменить его на соответствующее аналогичное АТС по требованию Заказчика. Время замены определяется в зависимости от расположения места оказания услуг. При дорожно-транспортном происшествии замену АТС осуществить незамедлительно.
Условия замены АТС 
В течение 2 часов. 
· Заказчик имеет право требовать от Исполнителя, при возникновении ситуаций природного, техногенного, социального характера (чрезвычайные ситуации, производственные аварии, несанкционированные забастовки и другие обстоятельства) временного привлечения и задействования АТС Исполнителя на объекты Заказчика в целях оперативной организации транспортного обеспечения, для решения производственных и социальных задач, с соблюдением требований связанных с режимом работы, технического состояния АТС и др., согласно технической спецификации.

	2.9. Требования к безопасности и персоналу 
	· Соблюдать требования законодательных актов в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, дорожной, противопожарной, промышленной и санитарной безопасности, Трудового Кодекса РК.
· Обеспечить проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей путем заключения договора с медицинской организацией или обеспечить медицинского работника, оборудованного приборами для алкотеста и наркотеста, имеющих соответствующее разрешение на медицинскую деятельность.
· Обеспечить обязательное прохождение периодического медицинского осмотра, привлекаемого для оказания услуг персонала Исполнителя.
· Обеспечить безопасные условия труда для привлекаемого персонала и соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
· Строгое соблюдение водителями Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров и багажа.
· Соблюдение водителями деловой этики, проявлять доброжелательное отношение к сотрудникам Заказчика, соблюдать опрятность, личную гигиену.
· Нести ответственность в случае нарушения Правил дорожного движения работниками Исполнителя, включая возмещение материального ущерба.
· В случае наступления несчастных случаев, нарушениях и авариях, произошедших во время оказания услуг незамедлительно сообщать Заказчику.
· Назначить ответственных работников по эксплуатации АТС в соответствии с требованиями нормативных актов.
· Присутствие персонала Исполнителя на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с режимом работы Заказчика и графиком сменности АТС. 
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение обучения по методике "Защитное вождение" в соответствии со стандартами RoSPA и /или OPITO.
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение специализированного обучения зимнему (контраварийному) вождению.
· С целью обеспечения прозрачности проводимого предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей рекомендуется предусмотреть автоматизированный процесс проведения медицинского осмотра (в соответствии с 5.2.17 корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компании АО «НК «КазМунайГаз» KMG-ST-4387.1-13, утвержденным решением Правления АО «НК «КазМунайГаз» от 19.07.2023г. №35.

	2.10. Страхование
	· Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев АТС.
· Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами.



3. Законодательные акты, технические стандарты и нормативно-техническая документация:﻿﻿﻿

	3.1. Законодательные акты РК
	· Закон Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 476-II "Об автомобильном транспорте".
· Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №349.
· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.
· Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года №156-XIII "О транспорте в Республике Казахстан".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 444-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами".
· Постановление акимата города Астаны от 7 декабря 2023 года № 503-2647 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице». Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534.

	3.2. Государственные и межгосударственные стандарты (зарегистрированные в РК)
	· СТ РК 51709-2004 "Автотранспортные средства Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения Методы проверки".

	3.3. Нормативно-технические документы 
	· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011.




4. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам
4.1. Требования к специалистам
	№ п/п
	Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок.
	Опыт
работы (0-5 лет)
 
	Форма подтверждения квалификации и опыта работы в области, соответствующей предмету закупок.
 
Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается электронной копией документа, удостоверяющего личность специалиста, и актом потенциального поставщика о приеме на работу или актом потенциального поставщика о переводе на другую работу заявленного специалиста или подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно приложению № 14 к Порядку. В качестве документов, подтверждающих опыт работы специалиста, Заказчик вправе определить документ(ы) в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан и/или резюме.
	Кол-во специалистов



	1
	Водитель
	5 лет (включительно)
	Водительское удостоверение категории В, трудовой договор или трудовая книжка.
	1 

	2
	Специалист (диспетчер/оператор) диспетчерской службы по автотранспортной линии/ 
	5 лет (включительно)
	Документ, подтверждающий квалификацию, трудовой договор или трудовая книжка.
	1
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