Приложение №1 
к Договору №________________ 
от «___» ______________2027г.

Перечень закупаемых Услуг
	№
	Наименование Услуг
	Краткая характеристика товаров, работ и услуг
	
Дополнительная характеристика
	Общая стоимость Услуг 
без НДС
	Срок оказания Услуг
	Место оказания Услуг
	Условия оплаты


	1
	Услуги по аренде микроавтобуса
	Услуги по аренде микроавтобуса с водителем
	Услуги по аренде микроавтобуса с водителем
	
	С 1 января 2027 года по  
31 декабря 2027г.
	г. Астана, ул. 
Д. Қонаев,
зд. 8, н.п. 1
	Предоплата -
0%,
Промежуточный
 платеж - 100%,
Окончательный
платеж - 0%

	2
	Услуги по аренде легковых автомобилей
	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
	
	С 1 января 2027 года по  
31 декабря 2027г.
	г. Астана, ул. 
Д. Қонаев,
зд. 8, н.п. 1
	Предоплата -
0%,
Промежуточный
 платеж - 100%,
Окончательный
платеж - 0%



Всего по Договору ______ (__) тенге, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет.



	Заказчик
	Исполнитель

	
_______________________
	
________________________

	М.П.
	М.П.

	
«_____»____________2027г
	
                «___» ______________2027г









Приложение №2 
к Договору №________________ 
от «___» ______________2027г.

Техническая спецификация
«Услуги по аренде микроавтобуса с водителем»

Лот №1 
Краткое описание ТРУ

	Наименование и краткая характеристика 
	Услуги по аренде микроавтобуса, услуги по аренде микроавтобуса с водителем

	Код ЕНС ТРУ
	493931.000.000001

	Срок оказания услуг
	С 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года



2.1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.
	
	2.1. Цель услуг
	Обеспечение услугами по аренде микроавтобуса с водителем (далее – АТС) для обеспечения безопасной и своевременной перевозки работников Заказчика в целях поддержания деятельности Заказчика, мобильности персонала и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сфере пассажирских перевозок.

	2.2. Режим работы
	Внутригородской/пригородный.
5-дневная рабочая неделя.
Время оказания Услуг исчисляется с момента прибытия АТС к месту назначения до момента его убытия.

	2.3. Количество
	1 единица АТС

	2.4. Объем услуг
	Иное: Исполнитель обязан организовать маршрутное движение таким образом, чтобы первый забор работников осуществлялся к 06:50 часов утра, или в иное время в соответствии утвержденым маршрутом Заказчика. При этом прибытие работников к месту работы должно быть обеспечено не позднее чем за 10-15 минут до начала установленного режима работы Заказчика.
В соответствии с установленным режимом работы Заказчика окончание рабочего дня предусмотрено в 17.30 часов.
После окончания рабочего дня Исполнитель обязан обеспечить развоз работников в соответствии с утвержденным Заказчиком маршрутом.
Услуги оказываются 5 дней в неделю. В течение рабочего времени, свободного от перевозки работников по утвержденному маршруту, АТС используется в качестве дежурного транспорта для выполнения поручений Заказчика.
При необходимости Заказчик вправе привлекать АТС в выходные и праздничные дни (в том числе для организации встречи и проводов работников в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в иных местах прибытия и отправления, а также их доставки до указанных мест и обратно). 
Заявка на предоставление транспорта направляется Заказчиком Исполнителю в письменной форме или по электронной почте, а в случаях крайней срочности — по телефону (сотовой связи) либо через мобильное приложение (мессенджер).

	2.5. Технические требования к АТС
	· АТС должны быть технически исправны, соответствовать своему целевому назначению, требованиям безопасности дорожного движения.
· АТС должны иметь постоянную государственную регистрацию на территории Республики Казахстан.
· Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
· Шины должны соответствовать сезону (комплект зима, лето) и иметь износ, допустимый нормативными актами РК.
· Коробка передач: механическая/автоматическая.
· Руль: Левостороннее расположение.
 
Год выпуска:
АТС должны быть не ранее 2025 года выпуска. 
Тип топлива:
Бензин.
Объем двигателя:
Не менее 2000 см³ 
Привод: колесная формула:
4x2 или 4x4.

	2.6. Характеристики кузова и салона
	· Салон должен быть чистым, без посторонних запахов.
· Наличие системы отопления салона и кондиционирования воздуха в АТС (летом не более +18 °C, зимой не менее +20 °C)/климат контроль.
· Пассажирские места (сиденья) должны быть оборудованы «трехточечными» ремнями безопасности на передних сиденьях (если иное не оговорено заводом-изготовителем).
· Ремни безопасности на задних сиденьях могут иметь «трехточечную» или «двухточечную» конструкцию в зависимости от модели транспортного средства.
· Наличие шторок/занавесок на окнах.
· Наличие чехлов на сиденьях.
· Освещение пассажирского салона и лестничных пролетов. 
Количество мест:
не менее 12+1(водитель) посадочных мест.
• Комфорт Сиденья с высокими откидными спинками, мягкие, с подлокотниками.
• Конструкция Низкая посадка (низкопольный) для удобства входа/выхода.
• Габариты не менее (длина, ширина): 5900/1950/, высота не более 2280 см. 

	2.7. Оснащение и оборудование АТС 
	· АТС средства должны быть оснащены в соответствии с требованиями правил дорожного движения Республики Казахстан.
· Огнетушители (в соответствии с нормами), медицинская аптечка первой помощи, знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), светоотражающий жилет.
· Исправное запасное колесо, домкрат, балонный ключ.
GPS-мониторинг: 
· Обеспечить АТС системой GPS-мониторинга.
· Система GPS должна предоставлять отчеты с указанием маршрута, скорости движения и расхода топлива техники, с обязательной привязкой к объектам Заказчика и времени.
· Исполнитель должен обеспечить онлайн-доступ к системе GPS для Заказчика, а также обеспечить архив данных системы GPS не менее трех месяцев. Обеспечить работоспособность GPS-трекера на постоянной основе.
· Обеспечить постами технического обслуживания и ремонта.
· Обеспечить диспетчерской службой.
Режим работы: ежедневно.
· Видеорегистрация: Наличие видеорегистратора внутри салона АТС.
· Видеорегистрация: Наличие видеорегистратора обзора дороги.
· Тахограф: Наличие контрольного устройства регистрации режима труда и отдыха.
· Визуализация: установить на АТС внутри салона и снаружи кузова самоклеящиеся наклейки по безопасности дорожного движения, обновлять их своевременно.
· Сигнал заднего хода.

	2.8. Требования к обслуживанию и ремонту 
	· Обеспечение своевременной и бесперебойной работы АТС.
· Исполнитель за свой счет обеспечивает ГСМ, запчасти, расходные материалы, текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание и замену запасных частей, агрегатов, автошин, аккумуляторных батарей, вышедших из строя по срокам эксплуатации или иных причин, оплаты сборов за проезд АТС по платным автомобильным дорогам. 
· В период рабочего времени Заказчика АТС должны быть представлены с достаточным запасом топлива.
· Проведение предрейсового и периодического технического осмотра АТС.
· Предоставить АТС на технический осмотр на соответствие требованиям технической спецификации по требованию Заказчика.
· Обеспечение обязательного прохождения годового технического осмотра АТС и проведение регламентированных технических обслуживаний (ТО) в процессе оказания услуг.
· Ежедневная влажная уборка салона и кузова, регулярная мойка АТС (не реже двух раз в неделю).
· Не допускать к оказанию транспортных услуг по перевозке пассажиров АТС, перевозящие емкости, сосуды, канистры, баки для топлива в салоне и грузовом отсеке АТС.
· Осуществлять замену АТС по согласованию с Заказчиком.
· При поступлении жалоб и обнаружении либо установлении нарушений со стороны водителя, по требованию Заказчика необходимо заменить водителя.
· В случае предоставления АТС, не отвечающей безопасной эксплуатации, Заказчиком оформляется Акт и будет рассматриваться как неисполнение и /или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. При каждом случае непредоставления Исполнителем АТС по заявке Заказчика оформляется Актом и подписывается уполномоченными представителями сторон с указанием даты, времени не предоставления, марки/типа АТС. В случае отказа Исполнителя от подписания, в Акте указывается запись «Исполнитель от подписи отказался» и подписывается представителями Заказчика.
· При неисправности АТС (повреждения, технические неполадки, необходимость технического обслуживания или ремонта), Исполнитель обязуется заменить его на соответствующее аналогичное АТС по требованию Заказчика. Время замены определяется в зависимости от расположения места оказания услуг. При дорожно-транспортном происшествии замену АТС осуществить незамедлительно.
Условия замены АТС:
В течение 1 часа.
 

· Заказчик имеет права требовать от Исполнителя, при возникновении ситуаций природного, техногенного, социального характера (чрезвычайные ситуации, производственные аварии, несанкционированные забастовки и другие обстоятельства) временного привлечения и задействования АТС Исполнителя на объекты Заказчика в целях оперативной организации транспортного обеспечения, для решения производственных и социальных задач, с соблюдением требований связанных с режимом работы, технического состояния АТС и др., согласно технической спецификации.
· Обеспечить химчистку салона АТС не менее 1 (одного) раза в год.

	2.9. Требования к безопасности и персоналу 
	· Соблюдать требования законодательных актов в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, дорожной, противопожарной, промышленной и санитарной безопасности, Трудового Кодекса РК.
· Обеспечить проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей путем заключения договора с медицинской организацией или обеспечить медицинского работника, оборудованного приборами для алкотеста и наркотеста, имеющих соответствующее разрешение на медицинскую деятельность.
· Обеспечить обязательное прохождение периодического медицинского осмотра, привлекаемого для оказания услуг персонала Исполнителя.
· Обеспечить безопасные условия труда для привлекаемого персонала и соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
· Строгое соблюдение водителями Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров и багажа.
· Соблюдение водителями деловой этики, проявлять доброжелательное отношение к сотрудникам Заказчика, соблюдать опрятность, личную гигиену.
· Нести ответственность в случае нарушения Правил дорожного движения работниками Исполнителя, включая возмещение материального ущерба.
· В случае наступления несчастных случаев, нарушениях и авариях, произошедших во время оказания услуг незамедлительно сообщать Заказчику.
· Назначить ответственных работников по эксплуатации АТС в соответствии с требованиями нормативных актов.
· Присутствие персонала Исполнителя на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с режимом работы Заказчика и графиком сменности АТС.
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение обучения по методике "Защитное вождение" в соответствии со стандартами RoSPA и /или OPITO.
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение специализированного обучения зимнему (контраварийному) вождению.
· В целях обеспечения безопасности пассажиров обеспечить наличие у водителя навыков оказания первой помощи (подтверждаемых обучением/сертификатом).
· С целью обеспечения прозрачности проводимого предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей рекомендуется предусмотреть автоматизированный процесс проведения медицинского осмотра (в соответствии с 5.2.17 корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компании АО «НК «КазМунайГаз» KMG-ST-4387.1-13, утвержденным решением Правления АО «НК «КазМунайГаз» от 19.07.2023г.№35.

	2.10. Страхование
	· Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев АТС.
· Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами.



3. Законодательные акты, технические стандарты и нормативно-техническая документация:
	3.1. Законодательные акты РК  
	· Закон Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 476-II "Об автомобильном транспорте".
· Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №349.
· Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденные приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534.
· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.
· Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года №156-XIII "О транспорте в Республике Казахстан".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 444-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами".
· Постановление акимата города Астаны от 7 декабря 2023 года № 503-2647 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице».

	3.2. Государственные и межгосударственные стандарты (зарегистрированные в РК)
	· СТ РК 2273-2024 «Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам. Общие требования».
· СТ РК 51709-2004 "Автотранспортные средства Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения Методы проверки".

	3.3. Нормативно-технические документы
	· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011.



4. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам
4.1. Требования к специалистам
	№ п/п
	Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок.
	Опыт
работы (0-5 лет)
	Форма подтверждения квалификации и опыта работы в области, соответствующей предмету закупок.
 
Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается электронной копией документа, удостоверяющего личность специалиста, и актом потенциального поставщика о приеме на работу или актом потенциального поставщика о переводе на другую работу заявленного специалиста или подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно приложению № 14 к Порядку.
В качестве документов, подтверждающих опыт работы специалиста, Заказчик вправе определить документ(ы) в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан и/или резюме.
	Кол-во специалистов

	1
	Водитель 
	5 лет (включительно)
	Водительское удостоверение категории D1/ D, трудовой договор или трудовая книжка.
	1 

	2
	Специалист (диспетчер/оператор) диспетчерской службы по автотранспортной линий.
	5 лет (включительно)
	Документ, подтверждающий квалификацию, трудовой договор или трудовая книжка.
	1 
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2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

	2.1. Цель услуг
	Обеспечение бесперебойного транспортного сопровождения деятельности Заказчика путем предоставления в аренду легковых автомобилей (далее – АТС) с водителем для выполнения служебных поездок. 

	2.2. Режим работы
	Внутригородской/пригородный.
5-дневная рабочая неделя.
Время оказания Услуг исчисляется с момента прибытия АТС к месту назначения до момента его убытия.

Услуги оказываются 5 (пять) дней в неделю с 07:00 до 20:00 часов, с перерывом с 12:00 до 13:30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в соответствии с утвержденным графиком работы Заказчика.
При необходимости Заказчик вправе запросить предоставление АТС на основании заявки, в том числе вне установленного времени оказания услуг, а также в выходные и праздничные дни.

	2.3. Количество
	Седан 
Количество 1 (ед.) АТС.  

	2.4. Объем услуг
	Седан 
5 дней по 8 часов, 247 рабочих дней в году.
При необходимости предоставления АТС вне рабочих дней - согласно заявке Заказчика. 

	2.5. Технические требования к АТС
	· АТС должны быть технически исправны, соответствовать своему целевому назначению, требованиям безопасности дорожного движения.
· АТС должны иметь постоянную государственную регистрацию на территории Республики Казахстан.
· Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
· Шины должны соответствовать сезону (комплект зима, лето) и иметь износ, допустимый нормативными актами РК.
· Коробка передач: автоматическая.
· Руль: Левостороннее расположение.

1. Седан.
Год выпуска
АТС должны быть не ранее 2025 года выпуска.
Тип топлива 
Бензин.
Объем двигателя:
Не менее 2000 см³ 
Мощность двигателя: 
Не менее 150 л.с. 
Привод: колесная формула 
4x2 или 4x4.

	2.6. Характеристики кузова и салона
	· Салон должен быть чистым, без посторонних запахов.
· Наличие системы отопления салона и кондиционирования воздуха в АТС (летом не более +18 °C, зимой не менее +20 °C)/климат контроль.
· Трех точечные ремни безопасности для всех сидений.
· Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.
· Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений.
· Антиблокировочная система тормозов (ABS).
· Система курсовой устойчивости.

Количество мест: 
Седан не менее 5 посадочных мест. 

· Габариты (длина, ширина, высота): не менее 4915 × 1840 × 1450 мм.
· Система предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности.
· Клиренс: не менее 150 мм. 

	2.7. Оснащение и оборудование АТС 
	· АТС средства должны быть оснащены в соответствии с требованиями правил дорожного движения Республики Казахстан.
· Огнетушители (в соответствии с нормами), медицинская аптечка первой помощи, знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), светоотражающий жилет.
· Исправное запасное колесо, домкрат, балонный ключ.
· Видеорегистрация: Наличие видеорегистратора (на дорогу).
· Двойная видеорегистрация: Двухкамерный регистратор (обзор дороги + обзор салона и водителя + обзор кузова).
· Обеспечить постами технического обслуживания и ремонта.
· Обеспечить диспетчерской службой.
Режим работы ежедневно.
GPS-мониторинг: 
· Обеспечить АТС системой GPS-мониторинга. Система GPS должна предоставлять отчеты с указанием маршрута, скорости движения и расхода топлива техники, с обязательной привязкой к объектам Заказчика и времени.
· Исполнитель должен обеспечить онлайн-доступ к системе GPS для Заказчика, а также обеспечить архив данных системы GPS не менее трех месяцев. Обеспечить работоспособность GPS-трекера на постоянной основе.

	2.8. Требования к обслуживанию и ремонту 
	· Обеспечение своевременной и бесперебойной работы АТС.
· Исполнитель за свой счет обеспечивает ГСМ, запчасти, расходные материалы, текущий и капитальный ремонт, техническое обслуживание и замену запасных частей, агрегатов, автошин, аккумуляторных батарей, вышедших из строя по срокам эксплуатации или иных причин, оплаты сборов за проезд АТС по платным автомобильным дорогам. 
· В период рабочего времени Заказчика АТС должны быть представлены с достаточным запасом топлива.
· Проведение предрейсового и периодического технического осмотра АТС.
· Предоставить АТС на технический осмотр на соответствие требованиям технической спецификации по требованию Заказчика.
· Обеспечение обязательного прохождения годового технического осмотра АТС и проведение регламентированных технических обслуживаний (ТО) в процессе оказания услуг.
· Ежедневная влажная уборка салона и кузова, регулярная мойка АТС (не реже двух раз в неделю).
· Не допускать к оказанию транспортных услуг по перевозке пассажиров АТС, перевозящие емкости, сосуды, канистры, баки для топлива в салоне и грузовом отсеке АТС.
· Осуществлять замену АТС по согласованию с Заказчиком.
· При поступлении жалоб и обнаружении либо установлении нарушений со стороны водителя, по требованию Заказчика необходимо заменить водителя.
· В случае предоставления АТС, не отвечающей безопасной эксплуатации, Заказчиком оформляется Акт и будет рассматриваться как неисполнение и /или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. При каждом случае непредоставления Исполнителем АТС по заявке Заказчика оформляется Актом и подписывается уполномоченными представителями сторон с указанием даты, времени непредоставления, марки/типа АТС. В случае отказа Исполнителя от подписания, в Акте указывается запись «Исполнитель от подписи отказался» и подписывается представителями Заказчика.
· При неисправности АТС (повреждения, технические неполадки, необходимость технического обслуживания или ремонта), Исполнитель обязуется заменить его на соответствующее аналогичное АТС по требованию Заказчика. Время замены определяется в зависимости от расположения места оказания услуг. При дорожно-транспортном происшествии замену АТС осуществить незамедлительно.
Условия замены АТС 
В течение 2 часов. 
· [bookmark: _GoBack]Заказчик имеет право требовать от Исполнителя, при возникновении ситуаций природного, техногенного, социального характера (чрезвычайные ситуации, производственные аварии, несанкционированные забастовки и другие обстоятельства) временного привлечения и задействования АТС Исполнителя на объекты Заказчика в целях оперативной организации транспортного обеспечения, для решения производственных и социальных задач, с соблюдением требований связанных с режимом работы, технического состояния АТС и др., согласно технической спецификации.

	2.9. Требования к безопасности и персоналу 
	· Соблюдать требования законодательных актов в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, дорожной, противопожарной, промышленной и санитарной безопасности, Трудового Кодекса РК.
· Обеспечить проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей путем заключения договора с медицинской организацией или обеспечить медицинского работника, оборудованного приборами для алкотеста и наркотеста, имеющих соответствующее разрешение на медицинскую деятельность.
· Обеспечить обязательное прохождение периодического медицинского осмотра, привлекаемого для оказания услуг персонала Исполнителя.
· Обеспечить безопасные условия труда для привлекаемого персонала и соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
· Строгое соблюдение водителями Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров и багажа.
· Соблюдение водителями деловой этики, проявлять доброжелательное отношение к сотрудникам Заказчика, соблюдать опрятность, личную гигиену.
· Нести ответственность в случае нарушения Правил дорожного движения работниками Исполнителя, включая возмещение материального ущерба.
· В случае наступления несчастных случаев, нарушениях и авариях, произошедших во время оказания услуг незамедлительно сообщать Заказчику.
· Назначить ответственных работников по эксплуатации АТС в соответствии с требованиями нормативных актов.
· Присутствие персонала Исполнителя на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с режимом работы Заказчика и графиком сменности АТС. 
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение обучения по методике "Защитное вождение" в соответствии со стандартами RoSPA и /или OPITO.
· Наличие у водителей документов, подтверждающих прохождение специализированного обучения зимнему (контраварийному) вождению.
· С целью обеспечения прозрачности проводимого предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей рекомендуется предусмотреть автоматизированный процесс проведения медицинского осмотра (в соответствии с 5.2.17 корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компании АО «НК «КазМунайГаз» KMG-ST-4387.1-13, утвержденным решением Правления АО «НК «КазМунайГаз» от 19.07.2023г. №35.

	2.10. Страхование
	· Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев АТС.
· Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами.



3. Законодательные акты, технические стандарты и нормативно-техническая документация:﻿﻿﻿

	3.1. Законодательные акты РК
	· Закон Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 476-II "Об автомобильном транспорте".
· Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №349.
· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года № ҚР ДСМ-5.
· Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года №156-XIII "О транспорте в Республике Казахстан".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".
· Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 444-II "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами".
· Постановление акимата города Астаны от 7 декабря 2023 года № 503-2647 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице». Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534.

	3.2. Государственные и межгосударственные стандарты (зарегистрированные в РК)
	· СТ РК 51709-2004 "Автотранспортные средства Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения Методы проверки".

	3.3. Нормативно-технические документы 
	· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011.




4. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам
4.1. Требования к специалистам
	№ п/п
	Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок.
	Опыт
работы (0-5 лет)
 
	Форма подтверждения квалификации и опыта работы в области, соответствующей предмету закупок.
 
Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается электронной копией документа, удостоверяющего личность специалиста, и актом потенциального поставщика о приеме на работу или актом потенциального поставщика о переводе на другую работу заявленного специалиста или подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно приложению № 14 к Порядку. В качестве документов, подтверждающих опыт работы специалиста, Заказчик вправе определить документ(ы) в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан и/или резюме.
	Кол-во специалистов



	1
	Водитель
	5 лет (включительно)
	Водительское удостоверение категории В, трудовой договор или трудовая книжка.
	1 

	2
	Специалист (диспетчер/оператор) диспетчерской службы по автотранспортной линии/ 
	5 лет (включительно)
	Документ, подтверждающий квалификацию, трудовой договор или трудовая книжка.
	1





Приложение № 3 
к Договору№___________
«___»_________ 2027 года 

Форма отчета о внутристрановой ценности оказываемых услуг
	№ п/п
Договора
(m)
	Стоимость
Договора
(СДj)
KZT
	Суммарная стоимость
товаров в рамках
договора (СТj)
KZT
	Cуммарная стоимость
договоров субподряда
в рамках договора
(ССДj)
KZT
	Доля фонда оплаты
труда местных
кадров, выполняющего
j-ый договор (Rj)
%
	 п/п
Товара
(n)
	Кол-во товаров
Закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора
	Цена товара
KZT
	Стоимость
(CTi)
KZT
	Доля КС согласно
Сертификата
СТ-KZ (Ki)
%
	Сертификат СТ-KZ
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата выдачи
	

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «20» апреля 2018 года №260, по следующей формуле:
[image: ][image: C:\Users\n.issayeva\Desktop\10711_2 (1).jpg]
	m – где: общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
	СТi - стоимость i-ого товара;
Мi - доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-КZ»;

В случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-КZ», если иное не установлено пунктом 9 Единой методики, Мi = 0;

S - общая стоимость договора.
5-1. Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:
Rj = ФОТРК/ФОТ
где:      ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.




Доля внутристрановой ценности (%):								____________________________ 
                                                                                                                                                                                         М.П.
Ф.И.О. руководителя, подпись
**КСр/у  = ___________
* указывается итоговая доля внутристрановой ценностив договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)			______________________________________________
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон


Приложение №4 
к Договору №___________
«___» _________ 2027 года 

[bookmark: _Hlk211345429]Календарный план-график
оказания услуг 
	№
	Наименование услуг
	Срок оказания услуг
	Стоимость услуг, в тенге

	1
	
Услуги по аренде микроавтобуса с водителем
	Январь
	

	
	
	Февраль
	

	
	
	Март
	

	
	
	Апрель
	

	
	
	Май
	

	
	
	Июнь
	

	
	
	Июль
	

	
	
	Август
	

	
	
	Сентябрь
	

	
	
	Октябрь 
	

	
	
	Ноябрь
	

	
	
	Декабрь
	

	
	Итого:
	

	2
	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
	Январь
	

	
	
	Февраль
	

	
	
	Март
	

	
	
	Апрель
	

	
	
	Май
	

	
	
	Июнь
	

	
	
	Июль
	

	
	
	Август
	

	
	
	Сентябрь
	

	
	
	Октябрь 
	

	
	
	Ноябрь
	

	
	
	Декабрь
	

	
	Итого:
	



Общая стоимость оказываемых услуг: _________________ (___________) тенге 00 тиын.




	Заказчик
	Исполнитель

	
_______________________
	
________________________

	М.П.
	М.П.

	
«_____»____________2027г
	
                «___» ______________2027г
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