Таблица-Б 




	№ п/п
	Объект: Котельная
	Модель:
	Производительность, kW
	Примечания

	
1
	ОПЗ "2-12
	Ferroli Prextherm T 3G 5200
	
5200
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
2
	ОПЗ "2-27"
	Ferroli 
GN-4 N-12
	min 309
max 480
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
3
	ОПЗ
"Маслогрейный цех"
	KONTAKTOMAT 
1-2-0120-N
	1173
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
4
	САТ1. 2-4 
"Малая"
	Ferroli GN 1-06
	min 49,1
max 71,6
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
5
	САТ1. 2-31 
"Контейнерная"
	Ferroli GN-4 N-11
	min 266
max 420
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	


6
	САТ1. 5-33 
"Сателлит-1"
	Ferroli Prextherm RSW 1060 2шт
/ Ferroli Prextherm RSW 1480 1шт
	min 1060

max 1480
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
7
	САТ2. 3-34
	Ferroli Prextherm RSW 1480
	1480
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
8
	Старая котельная "Вахтовый лагерь"
	Ferroli GN-4 N-11
	420
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
9
	Новая  котельная  "Вахтовый  лагерь "
	Vitoplex 100
	min 201
max 250
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
10
	Котельная 2-х квартирного дома
	Ferroli GN-1
	34,8
	Провести комплексное техническое обследование и испытание

	
11
	Котельная 4-х квартирного дома
	Ferroli Atlas 32
	32
	Провести комплексное техническое обследование и испытание



