	
Таблица-А 
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Дата ввода




	Объем здания/сооружения
	Площадь застройки м²
	

Примечания-1




	

Примечания-2

	Участок ОПЗ
	

	1
	2-1 Цех переработки продуктивных растворов (ЦППР)
Здание прямоугольное с размерами в плане (по      осям) – 40,0 м х 177,8 м.  Высота по коньку – 12.8 м.
Здание однопролетное. Каркас стальной.
Основные несущие конструкции – двухшарнирная рама пролетом 40 м. Шаг рам – 7,65 м.
Пространственная жесткость здания обеспечивается рамами и крестообразными вертикальными и горизонтальными связями.
Между рамами связи устанавливаются в 4-х пролетах.
Стеновое и кровельное ограждение - металлические трехслойные
панели с эффективным утеплителем.
Обслуживающие площадки – стальные.
Подготовка под полы – бетонная. Полы в производственных помещениях с агрессивной средой – химостойкие из кислотостойкой плитки и кислотостойкого кирпича, в помещениях с неагрессивной средой – бетонные.
Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые.
Глубина заложения – 2,85 м от планировочной отметки земли.
Ворота – подъемного типа.
Стены в осях А-G, 19-22 (сушильное отделение) – кирпичные, перекрытие монолитное железобетонное по стальным балкам.
Здание полной заводской поставки. В условиях строительной площадки производятся работы нулевого цикла, монтажа здания и строительных работ по сушильному отделению.
В I очередь строительства здание возводится в полном объеме. Монтаж технологического оборудования производится между осями 1 -:- 15, осуществляются пуско-наладочные работы и сдается в эксплуатацию для получения десорбата.; 177,59х40 м. по осям
Общая площадь -7080 м2
	24.02.2010г.
	57465
	7184,00
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	2
	2-2 Склад серной кислоты 2x 300 м3
Склад открытого типа.
Размеры в плане (по разбивочным осям) –
12,0 м х 22,0 м.
Металлические резервуары, установленные на спецподдон, который предназначен для предотвращения аварийного разлива кислоты.
Химзащита поддона - кирпич кислотостойкий.
Фундаменты под резервуары – ленточные из сборных бетонных блоков. Глубина заложения – 1,4 м.
Обслуживающие площадки – стальные.
	24.02.2010г.
	
	291,80
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	3
	2-8 Склад жидкого аммиака
Склад открытого типа.
Размеры в плане (по разбивочным осям) – 10,5 х 14,0 м.
Стальные резервуары, установленные в спецподдон, который предназначен для предотвращения аварийного разлива аммиака.
Фундаменты под резервуары – ленточные из сборных бетонных блоков. Глубина заложения -1,4 м.; Резервуары 2х25 м3
поддон 11х15 м.
Навес над резервуарами 18х13,8 м.
Площадка для насосов 6,32х11м.
	24.02.2010г.
	
	183,70
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	4
	2-9 Административное здание.
Одноэтажное.
Здание модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа.

	18.02.2010г.
	
	582,2

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	5
	2-10 Пункт приёма пищи.
Одноэтажное.
Здание модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа. 
	18.02.2010г.
	
	250,3
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	6
	2-11, 2-11С Быткомбинат.
Одноэтажное.
Здание модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа. 
Офис для работников медицинской службы, помещения временного хранения вещей и санитарного пропускника (поз.2-11А, 2-11В на ГП):
группа специализированных офисных блок-контейнеров на фундаментные блоки ФБС. Блоки контейнеры с габаритными размерами 10500х2800  мм  и 12000х2800 мм и высотой 2800 мм, состоят из металлического каркаса, обшитых тонколистовой оцинкованной сталью с полимерным покрытием. В качестве теплоизоляции использованы негорючие минераловатные плиты.
У входа здания проектом предусмотрены металлические крыльца КР-1.
2-11Е Модульные здания санитарных пропускников в количестве 3 шт., представляют собой вагончики модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа.
	18.02.2010г.
	
	1195,8
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	7
	2-15 Склад перекиси водорода
Склад открытого типа.
Размеры в плане (по разбивочным осям) – 9,0 х 11,5 м.
Стальные резервуары, установленные в спецподдон, который предназначен для предотвращения аварийного разлива перекиси водорода.
Фундаменты под резервуары – ленточные из сборных бетонных блоков. Глубина заложения -1,4 м.; Монолитный ж/б поддон с размерами 12,0х12,0м (по внутренним размерам в плане)
Над приямком устроен навес из металлических профилей, размеры в плане по осям 13,8х13,6м
Бетонная площадка для насосов на которой устроен навес из металлических профилей. Размеры навеса в плане по осям 10,0х12,42 м.
	24.02.2010г.
	
	191,80
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	8
	2-34 Узел осаждения механических взвесей
Емкостное грунтовое открытое сооружение с 2-мя чашами размерами 21,5х29,0м. по верху (каждая).
Рабочий объем каждой емкости составляет 514м3.
Каждая емкость выполнена в форме трапеции с переменной глубиной
Противофильтрационный экран выполнен из двух слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм. Слой глины с коэффициентом фильтрации 10¯⁸ см/с, толщиной 300 мм.
	18.02.2010г.
	
	1766
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	9
	2-35 Отстойная карта (пескоотстойник) 10000 м3 №1
Емкостное грунтовое сооружение с чашей размерами 59,0х109,0 м. по верху (каждая).
Полезный объем 7656 м3 (каждая).
Емкости выполнены в форме трапеции с переменной глубиной в продольном и поперечном направлении. Защитный экран – глина 500 мм. и противофильтрационный экран из 2-х слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм.
	18.02.2010г.
	
	7656м2
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	10
	2-36 Отстойная карта (пескоотстойник) 10000 м3 №2
чашей размерами 59,0х109,0 м. по верху (каждая).
Полезный объем 7656 м3 (каждая).
Емкости выполнены в форме трапеции с переменной глубиной в продольном и поперечном направлении. Защитный экран – глина 500 мм. и противофильтрационный экран из 2-х слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм
	18.02.2010г.
	
	7656м2
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	11
	2-46 Гараж спецтехники 
Рабочим проектом предусмотрено строительство внутри действующего гаража спец.техники три помещения (служебное, диспетчерский пункт, тепловой узел).
Ограждающие внутренние перегородки и покрытия в сужебном помещении -панели типа "Сэндвич" производства по металлическому каркасу.
Перегородки в помещениях диспетчерского пункта и теплового узла- выполнены из профлиста C18-1000-0.7 по металлическому каркасу.
Окно - металлопластиковое из профилей ПВХ с одинарным остеклением.
Двери –металлические.
	2017г.
	
	280м2
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	12
	2-50 Технологическая насосная станция
18х9 м. по внутренним размерам
Общая площадь - 162 м2 Высота здания по коньку-4,10 м
В конструктивном отношении здание представляет собой металлический каркас с жесткими рамными узлами. Колонны, балки покрытия и прогоны приняты из прокатных двутавров. Ограждающие конструкции выполнены из панелей типа сэндвич.
Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые на естественном основании под металлический каркас здания, бетон класса В 15. Кровля — двускатная из панелей типа сэндвич.

	24.02.2010г.
	
	173,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	13

	2-51 Склад готовой продукции
Здание склада готовой продукций представляет собой одноэтажное бескаркасное сооружение ангарного типа из оцинкованных стальных листов толщиной 1,5мм. Здание представляет 
собой прямоугольное в плане с габаритными размерами в осях 35,00х23,00м. Высота здания 11,50м.
Фундаменты — монолитные железобетонные ленточные, бетон класса В15.
Полы выполнены из бетона класса В22,5, толщина 200мм

	22.01.2013г.
	
	805,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	14
	2-61 по генеральному плану: Офис для ремонтной бригады элекктриков (РБЭЭ), службы РБ (радиационной безопасности) и геологоразведки. Сблокированный комплекс вагончиков. Представляет собой. Фундаменты сборные железобетонные из ФБС блоков.
Фундаменты – сборные железобетонные из ФБС блоков. Швы из морозостойкого портландцементного раствора. Боковые поверхности фундаментов обмазать битумом в 2 слоя.
Вагончики состоят из следующих строительных конструкций:
- ограждающие конструкции - сборно-щитовые панели по деревянному
каркасу;
- внешняя обшивка - стальной профнастил;
- внутренная обшивка - гипсакартон;
- полы - OSB плиты, цементные плиты во влажных помещениях;
- утеплитель стен, полов и кровли - минплиты или рулонный утеплитель
типа «URSA»
- кровля - двухскатная с деревянными стропилами и обрешеткой;
- оконные блоки - металлические, из полимерных материалов;
- дверные блоки – деревянные.
	2010г.
	
	96,9
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	15
	2-62 по генеральному плану: Офис бригады механиков, включает в себя 4 вагончика. Фундаменты сборные железобетонные из ФБС блоков.
Фундаменты – сборные железобетонные из ФБС блоков. Швы из морозостойкого портландцементного раствора. Боковые поверхности фундаментов обмазать битумом в 2 слоя.
Вагончики состоят из следующих строительных конструкций:
- ограждающие конструкции - сборно-щитовые панели по деревянному
каркасу;
- внешняя обшивка - стальной профнастил;
- внутренная обшивка - гипсакартон;
- полы - OSB плиты, цементные плиты во влажных помещениях;
- утеплитель стен, полов и кровли - минплиты или рулонный утеплитель
типа «URSA»
- кровля - двухскатная с деревянными стропилами и обрешеткой;
- оконные блоки - металлические, из полимерных материалов;
- дверные блоки – деревянные.
	
	
	130
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	16
	Сблокированный комплекс вагончиков поз. 2-79 по генеральному плану: Офисное здание служб РМО, ЭМО, КИПиА, ООТО, Отдел строительства, ДПБ,УТО. Представляет собой. Фундаменты сборные железобетонные из ФБС блоков.
Фундаменты – сборные железобетонные из ФБС блоков. Швы из морозостойкого портландцементного раствора. Боковые поверхности фундаментов обмазать битумом в 2 слоя.
Вагончики состоят из следующих строительных конструкций:
- ограждающие конструкции - сборно-щитовые панели по деревянному
каркасу;
- внешняя обшивка - стальной профнастил;
- внутренная обшивка - гипсакартон;
- полы - OSB плиты, цементные плиты во влажных помещениях;
- утеплитель стен, полов и кровли - минплиты или рулонный утеплитель
типа «URSA»
- кровля - двухскатная с деревянными стропилами и обрешеткой;
- оконные блоки - металлические, из полимерных материалов;
- дверные блоки – деревянные.
	2015г.
	
	260,96
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	
	Участок САТЕЛЛИТ-1
	

	17
	2-7 Административно-бытовое здание.
Одноэтажное.
Здание модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа.

	2003г.
	
	162,7
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	18
	2-15 Насосная склада кислоты с пунктом экстренной помощи; Бетонная площадка для насосов, размеры в плане 2,5х2,6 м.
представляет собой бетонную площадку для насосов, размерами в плане 2,5х2,6м. Отделка внутренней части площадки состоит из кислотоупорной плитки.
Узел приемки серной кислоты
Ж\бетонный приямок для приемной емкости.
Сооружения расположены под навесом из металлопроката, размеры навеса в плане 8,15х5, 75м.Высота навеса 5,66
Пункт экстренной помощи
Размеры здания в плане по наружному обмеру
4,28х5,91 м
	18.07.2002г.
	
	18,1

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	19
	2-24 Цех переработки продуктивных растворов (расширение); по наружнему обмеру 45,1м х 20,2 м, 7,9м х 8,3   модульного типа, одноэтажное. Каркас стальной, с ростверком, монолитные, железобетонные. 
с подсобными пристройками 1,2х1,2м, 3,5х1,5м, 2,9х1,85м, 5,35х5,1м, 1,6х1,6м, 2,6х6,55м, 1,6х2,0м
высота 5,1 м
общая площадь - 993 м2
	04.08.2006г.
	4653
	1034,10
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	20
	5-32 Склад серной кислоты (расширение) с узлом приемки кислоты
Склад открытого типа, примыкающий к существующему.
Размеры в плане (по разбивочным осям) –
12,0 м х 22,0 м.
Металлические резервуары, установленные на спецподдон, который предназначен для предотвращения аварийного разлива кислоты.
Химзащита поддона - кирпич кислотостойкий по двум слоям полиизобутилена.
Фундаменты под резервуары – ленточные из сборных бетонных блоков. Глубина заложения – 2,0 м.
Обслуживающие площадки – стальные из прокатного профиля и просечного листа. Монолитный ж/б поддон
с размерами 22,0х12,95 м
h=1,56 м
Резервуары Dy=8 м, h=6,8м
Узел приема кислоты:
Ж\б приямок 5,0х5,0 х2,3(h) м
Над приямком установлен навес из стального профиля.
Разгрузочная эстакада для автомобилей из ж/б размерами в плане 19,3х3,7 м.
со сливной эстакадой и узлом приемки серной кислоты
	28.12.2010г.
	
	
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	21
	5-35 Пескоотстойник ВР
Емкостное грунтовое сооружение с чашей размерами 23,0х65,0 м по верху.
Полезный объем 2941м3
Емкость выполнена в форме трапеции с переменной глубиной от минус 2,5м до минус 3,44м (в продольном направлении) и переменной глубиной минус 3,5м (в поперечном направлении).
Противофильтрационный экран выполнен из двух слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм и слоя глины толщиной 500 мм
	28.12.2010г.

	
	2738,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	22
	5-36 Пескоотстойник ПР
Емкостное грунтовое сооружение с чашей размерами 23,0х65,0 м по верху.
Полезный объем 2941м3
Емкость выполнена в форме трапеции с переменной глубиной от минус 2,5м до минус 3,44м (в продольном направлении) и переменной глубиной минус 3,5м (в поперечном направлении).
Противофильтрационный экран выполнен из двух слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм и слоя глины толщиной 500 мм
	28.12.2010г.

	
	2738,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	23
	5-44 Столовая-раздаточная Здание модульного типа полной заводской поставки, с деревянным каркасом, выполненное по каркасно-панельной схеме.
Фундаменты – монолитные, железобетонные, ленточного типа. 
	2010г.
	
	175,0
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	24
	5-48 Технологическая насосная
Одноэтажное здание в плане с размерами в осях 18,0х8,0 м.
Каркас здания из стального проката, ограждающие конструкции и покрытие из панелей типа «Сэндвич»
общая площадь - 157,4 м2
	28.12.2010г.

	
	168,30

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	25
	5-54 Технологическая насосная ВР
9х18 м
Технологические колодцы из ж/б - 5 шт
общая площадь - 162 м2
Обследуемый объект представляет из себя прямоугольное здание, с размерами в осях 9х18 м, высота 4,5м в помещении выполнено огороженное помещение трансформаторной (электропомещение). Конструктивная схема представлена несущим металлокаркасом, с последующей обшивкой стеновыми и кровельными сэндвич-панелями. Фундаменты под колоны столбчатые, с фундаментными балками под стены
	22.10.2015г.

	
	173,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	26
	5-55 Технологическая насосная ПР
9х18 м.
Технологические колодцы ж/б -4 шт
Технологическая камера из 2-х морских контейнеров
Обследуемый объект представляет из себя прямоугольное здание, с размерами в осях 9х18 м, высота 7,75м в помещении выполнено огороженное помещение трансформаторной (электропомещение). Конструктивная схема представлена несущим металлокаркасом, с последующей обшивкой стеновыми и кровельными сэндвич-панелями. Фундаменты под колоны столбчатые, с фундаментными балками под стены.
	22.10.2015г.

	
	173,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	27
	5-58 Пескоотстойник ПР
Емкостное грунтовое сооружение с чашей размерами 23,0х65,0 м по верху.
Полезный объем 2941м3
Емкость выполнена в форме трапеции с переменной глубиной от минус 2,5м до минус 3,44м (в продольном направлении) и переменной глубиной минус 3,5м (в поперечном направлении).
Противофильтрационный экран выполнен из двух слоев геомембраны толщиной 1 и 1,5 мм и слоя глины толщиной 500 мм
	28.12.2010г.
	
	2738,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	28
	5-15 Насосная склада кислоты (расширение); Высота Навеса -6,4х5,12 м.
ж/б поддон для насосов, размер поддона 2,5х2,4
	22.10.2015г.
	
	32,80
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	29
	5-56 Узел десорбции; объёмно каркасное здание, размеры по осям 30х30 м. и переход в 5-33 -16,5х3,0 м. Каркас выполнен из стального проката. Стеновое и кровельное ограждение из трехслойных панелей типа "сэндвич". Фундаменты столбчатые ж/бетонные. Цоколь ж/бетонный утепленный на ж/бетонных балках. На первом этаже полы бетонные с защитным покрытием кислотоупорной плиткой на замазке "Арзамит". На остальных этажах пол из стального рифленого листа. Лестничная клетка из жженого кирпича размеры в плане 6,5х3,0 м.
	22.10.2015г.
	9496
	969,00
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	Участок САТЕЛЛИТ-2
	

	30
	3-2 Склад серной кислоты 2х300 м³; поддон 22х12 м.
резервуары Dу=8 м. Н=6,8 м
	2015г.
	
	306,00
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	31
	3-3 Насосная склада кислоты; 
приямок железобетонного 5,0 х 5,8 м. навеса 5,0 х 12,5м, каркас навеса стальной прокат.поддон насосов 4,3 х 2,7м Предусмотрена ж/б эстакада 40,0 х 4,7 м.

	2015г.
	
	236,00
	Произвести комплексное экспертное обследование      и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	32
	3-5 Склад сухих реагентов; 30х18 м. Здание с железобетонным каркасом, стоечно-балочного типа, однопролетное. Колонны и балки покрытия – сборные, железобетонные. Прогоны – стальные.
Ограждающие конструкции – стальные панели стен и кровли типа «Сэндвич».
Фундаменты – монолитные, железобетонные, отдельно стоящие стаканного типа и фундаментные балки. Высота 9,2м
	2015г.
	2700
	540,00
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	33
	3-6 Пескоотстойние ВР-1
1000 м³чаша размером 23х63 м
полезный объем 1700 м3
	2015г.

	
	2040,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	34
	3-7 Пескоотстойник ВР-2 1000м3 чаша размером 23х63 м
полезный объем 1700 м3
	2015г.

	
	2040,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	35
	3-8 Пескоотстойник ПР-1 1000м3 чаша размером 23х63 м
полезный объем 1700 м3
	2015г.

	
	2040,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	36
	3-9 Пескоотстойник ПР-2 1000м3 чаша размером 23х63 м
полезный объем 1700 м3
	2015г.

	
	2040,00

	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	37
	3-10 Насосная ВР
Размеры в плане 9,0х18,0 м, высотой от 11,67 м до 12,57.
Фундамент каркаса здания монолитные железобетонные с прямоугольным подошвой размером 1,8х2,1 м. Фундаменты балки сборные железобетонные 
	2025г.
	
	180
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	38
	3-11 Насосная ПР
Размеры в плане 9,0х18,0 м, высотой от 11,67 м до 12,57.
Фундамент каркаса здания монолитные железобетонные с прямоугольным подошвой размером 1,8х2,1 м. Фундаменты балки сборные железобетонные
	2025г. 
	
	180
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	39
	3-12 Пункт дезактивации со складом десорбата; 18х36 м. Здание со стальным каркасом, стоечно-балочного типа, однопролетное. Колонны, балки покрытия, прогоны, горизонтальные и вертикальные связи – из металлоконструкций.
Ограждающие конструкции – стальные панели стен и кровли типа «Сэндвич».
Фундаменты – монолитные, железобетонные, отдельно стоящие столбчатые. Высота 8,4м.
	2015г.
	3330
	708,60
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	40
	3-13 Бытовой комбинат.
Здание со стальным каркасом, стоечно-балочного типа, однопролетное. Колонны, балки покрытия, прогоны, горизонтальные и вертикальные связи – из металлоконструкций.
Ограждающие конструкции – стальные панели стен и кровли типа «Сэндвич».
Фундаменты – монолитные, железобетонные, отдельно стоящие столбчатые.
	2015г.
	
	1 080,0
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	41
	3-14 Столовая.
Здание со стальным каркасом, стоечно-балочного типа, однопролетное. Колонны, балки покрытия, прогоны, горизонтальные и вертикальные связи – из металлоконструкций.
Ограждающие конструкции – стальные панели стен и кровли типа «Сэндвич».
Фундаменты – монолитные, железобетонные, отдельно стоящие столбчатые.
	2015г.
	
	518,2
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	42
	3-15 Административное здание,
Здание со стальным каркасом, стоечно-балочного типа, однопролетное. Колонны, балки покрытия, прогоны, горизонтальные и вертикальные связи – из металлоконструкций.
Ограждающие конструкции – стальные панели стен и кровли типа «Сэндвич».
Фундаменты – монолитные, железобетонные, отдельно стоящие столбчатые.
	2015г.
	
	567,0
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	43
	3-2 Емкости для хранения серной кислоты 2х320 м3; ж/б поддон 22х12 м.
	2015г.
	640
	310,00
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	44
	3-3 Насосная станция с приемной емкостью 25 м3; ж/б приямок для емкости 25 м3
навес из стального профиля
ж/б поддон для насосов Приямок железобетонного 5,0 х 5,8 м. навеса 5,0 х 12,5м, каркас навеса стальной прокат. поддон насосов 4,3 х 2,7м Предусмотрена ж/б эстакада 40,0 х 4,7 м.
	2015г.
	
	133,20
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	

	45
	3-3 Подпорная стенка для проезда;
	2015г.
	
	
	нет
	

	46
	3-3; 3а, 3б Разгрузочные эстакады
	2015г.
	
	
	нет
	

	Вахтовый лагерь 
	

	47
	Жилые вагончики зона А,В 32 шт. (16+16)
Фундаменты сборные железобетонные из ФБС блоков.
Вагончики зона С в количестве 12 штук – заводской готовности.
Фундаменты – сборные железобетонные из ФБС блоков. Швы из морозостойкой портландцементном растворе. Боковые поверхности фундаментов обмазать битумом в 2 слоя.
Вагончик состоит из следующих строительных конструкций:
- ограждающие конструкции - сборно-щитовые панели по деревянному
каркасу;
- внешняя обшивка - стальной профнастил;
- внутренная обшивка - гипсакартон;
- полы - OSB плиты, цементные плиты во влажных помещениях;
- утеплитель стен, полов и кровли - минплиты или рулонный утеплитель
типа «URSA»
- кровля - двухскатная с деревянными стропилами и обрешеткой;
- оконные блоки - металлические, из полимерных материалов;
- дверные блоки - деревянные;
- цоколь - бетонная;
- отмостка - бетонная.


	2022г. 
	
	1114
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
	Произвести лабораторно-инструментальное обследование с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Цель: определить фактический состав строительных материалов, их группу горючести, способность к воспламенению и распространению огня.

	48
	Жилой блок G, здание общежития на 120 мест -2-х этажное, прямоугольное в
плане с размерами в осях 68,5х12,5 м, полносборное, в модульном исполнении.
Модульные блоки поставляются оборудованными внутренними системами
инженерных коммуникаций: отопления и вентиляции, кондиционирования,
водопровода холодной и горячей воды, электроснабжения и мебелью. В состав
помещений жилого блока входят: 50 одноместных комнат, 36 двухместных комнат,
тренажерная, санитарные узлы, душевые постирочная, мини-прачечная, комната для
техперсонала, электрощитовая, тепловой узел, инвентарная кладовая.
	2015г.
	
	1710,12
	Произвести комплексное экспертное обследование и дать оценку технического состояния с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации
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	Жилые и административные помещения из модулей заводского исполнения, укомплектованные оборудованием. Жилые модули А, B, C, D, E, F сблокированы с центральным модулем. Здания одноэтажные, со стеновыми покрытиями типа «сендвич панели». Коридорного типа с двухсторонним расположением спальных комнат. В модулях расположены душевые комнаты и санузлы. Здания одноэтажные высотой 2,5м, со стеновым покрытием: лист стальной, плита гипсоволокнистая, пленка полиэтиленовая, ОСП, гипсокартон, панель стеклопластиковая. Фундаменты ленточные, армированный бетон. В каждом помещении предусмотрено кондиционирование воздуха.
	Блоки B, C, D 1-этап строительства 2003 г.;
Блок А 2-этап строительства 2006г;
Блоки E, F, 3-этап строительства 2011 г.;
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	Котельная, дизельная-электростанция, мастерская.
Каркас здания котельной выполнен в металлических конструкциях. Устойчивость каркаса обеспечивается по рамно-связевой схеме. Стеновое ограждение и кровля выполнены из панелей типа «Сендвич», утеплитель – термостекловолокно. Наружные и внутренние стены подвала выполнены из сборных железобетонных блоков толщиной 400мм. Плиты перекрытия – сборные железобетонные, круглопустотные, частично – монолитные ж/б по металлическим балкам.
	2006г.
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