Приложение №1 к Технической спецификации


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ

	№ п.п.
	Обязанность
	Заказчик
	Исполнитель
	Входит в стоимость услуг

	1
	Предоставление проекта, плана работ и программы работ
	П
	Х
	-

	2
	Предоставление специалиста (супервайзера) на объекте Заказчика в течение всего срока строительства скважины. Специалист должен иметь квалификацию не ниже требований Заказчика
	Х
	П, О
	+

	3
	Доставка персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно в дни смены персонала
	Х
	П, О
	+

	4
	Затраты на проживание и питание персонала Исполнителя в пути следования к месту оказания услуг и обратно
	Х
	П, О
	+

	5
	Затраты на проживание и питание персонала Исполнителя на объекте в процессе оказания услуг по договору
	П
	Х
	+

	6
	Затраты на организацию и укомплектование рабочего места персонала (компьютер, принтер, канцелярские товары)
	Х
	П, О
	+

	7
	Вывод на рабочее место супервайзера информации, получаемой и передаваемой станцией геолого-технического контроля
	П, О
	Х
	-

	8
	Затраты на укомплектование персонала Исполнителя специальной одеждой и обувью и других СИЗ
	Х
	П, О
	+

	9
	Обучение и аттестация в области промышленной безопасности и управления скважиной при ГНВП
	Х
	П, О
	+

	10
	Экстренная эвакуация персонала Исполнителя по медицинским показаниям от объекта Заказчика до медицинского учреждения (с последующей компенсацией затрат Заказчика исполнителем)
	П
	О
	+

	11
	Подготовка финального отчета по скважине по форме, указанной Заказчиком
	Х
	П, О
	+

	12
	Затраты на обеспечение связи, в т. ч. электронной с офисом Заказчика и информирование его о ходе производственного процесса в рамках обязанностей, согласно Договора на оказание услуг супервайзинга
	Х
	П, О
	+

	13
	Программный комплекс по формированию производственной отчетности по строительству скважин
	Х
	П, О
	+



«П» – поставляет
«О» - оплачивает
«+» - входит в стоимость услуг
«-» - не входит в стоимость услуг
«х» - не относится
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Приложение №2 к Технической спецификации


РЕГЛАМЕНТ
СУПЕРВАЙЗИНГА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Настоящий Регламент супервайзинга при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции скважин определяет порядок обеспечения и выполнения технологического контроля при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции скважин (далее – Регламент).
1.2. Основной целью технологического контроля является повышение эффективности вложения инвестиций в строительство, капитальный ремонт и реконструкцию скважин путем непосредственного принятия участия Заказчика в организации и технологическом контроле производственных процессов, осуществляемых Подрядными организациями.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1.  Регламент применяется при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции скважин на суше.
2.2. Требования настоящего Регламента исполняются третьими лицами (супервайзерами), оказывающие услуги по технологическому контролю при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции скважин на месторождениях Заказчика в установленном порядке при условии включения данного требования в заключаемые договоры.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1. При оказании Услуг Супервайзер несет ответственность за:
1) ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение условий заключенного с ним договора;
2) несоблюдение требований законодательства РК в области ОТ, ПБ и ООС, Политики ОТ, ПБ и ООС и внутренних регламентирующих документов Заказчика;
3) нарушение Персоналом Супервайзера трудового распорядка;
4) причинение Заказчику материального ущерба по его вине;
5) передачу, либо разглашение документов и сведений (информацию), содержащих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну без согласия Заказчика. 
3.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременное представление Супервайзеру Технического проекта на строительство скважин/Технического проекта на реконструкцию скважин, ГТН, Программ, графика движения бригад КРС, ПОР, договора между Заказчиком и Подрядными организациями.

4. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС
4.1. В ходе оказания Услуг Супервайзер обязуется:
1) соблюдать требования законодательства РК в области недропользования и рационального использования природных ресурсов, ОТ, ПБ и ООС;
2) обеспечить проведение мероприятий по ОТ, ПБ и ООС на всех этапах: до начала оказания Услуг, во время и после оказания Услуг, включая мероприятия по организации безопасного проведения работ (готовность оборудования и персонала к выполнению работ), анализ и оценку существующих рисков (проверки и аудиты), системы оповещения об опасных ситуациях (совещания и тренинги по ОТ, ПБ и ООС, коллективные средства защиты и СИЗ), управление при ЧС (планы и действия при ЧС);
3) обеспечить контроль за исполнением требований Правил промышленной безопасности, Кодекса ОТ;
4) обеспечить контроль за исполнением экологических требований законодательства РК по безопасности к буровым растворам, отходам бурения/ КРС/Реконструкции скважин, а также мерах по недопущению или снижению негативного воздействия на окружающую среду (способы бурения, очистка, повторное использование, хранение и утилизация);
5) обеспечить экологические требования безопасности на особо охраняемых природных территориях, водоохранных зонах и природных заповедниках или в их непосредственной близости;
6) обеспечить контроль за своевременным получением необходимой разрешительной документации, включая разрешение на эмиссии в окружающую среду;
7) обеспечить контроль за своевременным заключением договора на переработку и утилизацию отходов бурения/КРС/Реконструкции скважин, рекультивации нарушенных земель со специализированной организацией;
8) незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях (в том числе инцидентах, авариях и несчастных случаях), произошедших при выполнении обязательств по договору или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативных технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.
Расследование причин аварий, осложнений, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядных организаций и привлекаемых Подрядными организациями третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством РК;
9) направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, направленных на выявление, устранение и минимизацию производственных рисков;
10) определить ответственного работника по вопросам ОТ, ПБ и ООС для взаимодействия и координации проводимых работ с Заказчиком.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУПЕРВАЙЗИНГА
5.1. Для качественного оказания Услуг Заказчик:
1) консультирует, и оказывает методическую поддержку Супервайзеру по вопросам ОТ, ПБ и ООС;
2) обеспечивает беспрепятственный доступ Супервайзеру на Буровую/Рабочую площадку и на иные участки, деятельность которых связана с процессом строительства скважин/КРС/Реконструкции скважин, а также доступ Супервайзеру к геолого-техническим материалам;
3) привлекает Супервайзера для участия в производственных и (или) технических совещаниях;
4) обеспечивает проживание Персонала Супервайзера на Буровой/Рабочей площадке.
5.2. Супервайзинг основывается на принципах:
1) независимости при оценке процессов строительства скважин/ КРС/Реконструкции скважин;
2) контроля и ответственности за принимаемые решения;
3) уменьшение цикла строительства скважин/Реконструкции скважин путем увеличения механической скорости, снижения НПВ и нормативной продолжительности КРС;
4) повышения производительности труда;
5) заинтересованности в конечном (проектном) результате.
5.3. При оказании Услуг Персонал Супервайзера должен быть обеспечен:
1) спецодеждой и СИЗ;
2) транспортным средством повышенной проходимости;
3) помещением на Буровой площадке типа вагон для оказания Услуг и проживания;
4) компьютерной и оргтехникой;
5) средствами связи (рация, мобильный или спутниковый телефон);
6) цифровым фотоаппаратом;
7) доступом к электронной почте, сети Интернет;
8) программным обеспечением, позволяющим осуществлять контроль, мониторинг выполнения операций по строительству скважин в режиме реального времени (онлайн) с функцией формирования и передачи соответствующей отчетности Заказчику.
Требование подпункта 8) настоящего пункта применяется в случае строительства скважин.
5.4. Заказчик должен предусмотреть следующие требования к Персоналу Супервайзера:
1) наличия высшего профессионального (технического) образования нефтегазового профиля;
2) наличие достаточного опыта работы в области строительства скважин/КРС/Реконструкции скважин;
3) наличие действительных медицинских справок, подтверждающих прохождение медицинских осмотров (обследований), в порядке, установленном законодательством РК; 
4) наличие действующего сертификата (свидетельства) о проверке знаний в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности;
5) наличие действующего сертификата (свидетельства) международного образца о проверке знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП и открытых фонтанах;
6) наличие действующего сертификата (свидетельства) о прохождении обучения курса предупреждение прихватов, наклонно-направленному бурению и (или) телеметрии выданного не позднее трех лет. 
7) Требование подпункта 6) настоящего пункта применяется в случае строительства наклонно-направленных и (или) горизонтальных скважин.
5.5. Супервайзинг при строительстве скважин.
5.5.1. Бурение скважин начинается при законченной монтажом Буровой установке и приемке ее комиссией, назначенной приказом Заказчика.
Скважина считается законченной бурением после испытания эксплуатационной колонны на герметичность и выброса бурильной колонны на приемный мост.
5.5.2. Супервайзер разрешает бурение скважин при наличии Технического проекта на строительство скважин, ГТН, Программ, полного состава буровой вахты/бригады и акта пусковой комиссии.
5.5.3. При наличии в штате у Заказчика собственных супервайзеров или инженеров по бурению (технологов) функциональными обязанностями которых является контроль над строительством скважин, Заказчик оформляет должностную инструкцию в соответствии с требованием, предусмотренным п. 5.5.4. настоящего Регламента.
5.5.4. Обязанности Супервайзера при строительстве скважин:
1) контроль соответствия бурового оборудования и материалов требованиям Правил промышленной безопасности;
2) экспертиза и принятие участие в приемке бурового оборудования в составе пусковой комиссии; 
3) круглосуточный контроль за ходом и качеством строительства скважин и всех связанных с ним работ, согласно Техническому проекту на строительство скважин, ГТН, Программам;
4) обеспечение проверки до начала строительства скважин на предмет наличия на Буровой площадке:
· Технического проекта на строительство скважин;
· ГТН;
· Программ;
· технической документации на буровое оборудование;
· актов испытаний и (или) опрессовывания проведенных после окончания монтажных работ вышки, ПВО;
· схемы монтажа бурового оборудования;
· оборудования и химреагентов согласно Программам;
· схемы коммуникаций, электросетей и заземляющих устройств.
5) осуществление ежесменного контроля на предмет соблюдения Подрядными организациями требований противофонтанной и промышленной безопасности и обеспечения противоаварийной готовности при бурении и вскрытии продуктивных горизонтов;
6) контроль ознакомления Персонала бурового и сервисного подрядчика с планами работ, Техническим проектом на строительство скважин, Программами, Регламентами Заказчика и иными нормативно-техническими документами на строительство скважин;
7) формирование сменного задания согласно Техническому проекту на строительство скважин, Программам, планов работ персоналу, участвующему в процессе строительства скважин;
8) контроль исполнения сменного задания в ходе строительства скважин;
9) подготовка и внесение Заказчику, Буровому подрядчику рекомендаций и предложений по повышению качества строительства скважин, совершенствованию технологических операций в целях повышения эффективности бурения, недопущению НПВ;
10) контроль ведения Буровым и Сервисным подрядчиком журналов и иной документации согласно требованиям Правил промышленной безопасности;
11) принятие оперативных и своевременных мер по приведению работ в соответствие с Техническим проектом на строительство скважин, Программами, планами работ, в случае выявления отклонений и (или) нарушений.
12) контроль соответствия сменных заданий Техническому проекту на строительство скважин, Программам, планам работ; 
13) использование показаний КИПиА и данных геолого-технических исследований для оценки хода строительства скважин;
14) выявление и оценка возможных рисков отступления от проектных решений в процессе строительства скважины с доведением до сведения Заказчика и (или) Подрядных организаций;
15) контроль за проведением Буровым подрядчиком инструктажей (плановых и внеплановых) по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, учебно-тренировочных занятий по команде «ВЫБРОС» и иным действиям при ЧС, пожарах, ГНВП с Персоналом бурового и сервисного подрядчика;
16) проверка наличия нарядов-допусков и наличия прохождения обучения, соответствующих выполняемой работе, соблюдения графика проверки знаний у Персонала бурового и сервисного подрядчика;
17) проверка состояния ПВО, работы КИПиА и предохранительных устройств, проверка наличия актов испытаний и функциональности оборудования Бурового и Сервисного подрядчика;
18) доведение до сведения Заказчика, Подрядных организаций информации по идентифицированным опасностям и рискам в области ОТ, ПБ и ООС;
19) приостановление работ по строительству скважин по согласованию с Заказчиком при выявлении нарушений, угрожающих здоровью и жизни Персонала бурового и сервисного подрядчика, а также нарушений, приводящих к аварии, пожару, экологическому и иному ущербу;
20) приостановление работ по строительству скважин по согласованию с Заказчиком в случае нарушения Буровым и Сервисным подрядчиком требований Технического проекта на строительство скважин, Программ, ГТН, планов работ, технологии использования бурового оборудования, бурильного инструмента или потенциальной угрозы выхода из строя;
21) организация и проведение производственных совещаний с Персоналом бурового и сервисного подрядчика по вопросам соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС, выполнения и планирования производственного (сменного) задания;
22) контроль за надлежащей укладкой и сборкой бурильного инструмента;
23) контроль за соблюдением параметров бурового раствора и работой системы очистки бурового раствора в процессе бурения согласно Техническому проекту на строительство скважин или Программам;
24) контроль за процессом подготовки скважин к геофизическим исследованиям, а также спуска испытателей пластов;
25) контроль за процессом отбора керна в заданном режиме всеми видами керноотборочных снарядов;
26) контроль за процессом подготовки скважины и оборудования к спуску обсадных труб;
27) контроль за работами по укладке и шаблонированию обсадных труб, спуск обсадных труб в скважину; 
28) контроль за процессом цементирования обсадных колонн, установке цементных мостов, испытания колонн на герметичность;
29) контроль за выполнением работ по освоению эксплуатационных скважин, испытанием разведочных скважин;
30) контроль за процессом строительства скважин в соответствии с договором между Заказчиком и Подрядными организациями;
31) при производственной необходимости требовать в письменном виде от Бурового и Сервисного подрядчика проведения лабораторных исследований бурового и (или) цементного раствора и (или) шлама;
32) контроль за процессом исполнения Подрядными организациями мероприятий по недопущению аварий и осложнений;
33) организация разработки и обеспечение исполнения Персоналом бурового и сервисного подрядчика ПЛА;
34) контроль за применением Буровым подрядчиком ПВО в аварийной ситуации;
35) контроль за выполнением работ по глушению (ликвидации) ГНВП, герметизации устья скважины, при производственной необходимости принятие оперативных решений по ликвидации осложнений и аварий, а также участие в ликвидации осложнений, ГНВП, аварий;
36) принятие участие в работе по расследованию причин осложнений, ГНВП, и аварий, подготовка анализа причин их возникновения, с выдачей рекомендаций и предложений по их предупреждениям;
37) проведение ежесменной проверки положения задвижек штуцерного манифольда и регулируемых штуцеров, пульта дистанционного управления дросселем, а также проверка на пульте управления ПВО бурильщика положения задвижек линий глушения и дросселирования, превенторов, контроль давления зарядки аккумуляторов, давления воздуха, пилотного давления и давления управления плашечных и универсальных превенторов, давления управления уплотнениями телескопического компенсатора, световой и звуковой сигнализации;
38) проведение ежесменной проверки состояния и условий хранения материалов на Буровой площадке, технического состояния бурового оборудования;
39) контроль за своевременным обеспечением процесса строительства скважин необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с планом работ;
40) контроль за учетом по наработке талевого каната и элементов бурильной колонны;
41) контроль за учетом и расходованием материалов, запасных частей и оборудования, а также выявление и фиксация фактов ненадлежащего хранения бурового оборудования и материалов на Буровой площадке с принятием мер в случае выявления нарушений условий хранения;
42) контроль исполнения графиков планово-предупредительного ремонта;
43) обеспечение и поддержка постоянной связи с Заказчиком, незамедлительное информирование Заказчика о случаях возникновения инцидента, аварийной ситуации на объекте строительства скважины и остановке работ;
44) незамедлительное информирование Заказчика о допущенных нарушениях технологии ведения работ по строительству скважины, требований Правил промышленной безопасности, ОТ, ПБ и ООС;
45) составление и своевременное предоставление Заказчику ежесуточного, ежемесячного, финального отчета/рапорта (по окончанию строительства) по формам предусмотренные Заказчиком, при необходимости с рекомендациями по повышению качества, снижению сроков и оптимизации затрат на строительство скважин;
46) анализ НПВ и учета баланса календарного времени, а также формирование предложений и рекомендаций по снижению НПВ и простоев на Буровой площадке, при необходимости направление Заказчику суточного рапорта (отчета) с информацией о НПВ и простоям на Буровой площадке;
47) оценка и подтверждение выполненных объемов работ Подрядными организациями путем согласования и (или) подписания соответствующих актов.
5.5.5. Знания, необходимые Супервайзеру для оказания Услуг при строительстве скважин:
1) Правила промышленной безопасности, Закон РК «О гражданской защите» и другие нормативные акты в области ОТ, ПБ и ООС;
2) Технический регламент;
3) государственные (национальные) и международные стандарты в области строительства скважин;
4) настоящий Регламент;
5) программное обеспечение для проведения контрольных расчетов технологических параметров процессов бурения и допустимых технических характеристик оборудования, обсадных труб и бурильного инструмента. 
6) программное обеспечение и средства связи для составления и передачи отчетности;
7) режимно-технологическая карта, геологический разрез разбуриваемого месторождения/площади/структуры, сведения о конструкции скважин;
8) режимы ведения буровых работ, назначение, устройство и технические характеристики бурового и силового оборудования, автоматических механизмов, предохранительных устройств, устройство электробуров и турбобуров;
9) методы спуска и ориентирования труб, электробуров и турбобуров с отклонителями при наклонно-направленном и (или) горизонтальном бурении, а также зарезки боковых стволов скважин;
10) устройство бурового оборудования, бурильного инструмента, КИПиА, систем очистки бурового раствора, физико-химические свойства буровых растворов и химических реагентов для приготовления и обработки бурового раствора, методы его приготовления, восстановления и повторного использования, способы контроля параметров и пути снижения расхода утяжелителей и химических реагентов, типоразмеры и принципы рационального использования применяемых долот; 
11) типоразмеры и технические характеристики буровых и обсадных труб, элементов КНБК, винтовых забойных двигателей и телесистем, используемые при бурении скважин;
12) основные виды технологических жидкостей для бурения и крепления скважин;
13) конструкции и технические характеристики бурового оборудования, свойства и реагенты буровых и тампонажных растворов, применяемых при бурении скважины;
14) назначение и применение ловильных инструментов, тип, размеры, маркировку резьбы, прочностные характеристики обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб, требования, предъявляемые к подготовке скважин к спуску обсадных труб и цементированию;
15) нормы расхода применяемых материалов, назначение, устройство испытателей пластов, пакеров различных конструкций, технические требования к подготовке скважин к спуску испытателей пластов и проведению геофизических исследований, схемы обвязки и конструкции герметизирующих устройств;
16) условия содержания, эксплуатации и хранения оборудования и материалов, используемых при бурении скважин.
5.6. Супервайзинг при КРС/Реконструкции скважин
5.6.1. КРС проводится в соответствии с ПОР. ПОР разрабатывается Подрядчиком КРС на основание заказ-наряда Заказчика. 
При появлении признаков ГНВП ремонтные работы на скважине прекращаются, при этом устье скважины герметизируется с контролем давления в трубном и затрубном пространстве. Дальнейшие работы проводятся в соответствии с планом работ по ликвидации ГНВП под руководством ответственного инженерно-технического работника.
5.6.2. Конструкция скважин должна предусматривать возможность Реконструкции скважин, в том числе путем забуривания и проводки нового ствола скважины с последующим спуском и креплением обсадной колонны меньшего диаметра.
5.6.3. Реконструкция скважин, связанная с необходимостью проводки нового ствола с последующим изменением конструкции скважины и ее назначения, должна производиться по Техническому проекту на реконструкцию скважин, разработанному, согласованному и утвержденному в порядке, установленном для проектной документации на реконструкцию скважины.
5.6.4. [bookmark: SUB28500]Реконструкция скважины осуществляется на основе результатов предварительного исследования состояния скважины и оценки надежности используемой части ее крепи в процессе дальнейшей эксплуатации.
5.6.5. Обязанности Супервайзера при КРС/Реконструкции скважин:
1) круглосуточный контроль за КРС/Реконструкцией скважин;
2) контроль за монтажом подъемного агрегата и участие в комиссии по приемке подъемного агрегата;
3) контроль за выполнением работ по обвязке оборудования для глушения скважин и гидроиспытаний нагнетательной линии;
4) проверка показаний КИПиА, объёма закачиваемой и выходящей из скважины жидкости, значений плотности;
5) проверка технического состояния подъемного агрегата, оборудования, приспособлений, инструмента, схемы расположения обвязки оборудования, а также требовать наличия у Подрядчика КРС/реконструкции скважин актов калибровки гидравлического индикатора веса, утвержденной схемы обвязки и расположения устьевого оборудования;
6) проверка наличия у Персонала Подрядчика КРС/реконструкции скважин действующих сертификатов (свидетельств) о проверке знаний по безопасности и охране труда, промышленной безопасности;
7) проверка наличия у Персонала Подрядчика КРС/реконструкции скважин действующего сертификата (свидетельства) международного образца о проверке знаний по курсу контроль и управление скважиной при ГНВП и открытых фонтанах, а также наличие СИЗ и спецодежды.
8) контроль за действиями членов вахты/бригады при монтаже подъёмного агрегата;
9) контроль за техническим состоянием талевой системы, и при необходимости требовать в письменном виде замену талевого каната;
10) контроль за выполнением работ по демонтажу фонтанной арматуры (устьевого оборудования);
11) контроль за проведением работ по замене устьевого оборудования;
12) контроль за монтажом ПВО и его испытание на герметичность (опрессовывание) согласно параметрам давления, предусмотренным в паспорте изготовителя оборудования;
13) ежесменная проверка оборудования и инструментов, средств защиты, ограждений, звуковой сигнализации и других устройств, обеспечивающих безопасность ведения работ;
14) контроль за надлежащей сборкой и разборкой бурильных и ловильных инструментов;
15) контроль за соответствием обвязки скважины согласно утверждённой схеме;
16) согласование и подписание актов приемки и сдачи скважины по формам, установленным Заказчиком;
17) контроль за ходом работ по надлежащей передаче скважины, подготовке территории и устьевого оборудования к передаче Заказчику после выполнения работ;
18) контроль соблюдения требований Подрядными организациями ОТ, ПБ и ООС;
19) проверка наличия у Подрядчика КРС/реконструкции скважин первичных средств пожаротушения, СИЗ, КИПиА, соответствие их требованиям Правил промышленной безопасности;
20) ознакомление с ПОР, УНВ, а также проверка наличия ПОР, УНВ у Подрядчика КРС;
21) приостановление работ при выявлении технологических нарушений, угрожающих здоровью и жизни персонала Подрядчика КРС/реконструкции скважин, а также приводящих к аварии, пожару, экологическому и иному ущербу;
22) контроль за очисткой эксплуатационной колонны механическим и гидравлическим скрепером;
23) контроль за подготовкой раствора для глушения скважин;
24) контроль за промывкой песчаных и гидратных пробок в скважине;
25) контроль результатов определения состояния и осуществления очистки текущего забоя скважины, шаблонирования эксплуатационной колонны, колонны НКТ;
26) контроль за выполнением работ по глушению ГНВП, герметизации устья скважины, ликвидация прихватов колонны НКТ с технологическим оборудованием, при необходимости управление скважиной при ГНВП, осложнениях и авариях;
27) принятие участие в работе по расследованию причин ГНВП, осложнений и аварий;
28) оформление документации с описанием признаков и видов возникающих осложнений при КРС/Реконструкции скважин, действий Подрядчика КРС/реконструкции скважин и результатов ликвидации осложнений и аварий;
29) контроль за выполнением Ловильных работ в скважине;
30) контроль за расчетом цементирования скважин;
31) контроль за выполнением работ при спускоподъёмных операциях;
32) контроль за подготовкой скважины к проведению обработки призабойной зоны, геофизических, ремонтно-изоляционных работ;
33) контроль наличия ведения реестра (журнала) труб НКТ;
34) контроль за проведением Подрядчиком КРС/реконструкции скважин работ по подготовке и освоению скважины, консервации и ликвидации скважины;
35) составление и своевременное предоставление Заказчику ежесуточного, рапорта по форме, предусмотренной Заказчиком;
36) обеспечение своевременного доведения до сведения Заказчика обо всех выявленных случаях нарушений, инцидентах;
37) обеспечение контроля над ходом работ по договору по переработке и утилизации отходов КРС/Реконструкции скважин, рекультивации нарушенных земель со специализированной организацией.
38) анализ и оценка рисков по ОТ, ТБ и ООС, внесение рекомендации по устранению, снижению и минимизации выявленных рисков;
39) анализ НПВ и учета баланса календарного времени, подготовка информации о планируемой работе. При необходимости и (или) по требованию Заказчика, направление суточного рапорта с информацией по НПВ и простоям;
40) подготовка и внесение Заказчику, Подрядчику КРС/реконструкции скважин, рекомендаций по совершенствованию технологического контроля, по улучшению качества КРС/Реконструкции скважин, недопущению наличия НПВ;
41) контроль качества проведения подготовительных работ на скважине;
42) при необходимости выдача письменных указаний по корректировке действий бригады в случае неудовлетворительного качества работ;
43) выдавать письменные предписания Подрядчику КРС/реконструкции скважин, с выполнением контроля за ходом устранения пунктов предписания;
44) проводить ежедневные производственные совещания с вахтой, а также принимать участие в совещаниях, инициируемых Заказчиком, Подрядчиком КРС/ реконструкции скважин;
45) устранять производственные риски при выполнении работ;
46) оценка и подтверждение выполненных объемов работ путем согласования и (или) подписания соответствующих актов.
5.6.6. Знания, необходимые Супервайзеру при КРС/Реконструкции скважин
1) Правила промышленной безопасности, Закон РК «О гражданской защите» и другие нормативные акты в области ОТ, ПБ и ООС;
2) анализ и оценка рисков в области ОТ, ПБ и ООС;
3) устройство и технические характеристики фонтанной арматуры, запорных устройств, КИПиА;
4) комплектность и конструкция основных узлов подъемных агрегатов, правила их эксплуатации;
5) схемы монтажа подъемных агрегатов, оборудования;
6) назначение и классификация подъёмных агрегатов, типы мачт (назначение, конструктивные особенности, грузоподъёмность, высота);
7) типы и размеры элеваторов, НКТ, УБТ, штанг, переводников, подземного оборудования (УЭЦН, штанговые насосы, предохранительный/нагнетательный клапан, пакер, ниппель, гидравлическая пробка);
8) технические характеристики используемых труб (типы резьбовых соединений и прочностные характеристики металла);
9) технология работ по монтажу и (или) демонтажу ПВО;                             
10) технические требования при посадках, затяжках колонны НКТ и насосных штанг с оборудованием и при шаблонирование эксплуатационной колонны, колонны НКТ;
11) ПЛА при выполнении КРС/Реконструкции скважин;
12) свойства и требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин;
13) назначение и применение ловильных инструментов, тип, размеры, маркировку резьбы, прочностные характеристики обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб;
14) требования, предъявляемые к подготовке скважин к цементированию;
15) причины и виды осложнений, а также причины и признаки ГНВП;
16) методы глушения скважин.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент вносится ТОО «Казахтуркмунай» по мере производственной необходимости в установленном порядке.

