
1. Контрольная панель сигнализации ACS-105-CE-BM, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]

	Наименование 
	Значение

	

	Корпус
	металлический с тампером вскрытия

	Основное электропитание
	встроенный импульсный источник питания 13.8 В, не более 3А; Входное напряжение 220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	не более 50 Вт.

	Резервное электропитание
	АКБ 12 В 7Ач (не входит в комплект поставки контроллера)

	Потребление контроллера
	не более 150 мА

	Интерфейс связи с сервером
	10/100 BASE-T подключение каждого контроллера непосредственно к сети Ethernet

	Дополнительный интерфейс
	CAN-HS - до 50 контроллеров на линии максимальной протяженностью 500 м подключение к серверу через Ethernet порт любого контроллера в сети


	Точки доступа
	дверь - считыватель на вход и выход
две двери - считыватели только на вход
турникет с картоприемником- считыватель на вход и выход + считыватель картоприемника
ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами

	Считыватели
	RBus
Wiegand- 26-58
TouchMemory
интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW)
RS-232
настраиваемая полярность управления индикацией

	Энергонезависимая память контроллера
	количество ключей - до 64 000 (длина ключа до 6 байт, настраиваемая)
количество событий - до 60 000

	Индикация, выходы, входы
	8 исполнительных электронных реле с индивидуальными настройками (4 силовых + 4 слаботочных)
4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки
8 дополнительных входов (кнопки, датчики и т.д.)
2 входа “сухой контакт”. Контроль сети и разряда АКБ
2 входа типа “сухой контакт” для подключения тревожных датчиков

	Режимы идентификации
	ключ
ключ +ПИН
ключ с подтверждением ключом
ключ с подтверждением внешним разрешением
лицо (совместно с терминалом R20-Face)
ключ или лицо (совместно с терминалом R20-Face)
ключ и лицо (совместно с терминалом R20-Face и опцией ACS-RS-232)

	Масса, размер (ШхВхГ)
	2.3 кг
298х306х84 мм

	Защита, температурный режим
	IP20
от -40 до +50

	Гарантия от завода, производителя
	5 лет

	
	

	Количество

	Общее количество на проект
	16шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	ACS-105-CE-BM



2. Терминал распознавания лиц R20-Face (X), с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как электроника, громкоговоритель, Электронное устройство, Резонаторный ящик

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как электроника, громкоговоритель, Электронное устройство, Резонаторный ящик

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как смартфон

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как электроника, кабель, Электрическая проводка, Электронная техника

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Экран
	отсутствует

	Интерфейсы связи
	Ethernet 10/100base-tx
RS-232
Wiegand 26/34/50
релейный выход

	Энергонезависимая память
	10 000 пользователей

	Распознавание лиц
	до 5 лиц одновременно

	Точность распознавания лиц
	99,78%

	Скорость распознавания лиц
	не более 1 секунды

	Дальность распознавания лиц
	0,3–1,5 метра (настраиваемая)

	Встроенный считыватель
	EM-Marine
HID Prox II
Temic
Mifare: ID / Ultralight / Classic / Plus / DesFire
банковские карты
транспортные карты

	Питание/потребление
	DC 12V/0,5A
802.3af POE

	Видеокамера
	2.0 Мп, угол обзора 95.8°, фокусное расстояние 5.75мм диафрагма F2.7, WDR

	Дополнительные возможности
	запрет прохода по фотографии лица
датчик движения
подсветка с белым и инфракрасным светом
полная интеграция в RusGuard Soft
наличие RESTful веб-API для интеграции во внешние системы

	Индикация
	звуковые сигналы
световая индикация

	Установка/крепление
	кронштейн для установки на стену (нерегулируемый)

	Цвет корпуса
	чёрный/серый

	Материалы
	АВС пластик
сталь

	Комплектация
	терминал распознавания лиц
кронштейн крепления на стену
инструкция
упаковка

	Условия эксплуатации
	от -40°С до +65°C, IP 66

	Защита от механических ударов
	IK07

	Вес
	0.4 кг

	Размер с/без кронштейна (ШхВхГ)
	56х183х35 мм / 56х183х35 мм

	Гарантия
	1 год

	Количество

	Общее количество на проект
	10 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	R20-Face (X)









3. Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 280 кг., с техническими характеристиками не ниже:
	[image: ]

	Наименование 
	Значение

	

	Способ установки
	Накладной

	Тип
	Электромагнитный

	Установка
	В помещении

	Дверь
	Правая / Левая

	Сила удержания
	280 кг

	Электропитание
	Универсальное питание 12В/24В DC

	Потребление
	12В - 400мА/24В - 200мА

	Рабочая температура
	-40 +55 °С

	Световая индикация
	Есть

	Конструкция
	Преодоление остаточной намагниченности

	Релейный выход
	Есть, когда интерфейс вызова обнаруживает подключение, срабатывает реле и выводится сигнал NO/NC/COM

	Материал корпуса
	Анодированный алюминий

	Размеры
	265х73х39мм

	Вес
	4,2 кг.

	Уголок
	В комплекте

	Количество

	Общее количество на проект
	20 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	



4. Устройство разблокировки двери (кнопка) в комплекте с защитной крышкой "аварийный выход", с двумя группами контактов, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как корзина, контейнер

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Способ установки
	Врезной / Накладной

	Тип
	Контактный

	Назначение
	Разблокировка электрически управляемых дверей

	Вставка
	Пластиковая восстанавливаемая

	Контакты
	2 группы контактов: ОБЩ, НЗ, НР для управления замком и для сигнализации срабатывания

	Крышка
	Прозрачный пластик

	Коммутируемая мощность
	3 А, 12 − 48 В DC; 3 А, 125 − 220 В AC

	Класс защиты
	IP24

	Диапазон рабочих температур
	от -30 до +60 °С без конденсации

	Диапазон рабочей влажности
	20% – 80%

	Материал корпуса
	Пластик

	Цвет корпуса
	Зеленый

	Габариты
	88 х 88 х 57 мм

	Вес
	160 г

	Количество

	Общее количество на проект
	20 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	



5. Извещатель охранный магнитоконтактный, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как соединитель

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Способ установки
	Накладной

	Тип
	Магнитоконтактный

	Соеденение
	Под винт

	Материал корпуса
	ABS пластик

	Состав
	Элемент 1 - геркон, Элемент 2 - магнит

	Выход
	НЗ, ОБЩ, НР; 3 Вт, 30 В DC

	Диапазон действия
	≥15 мм

	Цвет корпуса
	белый

	Габариты
	55х22х11 мм

	Количество

	Общее количество на проект
	20 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	



6. Гидравлический дверной доводчик, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как свет

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Тип
	Гидравлический, складной рычаг, универсальный

	Цвет корпуса
	Серебро

	Ширина двери
	600 - 1400 мм

	Вес двери
	25-150 кг

	Сила регулировки
	EN2-5

	Регулировка
	Двухступенчатая регулировка скорости закрытия и скорости фиксации

	Регулировка скорости защелкивания
	0°-15°

	Регулировка скорости закрытия
	15° - 180°

	Температурный режим работы
	От -40° до +60°С

	Размеры
	246 х 44 х 70 мм

	Материал
	Алюминиевый сплав

	Срок службы
	Более 500 000 циклов

	Комплектация
	С рычагом

	Установка на двери
	Деревянные, пластиковые, металлические

	Количество

	Общее количество на проект
	20 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	



7. Аккумуляторная батарея, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как батарея, текст

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Тип
	Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор

	Номинальное напряжение
	12 В

	Номинальная емкость
	(25°С) 20 часовой разряд    7 Ач

	Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи
	(25°С)    30 мОм

	Саморазряд
	3% емкости в месяц при 25°С

	Рабочий диапазон температур
	Разряд    -15 +50
Заряд    -10 +50
Хранение    -20 +50

	Метод заряда
	Постоянным напряжением (25°С)

	Макс.зарядный ток
	2.1 А

	Циклический режим
	14.4 – 15.0 В

	Температурная компенсация
	-30 мВ/°С

	Количество

	Общее количество на проект
	16 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	


8. Коммутатор 5-портовый, 4-порта PoE Hikvision DS-3E1505P-EI, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как электроника, Электронная техника, кабель, маршрутизатор

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Тип
	управляемый

	Интерфейс
	4 гигабитных PoE порта, 
1 гигабитный RJ45 восходящий порт

	Таблица MAC-адресов
	2 K

	Коммутационная способность
	10 Гбит/с

	Скорость пересылки пакетов
	7,44 Mpps

	Буферная память
	1 Мбит

	PoE стандарт
	 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	PIN для питания PoE (End-span)
	1/2(-), 3/6(+)

	Порты PoE
	1 - 4

	Максимальная PoE мощность на 1 порт
	30 Вт

	PoE бюджет коммутатора
	60 Вт

	Материал корпуса
	металл

	Вес нетто
	0,26 кг

	Габариты
	121.1 × 27.6 × 83.1 мм

	Рабочая температура
	0 °C...40 °C

	Рабочая влажность
	5% - 95% (без конденсации)

	Источник питания
	54В 1,2 А

	Способ установки
	настольная, настенная

	Максимальная потребляемая мощность
	65 Вт

	Потребляемая мощность в режиме ожидания
	 0,9 Вт

	Защита от перенапряжения
	6 кВ

	Количество

	Общее количество на проект
	16 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	DS-3E1505P-EI



9. Распределительная коробка, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как холодильник

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Тип
	Монтажная коробка для открытого монтажа

	Материал корпуса	
	Полистирол

	Габариты
	240x195x90мм

	Степень защиты
	IP 55

	Температура эксплуатации
	-25...+40 °С

	Количество

	Общее количество на проект
	16 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	




[bookmark: _Hlk216185003]10. Электрическая розетка одноместная с контактом заземления, с техническими характеристиками не ниже:
	[image: Изображение выглядит как Электрические вилки и розетки

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	Наименование 
	Значение

	

	Тип
	Розетка одноместная с контактом заземления

	Способ установки
	Накладной

	Напряжение
	220 В

	Вид розетки
	Электрическая

	Диапазон рабочих температур
	-25...+60 °С

	Установка
	В помещении

	Материал	
	Термопластик

	Степень защиты
	IP20

	Тип или способ подключения
	Винтовое крепление; клемма

	Количество

	Общее количество на проект
	16 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	










11. Терминал распознавания лиц R20-Face (8Т), с техническими характеристиками не ниже:
	[image: ][image: ][image: ][image: ]

	Наименование 
	Значение

	

	Экран
	Экран
•  8 дюймов
•  IPS LCD
•  сенсорный
•  антибликовый
•  разрешение 1280х800
•  угол обзора 170°

	Интерфейсы связи
	Ethernet 10/100base-tx
RS-232
Wiegand 26/34/50
релейный выход

	Энергонезависимая память
	50 000 пользователей

	Распознавание лиц
	до 5 лиц одновременно

	Точность распознавания лиц
	99,78%

	Скорость распознавания лиц
	не более 1 секунды

	Дальность распознавания лиц
	0,5–1,5 метра (настраиваемая)

	Встроенный считыватель
	отсутствует

	Питание/потребление
	DC 12V/0,5A
802.3af POE

	Видеокамера
	2.0 Мп, угол обзора 95.8°, фокусное расстояние 5.75мм диафрагма F2.7, WDR

	Дополнительные возможности
	запрет прохода по фотографии лица
датчик движения
подсветка с белым и инфракрасным светом
полная интеграция в RusGuard Soft
наличие RESTful веб-API для интеграции во внешние системы

	Индикация
	звуковые сигналы
световая индикация

	Установка/крепление
	поворотный кронштейн для установки на турникет

	Цвет корпуса
	светло-серый

	Материалы
	
  сталь
  АВС пластик
 стекло


	Комплектация
	терминал распознавания лиц
поворотный кронштейн крепления на турникет
внешний блок питания
инструкция
упаковка

	Условия эксплуатации
	от -10 до +50C, IP 54

	Защита от механических ударов
	IK07

	Вес
	1.5 кг

	Размер с/без кронштейна (ШхВхГ)
	133х448х117 мм / 133х272х26.5 мм

	Гарантия
	1 год

	Количество

	Общее количество на проект
	22 шт.

	Рекомендуемая модель для интеграции в систему
	R20-Face (8T)
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