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мұнайды дайындау және айдау цехы нысанында  «____________» маркалы деэмульгаторды тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтан өткізу
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20__ жыл.
Жетыбай к/о мұнайды кешенді дайындау және айдау цехы (МКДжАЦ) деэмульгаторға тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақ (бұдан әрі - ТӨС) жүргізудің жұмыстарының ТӨС бағдарламасының
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ тарапынан:

ӨТД директоры								          Юань Чжикунь
		
ӨТД директорының орынбасары                                                                         А.С. Туйебаев 
					
ӨТД ЖТБ бастығы                  						           К.Н. Буркитов 

ӨТД ЖТБ бастығының орынбасары                                                                    Хань Сяофэн

ӨТД ӨТБ бастығы     							           Отаров Е.К.

ӨТД ӨТБ жетекші инженер              					           Н.Д Нукенов. 

"Жетыбаймұнайгаз" ӨБ бастығы     	            	                     Б.Қ Сансызбаев./ Чжан Ифэй

"Жетыбаймұнайгаз" ӨБ бастығының 
бірінші орынбасары	                                                                         Д.Д .Сейбагытов / Чжан Юнцзян				
"Жетыбаймұнайгаз" ӨБ ӨТБ бастығы						Е.Е. Жиенкулов 

"Жетыбаймұнайгаз" ӨБ (МжГӨ) ӨТБ 2-санатты инженері                               Н.К. Нурсеитов

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-нің
«ҚазНИПИмұнайгаз» филиалы тарапынан:	
				
Мұнай және газ өндіру техникасы мен технологиясы 
департаментінің директоры                                                                                   Сагындыков Ж.О.

Зертханалық зерттеулер департаментінің 
директоры                                                                                                                Саенко О.Б.
         
МжәнеГӨТменТ департаментінің 
кен орындарды игеру кезіндегі асқынулармен 
күрес басқармасының бастығы	                                                                        Давлетов Е.М.









1. ТӨС-қа қатысушылар:
Тапсырыс беруші – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 
Мердігер – «_____________»  
2. ТӨС өткізу орны:      
«Жетібаймұнайгаз» ӨБ Мұнайды кешенді дайындау және айдау цехы (МКДжАЦ);
3. ТӨС өткізу мақсаты:  
3.1. "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ-ның "Жетыбаймұнайгаз" ӨБ МКДжАЦ мұнайды дайындау нысанында өндірістік жағдайларда "_____" деэмульгаторының тиімділігін бағалау; 
3.2. Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақ (бұдан әрі - ТӨС) мұнайды, суды дайындау сапасын арттыру, мұнайды дайындауға үлестік шығындарды төмендету мақсатында, оң нәтижелерге қол жеткізген кезде деэмульгаторды өнеркәсіптік қолдануға жіберу үшін жүргізіледі.
4. Жоспарланған жұмыстардың сипаттамасы:    
	№ 
	Жұмыстардың атауы
	Жауапты орындаушы
	Өткізу 
мерзімі


	1.1
	 ТӨС бағдарламасын жасау, келісу және бекіту
	 ТӨС басталғанға дейін
	«ММГ»АҚ 
«ЖМГ» ӨБ «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»

	1.2
	54 тонна мөлшерінде "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ "Жетыбаймұнайгаз" ӨБ МКДжАЦ – на деэмульгатордың қажетті көлемін жеткізу.
	Шарт жасалғаннан кейін 30 тәулік ішінде
	Мердігер

	1.3
	МКДжАЦ -нан мұнай дайындаудың ағымдағы жай-күйі бойынша ақпарат жинау:
· деэмульгатор шығыны, г/тн;
· технологиялық тізбектің әртүрлі нүктелеріндегі хлорлы тұздар мен судың құрамы;
· технологиялық қазандардағы интервалдық сынамалардың өзгеру динамикасы;
· тауарлық мұнайдың сапасы;
· ағынды судың сапасы;
· толтырғаннан кейін резервуарлардың төменгі сынамаларына тауар кондициясына дейін жету уақыты.
· ТӨС дейін мұнайды дайындаудың негізгі параметрлерін белгілей отырып, үшжақты акт жасау.
	
Шарт жасалғаннан кейін 30 тәулік ішінде
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	2. ТӨС жұмыстарын жүргізу

	2.1
	 Мөлшерлеу қондырғысын дайындау:
· Мөлшерлеу сорғыларының ыдыстарын ағымдағы негізгі реагент қалдықтарынан босату және оларды мұқият жуу;
· Мөлшерлегіш құрылғының сыйымдылығын "______"маркалы деэмульгатормен толтыру
· Қолданыстағы дозамен (260 г/т) МКДжАЦ-ның  кіре берістегі айдау нүктесінен реагентті үздіксіз беруді бастау. Бұл доза МКДжАЦ жүйесінің технологиялық тізбегінен базалық деэмульгаторды толық ауыстыру (ығыстыру) үшін 7 тәулік бойы тұрақты болып қалады.
	 2026 ж. 
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	2.2
	Сыналатын деэмульгаторға ауысқаннан кейін "ЖМГ" ӨБ МКДжАЦ мұнай дайындау технологиясы өзгеріссіз қалады. ТӨС кезеңінде МКДжАЦ пештерінің, сепараторлар мен резервуарлардың сорғыларына жөндеу жұмыстары жоспарланбауы және жүргізілмеуі тиіс. 
	
ТӨС жүргізу кезеңінде
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	2.3
	"______" маркалы деэмульгатордың шығысы ТӨС басталғаннан кейін 7 тәулік бойы тұрақты ұсталады. Содан кейін МКДжАЦ – да мұнайды дайындаудың тұрақты режимі кезінде әрбір 7 тәулік сайын 10-20 г/тн. қадаммен (АКТ жасай отырып) дозаны азайту жүргізіледі. Мұнай дайындау процесінің көрсеткіштері нашарлаған жағдайда дозаны бұрынғы деңгейге қайтару керек. "_____" маркалы деэмульгатордың дозасын түзетуді оңтайлы шығынға (г/тн.) және тауарлық мұнайды дайындау кезінде ең жақсы технологиялық әсерге қол жеткізгенге дейін жалғастыру (АКТ жасау).
	ТӨС жүргізу кезеңінде
	
«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	2.4
	Су бөлу параметрлерін, тауарлық мұнайдың сапасын (судың және хлорлы тұздардың құрамын), сондай-ақ қабатқа айдалатын сарқынды судағы мұнай өнімдерінің құрамын әрбір 4 сағат сайын МКДжАЦ бақылау.
	ТӨС жүргізу кезеңінде
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	2.5
	ТӨС нәтижелерін қолданыстағы реагент нәтижелерімен салыстыру үшін, ТӨС басталғанға дейінгі соңғы 30 күндегі деректер негіз болып табылады.
	ТӨС жүргізу кезеңінде
	   «ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» Мердігер

	2.6
	Күн сайын "ЖМГ" ӨБ мен Мердігердің қатысуымен барлық МКДжАЦ ТБР-да (интервалдық сынамаларды өлшеу және талдау нәтижелері бойынша) мұнай қалдықтарын бақылау. 
	
ТӨС жүргізу кезеңінде
	 «ЖМГ» ӨБ, «КазНИПИмунайгаз» Мердігер

	3. ТӨС-ті тоқтату

	3.1
	Мұнай дайындаудың сапалық көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған жағдайда, "ЖМГ" ӨБ – ның мамандары "ҚазҒЗЖИмұнайгаз" келісімі мен ТӨС жұмыстарын тоқтата алады. Сынақтар жүргізу бойынша жұмыстар 3 тәуліктен кейін орын алған жағдайда тоқтатылады:
1) технологиялық резервуарлардағы мұнайдың сапасы базалық деэмульгаторға қарағанда нашар және тұндыру уақыты жоғары болған жағдайда;
2) мұнайды тапсыру бойынша тәуліктік жоспарлы көлемдердің бұзылуына әкеп соғатын мұнайды дайындау процесінің нашарлаған жағдайда;
3) мұнай тапсыру кестесінің бұзылуын болдырмау үшін (басқа бос резервуарларды қосу) технологиялық процестің мәжбүрлі өзгеруі болған жағдайда.
Бұл ретте Мердігерді ТӨС жұмыстарының тоқтатудың себептері туралы хабардар ету қажет. ТӨС тоқтаған кезде тоқтау себептері көрсетіле отырып Акт жасалады.
Бұл жағдайда "____" маркалы деэмульгатор "ЖМГ" ӨБ МКДжТЦ технологиялық жағдайларында тиімді емес деп есептелетін болады.
	ТӨС жүргізу кезеңінде
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз»
Мердігер

	3. ТӨС нәтижелерін талдау және деэмульгаторды енгізу туралы шешім қабылдау

	4.1
	ТӨС аяқталғаннан кейін, аяқталғаны туралы АКТ жасалады және жүргізілген (ТӨС аяқталғаннан кейін күнтізбелік 20 жұмыс күн ішінде) ТӨС-тың қол қойылған техникалық есебі ұсынылады. 
	
ТӨС 
аяқталғаннан кейін
	«ЖМГ» ӨБ, «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» 

	4.2
	Технологиялық тиімділікті бағалау, экономикалық орындылықты есептеу және "ММГ" АҚ ҒТК қарау.
	ТӨС аяқталғаннан кейін
	«ММГ» АҚ 
жұмыс тобы



5. ТӨС өткізу мерзімі:
Деэмульгаторларға ТӨС жүргізу уақыты (ұзақтығы) 30 тәулікті құрайды.
6. ТӨС тиімділігінің өлшемдері: 
6.1. Мұнайды дайындау және тапсыру тұрақтылығын қамтамасыз ету;
6.2. Мұнай дайындаудың негізгі параметрлері негізгі параметрлерді бекіту актісіне сәйкес базалық реагент кезіндегі параметрлерден кем болмауы немесе оған тең болуы тиіс. Бұл ретте өтпелі кезеңде және дозалау төмендеген кезде, ескерілмеуі тиіс мұнай дайындау параметрлерінің уақытша нашарлауы мүмкін. Жоғарыда аталған өлшемдерді кемінде 5-7 күн ішінде қамтамасыз ететін доза тиімді ретінде қабылданады;
6.3. Толтырылғаннан кейін резервуарлардың төменгі сынамаларына тауар кондициясына дейінгі қол жеткізу уақыты негізгі параметрлерді бекіту актісіне сәйкес базалық реагент кезіндегі параметрлерден кем немесе тең болмауы тиіс;
6.4. Ағынды сулардағы қалдық мұнай өнімдерінің құрамы негізгі параметрлерді бекіту актісіне сәйкес базалық реагент кезіндегі параметрлерден (±15% ауытқуға жол беріледі) кем болмауы тиіс;
6.5. Мұнайды тұрақты дайындау үшін ТӨС барысында белгіленген мөлшермен деэмульгаторды қолдану кезінде оң экономикалық тиімділікке қол жеткізу;
6.6. Тиімділіктің жоғарыда аталған көрсеткіштерге  қол жеткізген кезде, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтың нәтижесі "оң"деп есептеледі.
7. ТӨС нәтижелерін ресімдеу тәртібі:
7.1. Осы технологияны сынау нәтижелері Тапсырыс беруші мен Мердігердің игілігі болып табылады және тараптардың келісімінсіз бөгде адамдарға жария етуге жатпайды;
7.2. ТӨС аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ТӨС аяқталғаны туралы акт ресімделеді;
7.3. «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» филиалы жүргізген ТӨС бойынша келісілген техникалық есепті ұсынады (ТӨС аяқталғаннан кейін 15 жұмыс күн ішінде).



































	СОГЛАСОВАНО:
	
	                УТВЕРЖДАЮ:

	Заместитель генерального
директора по производству 
филиала ТОО «КМГ Инжиниринг»
	
	  И.о. заместителя генерального директора                   по производственным вопросам                  АО «Мангистаумунайгаз»

	«КазНИПИмунайгаз»
________________Сарбопеев О.К.
«___» _______________20__ год.
	
	_______________ Туйебаев А.С.
«___» _______________20__ год.
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Актау 20__ год.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Программе ОПИ деэмульгатора  на объекте цеха комплексного подготовки и перекачки нефти м/р Жетыбай АО «Мангистаумунайгаз».

От АО «Мангистаумунайгаз»:

Директор ПТД								          Юань Чжикунь
		
Заместитель директора ПТД                                                                                Туйебаев А.С.
					
Начальник ОНТ ПТД                  						           Буркитов К.Н 

Заместитель начальника ОНТ ПТД                                                                     Хань Сяофэн

Начальник ПТО ПТД							           Отаров Е.К.

Ведущий инженер ПТО ПТД              					           Нукенов Н. Д.

Начальник ПУ «ЖМГ»				                     Сансызбаев Б.Қ./ Чжан Ифэй

Первый зам. начальника ПУ «ЖМГ»		                   Сейбагытов Д.Д./ Чжан Юнцзян				
Начальник ПТО ПУ «ЖМГ»						           Жиенкулов Е.Е.

Инженер по добыче нефти и газа 
2 категории ПТО ПУ «ЖМГ»                    						Нурсеитов Н. К.

От Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг»
«КазНИПИмунайгаз»:	
				
Директор департамента техники и
технологии добычи нефти и газа                                                                          Сагындыков Ж.О.

Директор департамента 
лабораторных исследований                                                                                 Саенко О.Б.
         
Начальник управления
по борьбе с осложнениями 
при разработке месторождений 
ДДТиТДНГ	                                                                                                           Давлетов Е.М.



От Поставщика 






1. Участники ОПИ:
ЗАКАЗЧИК - АО «Мангистаумунайгаз»
ПОДРЯДЧИК – 
2. Место проведения ОПИ:
Цех Комплексной Подготовки и Перекачки Нефти (ЦКППН) ПУ «Жетыбаймунайгаз».  
3. Цели ОПИ: 
3.1.Опытно-промышленные испытания (далее - ОПИ) проводятся с целью повышение качества подготовки нефти и воды, снижение удельных затрат на подготовку нефти, при достижении положительных результатов – для допуска к промышленному применению химического реагента.
3.2.Оценка эффективности деэмульгатора «_____» в промысловых условиях на объекте подготовки нефти ЦКППН ПУ «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»;
4. Описание планируемых работ:
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный исполнитель

	1.  Подготовительные работы

	1.1
	Составление, согласование и утверждение 
Программы ОПИ
	Перед началом ОПИ
	АО «ММГ», 
ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»

	1.2
	Поставка деэмульгатора «___» в количестве – 54 тонн   на ЦКППН ПУ «ЖМГ» АО «ММГ»
	В течение 30 суток после заключения договора.
	Поставщик

	1.3
	Сбор информации по текущему состоянию подготовки нефти на ЦКППН:
· расход деэмульгатора, г/тн;
· содержание хлористых солей и воды в различных точках технологической цепи;
· динамика изменения поинтервальных проб в технологических резервуарах;
· качество товарной нефти;
· качество сточной воды;
· время достижения до товарной кондиции нижних проб резервуаров после заполнения.
 Составление трехстороннего акта с фиксацией основных параметров подготовки нефти до ОПИ.
	 
за 30 дней 
до ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	2.  Проведение ОПИ

	2.1
	Подготовить дозировочную установку: 
· Освободить емкости дозировочных насосов от остатков текущего базового реагента и тщательно промыть их;
· Заполнить емкости дозирующего устройства деэмульгатором марки «___»
· Начать непрерывную подачу реагента в точку закачки на входе в ЦКППН с существующей дозировкой (260 г/т). Данная дозировка остаётся постоянной в течении 7 суток, для полного замещения (вытеснения) базового деэмульгатора из технологической цепочки системы ЦППН.
	 2026 г. 
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	2.2
	Технология подготовки нефти на ЦКППН ПУ «ЖМГ», после перехода на испытуемый деэмульгатор остаётся неизменной. Не должны планироваться и проводиться ремонт насосов печей, сепараторов и резервуаров на ЦКППН в период ОПИ.
	
В период проведения ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	2.3
	Расход деэмульгатора марки «____» поддерживается постоянным в течении 7 суток после начала ОПИ. Затем, при стабильном режиме подготовки нефти на ЦКППН, производится снижение дозировки с шагом (с составлением акта) 10-20 г/тн. каждые 7 суток.                         В случае ухудшении показателей процесса подготовки нефти вернуть дозировку на прежний уровень. Корректировку дозировки деэмульгатора марки «___» продолжать до достижения оптимального расхода (г/т) и наилучшего технологического эффекта при подготовке товарной нефти (составить акт).
	
В период проведения ОПИ
	
ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	2.4
	Контролировать параметры водоотделения, качество товарной нефти (содержание воды и хлористых солей), а также содержание нефтепродуктов в закачиваемой в пласт сточной воде каждые 4 часа на ЦКППН.
	В период проведения ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	2.5
	Базой для сравнения результатов ОПИ с результатами существующего реагента являются данные за последние 30 дней до начала ОПИ
	В период проведения ОПИ
	   ПУ «ЖМГ»,                    Поставщик «КазНИПИмунайгаз»,

	2.6
	Ежедневно контролировать остатки нефти во всех РВС ЦКППН (по результатам замеров и анализов поинтервальных проб) с участием ПУ «ЖМГ» и Поставщика.
	
В период проведения ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	3.  Приостановление ОПИ

	3.1
	В случае невозможности получения качественных показателей подготовки нефти, ПУ «ЖМГ» может прекратить ОПИ с согласованием  «КазНИПИмунайгаз». Работы по проведению испытаний останавливаются в случае, если после 3-х суток происходит:   
1) Качество нефти в технологических резервуарах хуже и время отстоя выше, чем при базовом деэмульгаторе;
2) Ухудшение процесса подготовки нефти, приводящее к срыву ежесуточных плановых объемов по сдаче нефти;
3) Вынужденное изменение технологического процесса (подключение других свободных резервуаров) во избежание срыва графика сдачи нефти. 
При этом необходимо информировать Поставщика о причинах остановки ОПИ. При остановке ОПИ составляется акт с указанием причины остановки. 
В этом случае деэмульгатор марки «____» будет считаться не эффективным в технологических условиях ЦКППН ПУ «ЖМГ».
	В период проведения ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»,
Поставщик

	4.  Анализ результатов ОПИ и принятие решения о внедрении деэмульгатора

	4.1
	По окончанию ОПИ составляется акт о завершении, и предоставляется подписанный технический отчет (согласованный) проведенного ОПИ (в течение 20 рабочих дней после завершения ОПИ).    
	
После завершения ОПИ
	ПУ «ЖМГ», «КазНИПИмунайгаз»                                    АО «ММГ»

	4.2
	Оценка технологической эффективности, расчет экономической целесообразности и рассмотрение на НТС АО «ММГ».
	После завершения 
ОПИ
	     Рабочая группа
 АО «ММГ»




5. Продолжительность проведения ОПИ:
Продолжительность проведения ОПИ деэмульгаторов составляет не менее 30 суток.
6. Критерии эффективности ОПИ:
6.1. Обеспечение стабильности подготовки и сдачи нефти;
6.2. Основные параметры подготовки нефти должны быть не хуже или равной, чем параметры при базовом реагенте, согласно акта фиксации основных параметров. При этом при переходном периоде и при снижении дозировки возможны временные ухудшения параметров подготовки нефти, которые не должны учитываться. Дозировка, которая обеспечивает вышеуказанные критерий в течение не менее 7 дней будет приниматься как эффективная;
6.3. Время достижения до товарной кондиции нижних проб резервуаров после заполнения должны быть не хуже или равной, чем параметры при базовом реагенте, согласно акту фиксации основных параметров;
6.4. Содержание остаточных нефтепродуктов в сточной воде должны быть не хуже, чем параметры при базовом реагенте (допускается отклонение ± 15%), согласно акту фиксации основных параметров;
6.5. Достижение положительной экономической эффективности при применении деэмульгатора с дозировкой, установленной в ходе ОПИ для стабильной подготовки нефти;
6.6. При достижении вышеперечисленных критериев эффективности - результат опытно-промышленного испытания считать «положительным».
7. Порядок оформления результатов ОПИ:
7.1. Результаты испытаний данной технологии являются достоянием ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и не подлежат разглашению сторонним лицам без согласия сторон;
7.2. Оформляется Акт об окончании ОПИ в течение 3 рабочих дней после завершения ОПИ;
7.3. Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» готовят отчет о проведенном ОПИ (в течение 15 календарных дней после завершения ОПИ);



