№1 Қосымша
Техникалық сипаттамаға
	№
	Жабдық түрі
	Техникалық сипаттамалары
	Саны

	1
	Турникет - оң жақ
	[bookmark: _GoBack]Турникет, шеткі секция (оң жақ бөлігі) | Рұқсатсыз кіруді немесе шығуды шектеуге арналған (аттракциондарда, құрылыс алаңдарында, тұрғын үйлерде және басқа объектілерде) | Бірнеше біріктірілген өту жолдарын ұйымдастыру үшін секцияларды модульдерге біріктіру мүмкіндігі | Жад: 500'000×Қолжетімділік картасы / 500'000×Оқиға | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигналдық 1×Кіріс/2×Шығыс / Реле 2×Шығыс / 2×Шығу батырмасы / 2×RS232 / 4×RS485 | ҚББЖ: Басқару блогы 1×Контроллер / Контактісіз карталарды оқу құрылғысы 1×Mifare 13.56Mhz | Өткізу қабілеті: 20-60 адам/мин | Өту бағыты: Екі бағытты | Бөгегіш қақпақшалар: Айқара ашылатын типті (жиынтыққа кірмейді), Антипаника (өрт дабылы іске қосылған кезде автоматты түрде ашылады) | Индикатор: Оқиғалар күйінің жарықдиоды / 2×Өту бағыты (х / >) / Қуат көзі іске қосылған | Орнату: Еден үстіне монтаждау | Түсі: Күміс түсті | Қолданылуы: Ішкі/Сыртқы | Материалы: Металл, тот баспайтын болат | Қуат көзі: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Салмағы: 40.2кг | Өлшемі: 1200×200×1020мм
	2 дана

	2
	Турникет - сол жақ
	Турникет, шеткі секция (сол жақ бөлігі) | Рұқсатсыз кіруді немесе шығуды шектеуге арналған (аттракциондарда, құрылыс алаңдарында, тұрғын үйлерде және басқа объектілерде) | Бірнеше біріктірілген өту жолдарын ұйымдастыру үшін секцияларды модульдерге біріктіру мүмкіндігі | Жад: 500'000×Қолжетімділік картасы / 500'000×Оқиға | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигналдық 1×Кіріс/2×Шығыс / Реле 2×Шығыс / 2×Шығу батырмасы / 2×RS232 / 4×RS485 | ҚББЖ: Контактісіз карталарды оқу құрылғысы 1×Mifare 13.56Mhz | Өткізу қабілеті: 20-60 адам/мин | Өту бағыты: Екі бағытты | Бөгегіш қақпақшалар: Айқара ашылатын типті (жиынтыққа кірмейді), Антипаника (өрт дабылы іске қосылған кезде автоматты түрде ашылады) | Индикатор: Оқиғалар күйінің жарықдиоды / 2×Өту бағыты (х / >) / Қуат көзі іске қосылған | Орнату: Еден үстіне монтаждау | Түсі: Күміс түсті | Қолданылуы: Ішкі/Сыртқы | Материалы: Металл, тот баспайтын болат | Қуат көзі: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Салмағы: 38.3кг | Өлшемі: 1200×200×1020мм
	2 дана

	3
	Турникет - орталық
	Турникет, орталық секция (ортаңғы бөлігі) | Рұқсатсыз кіруді немесе шығуды шектеуге арналған (аттракциондарда, құрылыс алаңдарында, тұрғын үйлерде және басқа объектілерде) | Бірнеше біріктірілген өту жолдарын ұйымдастыру үшін секцияларды модульдерге біріктіру мүмкіндігі | Жад: 500'000×Қолжетімділік картасы / 500'000×Оқиға | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигналдық 1×Кіріс/2×Шығыс / Реле 2×Шығыс / 2×Шығу батырмасы / 2×RS232 / 4×RS485 | ҚББЖ: Басқару блогы 1×Контроллер / Бетті тану жүйесі (опция) / Контактісіз карталарды оқу құрылғысы 2×Mifare 13.56Mhz | Өткізу қабілеті: 20-60 адам/мин | Өту бағыты: Екі бағытты | Бөгегіш қақпақшалар: Айқара ашылатын типті (жиынтыққа кірмейді), Антипаника (өрт дабылы іске қосылған кезде автоматты түрде ашылады) | Индикатор: Оқиғалар күйінің жарықдиоды / 2×Өту бағыты (х / >) / Қуат көзі іске қосылған | Орнату: Еден үстіне монтаждау | Түсі: Күміс түсті | Қолданылуы: Ішкі/Сыртқы | Материалы: Металл, тот баспайтын болат | Қуат көзі: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Салмағы: 43.3кг | Өлшемі: 1200×200×1020мм
	2 дана

	4
	Турникет қақпақшасы
	Турникетке арналған қақпақшалар | Өту жолының ені: 700мм | Материалы: Акрил шыны | Жиынтықталуы: 2×Қақпақша
	4 жиынт.

	5
	Терминал – Face ID
	Қолжетімділікті бақылау терминалы | Функциялары: Қолжетімділікті бақылау / Бетте масканың болуын анықтау / Бетті тану / Контактісіз қолжетімділік карталарын оқу құрылғысы / QR-кодты оқу / Сенсорлық код теру пернетақтасы / Аутентификацияның бірнеше режимі / Өткізу пунктін бұғаттан шығару / Ақпараттық дисплей / Терілген кодты көрсету / Ақпараттық нұсқаулар / Бетті спуфингтен қорғау / Дыбыстық нұсқау / Уақытты синхрондау | ҚББЖ: Бетті тану жүйесі 1×FRT 3D, қос технология / Контактісіз карталарды оқу құрылғысы 1×Mifare 13.56Mhz / Қолжетімділік коды / QR-код (опция) | Бейне: Дисплей 7" (17.78см) / Сенсорлық экран / Ажыратымдылығы: 600×1024пикс. / Түрлі-түсті камера 2×2.0МР 1920×1080 / Көру бұрышы 88° | Жад: 6'000×Бет / 50'000×Қолжетімділік картасы / 150'000×Оқиға | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Сигналдық 2×Кіріс/1×Шығыс / Реле 1×Шығыс / 1×USB Type-A / 1×Wiegand 26/34 / 1×RS485 / 1×Қолжетімділік батырмасы / 1×Есік датчигі / 1×Құрылғыны ашу және демонтаждау тампер-датчигі | WDR 120дБ кең динамикалық диапазон | Бетті тану уақыты: <0.2сек/бет / Тиімді қашықтық: 0.3~3м. / Бетті тану дәлдігі: >99% | Карталарды оқу уақыты: <1сек/карта / Тиімді қашықтық: 0~5см. | Басқару: HIK-Connect / iVMS / Код тергіші бар сенсорлық экран / Mifare контактісіз карталар мен белгілерді оқу құрылғысы / Бетті тану | Хаттама: TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0 | Орнату: Үстеме монтаж | Түсі: Қара | Қорғаныс дәрежесі: IP65 | Қуат көзі: DC 12V 2A 10W | Температура: -30°C...+60°C | Салмағы: 0.57кг | Өлшемі: 110.5×209.2×24мм
	8 дана

	6
	Терминалға арналған кронштейн
	Қолжетімділік терминалдарына арналған турникет кронштейні
• Монтаждық қорапты кәдімгі және жылдам айқара ашылатын турникеттерге орнатуды қолдайтын қолжетімділік терминалдарына сәйкес келеді
• «-Pg» литерлері бар турникеттерге сәйкес келеді
Өлшемдері    100 × 100 × 196 мм
Салмағы    5.5 кг
Пайдалану шарттары    Үй-жай ішінде де, сыртында да пайдалануға болады
Материалы    AL-6061 алюминий қорытпасы
	8 дана

	7
	Коммутатор
	Порттар саны: 4 PoE порты 1 Гбит/с, 1 RJ45 1 Гбит/с
Желілік хаттамалар    : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Коммутация әдісі: Аралық сақтаумен беру
Жұмыс режимі: Стандартты (әдепкі), кеңейтілген
MAC-мекенжайлар кестесінің көлемі: 2К
Деректер алмасу жылдамдығы: 10 Гбит/с
Пакеттерді бағыттау жылдамдығы: 7,44 Мбит/с
Ішкі кэш    : 1 Мбит
PoE стандарты: IEEE802.3af, IEEE802.3at
PoE арқылы қуаттандыру: 4 арна бойынша қуат беру — Ethernet 1/2/3/6 кабельдері арқылы бір мезгілде қуат беру
PoE порттары    : 1–4
Порттың макс. қуаты: 30 Вт
PoE макс. бюджеті: 35 Вт
Құрылғының макс. қуаты: 38 Вт
Корпусы: Металл, кулерсіз конструкция
Салмағы: 260 г
Габариттері: 105 х 27,6 х 83,1 мм
Жұмыс жағдайлары: -10°C— 55°C, ылғалдылық: 5 % ~ 95 % (конденсатсыз)
Найзағайдан қорғау: 6 кВ
Қуат көзі: 48 В DC, 1,35 А
	2 дана

	8
	Монитор
		Бейнебақылау жүйелеріне арналған мамандандырылған монитор | Экран: 27" (68.58см) / E-LED жарықтандыру | Ажыратымдылығы: 1920×1080 | Пиксель өлшемі: 0.311×0.311мм | Жарықтығы: 300кд/м² | Контрастылығы: 1300:1 | Түс беруі: 8bit (16.7M) | Жауап беру уақыты: 14мс | Көру бұрышы: 178° көлденең / 178° тік | Интерфейс: Аудио 1×Шығыс / 1×HDMI 1.4 / 1×VGA | Бекіту: VESA 100×100 (4 - M4×10мм) / Үстелге арналған кронштейн (жиынтықта) | Қолданылуы: Ішкі | Түсі: Қара | Материалы: Пластик | Қуат көзі: DC 12V 2.5А 30W | Температура: 0°C...+40°C | Салмағы: 3.45кг | Өлшемі: 613.6×47.5×368.3мм



	4 дана

	9
	Жүйелік блок
	Процессор: Процессор сериясы – кемінде 14700 | Процессор өндірушісі - Intel | Процессор жиілігі - кемінде 2,1 | Процессор моделі - Core i7 | Процессор желісі - Core i7;
Жедел жад: Жедел жад түрі - DDR5 | Жедел жад - кемінде 8 Gb | Жедел жад жиілігі – кемінде 4800;
Бейне карта: Бейне карта чипсетінің маркасы – Graphics | Бейне карта чипсетінің өндірушісі – Intel | Бейне жад көлемі - кемінде 256 Mb | Бейне карта чипсетінің моделі - UHD 770;
Қатты диск: Қатты диск көлемі – кемінде 512 | Қатты диск түрі - M.2 PCIe SSD | Дискілер саны – 1;
Операциялық жүйе: Операциялық жүйе - Windows 11 | Операциялық жүйенің тілдік нұсқасы – Көптілді | Операциялық жүйе нұсқасы – Pro | Операциялық жүйенің разрядтылығы – 64;
Қосымша: Мақсаты бойынша – Бизнес | Желілік карта (беру жылдамдығы) - 10/100/1000;
Қосымша сипаттамалары: 802.11ax, Bluetooth | Салмағы - 6,4-тен аспайды | Корпус түрі – MT | Қуат блогы - ATX 180W | Пернетақта - KB216 | Манипулятор - MS116
	2 дана



