Приложение №1 
к Технической спецификации
	№
	Тип оборудования
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Турникет - правый
	Турникет, крайняя секция (правая часть) | Предназначен для ограничения несанкционированного входа или выхода (аттракционах, строительных площадках, жилых домах и других объектах) | Возможность объединение секций в модули для организации нескольких совмещенных проходов | Память: 500'000×Карт доступа / 500'000×Событий | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигнальный 1×Вход/2×Выход / Реле 2×Выход / 2×Кнопка выхода / 2×RS232 / 4×RS485 | СКУД: Блок управления 1×Контроллер / Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz | Пропускная способность: 20-60чел/мин | Направления прохода: Двунаправленный | Преграждающие створки: Распашного типа (нет в комплекте), Антипаника (автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации) | Индикатор: Светодиод статуса событий / 2×Направление прохода (х / >) / Питание активировано | Инсталляция: Напольный поверхностный монтаж | Цвет: Серебристый | Применение: Внутреннее/Наружное | Материал: Металл, нержавеющая сталь | Питание: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Вес: 40.2кг | Размер: 1200×200×1020мм
	2 шт

	2
	Турникет - левый
	Турникет, крайняя секция (левая часть) | Предназначен для ограничения несанкционированного входа или выхода (аттракционах, строительных площадках, жилых домах и других объектах) | Возможность объединение секций в модули для организации нескольких совмещенных проходов | Память: 500'000×Карт доступа / 500'000×Событий | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигнальный 1×Вход/2×Выход / Реле 2×Выход / 2×Кнопка выхода / 2×RS232 / 4×RS485 | СКУД: Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz | Пропускная способность: 20-60чел/мин | Направления прохода: Двунаправленный | Преграждающие створки: Распашного типа (нет в комплекте), Антипаника (автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации) | Индикатор: Светодиод статуса событий / 2×Направление прохода (х / >) / Питание активировано | Инсталляция: Напольный поверхностный монтаж | Цвет: Серебристый | Применение: Внутреннее/Наружное | Материал: Металл, нержавеющая сталь | Питание: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Вес: 38.3кг | Размер: 1200×200×1020мм
	2 шт

	3
	Турникет - центральный 
	Турникет, центральная секция (по середине) | Предназначен для ограничения несанкционированного входа или выхода (аттракционах, строительных площадках, жилых домах и других объектах) | Возможность объединение секций в модули для организации нескольких совмещенных проходов | Память: 500'000×Карт доступа / 500'000×Событий | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Сигнальный 1×Вход/2×Выход / Реле 2×Выход / 2×Кнопка выхода / 2×RS232 / 4×RS485 | СКУД: Блок управления 1×Контроллер / Система для распознавания лиц (опция) / Считыватель бесконтактных карт 2×Mifare 13.56Mhz | Пропускная способность: 20-60чел/мин | Направления прохода: Двунаправленный | Преграждающие створки: Распашного типа (нет в комплекте), Антипаника (автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации) | Индикатор: Светодиод статуса событий / 2×Направление прохода (х / >) / Питание активировано | Инсталляция: Напольный поверхностный монтаж | Цвет: Серебристый | Применение: Внутреннее/Наружное | Материал: Металл, нержавеющая сталь | Питание: AC 100V~240V 50/60Hz 65W | Температура: -20°C...+65°C | Вес: 43.3кг | Размер: 1200×200×1020мм
	2 шт

	4
	Створка турникета
	Створки для турникета | Ширина прохода: 700мм | Материал: Акриловое стекло | Комплектация: 2×Створки
	4 компл.

	5
	Терминал – Face Id
	Терминал контроля доступа | Функции: Контроль доступа / Обнаружение наличия маски на лице / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Считывание QR-Кода / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки / Защита от спуфинга лица / Звуковая подсказка / Синхронизация времени | СКУД: Система распознавания лиц 1×FRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код (опция) | Видео: Дисплей 7" (17.78см) / Сенсорный экран / Разрешение: 600×1024пикс. / Камера цветная 2×2.0МР 1920×1080 / Угол обзора 88° | Память: 6'000×Лиц / 50'000×Карт доступа / 150'000×Событий | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Сигнальный 2×Вход/1×Выход / Реле 1×Выход / 1×USB Type-A / 1×Wiegand 26/34 / 1×RS485 / 1×Кнопка доступа / 1×Датчик двери / 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3~3м. / Точность распознавания лиц: >99% | Время считывания карт: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0~5см. | Управление: HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц | Протокол: TCP/IP/ISAPI/ISUP 5.0 | Инсталляция: Накладной монтаж | Цвет: Черный | Степень защиты: IP65 | Питание: DC 12V 2A 10W | Температура: -30°C...+60°C | Вес: 0.57кг | Размер: 110.5×209.2×24мм
	8 шт

	6
	Кронштейн для терминала
	Кроштейн турникета для терминалов доступа
• Подходит для терминалов доступа, которые поддерживают установку монтажной коробки на обычные и скоростные распашные турникеты
• Подходит для турникетов с литерами «-Pg»
Размеры    100 × 100 × 196 мм
Масса    5.5 кг
Условия эксплуатации    Возможна эксплуатация как внутри, так и снаружи помещений
Материал    Алюминиевый сплав AL-6061
	8 шт

	7
	Коммутатор
	Количество портов: 4 порта PoE 1 Гбит/с, 1 RJ45 1 Гбит/с
Сетевые протоколы    : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением
Режим работы: Стандартный (по умолчанию), расширенный
Размер таблицы MAC-адресов: 2К
Скорость обмена данными: 10 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов: 7,44 Мбит/с
Внутренний кэш    : 1 Мбит
Стандарт PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание по PoE: Питание по 4 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6
Порты PoE    : 1–4
Макс. мощность порта: 30 Вт
Макс. бюджет PoE: 35 Вт
Макс. мощность устройства: 38 Вт
Корпус: Металл, конструкция без кулера
Масса: 260 г
Габариты: 105 х 27,6 х 83,1 мм
Рабочие условия: -10°C— 55°C, влажность: 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Грозозащита: 6 кВ
Питание: 48 В DC, 1,35 А
	2 шт

	8
	Монитор
		Специализированный монитор систем видеонаблюдения | Экpaн: 27" (68.58см) / E-LED Подсветка | Разрешение: 1920×1080 | Рaзмep пикceля: 0.311×0.311мм | Яpкocть: 300кд/м² | Koнтpacтнocть: 1300:1 | Цвeтопередача: 8bit (16.7M) | Вpeмя oткликa: 14мc | Угoл oбзopa: 178° Гopизoнтaль / 178° Вepтикaль | Интерфейс: Аудио 1×Выход / 1×HDMI 1.4 / 1×VGA | Крепление: VESA 100×100 (4 - M4×10мм) / Кронштейн настольный (в комплекте) | Применение: Внутреннее | Цвет: Черный | Материал: Пластик | Питание: DC 12V 2.5А 30W | Температура: 0°C...+40°C | Вес: 3.45кг | Размер: 613.6×47.5×368.3мм



	4 шт

	9
	Системный блок
	Процессор: Серия процессора – не менее 14700 | Производитель процессора-Intel | Частота процессора -  не менее 2,1 | Модель процессора - Core i7 | Линейка процессора - Core i7;
Оперативная память: Тип оперативной памяти - DDR5 | Оперативная память -  не менее 8 Gb | Частота оперативной памяти –  не менее 4800;
Видеокарта: Марка чипсета видеокарты – Graphics | Производитель чипсета видеокарты – Intel | Объем видеопамяти -  не менее 256 Mb | Модель чипсета видеокарты - UHD 770;
Жесткий диск: Объем жесткого диска –  не менее 512 | Тип жесткого диска - M.2 PCIe SSD | Количество дисков – 1;
Операционная система: Операционная система - Windows 11 | Языковая версия операционной системы – Многоязычная | Версия операционной системы – Pro | Битность операционной системы – 64;
Дополнительно: По принадлежности – Бизнес | Сетевая карта (скорость передачи) - 10/100/1000;
[bookmark: _GoBack]Дополнительные характеристики: 802.11ax, Bluetooth | Вес -  не более 6,4 | Тип кейса – MT | Блок питания - ATX 180W | Клавиатура - KB216 | Манипулятор - MS116
	2 шт



