
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Геолого-технические данные по скважине №27Д м/я Лактыбай ЦДНГ-№2 Актюбинская область
Таблица 1.
	№ п/п
	Месторождение
	Проектная глубина по вертикали/по стволу,
метров
	Количество скважин

	1. 
	Лактыбай
	4200
	1







Конструкция скважин: 

Таблица 2.
	Название колонны
	Диаметр,
мм
	Интервал спуска *, м

	
	
	по вертикали
	по стволу

	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	от
(верх)
	до
(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление
	508,0мм
	0
	100
	0
	100

	Кондуктор 
	339,7мм
	0
	950
	0
	950

	Техническая 
	244,5/250,83мм
	0 
	3560
	0 
	3560

	Эксплуатационная
	177,8мм
	0
	4200
	0
	4200

	Резервный вариант

	Эксплуатационная колонна(надставка)
	177,8мм
	0
	4050
	0
	4050

	Экс. хвостовик
	127
	4000
	4200
	4000
	4200



Примечание: * глубина спуска обсадных колонн будет уточняться после проведения ГИС и/или по решению Геологической службы заказчика.
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Таблица 3
Стратиграфический разрез скважины

	Глубина залегания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания
(падения) пластов
по подошве
	Коэффици-ент каверноз-ности в интервале

	от
(верх)
	до
(низ)
	Название
	Индекс
	Угол,
град
	Азимут,
град
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	600
	Мел (нижний отдел)
	К1
	1-3
	-
	1,25

	600
	815
	Юрский (нижний и средний отделы)
	J1+2
	1-3
	-
	1,20

	815
	910
	Триасовый (нижний отдел)
	Т1
	2-4
	-
	1,20

	910
	2500
	Верхний пермь, Казанский ярус
	Р2kz
	2-4
	-
	1,20

	2500
	3550
	Нижняя пермь, Кунгурский ярус
	Р1kg
	12
	-
	1,15

	3550
	3770
	Нижняя пермь, Ассельский ярус
	Р1аs
	5
	-
	1,15

	3770
	3900
	Нижняя карбонатная толща, Верхний визейский подярус
	КТ-II С1 V2
	5
	-
	1,10

	3900
	4200
	Нижняя карбонатная толща, Нижний визейский подярус
	C1 V1
	5
	-
	1,10



	Заказчик

_________________________
Арымбек К.Б.
Генеральный директор 
ТОО «Казахтуркмунай»
	Исполнитель

_______________________








ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Геолого-технические данные по скважине №115 ЦДНГ-№2 Актюбинская область

Таблица 1.
	№ п/п
	Месторождение
	Проектная глубина по вертикали/по стволу,
метров
	Количество скважин

	1. 
	Каратобе Южное
	3000 (+/-250)
	1









Конструкция скважин: 

Таблица 2.
	Скважина № 115

	№ секции
	Диаметр долота, мм
	Название колонны
	Диаметр обсадной колонны, мм
	Интервал спуска *,
м

	
	
	
	
	от
	до

	
	
	
	
	(верх)
	(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	660,4
	Направление
	508,0мм
	0
	35

	2
	444,5
	Кондуктор
	339,7мм
	0
	160

	3
	311,1
	Техническая
	244,5мм
	0
	1750

	4
	215,9
	Эксплуатационная 
	177,8мм
	0
	3000±250



Примечание: * глубина спуска обсадных колонн будет уточняться после проведения ГИС и/или по решению Геологической службы заказчика.



Таблица 3


	Глубина залегания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания
(падения) пластов
по подошве
	Коэффици-ент каверноз-ности в интервале

	от
(верх)
	до
(низ)
	Название
	Индекс
	Угол,
град
	Азимут,
град
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	345
	Мел
(верхний и нижний)
	K2 - K1
	-
	-
	1,30

	345
	560
	Юрский
(средний и нижний)
	J2 - J1
	-
	-
	1,20

	560
	580
	Триасовый
(нижний)
	Т1
	-
	-
	1,20

	580
	915
	Татарский ярус
(верхний пермь)
	P2t
	-
	-
	1,15

	915
	1585
	Кунгурский ярус
(нижний пермь)
	P1k
	-
	-
	1,15

	1585
	2600
	Татарский ярус
(верхний пермь)
	P2t2
	-
	-
	1,10

	2600
	3000
	Казанский ярус
(верхний пермь)
	P2kz
	-
	-
	1,10




	Заказчик

_________________________
Арымбек К.Б.
Генеральный директор 
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	Исполнитель

_______________________
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