
№2 қосымша
техникалық сипаттамаға

Ұңғымалар бойынша геологиялық-техникалық деректер № Лак-27 МГӨЦ-№2

1 Кесте.
	№ п/п
	Кен орны
	Жоба тереңдігі тігінен/магистраль бойынша,
метр
	Ұңғымалар саны

	1. 
	Лактыбай
	4200
	1










Лактыбайдың ұңғымасының құрылысы: 

2 Кесте
	Бағандардың атауы диаметрі, мм
	Диаметр, мм
	бағанның түсу тереңдігі, м

	
	Долото
	колонна
	

	Бағыт
	490,0
	508,0мм
	100

	Кондуктор
	393,7
	339,7мм
	1000

	Аралық баған
	295,3
	244,5/250,83мм
	3600

	Пайдалану бағанасы
	215,9
	177,8мм
	4250

	Пайдалану бағанасы жалғасы
	152,4
	127
	4180/4771











Ескертпе: * қаптама бағаналарының түсу тереңдігі ГЗЖ жүргізілгеннен кейін және/немесе Тапсырыс берушінің геологиялық қызметінің шешімі бойынша нақтыланатын болады.



3 Кесте
Ұңғыманың стратиграфиялық бөлімі
	Қабаттың жату тереңдігі, (м)
	Стратиграфиялық бөлік

	Жоғарғысы
	төменгісі
	Жоғарғысы
	Индекс

	1
	2
	3
	4

	0
	600
	Төменгі бор
	J1+2

	600
	815
	Ортаңғы - Төменгі юра
	Т1

	815
	910
	Төменгі триас
	Р2kz

	910
	2500
	Жоғарғы пермь, Қазан ярусы
	Р1kg

	2500
	3550
	Төменгі пермь, Кунгур ярусы
	Р1аs

	3550
	3770
	Төменгі пермь, Ассель ярусы
	КТ-II С1 V2

	3770
	3900
	Төменгі карбонат қабаты, Жоғарғы визей субярусы
	C1 V1

	3900
	4200
	Төменгі карбонат қабаты, Төменгі визей субярусы
	J1+2




	Тапсырыс беруші

__________________
Арымбек Қ.Б.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры
	Орындаушы
__________________
.........................











№2 қосымша
техникалық сипаттамаға

Ұңғымалар бойынша геологиялық-техникалық деректер № 115 МГӨЦ-№2

1 Кесте.
	№ п/п
	Кен орны
	Жоба тереңдігі тігінен/магистраль бойынша,
метр
	Ұңғымалар саны

	1. 
	Оңтүстік Қаратөбе
	3000 (+/-250)
	1










Оңтүстік Қаратөбеның ұңғымасының құрылысы: 

2 Кесте
	Бағандардың атауы диаметрі, мм
	Диаметр, мм
	бағанның түсу тереңдігі, м

	
	Долото
	колонна
	

	Бағыт
	660,4
	508,0мм
	35

	Кондуктор
	444,5
	339,7мм
	160

	Аралық баған
	311,1
	244,5мм
	1750

	Пайдалану бағанасы
	215,9
	177,8мм
	3000±250











Ескертпе: * қаптама бағаналарының түсу тереңдігі ГЗЖ жүргізілгеннен кейін және/немесе Тапсырыс берушінің геологиялық қызметінің шешімі бойынша нақтыланатын болады.



3 Кесте
Ұңғыманың стратиграфиялық бөлімі
	Қабаттың жату тереңдігі, (м)
	Стратиграфиялық бөлік

	Жоғарғысы
	төменгісі
	Жоғарғысы
	Индекс

	1
	2
	3
	4

	0
	345
	Бор (жоғарғы және төменгі)
	K2 - K1

	345
	560
	Юра (ортаңғы және төменгі)
	J2 - J1

	560
	580
	Триас (төменгі)
	Т1

	580
	915
	Татар ярусы (жоғарғы пермь)
	P2t

	915
	1585
	Кунгур ярусы (төменгі пермь)
	P1k

	1585
	2600
	Татар ярусы (жоғарғы пермь)
	P2t2

	2600
	3000
	Қазан ярусы (жоғарғы пермь)
	P2kz



	Тапсырыс беруші

__________________
Арымбек Қ.Б.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры
	Орындаушы
__________________
.........................











1

