
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Геолого-технические данные по скважине №106 ЦДНГ-№1 Мангистауская область

Таблица 1.
	№ п/п
	Месторождение
	Проектная глубина по вертикали/по стволу,
метров
	Количество скважин

	1. 
	Сазтобе Восточное
	3350 (+-250м.)
	1









Конструкция скважин: 

Таблица 2.
	Скважина № 106

	№ секции
	Диаметр долота, мм
	Название колонны
	Диаметр обсадной колонны, мм
	Интервал спуска *,
м

	
	
	
	
	от
	до

	
	
	
	
	(верх)
	(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	490
	Направление
	426,0 мм
	0
	30

	2
	393,7
	Кондуктор
	323,9мм 
	0
	100

	3
	295,3
	Техническая
	244,5мм
	0
	1500*

	4
	215,9
	Эксплуатационная 
	177,8 мм
	0
	3350 ⃰ (±250м)


Примечание: * глубина спуска обсадных колонн будет уточняться после проведения ГИС и/или по решению Геологической службы заказчика.



Таблица 3
Стратиграфический разрез скважины
	Глубина залегания, (м)
	Стратиграфическое подразделение

	от (верх)
	до (низ)
	Название
	Индекс

	1
	2
	3
	4

	0
	25
	Четвертичный
	Q

	25
	535
	Палеогеновый
	Р

	535
	2280
	Мел
	K

	2280
	2640
	Юрский (верхний)
	J3

	2640
	3250
	Юрский (средний)
	J2

	3250
	3000
	Юрский (нижний)
	J1
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