

                                                                                                                                                                         Приложение №1 к технической спецификации 
                                                                                                                                                                                                                                
Перечень выполняемых работ и цена Заказчика по каждому виду работ
(при расчете учесть стоимость устанавливаемых деталей)
	№
	Виды работы
	Единица измерения
	Количество
	Цена Заказчика за единицу (без учета НДС)
	Сумма Заказчика (без НДС)
	Цена Поставщика за одну работу (без НДС)

	 
	Ремонт и заправка кондиционеров автомобилей
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ремонт кондиционеров легковых автомобилей
	единиц
	82
	35 000,00
	2 870 000,00
	 

	2
	Ремонт кондиционеров Трактора и спец.техники
	единиц
	585
	60 000,00
	35 100 000,00
	 

	3
	Диагностика авто кондиционеров
	единиц
	712
	10 713,45
	7 627 973,98
	 

	4
	Ремонт кондиционеров автобусов и грузовой техники
	единиц
	27
	65 000,00
	1 755 000,00
	 

	5
	Заправка кондиционера легковых автомобилей
	единиц
	80
	25 000,00
	2 000 000,00
	 

	6
	Заправка кондиционера Трактора и спец.техники
	единиц
	525
	35 000,00
	18 375 000,00
	 

	7
	Заправка кондиционера автобусов и грузовой техники
	единиц
	28
	40 000,00
	1 120 000,00
	 

	 
	Итого:
	 
	2 039
	 
	68 847 973,98
	

	
	Установка автокондиционеров на автомобилей
	
	
	
	
	

	1
	Комплект авто кондиционера Камаз
	единиц
	5
	283 500,00  
	1 417 500,00  
	

	2
	Комплект автокондиционера бульдозера Б-170
	единиц
	10
	325 000,00  
	3 250 000,00  
	

	3
	Комплект автокондиционера К-700
	единиц
	5
	325 000,00  
	1 625 000,00  
	

	4
	Комплект автокондиционера на АСР, АОП, АНВР, АРОК
	единиц
	11
	304 464,29  
	3 349 107,19
	

	 
	Итого:
	 
	31
	 
	9 641 607,19
	 

	 
	Ремонт и заправка холодильное оборудование
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Диагностика холодильного оборудования автомобилей
	единиц
	3
	10 000,00
	30 000,00
	 

	2
	Ремонт холодильное оборудование изотермических автомобилей
	единиц
	3
	143 000,00
	429 000,00
	 

	3
	Заправка холодильное оборудование изотермических автомобилей
	единиц
	3
	20 000,00
	60 000,00
	 

	 
	Итого:
	 
	9
	 
	519 000,00
	 

	 
	Всего:
	
	2 079
	
	79 008 581,17  
	


Примечание:
Поставщик (победитель закупки) на этапе заключения договора должен представить Заказчику заполненную форму Приложение №1 к настоящей технической спецификации согласно ценовому предложению, на основании которого был определен победителем. Цена (тарифы) выполнения работ (по каждому виду работ) должны быть изменены пропорционально ценовому предложению победителя.   
   



Приложение №2 к технической спецификации

Детализированный перечень выполняемых работ при ремонте и заправке кондиционеров автомобилей
	                                  
		№
	Перечень работ при ремонте и заправке кондиционеров автомобилей
	Ед. изм
	Выделенная цена Заказчика за одну работу (тенге, без учета НДС)
	Цена Поставщика за одну работу 

	
	
	
	Легковая
	Трактор и спецтехники
	Автобусов и грузовой техники
	изотермический автомобиль
	Легковая
	Трактор и спецтехники
	Автобусов и грузовой техники
	изотермический автомобиль

	 
	Перечень работ при ремонте и заправке кондиционеров автомобилей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Замена масло в компрессоре кондиционера
	кг
	800,00
	2 000,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена шлангов кондиционера
	шт
	3 500,00
	3 000,00
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Пайка трубок кондиционера
	возд
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Чистка испарителя кондиционера 
	возд
	2 000,00
	2 500,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Замена уплотнительных колец кондиционера
	К-т
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дезинфекция антибактериальная обработка кондиционера 
	возд
	1 500,00
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Проверка системы на утечку с ультрафиолетовой краски кондиционера
	возд
	2 500,00
	2 500,00
	3 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Устранение утечки кондиционера
	возд
	2 500,00
	2 000,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Очистка или замена салонных фильтров при производстве ремонтных работ 
	шт
	1 200,00
	1 500,00
	1 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена поршневой группы кондиционера
	шт
	3 000,00
	6 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Замена всасывающего клапана кондиционера
	шт
	2 500,00
	7 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Замена цилиндра кондиционера
	шт
	3 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Замена маслоотделителя кондиционера
	шт
	2 500,00
	6 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Замена подшипников кондиционера
	шт
	2 400,00
	5 500,00
	5 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Замена датчика давления, датчика температуры кондиционера
	шт
	1 500,00
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Замена выключателя кондиционера
	шт
	800,00
	1 000,00
	1 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Замена жгутов проводов кондиционера
	шт
	800,00
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	35 000,00
	60 000,00
	65 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Перечень выполняемых работ при ремонте холодильное оборудование изотермических автомобилей. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Замена шлангов холодильного оборудования автомобилей
	к-т
	 
	 
	 
	16 000,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена масло в компрессоре холодильного оборудования автомобилей
	литр
	 
	 
	 
	15 000,00
	 
	 
	 
	 

	3
	Пайка, вальцовка медных трубок холодильного оборудования автомобилей
	возд
	 
	 
	 
	6 500,00
	 
	 
	 
	 

	4
	Дезинфекция антибактериальная обработка холодильного оборудования автомобилей
	возд
	 
	 
	 
	8 000,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Чистка испарителя холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	8 000,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Замена комплектующие компрессора холодильного оборудования автомобилей
	к-т
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена всасывающего клапана холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 
	 
	 

	8
	Замена поршневой группы компрессора холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	15 500,00
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена цилиндра компрессора холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена термостата холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	11
	Замена датчик температуры холодильного оборудования автомобилей
	шт
	 
	 
	 
	10 000,00
	 
	 
	 
	 

	12
	Добавление ультрафиолетовой краски холодильного оборудования автомобилей
	кг
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	143 000,00
	 
	 
	 
	 


Примечание:
Поставщик (победитель закупки) на этапе заключения договора должен представить Заказчику заполненную форму Приложение №2 к настоящей технической спецификации согласно ценовому предложению, на основании которого был определен победителем. Цена (тарифы) выполнения работ (по каждому виду работ) должны быть изменены пропорционально ценовому предложению победителя.






  








Приложение №3
к технической спецификации

Перечень прочих возможных работ по ремонту и заправке кондиционеров на 1 единиц

	

	   
	Наименование ремонта
	ЕИ
	к-во
	Выделенная цена Заказчика за одну работу (тенге, без учета НДС)
	Цена Поставщика за одну работу (заполненная форма данного столбца предоставляется Поставщиком Заказчику на этапе заключения договора)

	
	
	
	
	Легковая
	Трактор и спецтехники
	Автобусов и грузовой техники
	Легковая
	Трактор и спецтехники
	Автобусов и грузовой техники

	1
	Ремонт компрессора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена сальника компрессор кондиционера 
	шт
	1
	3 900,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 

	3
	Замена прокладок   компрессор кондиционера
	К-т
	1
	5 400,00
	7 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 

	4
	Замена нагнетательного клапана   компрессор кондиционера
	шт
	1
	5 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	 
	 
	 

	5
	Замена вала   компрессор кондиционера
	шт
	1
	8 000,00
	24 000,00
	24 000,00
	 
	 
	 

	6
	Замена электромагнитного катушки   компрессор кондиционера
	шт
	1
	5 000,00
	27 000,00
	27 000,00
	 
	 
	 

	7
	Замена пластин электромагнитного привода компрессор кондиционера
	шт
	1
	5 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	 
	 
	 

	8
	Замена ремня   компрессор кондиционера
	шт
	1
	2 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 

	9
	Замена компрессора кондиционера (при невозможности ремонта) 
	шт
	1
	45 000,00
	45 000,00
	45 000,00
	 
	 
	 

	10
	Замена испарителя кондиционера (при невозможности ремонта)
	шт
	1
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	 
	 
	 

	11
	Замена вентилятора кондиционера (при невозможности ремонта)
	шт
	1
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	 
	 
	 

	12
	Замена конденсатора кондиционера (при невозможности ремонта)
	шт
	1
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	 
	 
	 

	 
	Ремонт конденсатора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Чистка конденсатора снаружи (между ребрами) кондиционера
	возд
	1
	1 500,00
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 
	 

	14
	Чистка конденсатора изнутри (газом азота) кондиционера
	кг
	1
	5 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 


Примечание:
Поставщик (победитель закупки) на этапе заключения договора должен представить Заказчику заполненную форму Приложение №3 к настоящей технической спецификации согласно ценовому предложению, на основании которого был определен победителем. Цена (тарифы) выполнения работ (по каждому виду работ) должны быть изменены пропорционально ценовому предложению победителя.








Приложение №4
к технической спецификации

Перечень выполняемых работ по установке автокондиционеров на автомобилей.
	№
	Информация о трансортных средствах:
	Комплект автокондиционера характеристика о климатического оборудования:

	1
	Комплект автокондиционера на спецтехнику Камаз, К-700, Бульдозер Б-170.
	Испаритель 
Хладопроизводительность - 3,6 кВт 
Напряжение - 12V/24V
Конденсор 
Хладопроизводительность 10 кВт
Рабочая мощность вентилятора: 1х80Вт, 
Регулятор давления 
Макс, давление 32кг/см2 
Мин. давление 2кг/см2
Компрессор 
Напряжение 12V/24V 
Мощность потребляемая компрессором: 2-5% мощности двигателя 
Максимально допустимые обороты 7000 об/мин 
Масло PAG68 
Тип хладагента R 134 А 
Компрессор устанавливается на двигатель автотранспортного средства (не должен устанавливаться на раму). Конденсаторный блок (мощность 10 кВт, 1вентилятора по 80 Вт, 1 радиатора конденсора). В салона автомобиля устанавливается 1 испаритель мощностью 3,6 кВт. Предоставить схему установки компрессора, испарителей в салоне, конденсаторного блока и электросхему кондиционера.
• установить генератор током 150 А, 
• установить дополнительный радиатор охлаждения с электрическим вентилятором 80Вт, 
• установить дополнительный вентилятор 80 Вт на штатный радиатор охлаждения. 
• установить дополнительный насос для циркуляции системы охлаждении.

	2
	Комплект автокондиционера на АСР, АОП, АНВР, АРОК
	Предмет и область применения
Настоящая техническая спецификация (далее — «ТС») определяет требования к поставке, установке, пуско наладке и передаче в эксплуатацию автомобильных кондиционеров в будках типов АСР, АОП, АНВР, АРОК на базе специализированной техники. Работы выполняются «под ключ» на территории Заказчика.
2. Технические характеристики кондиционера (минимально допустимые)
Электрика
Напряжение: 24 В 
Питание: от аккумулятора (без двигателя) 
Ток потребления: 15–80 А 
Производительность
Холодопроизводительность: 2.5 – 3.0 кВт 
Поток воздуха: 400–600 м³/ч 
Хладагент
Фреон: R134a 
Заправка: 600 г 
Габариты и вес
Вес: 26–28 кг 
Конденсаторный блок, мм 945 х 229 х 667
Испарительный блок, мм 335 х 160 х 501
3.Требования к адаптации и размещению
Обследование будки: проверка прочности кровли/стенки в зоне установки, определение центров тяжести и точек крепления, трассировка кабелей, выбор места пульта.
Размещение: обеспечение свободного притока/вытяжки воздуха конденсатору (минимальный зазор 150 мм по периметру и не менее 300 мм по фронту потока), исключение рециркуляции горячего воздуха.
Усиление: при необходимости установка подкровельных/внутренних усилительных пластин ≥3–4 мм, распределяющих нагрузку от веса 38 кг и динамических воздействий.
Виброизоляция: использование резинометаллических опор согласно комплекту или аналогичных.
Герметичность: все проходы в будку герметизируются стойкими к УФ/вибрации полиуретановыми герметиками; защита от пыли/воды.
Дренаж: организация отвода конденсата наружу с уклоном, защитой от засорения и обратного подсоса пыли.
Совместимость: установка не должна мешать штатным люкам, освещению, рейлингам и т. п.
4.Монтаж
Исполнение жгутов: гофра/изоляция, крепление через клипсы/стяжки, запрет провисов, отступ от острых кромок, соблюдение радиусов изгиба.
5. Гарантийные обязательства Подрядчика
Срок: не менее 12 месяцев или 20 000 км пробега (что наступит раньше) с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
6.  Поставочные и упаковочные требования
Новое оборудование с заводской упаковкой, маркировкой и защитой от влаги/пыли.
7. Документы
Необходимо все разрешительные документы на переоборудование и другие действия связанные с госавтоинспекцией и безопасностью движения.
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Техникалық сипаттаманың №1 қосымшасы

Орындалатын жұмыстардың тізбесі және әрбір жұмыс түрі бойынша Тапсырыс берушінің бағасы
(есептеу кезінде Орнатылатын бөлшектердің құнын ескеру)
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Тапсырыс берушінің бағасы (ҚҚС-сыз)
	Тапсырыс берушінің сомасы (ҚҚС-сыз)
	Бір жұмыс үшін Орындаушының бағасы (ҚҚС-сыз)

	 
	АВТО кондиционерлерді толтыру және жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Жеңіл автомобильдердің кондиционерлерін жөндеу
	бірлік
	82
	35 000,00
	2 870 000,00
	 

	 2
	Трактор мен арнайы техниканың кондиционерлерін техниканы жөндеу
	бірлік
	585
	60 000,00
	35 100 000,00
	 

	 3
	Автокондиционерлердің диагностикасы
	бірлік
	712
	10 713,45
	7 627 973,98
	 

	 4
	Автобус пен жүк техникасының кондиционерлерін жөндеу
	бірлік
	27
	65 000,00
	1 755 000,00
	 

	 5
	Жеңіл автомобильдердің кондиционерін толтыру
	бірлік
	80
	25 000,00
	2 000 000,00
	 

	 6
	Трактор мен арнайы техниканың кондиционерін толтыру
	бірлік
	525
	35 000,00
	18 375 000,00
	 

	 7
	Автобус пен жүк техникасының кондиционерлерін толтыру
	бірлік
	28
	40 000,00
	1 120 000,00
	 

	 
	Барлығы:
	 
	2 039
	 
	68 847 973,98
	 

	
	Автокөліктерге автокондиционерлерді орнату
	
	
	
	
	

	
	КамАЗ автокондиционер жиынтығы
	бірлік
	5
	283 500,00  
	1 417 500,00  
	

	
	Б-170 бульдозерінің автокондиционер жиынтығы
	бірлік
	10
	325 000,00  
	3 250 000,00  
	

	
	К-700 автокондиционер жиынтығы
	бірлік
	5
	325 000,00  
	1 625 000,00  
	

	
	АСР, АОП, АНВР, АРОК арналған автокондиционер жиынтығы
	бірлік
	11
	304 464,29  
	3 349 107,19
	

	
	Итого:
	 
	31
	 
	9 641 607,19
	

	 
	Тоңазытқыш жабдықтарды жөндеу және толтыру
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдықтарының диагностикасы
	бірлік
	3
	10 000,00
	30 000,00
	 

	2
	Изотермиялық автомобильдердің Тоңазытқыш жабдықтарын жөндеу
	бірлік
	3
	143 000,00
	429 000,00
	 

	3
	Изотермиялық автомобильдердің Тоңазытқыш жабдықтарын толтыру
	бірлік
	3
	20 000,00
	60 000,00
	 

	
	Барлығы:
	
	9
	 
	519 000,00
	

	 
	Барлығы:
	 
	2 079
	
	79 008 581,17  
	 


Сатып алу жеңімпазы шарт жасасу кезеңінде Тапсырыс берушіге баға ұсынысына сәйкес техникалық сипаттаманың №1 қосымшаның толтырылған нұсқасын ұсынуға тиіс. Жұмысты орындау тарифтері жұмыстың әрбір түрі бойынша жеке жеңімпаздың баға ұсынысына тепе-тең өзгертілуі тиіс.                                                                                   



     Техникалық сипаттаманың №2 қосымшасы

Автомобиль кондиционерлерін жөндеу және құю кезінде орындалатын жұмыстардың егжей-тегжейлі тізбесі
	№
	Автомобиль кондиционерлерін жөндеу және құю кезіндегі жұмыстардың тізбесі
	Өлшем бірлігі
	Тапсырыс берушінің бір жұмыс үшін бөлінген бағасы (теңге, ҚҚС-сыз)
	Бір жұмыс үшін Орындаушының бағасы (осы бағанның толтырылған нысанын Орындаушы Тапсырыс берушіге шарт жасасу кезеңінде ұсынады)

	
	
	
	Жеңіл
	Трактор және арнайы техника
	Автобустар мен жүк техникалары
	изотермиялық автомобиль
	Жеңіл
	Трактор және арнайы техника
	Автобустар мен жүк техникалары
	изотермиялық автомобиль

	 
	Автомобиль кондиционерлерін жөндеу және құю кезіндегі жұмыстардың тізбесі
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кондиционер компрессорындағы майды ауыстыру
	кг
	800,00
	2 000,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кондиционердің шлангілерін ауыстыру
	дана
	3 500,00
	3 000,00
	4 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Кондиционер түтіктерін дәнекерлеу
	әсер ету
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Кондиционер буландырғышын тазалау 
	әсер ету
	2 000,00
	2 500,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Кондиционердің тығыздағыш сақиналарын ауыстыру
	жиынтық
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дезинфекция Бактерияға қарсы кондиционерді емдеу 
	әсер ету
	1 500,00
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кондиционердің ультракүлгін бояуынан ағып кету жүйесін тексеру
	әсер ету
	2 500,00
	2 500,00
	3 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Кондиционердің ағып кетуін жою
	әсер ету
	2 500,00
	2 000,00
	2 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде салон сүзгілерін тазалау немесе ауыстыру 
	дана
	1 200,00
	1 500,00
	1 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Кондиционердің поршеньдік тобын ауыстыру
	дана
	3 000,00
	6 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Кондиционердің сору клапанын ауыстыру
	дана
	2 500,00
	7 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Кондиционер цилиндрін ауыстыру
	дана
	3 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Кондиционердің май бөлгішін ауыстыру
	дана
	2 500,00
	6 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Кондиционер мойынтіректерін ауыстыру
	дана
	2 400,00
	5 500,00
	5 500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Қысым сенсорын, кондиционердің температура сенсорын ауыстыру
	дана
	1 500,00
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Ауыстырғышты ауыстыру
	дана
	800,00
	1 000,00
	1 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Кондиционер сымдарының бұрауларын ауыстыру
	дана
	800,00
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жиыны:
	 
	35 000,00
	60 000,00
	65 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Изотермиялық автомобильдердің Тоңазытқыш жабдықтарын жөндеу кезінде орындалатын жұмыстардың тізбесі. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдықтарының шлангілерін ауыстыру
	жинақ
	 
	 
	 
	16 000,00
	 
	 
	 
	 

	2
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығының компрессорындағы майды ауыстыру
	литр
	 
	 
	 
	15 000,00
	 
	 
	 
	 

	3
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдықтарының мыс түтіктерін дәнекерлеу, біліктеу
	әсер ету
	 
	 
	 
	6 500,00
	 
	 
	 
	 

	4
	Дезинфекция антибактериалды автомобильдердің Тоңазытқыш жабдықтарын өңдеу
	әсер ету
	 
	 
	 
	8 000,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығының буландырғышын тазалау
	дана
	 
	 
	 
	8 000,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығы компрессорының жинақтауыштарын ауыстыру
	әсер ету
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығының сору клапанын ауыстыру
	дана
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 
	 
	 

	8
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығы компрессорының поршеньдік тобын ауыстыру
	дана
	 
	 
	 
	15 500,00
	 
	 
	 
	 

	9
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығы компрессорының цилиндрін ауыстыру
	дана
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	 
	 
	 

	10
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығының термостатын ауыстыру
	дана
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	11
	Автомобильдердің тоңазытқыш жабдығының температура датчигін ауыстыру
	дана
	 
	 
	 
	10 000,00
	 
	 
	 
	 

	12
	Автомобиль Тоңазытқыш жабдықтарды ультракүлгін бояу қосу
	кг
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Жиыны:
	 
	 
	 
	 
	143 000,00
	 
	 
	 
	 


Сатып алу жеңімпазы шарт жасасу кезеңінде Тапсырыс берушіге баға ұсынысына сәйкес техникалық сипаттаманың №1 қосымшаның толтырылған нұсқасын ұсынуға тиіс. Жұмысты орындау тарифтері жұмыстың әрбір түрі бойынша жеке жеңімпаздың баға ұсынысына тепе-тең өзгертілуі тиіс.                                                                                   









Техникалық сипаттаманың №3 қосымшасы

Автомобиль кондиционерлерін жөндеу және құю кезінде орындалатын жұмыстардың егжей-тегжейлі тізбесі
	№
	Жөндеу атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Тапсырыс берушінің бір жұмыс үшін бөлінген бағасы (теңге, ҚҚС-сыз)
	Бір жұмыс үшін Орындаушының бағасы (осы бағанның толтырылған нысанын Орындаушы Тапсырыс берушіге шарт жасасу кезеңінде ұсынады)

	
	
	
	
	Жеңіл
	Трактор және арнайы техника
	Автобустар мен жүк техникалары
	Жеңіл
	Трактор және арнайы техника
	Автобустар мен жүк техникалары

	1
	Компрессорды жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кондиционер компрессорының тығыздағышын ауыстыру 
	дана
	1
	3 900,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 

	3
	Ауыстыру төсемдер компрессор кондиционер
	жинақ
	1
	5 400,00
	7 000,00
	7 000,00
	 
	 
	 

	4
	Кондиционер компрессорының айдау клапанын ауыстыру
	дана
	1
	5 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	 
	 
	 

	5
	Білік ауыстыру компрессор кондиционер
	дана
	1
	8 000,00
	24 000,00
	24 000,00
	 
	 
	 

	6
	Ауыстыру электромагниттік катушкалар компрессор кондиционер
	дана
	1
	5 000,00
	27 000,00
	27 000,00
	 
	 
	 

	7
	Электромагниттік жетек пластиналарын ауыстыру кондиционер компрессоры
	дана
	1
	5 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	 
	 
	 

	8
	Ауыстыру белдік компрессор кондиционер
	дана
	1
	2 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 

	9
	Кондиционердің компрессорын ауыстыру (жөндеу мүмкін болмаған кезде) 
	дана
	1
	45 000,00
	45 000,00
	45 000,00
	 
	 
	 

	10
	Кондиционердің буландырғышын ауыстыру (жөндеу мүмкін болмаған кезде)
	дана
	1
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	 
	 
	 

	11
	Кондиционердің желдеткішін ауыстыру (жөндеу мүмкін болмаған кезде)
	дана
	1
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	 
	 
	 

	12
	Кондиционердің конденсаторын ауыстыру (жөндеу мүмкін болмаған кезде)
	дана
	1
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	 
	 
	 

	 
	Конденсаторды жөндеу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Конденсаторды кондиционердің сыртынан (қабырғалары арасында) тазарту
	әсер ету
	1
	1 500,00
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 
	 

	14
	Конденсаторды кондиционердің ішінен ( азот газымен) тазарту
	кг
	1
	5 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	 
	 
	 


Сатып алу жеңімпазы шарт жасасу кезеңінде Тапсырыс берушіге баға ұсынысына сәйкес техникалық сипаттаманың №2 қосымшаның толтырылған нұсқасын ұсынуға тиіс. Жұмысты орындау тарифтері жұмыстың әрбір түрі бойынша жеке жеңімпаздың баға ұсынысына тепе-тең өзгертілуі тиіс.                                                                                   






































Техникалық сипаттаманың №4 қосымшасы

Автокөліктерге автокондиционерлерді орнату бойынша орындалатын жұмыстар тізімі.
	№
	Көлік құралдары туралы ақпарат:
	Автокондиционер жинағының климаттық жабдықтың сипаттамасы:

	1
	Камаз, К-700, Бульдозер Б-170 арнайы техникасына арналған автокондиционер жинағы.
	Булатқыш (Испаритель)
Салқындату қуаты – 3,6 кВт
Кернеуі – 12V/24V
Конденсатор
Салқындату қуаты – 10 кВт
Вентилятордың жұмыс қуаты: 1×80 Вт
Қысым реттегіш
Максималды қысым – 32 кг/см²
Минималды қысым – 2 кг/см²
Компрессор
Кернеуі – 12V/24V
Компрессордың тұтынатын қуаты – қозғалтқыш қуатының 2-5%
Максималды рұқсат етілген айналымдары – 7000 айн/мин
Май – PAG68
Салқындатқыш түрі – R 134 А
Компрессор автокөліктің қозғалтқышына орнатылады (рамаға орнатуға болмайды).
Конденсатор блогы (қуаты 10 кВт, 1 вентилятор 80 Вт, 1 конденсатор радиаторы).
Көлік салонында қуаты 3,6 кВт болатын 1 булатқыш орнатылады.
Компрессорды, салонындағы булатқыштарды, конденсатор блогын орнату схемасы және кондиционердің электр сұлбасы ұсынылуы тиіс.
150 А токты генератор орнату,
Электр вентиляторы 80 Вт бар қосымша салқындату радиаторын орнату,
Негізгі салқындату радиаторына 80 Вт қосымша вентилятор орнату,
Салқындату жүйесінің циркуляциясы үшін қосымша насос орнату.

	2
	АСР, АОП, АНВР, АРОК арнайы техникасына арналған автокондиционер жинағы
	1. Мақсаты мен қолданылу саласы

Осы техникалық сипаттама (бұдан әрі – «ТС») арнайы техника негізіндегі АСР, АОП, АНВР, АРОК типті будкаларға арналған автокондиционерлерді жеткізуге, орнатуға, іске қосуға және пайдалануға тапсыруға қойылатын талаптарды белгілейді. Жұмыстар «кілт тапсыру» әдісімен Тапсырыс берушінің аумағында орындалады.
2. Кондиционердің техникалық сипаттамалары (ең төменгі талаптар)
Электр бөлігі
Кернеу: 24 В 
Қоректендіру: аккумулятордан (қозғалтқышсыз) 
Ток тұтыну: 15–80 А 
Өнімділік
Салқындату қуаты: 2.5 – 3.0 кВт 
Ауа ағыны: 400–600 м³/сағ 
Хладагент
Түрі: R134a 
Құю мөлшері: 600 г 
Габариттері мен салмағы
Салмағы: 26–28 кг 
Конденсатор блогы: 945 × 229 × 667 мм 
Буландырғыш блогы: 335 × 160 × 501 мм 
3. Бейімдеу және орналастыру талаптары
Будканы зерттеу: шатыр мен қабырғаның беріктігін тексеру, ауырлық орталығы мен бекіту нүктелерін анықтау, кабель жүргізу, пульт орнын таңдау
Орналастыру: конденсатордың ауа кіру/шығу еркіндігін қамтамасыз ету (периметр бойынша кемінде 150 мм және ағын алдында 300 мм аралық), ыстық ауаның қайта айналуын болдырмау
Күшейту: қажет болған жағдайда ≥3–4 мм қалыңдықтағы ішкі/төбе астындағы күшейткіш пластиналар орнату (салмақ пен динамикалық жүктемелерді тарату үшін)
Дірілді оқшаулау: жинақтағы немесе баламалы резеңке-металл тіректерін пайдалану
Герметикалау: будкаға өтетін барлық бөліктерді УК сәулесіне/дірілге төзімді полиуретанды герметикпен жабу, шаң мен судан қорғау
Дренаж: конденсатты сыртқа шығару жүйесі, еңіс қамтамасыз ету, ластанудан және кері шаң тартудан қорғау
Үйлесімділік: орнату штаттық люктерге, жарыққа, релингтерге және т.б. кедергі келтірмеуі тиіс
4. Монтаж
Сымдарды орындау: гофра/оқшаулау, клипс/стяжка арқылы бекіту, салбырауға жол бермеу, өткір қырлардан қашықтық сақтау, бүгілу радиустарын сақтау

5. Мердігердің кепілдік міндеттемелері
Кепілдік мерзімі: пайдалану актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай немесе 20 000 км (қайсысы бұрын жетсе)
6. Жеткізу және қаптау талаптары
Жаңа жабдық, зауыттық қаптамада, ылғал мен шаңнан қорғалған, белгіленген
7. Құжаттар
Автокөлікті қайта жабдықтауға және жол қозғалысы қауіпсіздігіне байланысты барлық рұқсат құжаттары ұсынылуы тиіс.



