Приложение № 3
к Технической спецификации


1. Техническая характеристика контейнера для транспортировки и хранения проб пластовых жидкостей под давлением
1.1.  Описание
Баллоны для образцов тип 600 – это транспортные сосуды для перевозки и хранения жидкостей под давлением, особенно проб углеводорода. Для приложений, требующих изоляции жидкости от вторичной вытесняющей жидкости, баллон снабжен подвижным специально сконструированным поршнем с минимальным трением и потерей давления нагрузки. Поршень имеет специальную конструкцию для приспособления к перемешивающему шарику с минимальным мертвым объемом. Стандартные контейнеры оснащены игольчатым краном для вытесняющей жидкости и игольчатым краном для жидкости образца. Краны установлены с обоих концов контейнера и снабжены для защиты от повреждений при переноске и транспортировке ограждающими защитными крышками. 


1.2. Технические данные

Таблица 1. 
	Емкость
	700 см3 

	Вес
	10 кг 

	Материал цилиндра
	титан

	Клапан
	игольчатый кран

	Рабочее давление
	1000 бар | 15,000 фунтов на кв. дюйм

	Рабочая температура
	до 150 °C

	Габариты (внешний диаметр х длина)
	88 х 703 мм.

	Размеры внутренней резьбы контейнера
	10х1,25 (7/16NF20)

	Размеры резьбы переходника
	внешняя 10х1,25 (7/16NF20)

	
	внутренняя 1/8NPT27 (1/8BSPT28)
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